	一、主要设备清单

	编号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	地点

	1
	环保抓拍单元
	1.★无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别
2.多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形
自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改
3.★右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍；超速比设置功能检测盒：支持不少于14种车型(大货车、中货车、小货车、客车、轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、渣土车、油罐车、其他车型)的不同超速比，可设置不少于14个超速比区间。在同一检测区域内，设备支持根据不同的超速比对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
4.不少于 11 个，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等。
5.支持用户及服务检测扫描，包括：用户状态、配置安全、登陆认证，并可在视频画面上显示优化建议。
6.支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息
7.支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h~65km/h范围内）
8.▲支持视频分辨率设置不少于 ：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
9.▲图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms
10.感兴趣区域设置功能检查：支持不少于37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。
11.车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。
12.车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
▲支持抓拍并识别垂直倾斜角度≥45°、水平倾斜角度≥35°、俯仰角度≥40°的机动车车牌号码。 
13.目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
14.车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不少于7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加不少于3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
15.司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
12.车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
13.目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
14.车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
15.司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
	套
	33
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	2
	高清镜头
	抓拍单元抓拍镜头，规格50mm
	台
	33
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	3
	多合一环保灯
	1.LED灯珠数量：不少于24颗，色温 白光≤4000K
2.▲气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms，气体爆闪回电时间 ≤70ms，气体闪光次数 ≥2000万次（2S闪一次）
3.触发接口 ≥1路频闪触发输入，≥1路爆闪输入
4.▲补光距离：16~25m
	台
	60
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	4
	安装支架
	双层万向节
	个
	93
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	5
	终端服务器
	1.可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。
2.可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
3.对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。
4.设备内的录像、图片文件不允许直接删除或者修改。
可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。
5.▲支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放。
6.≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额
7.支持不少于4个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发
	台
	17
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	6
	车牌识别软件
	摄像机内置
	套
	33
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	7
	红外高清球型摄像机
	1.▲视频分辨率≥2560×1440，摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸
2.最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
3.摄像机内置镜头，支持≥40倍光学变倍，镜头焦距≥240mm
4.▲设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，支持不少于300个预置位，可设置不少于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能
5.设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项
6.内置GPU芯片
7.设备可对监控画面中≥30个人脸进行检测、跟踪和抓拍
8.设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍
9.智能事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
10.可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物
11.设备可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航
12.▲设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；设备红外光利用率≥80%
13.设备支持白光、红外灯混合补光，开启白光补光可识别50m处的彩色人体轮廓，红外补光可识别距设备≥250m处的人体轮廓
14.支持2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
15.▲外壳防护能力≥IP67
	套
	15
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	8
	球机支架
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠
	套
	15
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	9
	测速雷达
	1.测速范围10km/h-250km/h
2.▲测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h
3.雷达测速单元功耗应≤2W
	套
	4
	G3511菏宝高速阿庄-渭南主线

	10
	光纤收发器
	1000M/单模单纤/标配/1光四电
	对
	3
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站、铜川东收费站出入口）

	11
	无线网桥
	1.500m 2.4G室外网桥
2.▲无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2 × 2 MIMO 300 Mbps）
3.网口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应
	对
	4
	G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口）

	12
	告知牌
	铝板厚2mm；3级超级反光膜；70铝槽横杆抱箍安装
	套
	29
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	13
	提示牌
	铝板厚2mm；2级超级反光膜；立杆安装
	套
	4
	G3511菏宝高速阿庄-渭南主线

	14
	智能设备机柜
	性能不低于：1.2mm钢板材质，静电喷塑，IP67防护等级。内置2P16A总空开1个、1P10A分路空开4个、2个五孔插座；智能重合闸模块、电源供电模块、智能物联监控模块。内置箱门检测按钮、散热风扇、电源指示灯、故障指示灯、蜂鸣器、1个LED照明。内置导轨、2个安装层板、接地铜排、抱箍/壁挂配件，门锁；AC220V电源，Imax：20KA，In：10KA；Uc：320V；Up≤1.5KV；智能重合闸模块，额定电流16A，市电AC220V接入，4路AC220V输出、1路5孔插座，内置防雷失效检测，具有RS485通信接口、LED数字显示，支持远程合闸和开闸;具有市电电流、电压检测，支持市电异常如过压、欠压、漏电、过载自动保护，支持市电来电自检自动合闸，支持市电远程重启控制；电源供电模块，内置DC12V2A,，1路AC220V输出、带1路5孔插座、4路DC12V输出；智能物联监控模块：1个以太网接入，1个RS485通信端口，4进6出，支持4路供电电压检测，6路负载接入检测；支持液晶显示，支持WEB网页修改、查询IP、设备编号、主机IP地址、网关IP地址、MAC；具有6路DC12V控制，控制光猫、交换机、3路摄像机、照明灯；具有4路DC12V电压、电流检测，可监控摄像机工作状态、接入状态和设备故障；具有2路DC12V电压、接入检测，可监控光猫、交换机工作状态、接入状态和设备故障；具有3路DC5V控制，自动控制报警蜂鸣器、报警指示灯、电源指示灯；具有1路AC24V电源控制，支持远程重启1路AC24V摄像机；具有1路AC24V电源电流、电压,可查看摄像机工作状态、供电状态、接入状态和设备故障；控制端口支持远程控制模式和自动控制模式；远程控制支持远程重启、远程开启、远程关闭；自动控制支持联动控制、定时控制；支持按区域、项目、IP地址段设置批量控制；智能运维平台支持市电停电告警，可区分市电停电、市电异常，市电异常故障，可区分过压、欠压、漏电、过载短路保护；支持箱门开关状态、具有湿度环境检测，具有风扇、照明灯、蜂鸣器、电源灯、报警灯工作状态检测；具有光猫、交换机、摄像机网络状态检测，自动上报故障告警信息；支持远程运维管理，支持通信协议对接第三方运维平台，支持API、SNMP、JAVAWeb运维平台对接；
	套
	26
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	
	
	性能不低于：1.2mm钢板材质，静电喷塑，IP67防护等级。内置2P16A总空开1个；智能重合闸模块、电源供电模块、智能物联监控模块。内置箱门检测按钮、散热风扇、电源指示灯、故障指示灯、蜂鸣器、1个LED照明。内置导轨、2个安装层板、接地铜排、抱箍/壁挂配件，门锁、四口光纤盒；AC220V电源，Imax：20KA，In：10KA；Uc：320V；Up≤1.5KV；智能重合闸模块，额定电流16A，市电AC220V接入，4路AC220V输出、1路5孔插座，内置防雷失效检测，具有RS485通信接口、LED数字显示，支持远程合闸和开闸;具有市电电流、电压检测，支持市电异常如过压、欠压、漏电、过载自动保护，支持市电来电自检自动合闸，支持市电远程重启控制；电源供电模块，内置DC12V2A,，1路AC220V输出、带1路5孔插座、4路DC12V输出；智能物联监控模块：1个以太网接入，1个RS485通信端口，4进6出，支持4路供电电压检测，6路负载接入检测；支持液晶显示，支持WEB网页修改、查询IP、设备编号、主机IP地址、网关IP地址、MAC；具有6路DC12V控制，控制光猫、交换机、3路摄像机、照明灯；具有4路DC12V电压、电流检测，可监控摄像机工作状态、接入状态和设备故障；具有2路DC12V电压、接入检测，可监控光猫、交换机工作状态、接入状态和设备故障；具有3路DC5V控制，自动控制报警蜂鸣器、报警指示灯、电源指示灯；具有1路AC24V电源控制，支持远程重启1路AC24V摄像机；具有1路AC24V电源电流、电压,可查看摄像机工作状态、供电状态、接入状态和设备故障；控制端口支持远程控制模式和自动控制模式；远程控制支持远程重启、远程开启、远程关闭；自动控制支持联动控制、定时控制；支持按区域、项目、IP地址段设置批量控制；智能运维平台支持市电停电告警，可区分市电停电、市电异常，市电异常故障，可区分过压、欠压、漏电、过载短路保护；支持箱门开关状态、具有湿度环境检测，具有风扇、照明灯、蜂鸣器、电源灯、报警灯工作状态检测；具有光猫、交换机、摄像机网络状态检测，自动上报故障告警信息；支持远程运维管理，支持通信协议对接第三方
	套
	2
	G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口）

	15
	辅材
	
	批
	25
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	二、工程施工费清单

	编号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	地点

	1
	设备杆
	T型：7*8+5M、热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥75μm；喷塑表面，横杆导槽安装设备架
	套
	3
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速照金收费站出入口

	
	
	混凝土定制焊接三角支架（2M*1M*1.5M)镀锌角铁，表面防锈处理
	套
	6
	3511菏宝高速阿庄-渭南主线

	
	
	L型：7*8M八棱，热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥76μm；喷塑表面
	套
	2
	G3511菏宝高速照金收费站出入口；G6522延西高速王益收费站（延安方向出口）

	
	
	L型：7*6M八棱，热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥76μm；喷塑表面
	套
	1
	G3511菏宝高速照金收费站出入口

	
	
	L型：7*5M热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥75μm；喷塑表面，横杆预留球机法兰
	套
	1
	G6522延西高速铜川收费站（梅家坪出口）

	
	
	T型：7*8M+8M八棱，热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥75μm；喷塑表面，横杆导槽安装设备架
	套
	2
	G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口）

	
	
	L型：4*0.5热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥75μm；喷塑表面，横杆带安装导轨，含安装配件（利用高速匝道侧水泥护栏安装）
	套
	2
	G6522延西高速王益收费站（延安方向入口）

	
	
	L型：7*0.5M八棱，热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥76μm；喷塑表面
	套
	3
	G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口）

	2
	横杆加长杆
	定制、热镀锌，横杆延长0.2M，用于球机法兰转接
	套
	1
	G6522延西高速黄陵服务区（西区）

	3
	标牌加长杆
	加长5米；φ114热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥77μm；喷塑表面
	套
	4
	G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口）

	4
	提示牌单立柱
	定制Φ89mm*4.5mm*3700mm
	套
	4
	3511菏宝高速阿庄-渭南主线

	5
	设备杆运费
	普通货运
	批
	7
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口））

	6
	设备杆基础及恢复
	1.8m*1.8m*2.5m采用C25配比混凝土浇筑，水泥强度等级42.5，符合GBJ204-1983的规定
	套
	7
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口）

	
	
	1.2m×1.2m×1.8m采用C25配比混凝土浇筑，水泥强度等级42.5，符合GBJ204-1983的规定
	套
	1
	G6522延西高速王益收费站（延安方向出口）

	
	
	1.0m*1.0m*2.0m采用C25配比混凝土浇筑，水泥强度等级42.5，符合GBJ204-1983的规定
	套
	3
	G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口）

	
	
	0.8m*0.8m*1.2m采用C25配比混凝土浇筑，水泥强度等级42.5，符合GBJ204-1983的规定
	套
	4
	G3511菏宝高速阿庄-渭南主线

	
	
	1.0m×1.0m×1.6m采用C25配比混凝土浇筑，水泥强度等级42.5，符合GBJ204-1983的规定
	套
	1
	G6522延西高速铜川收费站（梅家坪出口）

	7
	设备立杆地垄
	定制1.2-1.2M-8-M-M33
	套
	7
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口）

	
	
	定制0.8-0.8M-8-M-M24
	套
	3
	G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口）

	
	
	定制0.4*0.4*10-4-M20*720
	套
	4
	G3511菏宝高速阿庄-渭南主线

	
	
	8-M27*1500；定位法兰500*4
	套
	2
	G6522延西高速（王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口））

	8
	设备杆吊装机械台班费
	汽车式起重机25t
	套
	19
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口））

	9
	设备杆吊装人工费
	安装工
	套
	62
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口））

	10
	市电接入电源线
	YJLV22-2*16mm²
	米
	3150
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	11
	电源线缆
	RVV3*4mm²
	米
	50
	G6522延西高速黄陵服务区（西区）

	
	
	RVV3*1.5mm²
	米
	2550
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口））

	12
	馈线
	RVV2*1.0mm²
	米
	1020
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速王益收费站（延安方向入口）

	13
	管道开挖
	人行道开挖及恢复
	米
	480
	G65包茂高速花石崖收费站；G6522延西高速（王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口））

	
	
	绿化带开挖及恢复
	米
	2150
	G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）

	14
	PE管
	φ50
	米
	2580
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线；G6522延西高速（王益收费站（延安方向出口）卡口系统、铜川收费站（梅家坪出口））

	15
	数字通信线缆
	CAT-6，305米/箱
	箱
	9
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）

	16
	数字通信线缆
	CAT-6，305米/箱
	米
	300
	G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	17
	接地极制作
	热镀锌角钢：L50×50×5mm
	套
	12
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口；G6522延西高速（王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口））

	18
	接地引下线
	BVR10mm²黄绿双色
	米
	90
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口））

	19
	光缆
	GYXTW-4B1
	米
	950
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口）

	20
	终端盒
	4口FC
	套
	5
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口）

	21
	
	8口FC
	套
	1
	G65包茂高速花石崖收费站、

	22
	法兰
	FC圆形法兰
	个
	16
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口）

	23
	尾纤
	FC单模
	条
	16
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口）

	24
	跳线
	单模单芯SC-FC
	条
	16
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口）

	25
	熔纤
	单模平均≤0.03dB
	点
	24
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口）

	26
	KBG穿线管
	φ25
	米
	100
	G65包茂高速花石崖收费站、

	27
	管件连接件
	直通、45°角
	个
	16
	G65包茂高速花石崖收费站、

	28
	固定管扣
	φ25
	个
	34
	G65包茂高速花石崖收费站、

	29
	电表
	单相电子式15（60a)
	台
	18
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	30
	综合布线工程施工费
	处
	处
	27
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）、黄陵服务区（西区））

	31
	垃圾清理费
	
	处
	14
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口））

	32
	运费
	
	处
	15
	G65包茂高速花石崖收费站；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金收费站出入口）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、铜川收费站（梅家坪出口）

	33
	数据链路回传租赁
	运营商专线，速率30-50兆/年/条
	条
	16
	G65包茂高速（花石崖收费站、玉华宫服务区、山岔停车区、关庄停车区）；G3511菏宝高速（红土收费站出入口、铜川东收费站出入口、照金服务区、照金收费站出入口、阿庄-渭南主线）；G6522延西高速（王益收费站（延安方向入口）、王益收费站（延安方向出口）、、黄陵服务区（西区））


注：
1、 核心产品：环保抓拍单元
2、 “★”参数不允许负偏离，需提供证明材料（包括但不限于检测报告、测试报告、官网截图、产品彩页），未提供证明材料视为重大负偏离，按废标处理。
3、 无线网桥需提供《‌无线电发射设备型号核准‌证》，未提供按废标处理；
[bookmark: _GoBack]4、电源线缆、接地引下线需提供CCC认证证书，未提供按废标处理
