采购内容及要求
一、项目概况
采购内容：大载重无人机、以水灭火装备等森林草原防灭火物资装备。
主要功能或目标：弥补我市森林防灭火先进装备短缺现状，提升森林草原防灭火物资装备保障水平，不断提高秦岭高山火扑救能力，有效保护秦岭生态资源。
需满足的要求：采购的物资必须满足国家及行业强制性规定，相关装备器材质量性能可靠，能够按时保质完成采购需求，满足森林火灾扑救任务需要。
二、产品清单及技术参数要求
本项目核心产品：无人机一体化管控平台、空吊无人机套装1、空吊无人机套装2及无人机氢能动力系统。
	序号
	物资装备名称
	数量
	单位
	参数

	1
	无人机一体化管控平台
	1
	套
	平台采用“端-云-端”协同设计，分为三部分：
前端采集层：无人机（搭载高清相机/热成像等载荷）实时回传视频流及定位数据。
核心处理层：部署于指挥中心/边缘服务器，集成视频-GIS时空对齐引擎、实时标注管理模块、多源数据融合服务。
应用交互层：提供Web端/移动指挥大屏端，支持视频与GIS同屏显示、多人协同标绘、多人位置自动互报、历史视频复盘等功能。
平台分为无人机遥控器端、桌面指挥端、空间视频服务、数据服务、PC网页地图和手机端地图6个组件，通过互联网进行空间视频与GIS数据的交互。
功能模块为：桌面指挥端、手机端态势图、PC端态势图、无人机遥控器端、空间视频与数据服务。
主要功能如下：
1.支持无人机图传通过互联网直播到后端指挥平台；
2.支持无人机图传通过局域网、专网直播到前端指挥平台；
3.平台中无人机通过互联网直播视频延迟不超过5秒，通过局域网直播视频延迟不超过3秒；
4.平台至少支持接入无人机可见光、热红外两种传感器信号；
5.平台支持无人机不同倍率的摄像头直播信号接入；
6.平台支持在地图上显示运行无人机的实时位置；
7.无人机互联网直播视频流中需同步带有无人机姿态、位置、视角、俯仰角等关键信息；
8.平台能够解析直播视频中无人机的姿态、位置、视角、俯仰角等关键信息，并与视频同步展示；
9.平台能够根据直播视频中的元数据计算出视频对应的三维地理范围，视野中心点、中心视线；
10.支持在指挥端的直播视频中直接量算地物的长度、面积及高度；
▲11.指挥端支持将燃气管线、路网、井盖、物资位置等静态地理信息目标通过AR的形式叠加到直播画面中；
▲12.指挥端支持将实时人员位置、消防车、救援船、现场火点火线、过火区域等动态目标实时AR叠加到直播画面中；
13.直播视频中AR实时叠加的目标，符号需要与地图端展示的一致；
14.指挥端支持在直播视频画面中直接标记现场的火点、危险区域等信息，这些信息立即呈现在指挥端的地图上，同时会同步到一线人员的手机中；
▲15.一线工作人员可以通过点击链接或者扫描二维码打开现场地图获取现场态势，也可以通过手机端地图上报点、线、面等空间数据形式的现场情况；
16.一线工作人员通过手机端上报的现场情况，能够在数秒内同步到指挥平台的地图和直播视频AR投射中；
17.平台支持将无人机端识别的AI目标集成在直播视频流中传输到指挥端；
▲18.平台支持将直播视频中集成的AI目标实时呈现在指挥端的直播视频中，并解算到地图对应的地理位置上；
19.无人机录制的现场视频文件中需保留姿态、位置、视角、俯仰角等关键信息；
20.指挥端能够加载无人机录制的现场视频文件，通过对视频文件的实时解码，实现与直播视频同样的地图对应能力，对应急过程进行复盘；
21.提供2年驻场运维服务保障，驻场人员需通过甲方认可。

	2
	空吊无人机套装1
	1
	套
	1.空机重量：≤120kg；
▲2.载重：≥200kg；
3.外形尺寸：（机臂展开，桨叶展开）≤4500mm×4000mm×1300mm、外形尺寸（机臂折叠，桨叶折叠）≤2000mm×1500mm×1100mm；
4.桨叶材质：碳纤维复合材料或优于；
5.工作温度范围：-20至40℃；
6.防护等级：≥IP55；
7.最大飞行距离：（空载）≥30km、（满载）≥10km；
8.最大水平飞行速度：≥15m/s；
9.最大抗风速度：≥12m/s；
10.最大飞行海拔高度：≥5000m；
11.遥控器：分辨率≥1920×1080，续航时间≥3小时；
12.空吊系统：配有吊绳长度≥30米，具备线缆自动收放、按键挂钩自动开合和线缆释放脱困功能；
13.喊话器：有效传播距离≥500米，工作环境温度-20至40℃；
14.提供无人机意外损坏服务1年：在服务期内，由于意外导致的设备损坏，可享受在设备保障额度内的免维修费；
15.变频充电站：工作环境温度0℃至40℃，油箱容量≥30L；交流输出220V，功率≥1200W；
16.提供智能飞行电池×4，空吊系统（30米钢丝绳）×1，变频充电站×2，智能遥控器×1，风冷散热器×2，专用降落伞×1，喊话器套装×1，多机协同套件×4，网络RTK服务（2年），机身险一年，第三者责任险（保障额度130万元），云平台使用权（1年）。

	3
	空吊无人机套装2
	1
	套
	1.空机重量：≤120kg；
▲2.最大载重：≥200kg；
3.外形尺寸：（机臂展开，桨叶展开）≤4500mm×4000mm×1300mm、外形尺寸（机臂折叠，桨叶折叠）≤2000mm×1500m m×1100mm；
4.桨叶材质：碳纤维复合材料或优于；
5.工作温度范围：-20至40℃；
6.防护等级：≥IP55；
7.最大飞行距离：（空载）≥30km、（满载）≥10km；
8.最大水平飞行速度：≥15m/s；
9.最大抗风速度：≥12m/s；
10.最大飞行海拔高度：≥5000m；
11.遥控器：分辨率≥1920×1080，续航时间≥3小时；
12.空吊系统：配有吊绳长度≥30米，具备线缆自动收放、按键挂钩自动开合和线缆释放脱困功能；
13.喊话器：有效传播距离≥500米，工作环境温度-20至40℃；
14.提供无人机意外损坏服务1年：在服务期内，由于意外导致的设备损坏，可享受在设备保障额度内的免维修费；
15.智能充电器：重量≤25kg；工作环境温度-10℃~45℃；功率≥10KW；输出电流≥180A；
16.提供智能飞行电池×4，空吊系统（30米钢丝绳）×1，充电器×2，智能遥控器×1，风冷散热器×2，专用降落伞×1，喊话器套装×1，多机协同套件×4，网络RTK服务（2年），机身险一年，第三者责任险（保障额度130万元），云平台使用权（1年）。

	4
	无人机氢能动力系统
	2
	套
	1.氢动力系统，分别适配空吊无人机套装1、空吊无人机套装2使用，每套氢动力系统含气瓶2个；
2.气瓶容量：≥25L；
3.工作压力：≥45MPa；
4.燃料电池功率≥36kw；
5.氢电版脚架1套，主控盒1个；
▲6.挂载≤80kg，续航时间≥30min；
7.气瓶需提供相关特种设备检验报告。

	5
	氢能移动电源
	2
	个
	1.最大功率：≥1500w；
2.氢气输入压力：≥0.07MPa；
3.重量：≤7.5kg；
4.输入电压：交流220V。

	6
	灭火弹抛投器
	2
	个
	1.投放方式：序列式电控；
2.挂钩数量：≥6个；
▲3.单钩载重：≥50kg；
4.控制方式：PSDK；
5.安全功能：具备安全开关、可在遥控器显示载体状态。

	7
	无人机消防水桶
	2
	个
	1.水桶容量：≥100L；
2.自重重量：≤20kg；
3.桶身材质：铝合金材质；
4.控制方式：电动线性0至100%调节。

	8
	无人机消防水枪
	3
	个
	1.工作压力：≥2.5MPa；
2.喷口有效射程：≥35m，喷射角度满足万向调节；
3.安装方式：插入式快拆；
4.连接方式:一体式锻造接头。
5.满足每架无人机单独作业各1套和2架无人机联吊。

	9
	水溶灭火弹
	3000
	枚
	1.重量规格：40L和20L，各1500枚；
2.材质：软体pvc材质；
3.球体直径：≤50cm；
4.降解时间：整体脆化粉化符合国家标准。

	10
	灭火阻燃剂
	0.5
	吨
	1.适用场景：主要适用于A类（固体物质火灾）；
2.产品形态：固态（片状或粉末状或颗粒状）；
3.稀释比例：产品固态溶解于水后（稀释比例≤1：200）；
4.保质期：5年。

	11
	氢电版运载无人机
	2
	套
	1.无人机空机重量：40kg至60kg；
2.最大起飞重量：≥140kg；
3.最大轴距：≤2400mm(对角线)；
4.外形尺寸（机臂展开，桨叶展开）：≤3300mm×3330mm×1000mm，（机臂折叠，桨叶折叠）：≤1200mm×1300mm×1000mm；
5.工作温度范围：-20℃至40℃；
6.整机防护等级：≥IP55；
7.起飞及降落阶段可承受的最大风力：≥12m/s；
8.供电模式：支持氢、锂双供电模式；
9.氢燃料电池模式续航：载重≥40kg，续航≥40min；
10.提供智能遥控器*1台，降落伞*1个，智能飞行电池*2块，空吊系统*1个，全能变频充电站*1个，12L 45Mpa气瓶2个。

	12
	氢电版运载无人机
照明喊话套件
	2
	套
	1.喊话方式：实时喊话(功率≥30W)，录音，音频文件播放，TTS文字转语音(支持循环播放)；
2.光通量：长亮30000 lm±3%(功率：300W)；
3.光效：100 lm/W(功率：300W)。

	13
	氢电版运载无人机
人员应急吊运套件
	2
	套
	主承载连接环*2，承担系统主承载连接；Y形双路连接带*2，连接人员吊带主吊点与备用吊点；无人机人员全身吊带*2，固定并承载被救人员（承重≥150KG、断裂强度≥15KN）。

	14
	氢气增压机
	1
	个
	最小输入压力：3Mpa；最大输出压力45Mpa；排量120NL；供电：220VAC 1500w；配置：带控制面板电动活塞增压泵、不锈钢气体进出口软管、带脚轮运输箱。

	15
	无人机氢燃料
	1152
	瓶
	25L、45Mpa氢燃料。

	16
	机载多气体监测模块
	1
	个
	1.主机设备尺寸：≤110mm×80mm×80mm；
2.质量：≤240g；
3.设备防护等级：≥IP55；
4.可监测气体：包括H2S硫化氢、CxHy可燃气体、TVOC挥发性有机化合物；
5.设备具备工作状态指示，显示内容包括：传感器、主程序、储存卡、网络通信、PSDK无人机连接、卫星定位等工作状态。

	17
	无人机1
	2
	套
	1.裸机重量（带普通桨叶）：不带电池：≤6kg，带电池：≤10kg；
2.起飞重量：≥15kg；
3.最大抗风速度≥12m/s；
4.IP防护等级：≥IP55；
5.最长飞行时间：≥50min；
6.最大有效载荷：≥6kg；
7.具备多载荷拓展能力，可搭载激光雷达、探照、喊话多类载荷；
8.含遥控器、图传模块、标配电池、充电箱、桨叶；提供100万元保额三者险及长达1年的额度内维修服务；
9.配置3块电池，容量：≥20000mAh。

	18
	无人机1双云台组件
	2
	个
	可实现双云台安装，将负载安装至无人机1飞行器底部机头位置

	19
	无人机飞控电池
	7
	个
	1.适配无人机1遥控器；
2.容量：≥4900mAh。

	20
	激光雷达系统
	1
	个
	1.适配无人机1；
▲2.点云系统精度：120米航高：高程≤3厘米，平面≤4厘米（RMSE），300米航高：高程≤5厘米，平面≤7.5厘米（RMSE）；
3.重量：≤1.60kg（不含单云台组件）；
4.参考尺寸：≤长200mm×宽170mm×高210mm；
5.防护等级：≥IP54；
6.工作温度：-20℃至50℃；
7.存储温度：-40℃至70℃；
8.最小有效探测距离：10m；
9.在设备激活的第一年内，享有与设备主体等价值的保障额度，在额度内可享受不限次数的维修服务。

	21
	探照灯1
	2
	个
	1.适配无人机1；
2.重量：≤800g；
3.尺寸：≤长130mm×宽160mm×高180mm；
4.防护等级：≥IP54；
5.工作温度：-20℃至40℃；
6.额定功率：≤120瓦；
7.有效探照距离：≥500米；
8.灯光模式：近光、远光、全开；
9.调光模式：模拟调光。

	22
	喊话器1
	2
	个
	1.适配无人机1；
2.重量：≤700g；
3.尺寸：≤长140mm×宽120mm×高140mm；
4.额定功率：≤30瓦；
5.防护等级：≥IP54；
6.工作温度：-20℃至50℃；
7.有效传播距离≥500米；
8.支持多种喊话模式：录音、实时、文本、文件。

	23
	机载三维建模边缘
计算模块
	1
	套
	1.适配无人机1；
2.重量：≤130g；
3.尺寸：≤长100mm×宽60mm×高40mm；
4.额定功率：≤35瓦；
5.内存：≥16GB LPDDR5；
6.存储：≥256GB SSD；
▲7.算力：≥100 TOPS；
8.工作温度：-20℃至50℃；
9.存储温度：-20℃至60℃；
10.防护等级：≥IP55。

	24
	无人机2
	2
	套
	1.裸机重量（带桨叶）：≤2kg；
2.最大起飞重量：≥2000g；
3.折叠后尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm；
4.对角线轴距：≤500 mm；
5.最长飞行时间：≥50分钟；
6.最大抗风速度：≥12m/s；
7.防护等级：≥IP55；
8.最大起飞海拔高度：≥6000米；
▲9.云台相机：广角相机有效像素≥4800万；长焦相机有效像素≥4800万，数字变焦倍数≥16倍；热成像相机视频分辨率≥1280×1024；
10.支持全彩夜视、黑白夜视；
11.激光测距测量范围：≥1800m；
12.配件：配备遥控器、充电管家和充电器、桨叶1对，安全箱，安全箱背带；
13.提供意外损坏服务1年：在服务期内，由于意外导致的设备损坏，可享受在设备保障额度内的免维修费。提供无人机意外造成的第三方赔付保险，额度≥200万元。

	25
	无人机2电池
	4
	块
	1.容量：≥6700毫安时；
2.充电环境温度：5℃至45℃；
3.最大充电功率≤240瓦。

	26
	无人机2桨叶
	4
	套
	静音抗结冰桨叶。

	27
	喊话器2
	1
	个
	1.适配无人机2；
2.重量：≤100g；
3.尺寸：≤长80mm×宽70mm×高50mm；
4.最大功率：≤15瓦；
5.防护等级：≥IP55；
6.工作温度：-20℃至50℃；
7.有效广播距离≥300米；
8.支持多种喊话模式：录音、实时、文本、媒体文件。

	28
	探照灯2
	1
	个
	1.适配无人机2；
2.重量：≤100g；
3.尺寸：≤长80mm×宽170mm×高30mm；
4.防护等级：≥IP55；
5.工作温度：-20℃至50℃；
6.最大功率：≤35瓦；
7.有效探照面积：≥1000平方米；
8.工作方式：常亮、爆闪。

	29
	无人机电池
	6
	块
	1.容量：≥6700毫安时；
2.充电环境温度：5℃至40℃；
3.最大充电功率≤210瓦；
4.适配现有大疆M4T无人机使用。

	30
	无人机3
	6
	套
	1.标准起飞重量：≤250g；
2.续航能力：≥35分钟；
3.尺寸：折叠（不带桨）：≤长160mm×宽100mm×高70mm，展开（含桨叶）：≤长310mm×宽380mm×高100mm；
4.最大抗风速度：≥12m/s；
5.工作环境温度：-10℃至40℃；
▲6.影像传感器：1英寸CMOS，有效像素≥5000万；
7.配件：至少包含无人机1架，遥控器1个，3块长续航智能飞行电池（容量：≥4600mAh），充电器1个及增强图传模块；
8.提供机身险2年：在服务期内，由于意外导致的设备损坏，支付置换费用可将损坏产品置换为完好产品。

	31
	便携式视频采集设备
	4
	套
	1.尺寸：≤长145mm×宽45mm×高34mm；
2.重量：≤200g；
3.触控屏：尺寸≥2.0英寸，分辨率≥550×310，亮度≥1000尼特；
4.内存卡：≥256GB；
5.麦克风：≥3个；
6.相机变焦支持数码变焦；
7.图片格式支持JPEG/DNG/JPEG+DNG；
8.视频格式支持MP4；
9.配件：包括无线图传收发器一对、续航手柄、云台夹、螺纹手柄、收纳包、三脚架。
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	便携式音频采集设备
	2
	套
	发射器：
1.尺寸：≤长30mm×宽30mm×高20mm；
2.重量：≤20g；
3.蓝牙协议：支持蓝牙协议5.4；
4.电池容量：≥130mAh；
5.充电环境温度：5℃至45℃；
6.工作环境温度：-10℃至45℃；
7.工作时间：≥8小时；
接收器：
1.尺寸：≤长55mm×宽30mm×高22mm；
2.重量：≤30g；
3.蓝牙协议：支持蓝牙协议5.4；
4.电池容量：≥275mAh；
5.充电环境温度：5℃至45℃；
6.工作环境温度：-10℃至45℃；
7.工作时间：≥10小时；
8.配件：包括防风毛套、磁铁、磁吸背夹、手持杆、发射器磁吸充电线、收纳袋。
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	音视频连接转换器材
	1
	批
	3.5mm音频连接线（10米/2米/1米各10条）、6.25mm音频连接线（10米/2米/1米各10条）、HDMI1分2同屏器6个、USB‑C至USB‑C PD数据线10条、3.5mm转6.25mm/莲花头转接头各10个、卡农接口转换头10个、音频反馈抑制器3台、混音器2台。
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	手持热成像仪
	4
	个
	1.重量：≤520g；
2.尺寸：≤90mm×75mm×170mm；
3.可见光分辨率：≥1920×1080；
4.图像显示分辨率：≥1024×768；
5.图像显示器类型：OLED；
6.图像支持模式：白热模式，黑热模式，红热模式，融合模式，可见光模式，双光融合模式；
7.工作温度：-30℃至55℃；
8.防护等级：≥IP67；
9.热成像分辨率：640×512；
10.热成像帧频：50fps；
11.噪声等效温差 NETD≤45 mK（25℃，F1.0）。
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	山地引水泵
	1
	套
	整套设备由发动机、高压柱塞泵、喷枪、控制机构、机架、进水管等组成。
1.发动机采用双缸.风冷式四冲程汽油机；
▲2.功率：≥35HP；
3.点火方式：电子脉冲点火；
4.启动方式：电启动；
5.排量：≥990cc；
6.机油容量：≥2L；
7.燃油：92#以上汽油；
8.燃油箱容积：≥25L；
▲9.最大流量：≥250L/min；
10.最大吸程：≥7m；
11.进水口直径：50mm；
12.出水口直径：40mm；
13.最大压力：≥12MPa；
14.工作压力：≥10Mpa； 
▲15.最大射程：≥45m；
16.最大扬程：≥1000m；
17.配套高压双层消防水带1000米,配备耐高压多功能喷枪1把、高压直流喷枪1把；不锈钢耐高压三通分水器1个；专用扳手2个；耐高压胶管1根（10米，含2个快速接头）；带底阀进水管1根，长度不小于5米；修理工具1套。
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	远程高压消防水泵
	8
	套
	1.结构：泵组为自动泄压水润滑柱塞泵与四冲程双缸风冷发动机组成；
2.发动机：四冲程、双缸、风冷，功率≥20.5kW（28HP）；
3.启动方式：电启动；
4.装有可调式自动溢流安全阀、超压自动熄火装置；
5.泵在横向、纵向倾斜25°的情况下，在额定工作压力下，连续运转不小于1小时，水泵应能正常工作；
6.引水方式：具有自动引水，吸程≥6m；
▲7.最大流量：≥2.5L/s；
8.最大压力：≥8MPa；
▲9.扬程：≥800m；
10.配备直流喷枪、雾化喷枪、单向阀、三通分水器、转换接头、止水钳；水带托盘、过路廊桥，可拼接≥4米跨路防护。
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	便携泵
	14
	套
	1.闭式四级金属叶轮离心泵，具有减震支撑结构.防反转保护结构。配备全方位保护框架，可以使水泵在各个方向都可存放，可立、可卧、可侧方位存放。泵与泵之间可以串联架设、并联架设、串并联架设，并能正常工作；
2.配套动力：单缸二冲程汽油发动机；功率/转速：≥13HP/12000r/min.排量：≥100cc；
▲3.最大射程：≥35m；
▲4.最大流量：≥330L/min；
5.最大压力：≥3.5MPa；
6.最大扬程：≥350m；
7.吸水深度：≥7m；
8.出水尺寸：1.5寸标准接口；
9.进水尺寸：2寸标准接口；
10.启动方式：手拉启动、一键式电启动、无接触感应控制启动、遥控启动；电启动马达与水泵主机一体式；
11.启动时间：≤5s；
12.引水手泵形式：配备防漏气不锈钢手泵；
13.水泵材质：泵壳、泵体采用高强度抗腐蚀铝合金铸造；内置燃油过滤器，油泵中装有滤网；
14.整机净质量：≤12.5kg；
15.综合油耗：≤3L/h；
16.冷却方式：闭路循环强制水冷系统和自然风冷复合冷却方式；
17.保护系统：发动机带高温自动保护装置.启动过流自动保护功能；无水保护功能，超速保护功能；
18.冷启动性能：在油路充满燃油的情况下，冷启动时间≤5s；
19.发电系统：自带发电系统，发电电压14.6V；
20.控制面板：集成启动按钮、熄火开关；
21.显示屏：具有液晶一体化显示屏，可显示机器工作压力.转速.缸体温度和累计工作时间；
22.启动电源：外置启动电源，具有随机自充电功能，可反复充电，充电电压14.5V；电池充满电启动次数＞120次；同时具有LED照明、USB接口充电功能；
23.油管连接：快速接头；
24.横纵向倾斜性能：水泵在横向纵向倾斜25°的条件下，在额定工况下，各连续运转1h，应能正常工作;
25.油箱容量：≥24L，外挂油箱，设置独立加油口，可实现不停机加油;
26.携行方式：双肩背包，带有反光显示条，背包两侧有袋子可以放置配件工具等物品;
27.配置明细：水泵主机：1台；油箱：1个；引水泵：1个；进水管：1套，直径50mm；单向阀：1个；三通分水器：1个；直流喷枪：1个；雾化喷枪：1个；专用扳手：2个，转换接头1个；止水钳：1个。水带：300米，内径38mm，爆破压力：≥9.5MPa；带快接头。
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	50压力25mm水带
（30米每条）
	100
	条
	1.材质：采用聚氨酯内衬，外层为涤纶长丝；
2.单位长度质量：≤180g/m；
▲3.爆破压力：≥15MPa；
4.延伸率：≤4.0%
5.膨胀率：≤5.0%；
6.附着强度：≥35N/25mm；
7.扯断强度：≥45MPa；
8.水带口径：25mm，30米/条，水带配备森林消防专用接口；
9.耐磨性能：进行100次耐磨试验后，水带在5.0MPa设计工作压力下，未发生渗漏或破裂。
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	50压力40mm水带
（30米每条）
	100
	条
	1.材质：采用聚氨酯内衬，外层为涤纶长丝；
2.单位长度质量：≤230g/m；
▲3.爆破压力：≥15MPa；
4.延伸率：≤10.0%，
5.膨胀率：≤10.0%；
6.附着强度≥：39N/25mm；
7.水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱；
8.水带口径：40mm，30米/条，水带配备森林消防专用接口。
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	80压力40mm水带
（30米每条）
	100
	条
	1.材质：采用聚氨酯内衬，外层为涤纶长丝；
2.单位长度质量：≤200g/m；
▲3.爆破压力：≥20MPa；
4.延伸率：≤3.0%，
5.膨胀率：≤2.0%；
6.附着强度：≥39N/25mm；
7.水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱；
8.水带口径：40mm，30米/条，水带配备森林消防专用接口。
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	移动水囊2吨
	20
	个
	1.容积：≥2000升；
2.材质：涤纶织物；
3.无毒、无味、不污染水源、耐老化性耐水性良好；
4.结构简洁、耐折、稳定性好，成型快；
5.提供斜坡、平底水囊。
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	移动消防水池5吨
	10
	个
	1.容积：≥5000升；
2.材质：涤纶织物；
3.断裂强力≥3500N/5cm；
4.阻燃时间：<10s自熄；
具有抗磨损性、抗撕裂性、强度高、经久耐用。
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	视频会议平板一体机
	1
	套
	1.屏幕尺寸≥65吋；分辨率4K；触摸柔光屏；
2.拾音距离≥8米；
3.内置蓝牙摄像头、WiFi、麦克风、扬声器；
4.支持双系统：安卓系统/win10及以上系统，智慧投屏；
5.CPU：8核处理器、内存≥8GB、内置存储≥64GB；
6.支持接口：USB、Type-c、USB2.0、HDMI IN、HDMI OUT；
7.能够实现1080P云会议功能；
8.配备落地支架、遥控器。
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	控制台
	1
	台
	1.重量：≤2kg；
2.尺寸：≤320mm x 180mm x 100mm；
3.工作温度：0°C至50°C；
4.最大功耗：≤6瓦；
5.支持协议：VISCA、 ONVIF v2.4、Pelco-D、Pelco-P、VISCA；
6.控制：支持配备 4 维专业操纵摇杆，支持云台无极变速控制；
7.支持通道数：最大支持管理255台摄像机；
8.显示：支持中英文，蓝色背光显示。


三、商务要求
1、交货期：自合同签订之日起30日内。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、付款方式：合同签订生效后支付合同总价30%首付款；全部货物供货到位，完成最终验收合格，中标单位开具合规全额增值税发票后，支付剩余合同总价70%尾款。
4、质量标准：符合国家质量标准及行业合格标准。
5、质保期：
5.1项目中无人机产品质保期为自交付之日起1年；水泵产品质保期自终验合格之日起2年，其余产品质保期自终验合格之日起不少于3年。
5.2质保期内若主要配件故障，更换后配件的质保期从更换之日起重新计算。
5.3维修响应时间：中标单位接到故障报告后在1小时内响应，6小时内到达现场。
6、验收要求：
6.1采购人和中标单位共同对产品进行验收。其内容包括确认产品的品牌、准确产地、规格、型号和数量，必要时对其产品技术指标、性能参数进行逐项检验，所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺，或在使用中发现采购方不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，中标单位应更换或退货。
安装调试：中标单位应配合采购人的工期要求，负责在现场对产品进行安装、调试和试运行，直至验收合格。中标单位应提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施设备、人工等。试运行应当在采购人的监督下进行。
最终验收：产品/设备安装调试和运行后，由中标单位向采购人递交产品/设备安装调试记录和竣工通知书，经采购人确认后，组织中标单位进行系统验收(必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对产品/设备进行系统验收，由此产生的相关费用由中标单位承担，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由中标单位负责联系)。
6.2验收依据：采购合同、招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。
6.3验收通过后，填写验收单，双方签字生效。
6.4产品的包装应为生产厂商出产时的原包装，包装箱内必须附有详细的装箱清单。
7.其他要求
7.1中标单位应具有提供备品备件的能力。设备出现故障时，能及时予以替换，保证产品正常运行。
7.2在质保期内因中标单位责任而产生的质量问题，由其返修。不能维修的，整件更换。质保期内，中标单位须对所提供的设备定期检查和保养。
7.3中标单位须协助采购人开展无人机飞行计划报备、空域申报，并做好与相关部门沟通协调，提高服务保障水平。
7.4中标单位负责配合做好本项目有关采购设备的仓储、运送保障服务和技术支持，并按采购人工作需要抵达指定地点。
[bookmark: _GoBack]7.5中标单位负责运输配送、安装调试、问题整改等服务保障过程的安全工作。
