采购内容及要求
	序号
	货物名称
	需求参数
	数量
	单位

	1
	LED教室灯
	1、LED教室灯出光口面尺寸长≥1100mm。
2、LED教室灯功率36W±4W，功率因数≥0.90。
3、LED教室灯总光通量≥2800 lm，向上光通量占比(或上射光通比）≥15%。
4、LED教室灯色温在3300K-5300K之间，色容差≤5 SDCM,色品空间不一致性≤0.004。
5、LED教室灯频闪符合不可察觉等级（无显著影响）要求，光生物安全性测试结果为“无危险类”。
6、LED教室灯蓝光检测结果符合《GB/Z 39942》要求达到RG0无危险类，辐亮度LB检测结果≤30W/(㎡ •sr）.
★7、为方便灯具后期维护便利，LED教室灯驱动电源（控制装置）须为外置，分外盒、内盒以实现快速更换。
[bookmark: OLE_LINK1]8、LED教室灯防护等级≥IP40。
★9、为保障灯具长期安全运行，要求LED教室灯的悬挂和调节装置通过20倍重量机械加载检测，且1000小时后悬挂部件和固定系统无变形。
★10、教室灯距课桌垂直距离≥1700mm时，教室维持平均照度≥300LX，教室照度均匀度≥0.7，统一眩光值≤16，百勒克斯照明功率密度≤1.6W/㎡或照明功率密度≤8W/㎡。
	332
	盏

	2
	LED黑板灯
	1、LED黑板灯出光口面尺寸长≥1100mm，控光部件应为塑料透光罩和格栅，格栅孔≥500个。同时整体出光口面长度占灯具总长比例＞95%。
2、LED黑板灯功率36W±4W，功率因数≥0.90。
3、LED黑板灯总光通量≥2800 lm。
4、LED黑板灯色温在3300K-5300K之间，色容差≤5 SDCM,色品空间不一致性≤0.004。
5、LED黑板灯频闪符合不可察觉等级（无显著影响）要求，光生物安全性测试结果为“无危险类”。
★6、LED黑板灯蓝光检测结果符合《GB/Z 39942》要求达到RG0无危险类，辐亮度LB检测结果≤30W/(㎡ •sr）。
[bookmark: OLE_LINK2]7、为LED黑板灯防护等级≥IP40。
★8、黑板面维持平均照度≥500LX，黑板面照度均匀度≥0.8。
	108
	盏

	3
	安装调试
	拆除原有教室LED灯架及灯管，部分影响灯具安装的三叶吊扇或摇头风扇移位；
拆除原有部分地老旧配套管线材及控制开关更换新线路或开关；
修补教室局部天花墙面（原有LED灯、风扇、线管位置）油漆涂料；
根据标准重新设计布置灯具，并出具施工图。灯具定位，新灯组装，安装。点亮调试等；
教室教学设备保护，场地清理、垃圾清运等。
	440
	盏


[bookmark: _GoBack]注：1、标“★”参数不允许负偏离，须提供检测报告，未提供检测报告或有一项负偏离视为重大负偏离，按废标处理。
2、 非标“★”参数有超过4项（含4项）负偏离视为重大负偏离，按废标处理，须提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、产品彩页，未提供视为重大负偏离，按废标处理。
3、所有涉及到国标要求的，任何负偏离均视为重大负偏离，按废标处理。
