第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求
 （带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
西安市地震监测预警中心地震数据存储磁盘阵列采购项目。详细内容见3.3技术要求。
3.2采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 150,000.00
采购包最高限价（元）: 150,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	数据存储服务器
	1.00
	150,000.00
	台
	工业
	是
	否
	否
	否
	是


3.3技术要求
采购包1：
标的名称：数据存储服务器
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、采购清单
	[bookmark: _GoBack]序号
	名称
	数量
	单位

	1
	数据存储服务器
	1
	台


二、技术参数及性能指标要求
1、支持双控制器架构，标准2U 12盘位设计。
★2、支持双控服务器节点的双机双活（需提供公安部直属检测机构检测报告证明）。
★3、节点配置控制器，每个控制器具有1颗存储FPGA专用处理芯片）；在设备不配RAID卡时，该控制器负责数据I/O处理，具备RAID运算、SAS协议解析、iSCSI指令解析、TOE卸载等功能（需提供公安部直属检测机构检测报告证明）。
4、采用国产64位多核处理器，单个处理器核心数≥8，主频≥2.3GHz。
5、配置缓存≥32GB；支持管理缓存和数据缓存分离。
6、整机提供≥4个IO主机卡槽，支持1/10/40Gbps iSCSI、8/16/32Gbps FC主机接口，组网方式灵活。本次配置2个万兆光接口（含模块）。
7、配置总容量≥96TB的7200转企业级SAS硬盘）+256GB SSD系统盘。
8、支持RAID 0、1、5、6、10、50、60及线性RAID的RAID方式。
9、支持SAS、NL-SAS、SSD、SATA等硬盘类型；支持UNIX、Linux、Windows等操作系统；支持VMWare，Hyper-V，XenServer，KVM等虚拟化平台。
★10、支持FC SAN映射（需提供公安部直属检测机构检测报告证明）。
★11、支持IP SAN/NAS存储（需提供公安部直属检测机构检测报告证明）。
★12、支持对带控制器节点的控制器运行状态的监控（需提供公安部直属检测机构检测报告证明）。
13、支持介质扫描功能，对数据完整性进行检查；支持智能快照（包含快照策略设备）、远程复制（包含远程异步复制）、负载均衡等功能。
14、支持多控集群、阵列双活、虚拟机集群、快照、镜像、远程复制、数据迁移；支持服务质量控制、高速缓存分区、自动分层存储。
15、支持配额管理、存储池融合、数据重删、数据压缩、精简配置、数据销毁、LUN虚拟化、SAN/NAS一体化。
16、支持主机多路径、容灾管理、单设备管理软件、远程维护管理软件、命令行界面、webservice接口、SNMP、OpenStack Cinder管理接口。
17、支持主流国产操作系统（银河麒麟、统信、中科方德等主流版本））
18、支持镜像、文件迁移功能；配置容器虚拟化功能，节省计算投入。



