工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	

1
	

010102009001
	

回填方
	[项目特征]
1.填方部位 :散水
2.材料品种 :3 :7灰土
[工作内容]
1. 回填
2.压实
	

m3
	

22.5

	
	A.3
	桩基工程
	
	
	

	







2
	



010302001001
	



泥浆护壁成孔灌注桩(试桩）
	[项目特征]
1.桩长 :桩身有效长度10m
2.桩径 : 1200mm
3.成孔方法 :机械旋挖成孔
4.混凝土种类 、强度等级:C35商品砼[工作内容]
1.护筒埋设
2.成孔 、固壁
3.泥浆制备 、场内运输或排放
4.混凝土输送 、灌注 、养护
5.空桩孔回填（若有）
	







m3
	







24.87

	



3
	



010302001002
	


泥浆护壁成孔灌注桩(工程桩）
	[项目特征]
1.桩长 :桩身有效长度10m
2.桩径 : 1200mm
3.成孔方法 :机械旋挖成孔
4.混凝土种类 、强度等级:C30商品砼[工作内容]
1.护筒埋设
2.成孔 、固壁
3.泥浆制备 、场内运输或排放
4.混凝土输送 、灌注 、养护
5.空桩孔回填（若有）
	



m3
	



161.65

	

4
	

01B001
	

凿桩头
	[项目特征]
1.凿桩头
[工作内容]
1.桩头混凝土凿除 ,钢筋截断,桩头钢筋梳理整形
	

m3
	

16.96

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	





5
	





010401002001
	





城砖包砌外墙
	[项目特征]
1.砖品种 、规格 、强度等级:MU10手工城砖 ，尺寸400* 200*80
2.墙体厚度 :400mm
3.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝 、侧缝填塞处理
	





m3
	





156.52

	





6
	





010401002002
	





城砖砌筑雉碟
	[项目特征]
1.砖品种 、规格 、强度等级:MU10手工城砖 ，尺寸400* 200*80
2.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝 、侧缝填塞处理
	





m3
	





25.73

	




7
	




010401007001
	




马鞍砖压顶
	[项目特征]
1.部位 :马鞍砖压顶
2.砖品种 、规格 、强度等级 :400*400
*100定制方砖加工马鞍砖
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
	




m3
	




1.41

	




8
	




010403003001
	




条石下碱墙
	[项目特征]
1.石料种类 、规格 :条石
2.尺寸 :400*200*9 00-1200
[工作内容]
1.砂浆制作
2. 吊装
3.砌石
4.石表面加工
5.勾缝
	




m3
	




100.02

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	

9
	

010502001001
	

桩承台基础
	[项目特征]
1.名称 :CT01
2.混凝土强度等级 :C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护
	

m3
	

17.55

	


10
	


010502001002
	


桩承台基础
	[项目特征]
1.名称 :CT02
2.混凝土强度等级 :C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护
	


m3
	


8.18

	



11
	



010501001001
	



基础垫层
	[项目特征]
1.混凝土强度等级 :C15商品砼
[工作内容]
1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护
2.其他材料的现场拌和 、铺设 、找平 、压实
	



m3
	



4.26

	


12
	


010502005001
	


基础连系梁
	[项目特征]
1.名称 :CTL2
2.混凝土强度等级 :C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护
	


m3
	


1.75

	

13
	

010502005002
	

基础连系梁
	[项目特征]
1.名称 :CTL1
2.混凝土强度等级 :C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护
	

m3
	

13.59

	

14
	

010502022001
	

圈梁
	[项目特征]
1.混凝土强度等级 :C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护
	

m3
	

6.68

	

15
	

010502013001
	

实心楼板
	[项目特征]
1.混凝土强度等级 :C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护
	

m3
	

19.15

	
16
	
031301008001
	
柱脚二次灌浆
	[项目特征]
1.灌浆配合比 :后浇C40无收缩细石混凝土
[工作内容]
1.地脚螺栓孔灌浆 、设备底座与基础间灌浆
	


m3
	


0.3

	


17
	


010502032001
	


钢柱柱脚基础
	[项目特征]
1.构件名称 :钢柱柱脚基础
2.混凝土强度等级 :C20商品砼
[工作内容]
1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护
	


m3
	


1.83

	




18
	




010505001001
	




垫层模板
	[项目特征]
1.垫层部位 :桩承台下垫层
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理 、小修 、堆放
	




m2
	




10.54

	

19
	

010505002001
	

基础模板
	[项目特征]
1.基础类型 :桩承台基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理 、小修 、堆放
	




m2
	




56.51

	




20
	




010505002002
	




柱脚基础模板
	[项目特征]
1.基础类型 :钢柱柱脚基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理 、小修 、堆放
	




m2
	




12.5

	




21
	




010505003001
	




基础连系梁模板
	[项目特征]
1.模板形式 :基础连系梁
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理 、小修 、堆放
	




m2
	




23.8

	




22
	




010505012001
	




圈梁模板
	[项目特征]
1.模板形式 : 圈梁[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理 、小修 、堆放
	




m2
	




66.79

	



23
	



010506001001
	



现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类 、规格  :现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤10 [工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装 、固定
3.钢筋连接
	



t
	



1.165

	



24
	



010506001002
	



现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类 、规格  :现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤18 [工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装 、固定
3.钢筋连接
	



t
	



2.723

	



25
	



010506001003
	



现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类 、规格  :现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤25 [工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装 、固定
3.钢筋连接
	



t
	



1.925

	



26
	



010506001004
	



现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类 、规格  :桁架楼承板铺设分布带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤ 10
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装 、固定
3.钢筋连接
	



t
	



0.903

	
27
	
010506003001
	
砌体工程内配钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类 、规格 :螺纹钢Φ10以内 [工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装 、固定
3.钢筋连接
	


t
	


1.675



	


28
	


010506005001
	


钢筋笼
	[项目特征]
1.钢筋种类 、规格 :螺纹钢Φ10以上 [工作内容]
1.钢筋笼制作
2.钢筋笼安装
3.钢筋整理
	


t
	


7.905

	


29
	


010506008001
	


螺栓
	[项目特征]
1.规格:M30锚栓 (三帽两垫）
[工作内容]
1.螺栓制作
2.螺栓安装
3.对拉螺栓端头处理
	


t
	


0.792

	

30
	

010506009001
	

预埋铁件
	[项目特征]
1.钢材种类 :Q235- B
[工作内容]
1.铁件制作
2.铁件安装
	

t
	

2.312

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	






31
	






010603003001
	






钢管柱
	[项目特征]
1.钢材品种 、规格  :Q235-B 、箱300*3 00*20
2.单根质量 :3t以内
3.清除构件表面毛刺 、铁锈等 ，采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈
4.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆
5.耐火极限2.5h，厚涂35mm（非膨胀性）
[工作内容]
1.拼装
2. 吊装就位
3.安装
4.探伤
5.补刷油漆
	




t
	




30.484

	




32
	




010604001001
	




钢梁
	[项目特征]
1.钢材品种 、规格  :Q235-B 、H400*30 0*8*18
2.单根质量 : 1.5t以内
3.采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈
4.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆
5.耐火极限1.5h，薄涂7mm（膨胀性  )
[工作内容]
1.拼装
2. 吊装就位
3.安装
4.探伤
5.补刷油漆
	








t
	








31.152

	





33
	





010605001001
	





钢板楼板
	[项目特征]
1.钢筋桁架楼承板（TD3-90)
2.钢板型号 、厚度 :0.5mm厚镀锌钢板
3.清除构件表面毛刺 、铁锈等 ，采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈
4.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆
5.耐火极限1.5h，薄涂7mm（膨胀性  )
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆
5.接缝 、嵌缝
	









m2
	









159.55

	






34
	






010605002001
	






钢板墙板
	[项目特征]
1.钢材品种 、规格 :Q235-B
2.钢板（复合板）型号 、厚度 :矩形4 0*60*3龙骨 ，5mm厚花纹钢板
3.清除构件表面毛刺 、铁锈等 ，采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈
4.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆
5.耐火极限1.5h，薄涂7mm（膨胀性  )
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆
5.接缝 、嵌缝
	










m2
	










601.22

	



35
	



010606003001
	



钢墙架
	[项目特征]
1.钢材品种 、规格  :Q235-B 、矩形40* 60*3龙骨
2.清除构件表面毛刺 、铁锈等 ，采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈
3.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆
4.耐火极限1.5h，薄涂7mm（膨胀性  )
[工作内容]
1.拼装
2. 吊装就位
3.安装
4.探伤
5.补刷油漆
	








t
	








10.706

	




36
	




010607006001
	




钢梯
	[项目特征]
1.钢材品种 、规格 :Q235-B
2.钢梯形式 :踏步式
3.清除构件表面毛刺 、铁锈等 ，采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈
4.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆
5.耐火极限1h ，薄涂4mm（膨胀性）
[工作内容]
1.拼装
2. 吊装就位
3.安装
4.探伤
5.补刷油漆
	








t
	








7.339

	

37
	

040307010001
	

高强螺栓
	[项目特征]
1.材料种类 :高强螺栓
2.材料规格:M20 [工作内容]
1.安装
	

套
	

40

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	


38
	


010902004001
	


屋面排水管
	[项目特征]
1.排水管品种 、规格 :衬塑钢制雨水管D100
[工作内容]
1.排水管及配件安装 、固定
2.刷漆
	


m
	


13.97

	


39
	


010902002001
	


钢板墙面涂膜防水
	[项目特征]
1. 防水膜品种 : 聚脲防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布 、喷涂防水层
	


m2
	


539.66

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	







40
	







011102003001
	







青砖地面
	[项目特征]
1.240*120*60青砖铺面
2.20厚1 :3水泥砂浆找平层
3. 聚脲防水涂料喷涂表面
4.＞80厚混凝土找坡
5.席纹钢板封面[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设 、磨边4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗 、打蜡 、结晶
	







m2
	







96.64

	


41
	


011103002001
	


橡塑卷材楼地面
	[项目特征]
1.面层材料品种、
规格 :仿城砖铺地胶垫
[工作内容]
1.清理基层
2.面层铺设
3.压条装钉
	


m2
	


62.91

	



42
	



011503001001
	



带扶手的栏杆 、栏板
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格 :80*120木质扶手
2.栏杆（板）材料种类 、规格 :25*25方通立杆
[工作内容]
1.制作 、安装
2.刷防护材料
	



m
	



47.24

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	



43
	



011205001001
	



墙 、柱面装饰板
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格:KT板封面刷乳胶漆
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作 、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	



m2
	



8

	

44
	

010801001001
	

木质门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 : 120 0*2100
2. 门类型 :木门[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	



m2
	



2.52

	



45
	



010802001001
	



金属(塑钢)门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :600 *1800
2. 门类型 :铝合金检修门
[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	



m2
	



1.08

	
46
	
01B002
	
排气扇
	[项目特征]
1.排气扇
[工作内容]
1.安装
	
套
	
1

	47

	
	人工土方开挖
	
	
	128.43

	48
	
	人工土方回填
	
	m³
	88.79

	49
	
	清理灌木杂草及垃圾外运8km
	
	m³
	135.01

	50
	
	钢化玻璃展示窗  
	
	m³
	48.66

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	电气部分
	
	
	

	




1
	




030406007001
	




光伏逆变器
	[项目特征]
1.名称 :光伏逆控一体机
2.型号 :48V 、5KW ,   560*400*200mm [工作内容]
1.基础底座安装
2.逆变器安装
3.接线
4.本体接地
	




台
	




1

	



2
	



030406006001
	



光伏组件
	[项目特征]
1.名称 :光伏组件
2.组件类型 :550Wp单晶硅
3.组件规格 :2278* 1134*30mm
[工作内容]
1.光伏组件安装
2.接线
3.本体接地
	



块
	



6

	



3
	



010607010001
	



钢支架
	[项目特征]
1.构件名称 :钢支架
2.钢材品种 、规格 :25*4镀锌扁钢
[工作内容]
1.制作 、安装
2.探伤
3.补刷油漆
	



t
	



0.5

	


4
	


040805009001
	


胶体电池
	[项目特征]
1.名称 :胶体电池
2.型号 、规格 : 12V  、200Ah ，522*240
*230mm
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	


组件
	


4

	





5
	





030402012001
	





成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:AL
2.规格 :400*500*1 20
3.安装方式 :嵌墙暗装 ，底边距地1. 5m
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.本体接地
	





台
	





6

	

6
	

040801029001
	

单联开关
	[项目特征]
1. 暗装单联开关
2.规格:KG32/1/2C
3.安装方式 : 暗装[工作内容]
1.本体安装 、调试2.接线
	


个
	

1

	


7
	


040801029002
	


双联开关
	[项目特征]
1. 暗装双联开关
2.规格:KG32/1/2C
3.安装方式 : 暗装[工作内容]
1.本体安装 、调试2.接线
	


个
	


1

	


8
	


030413001001
	


LED投光灯
	[项目特征]
1.名称:LED投光灯
2.型号 :220V/50W
3.安装形式 :底边距地8.4m
[工作内容]
1.安装
	


套
	


8

	

9
	

030413001002
	

LED吸顶灯
	[项目特征]
1.名称:LED吸顶灯
2.型号 :220V/12W
3.安装形式 : 吸顶[工作内容]
1.安装
	

套
	

14

	


10
	


030409001001
	


电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-2 *25
3.敷设方式 : 穿管[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	


m
	


2

	

11
	

030409001002
	

电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电力电缆
2.型号:PV1-F    1* 4mm
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	

m
	

30

	
12
	
030409015001
	
电缆保护管
	[项目特征]
1.名称 :JDG40
2.敷设方式 : 暗敷[工作内容]
1.保护管敷设
	
m
	
2

	



13
	



030412001001
	



配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG25
2.配置形式 : 暗敷[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	



m
	



2

	



14
	



030412001002
	



配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG20
2.配置形式 : 暗敷[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	



m
	



259.16

	

15
	

030412003001
	

配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ-2 *10
2.配线形式 : 穿管[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装
	

m
	

2

	

16
	

030412003002
	

配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5
2.配线形式 : 穿管[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装
	

m
	

259.16

	
	
	夯筑排水面
	
	
	

	









1
	









010101003001
	









夯筑排水面
	[项目特征]
1. 150厚3 :7灰土夯筑
2.夯土选取土质与长城土质相近的优质土场取土
3.用于夯筑的土要先进行筛选 ，将土中的碎石 ，杂物除去 ， 并喷酒一定量的水使其达到最优含水率状态(通过击实试验测定最优合水率),之后遮盖一层草或树叶之类，
堆放闷据适当时间 ,  待土湿润后用于夯筑
4.土体的成分为3 : 7灰土 ，压实系数0 .94
5.新夯墙体侧面坡度应与相接墙体坡度保持一致 ，新旧夯体接口要求自然流畅 ，无明显生硬转折
6.黄土单列[工作内容]
1.场内运输
2. 回填
3.压实
	









m3
	









76.5

	
	
	修整块石归安
	
	
	

	


2
	


010403004001
	


块石归安垒砌
	[项目特征]
1.松动或移位等部位 ，清理浮土至原有石砌墙体 ，重新归安垒砌
2.石材强度MU30,块石按原工艺干垒砌筑
3.原有石材利用率
60%
[工作内容]
1.砂浆制作
2. 吊装
3.砌石
4.变形缝 、泄水孔 、压顶抹灰
5.滤水层
6.勾缝
	







m3
	







577

	
	
	夯筑内部墙体
	
	
	

	



3
	



010101003002
	



夯筑内部墙体
	[项目特征]
1.黄土掺砂石 ，加任木 ，按原工艺夯筑内部墙体
2.黄土单列
3.任木单列[工作内容]
1.场内运输
2. 回填
3.压实
	



m3
	



651

	




4
	




01B003
	




任木
	[项目特征]
1.构件名称 :任木
2.构件规格 、尺寸 :直径100-120mm,长1200-2400mm
3.木材种类 :松木 、柏木
4.横向加任木连接夯土与石砌包墙
5. 需进行防腐 、防虫处理
6.梅花状网式排布[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料 、油漆
	








m
	








1382.4

	
	
	修补缺失墙体
	
	
	

	



5
	



010403004002
	

 

坍塌块石重新垒砌
	[项目特征]
1.针对局部坍塌部位 ，块石垒砌从原有砌体残留顶部开始砌筑
2.石材强度MU30,块石按原工艺干垒砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作
2. 吊装
3.砌石
4.变形缝 、泄水孔 、压顶抹灰
5.滤水层
6.勾缝
	






m3
	






274

	6
	
	人工拆除墙体松动或移位块石   
	
	m3
	  577

	6
	
	清理灌木杂草及垃圾外运8km     
	
	㎡
	 1582

	
	
	夯筑排水面
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010101003001
	









夯筑排水面
	[项目特征]
1. 150厚3 :7灰土夯筑
2.夯土选取土质与长城土质相近的优质土场取土
3.用于夯筑的土要先进行筛选 ，将土中的碎石 ，杂物除去 ， 并喷酒一定量的水使其达到最优含水率状态(通过击实试验测定最优合水率),之后遮盖一层草或树叶之类，
堆放闷据适当时间 ,  待土湿润后用于夯筑
4.土体的成分为3 : 7灰土 ，压实系数0 .94
5.新夯墙体侧面坡度应与相接墙体坡度保持一致 ，新旧夯体接口要求自然流畅 ，无明显生硬转折
6.黄土单列[工作内容]
1.场内运输
2. 回填
3.压实
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70.5

	
	
	修整块石归安
	
	
	

	



2
	



010403004001
	



块石归安垒砌
	1.松动或移位等部位 ，清理浮土至原有石砌墙体 ，重新归安垒砌
2.石材强度MU30,块石按原工艺干垒砌筑
3.原有石材利用率
60%
	



m3
	



351

	
	
	夯筑内部墙体
	
	
	

	



3
	



010101003002
	



夯筑内部墙体
	[项目特征]
1.黄土掺砂石 ，加任木 ，按原工艺夯筑内部墙体
2.黄土单列
3.任木单列[工作内容]
1.场内运输
2. 回填
3.压实
	



m3
	



398

	



4
	



01B003
	



任木
	[项目特征]
1.构件名称 :任木
2.构件规格 、尺寸 :直径100-120mm,长1200-2400mm
3.木材种类 :松木 、柏木
4.横向加任木连接夯土与石砌包墙
5. 需进行防腐 、防虫处理
6.梅花状网式排布[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料 、油漆
	








m
	








1074.1

	5
	
	人工拆除墙体松动或移位块石 
	
	m3
	351

	6
	
	清理灌木杂草及垃圾外运8km    
	
	㎡
	882
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