[bookmark: _Toc52275486]2024联通5G宽带采购要求及技术参数
一．采购要求
1、采购数量：采购中国联通5*1G宽带,共计5G带宽。
2、服务期：此次共包含5项宽带接入项目，服务期限分别为：
第一项：1G带宽，服务期自2024年1月1日至2024年12月31日。
第二项：1G带宽，服务期自2024年1月1日至2024年12月31日。
第三项：1G带宽，服务期自2024年6月1日至2025年5月31日。
[bookmark: _GoBack]第四项：1G带宽，服务期自2024年6月1日至2025年5月31日。
第五项：1G带宽，服务期自2024年8月25日至2025年8月24日。
3、 服务地点：以上均为陕西财经职业技术学院
4、签订合同方式：以上五项宽带需分别签订合同，即一项签订一份合同，共计5份。
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１.带宽参数指标：
以上五项1G宽带参数指标相同，具体如下：中国联通向我院提供1 G带宽的互联网专线业务用于办公教学，传输介质为光纤，上行下行带宽均为1Gbps，并免费提供8个公共网段IP，并提供接入设备上的万兆板卡及万兆光口模块。
２.网络架构
中国联通提供IP over DWDM技术，实现IP资料包在光路上直接传送。
３.网络质量
（1）任意两点之间的网络时延小于15ms
（2）丢包率小于1%
（3）北京、上海、广州、武汉、西安数据中心的节点之间网络自愈时间小于1s
（4）上述五节点内部及节点之间网络的可用率不小于99.99%
（5）其余节点内部及节点之间的网络可用率不小于99.9%
（6）在北京、上海、广州设立国际传输维护中心（ITMC），国际电路误码率优于10E-7
４、售后服务
维护实行VIP 7*24小时一站式服务，网络出现问题第一时间响应处理，一般故障在4小时内修复。
提供电路网管服务，及时发现客户线路故障，主动进行处理，保障客户网络稳定运行。

