**二、项目内容清单**

|  |
| --- |
| **室内装修清单** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征以及主要内容 | 单位 | 工程量 |
| **（一）拆除工程及砌筑工程** |
| 1 | 拆除原地面嵌入轨道 | [工程内容]1.拆除 2.废渣外运 | m | 30.00  |
| [项目特征]1.部位:地面 2.做法:拆除原地面嵌入轨道 3.外运:废渣外运 |
| **（二）楼地面工程** |
| 1 | 拆除轨道地面维修 | [工程内容]1.基层清理 2.裸露螺拴修平3.材料运输 | m | 30.00  |
| 2 | 地面修补 | [工程内容]1.将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上，铺贴PVC地胶 2.新铺设地胶与库房其他地胶高度一致 | ㎡ | 80.00  |
| 3 | 一层地面PVC地胶 | [工程内容]1.将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上，铺贴PVC地胶 | ㎡ | 364.00  |
| 4 | 钢结构PVC地胶 | [工程内容]1.将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上，铺贴PVC地胶 | ㎡ | 298.00  |
| 5 | 踢脚线 | [工程内容]1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:不锈钢3.面层材料品种、规格、品牌、颜色  | m | 200.00  |
| **（三）电气工程** |
| 1 | 强电安装工程 | [工程内容]1.施工图范围内所有强电安装项目 | ㎡ | 364.00  |
| [项目特征]1.计算方式:按装饰面积以单方造价 施工图包干 2.库房范围内包括开槽、管道敷设、电线、插座、开关、灯具等电气设备。 |
| 2 | 照明配线 | 规格参数：1、材质:WDZ-BYJ 2、规格:2.5mm2 | 米 | 822.00  |
| 3 | 电线配管 | 规格参数：1、材质:镀锌管 2、规格:KBG20 | 米 | 822.00  |
| 4 | 条形灯 | 1、类型:LED灯2、规格:1200\*200（LED光源） | 个 | 40.00  |
| 5 | 开关（三开） | [工程内容]1.安装、固定 | 个 | 3.00  |
| [项目特征]1.安装固定方式:嵌入式 |
| **文物库房设备配置清单** |
| **（一）四层库房设备** |
| 序号 | 柜架名称 | 规格（位置代码） | 单位 | 数量 |
| 1 | 密集型抽屉层板式组合文物储藏柜（钱币） | W4200\*D6600\*H2000mm（Q1） | 套 | 1.00  |
| 2 | 横梁式开架重型文物储藏柜(两层) | W4170\*D1200\*H800mm(K1) | 套 | 2.00  |
| 3 | 密集型层板式多功能文物储藏柜 | W6200\*D6000\*H2000mm（D1） | 套 | 1.00  |
| 4 | 密集型层板式多功能文物储藏柜 | W6200\*D8400\*H2000mm（D2） | 套 | 1.00  |
| 5 | 层板式多功能文物储藏柜 | W5140\*D600\*H2000mm（D3） | 套 | 1.00  |
| 6 | 文物工作整理台（实木） | W2000\*D1000\*H760mm | 台 | 1.00  |
| 7 | 工作整理台配套椅子 | 定制 | 个 | 4.00  |
| 8 | 文件柜 | W900\*D420\*H1800mm | 个 | 4.00  |
| **（二）四层阁楼库房设备** |
| **序号** | **柜架名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 层板式古籍文物储藏柜 | W4140\*D600\*H1800mm(G1) | 套 | 1.00  |
| 2 | 层板式古籍文物储藏柜 | W4140\*D1200\*H1800mm（G2） | 套 | 2.00  |
| 3 | 悬臂式文物储藏柜 | W4140\*D600\*H1800mm（M1） | 套 | 1.00  |
| 4 | 悬臂式文物储藏柜 | W4140\*D1200\*H1800mm（M2） | 套 | 3.00  |
| 5 | 网片式文物储藏柜 | W4140\*D600\*H1800mm（W1） | 套 | 2.00  |
| 6 | 抽屉层板式组合文物储藏柜（书画） | W4140\*D1200\*H1800mm（S1） | 套 | 4.00  |
| 7 | 抽屉层板式组合文物储藏柜（书画） | W4140\*D1200\*H1800mm（S2） | 套 | 2.00  |
| 8 | 文物工作整理台（实木） | W2000\*D1000\*H760mm | 台 | 1.00  |
| 9 | 工作整理台配套椅子 | 定制 | 个 | 4.00  |
| **文物库房管理设备配置清单** |
| **序号** | **设备名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 笔记本电脑 | i9-12900H 32G 1TB 3050Ti | 台 | 2.00  |
| 2 | 台式电脑 | 一体台式电脑，28.2英寸 十点触控全面屏，16GBRAM，1TB | 台 | 1.00  |
| 3 | 平板电脑 | 12.6英寸，12G+512GB，WIFI，键盘+笔 | 台 | 2.00  |