|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计量**  **单位** | **工程**  **数量** |
| 1 | 建筑工程 |  |  |
| 1.1 | 供水管线 |  |  |
| 1.1.1 | 破除恢复混凝土路面 |  |  |
| 1.1.1.1 | 混凝土路面拆除(20cm) | m³ | 565.2 |
| 1.1.1.2 | C25混凝土路面恢复 | m² | 2826 |
| 1.1.1.3 | 破除砼外运 | m³ | 565.2 |
| 1.1.2 | 沟槽土方开挖 | m³ | 2350.8 |
| 1.1.3 | 沟槽机械夯实 | m² | 3645 |
| 1.1.4 | 沟槽土方回填 | m³ | 2350.8 |
| 1.1.5 | 定向钻打孔 | m | 385 |
| 1.1.6 | 管材 |  |  |
| 1.1.6.1 | PE100-dn125-1.0Mpa管 | m | 220 |
| 1.1.6.2 | PE100-dn110-1.0Mpa管 | m | 400 |
| 1.1.6.3 | PE100-dn90-1.0Mpa管 | m | 385 |
| 1.1.6.4 | PE100-dn75-1.0Mpa管 | m | 535 |
| 1.1.6.5 | PE100-dn50-1.6Mpa管 | m | 3190 |
| 1.1.6.6 | PE100-dn40-1.6Mpa管 | m | 1730 |
| 1.1.7 | 管件 | % | 5 |
| 1.1.8 | DN1200闸阀井 | 座 | 36 |
| 1.1.8.1 | 土方开挖 | m³ | 219.6 |
| 1.1.8.2 | 土方回填 | m³ | 57.96 |
| 1.1.8.3 | 3：灰土回填 | m³ | 29.88 |
| 1.1.8.4 | C30混凝土垫层 | m³ | 19.8 |
| 1.1.8.5 | 砖砌井身 | m³ | 49.32 |
| 1.1.8.6 | 水泥砂浆抹灰20mm | m² | 230.76 |
| 1.1.8.7 | φ700球墨铸铁井及井座 | 个 | 36 |
| 1.1.8.8 | MU10烧结实心砖支墩 | m³ | 0.31 |
| 1.1.8.9 | 铸铁踏步 | 套 | 36 |
| 1.1.8.10 | 成品DN300混凝土管集水坑 | 个 | 36 |
| 1.1.8.11 | 余土外运 | 个 | 161.74 |
| 1.1.9 | 入户水表井 | 座 | 555 |
| 1.1.9.1 | 混凝土路面拆除(20cm) | m³ | 62.16 |
| 1.1.9.2 | 土方开挖 | m³ | 248.64 |
| 1.1.9.3 | 土方回填 | m³ | 47.95 |
| 1.1.9.4 | C25混凝土垫层 | m³ | 26.28 |
| 1.1.9.5 | 砖砌井身 | m³ | 121.48 |
| 1.1.9.6 | 预制盖板 | m³ | 26.28 |
| 1.1.9.7 | 余土外运 | 个 | 200.69 |
| 1.1.9.8 | PE100-dn25-1.6Mpa管 | m | 1110 |
| 1.1.9.9 | DN25外丝直接 | 个 | 1110 |
| 2 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |
| 2.1 | IC卡智能水表 | 套 | 555 |
| 2.2 | DN25进排气阀 | 套 | 1 |
| 2.3 | 型号 H742X-16P，公 称直径  DN(mm) 65 | 套 | 1 |
| 2.4 | DN125闸阀 | 个 | 1 |
| 2.5 | DN110闸阀 | 个 | 1 |
| 2.6 | DN90闸阀 | 个 | 1 |
| 2.7 | DN75闸阀 | 个 | 3 |
| 2.8 | DN50闸阀 | 个 | 12 |
| 2.9 | DN40闸阀 | 个 | 14 |
| 2.10 | DN25闸阀 | 个 | 555 |
| 3 | 施工临时工程 |  |  |
| 3.1 | 其他施工临时工程 |  | 2 |