**国产新能源轿车技术参数要求** （数量：2辆）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品技术参数及配置要求 |
| B级插电式混动 | 国产自主品牌 |
| 发动机 |
| 1 | 排量 | ≤1.8T |
| 2 | 动力种类 | 插电式混动 |
| 3 | 排放标准 | 国VI |
| 5 | 综合功率/马力 | ≧190KW/150马力 |
| 6 | 综合扭矩 | ≧425N.M |
| 7 | 最高时速 | 180-210km/h |
| 8 | 变速器种类 | ≧6速双离合 |
| 9 | 发动机和驱动形式 | 前置前驱 |
| 10 | 满载总质量 | ≥2000kg |
| 11 | 续航里程 | ≥50KM |
| 12 | 电池组质保 | ≥8年或15万公里 |
| 整车外形、配置要求 |
| 1 | 车身总长 | ≥4600mm |
| 2 | 车身总宽 | ≥1800mm |
| 3 | 车身总高 | ≥1450mm |
| 4 | 车身结构 | 四门五座三厢车 |
| 5 | 全车车窗 | 电动防夹车窗 |
| 6 | 轴距 | ≥2700mm |
| 7 | 最小离地间隙 | ≥114mm |
| 8 | 燃油箱容量 | ≥35L |
| 9 | 制动型式 | 前后盘式(ABS+EBD) |
| 10 | 转向系统 | 电子助力 |
| 11 | 安全气囊 | 智能式前排双气囊 |
| 12 | 前大灯 | LED大灯 |
| 13 | 电子驻车制动 | 有 |
| 14 | 车身稳定系统 | 有 |
| 15 | 多功能显示屏 | 行车电脑信息显示 |
| 16 | 轮胎规格 | ≥215/50 R17 |
| 17 | 安全配置 | 倒车影像、前后雷达 |
| 18 | 空 调 | 原厂空调 |
| 19 | 车载语音智能系统 | 有 |
| 20 | 座 椅 | 主驾座椅电动调节 |
| 21 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘支持 |
| 22 | 智能钥匙 | 无钥匙启动 |
| 23 | 中控台 | 中控台大屏 |
| 24 | 悬挂系统 | 前独立悬挂/后多连杆独立悬挂 |
| 25 | 智能一键启动 | 有 |
| 26 | 电动全景天窗 | 有 |
| 27 | [外后视镜电动调节](http://baike.bitauto.com/other/20120629/1505747839.html) | 后视镜加热电动调节、 |

车辆购置税、车辆保险及挂牌费由中标单位统一代办。

车辆保险要求:

1、商业险：车损，三责（200万），车上人（5万），乘客（5万），划痕。

2、交强险。

3、车船税。

车辆挂牌要求：本项目中包含的所有车辆挂咸阳市号牌。