采购内容及采购要求

## 项目基本情况

为保障职能工作正常开展的需要, 根据府谷县公务用车制度改革领导小组办公室《关于府谷县司法局更新执法执勤用车的批复》（府车改办发[2022]8号），同意在编制内新购置排气量1.5T的汽油车，价格11.98万内的国产自主品牌小轿车1辆；排气量2.0T的汽油车，价格20万内的国产中型四驱越野车1辆。

具体情况详见谈判文件第三章〈采购内容及采购要求〉

 交货期：合同签订后15日内完成供货。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目** | **技术参数** | **数量** | **合计金额** |
| 1 | 越野车 | 主要技术参数：车身长宽高≥4980\*1950\*1780★发动机≥2.0T四缸252马力（185KW）、DCVVT技术★变速箱：8档手自一体（8AT）★整车质保：5年或15万公里★环保标准：国Ⅵ详细配置：白色车身、6座（座椅布局2-2-2）、轴距≥2920MM、前置四驱、电动助力、电子驻车、轮胎尺寸≥255/50/R20、满载最小离地间隙≥160MM、安全气囊≥8个，胎压显示、前后车驻车雷达、360全息影像、全速自适应巡航、电子档把换挡、全液晶仪表盘≥12.3英寸、内置行车记录仪、主副驾座椅电动调节（加热）、中控彩色屏幕≥14.6英寸、可开启全景天窗、道路救援呼叫、4G车联网系统、全车扬声器≥10个、自适应远近光、矩阵式LED灯光、外后视镜电动调节、雨量感应雨刷、自动空调、后排独立空调、后座出风口、温度分区控制、电动感言后备箱。 | 1 |  |
| 2 | 小轿车 | 车身长宽高≥4891\*1850\*1505★发动机≥1.5T四缸169马力（124KW）、GCCS/DCVVT技术★变速箱：6档手自一体（6AT）★整车质保：3年或10万公里★环保标准：国Ⅵ详细配置：白色车身、4门5座（三厢车）、前置前驱、独立后悬架、电动助力、电子驻车、盘式刹车、轮胎尺寸≥225/50/R17、安全气囊≥6个、胎压监测显示、驻车雷达、倒车影像、定速巡航、电动天窗、电子档把、皮质座椅、彩色液晶中控屏幕≥10.25英寸、全车扬声器≥6个、矩阵式LED灯光、外后视镜电动调节、加热、自动空调、后排出风口、温度分区控制、车载空气净化器、车内PM2.5过滤、负离子发生器。 | 1 |  |

## 采购内容及技术参数指标（★标识的技术参数、指标为实质性要求，必须符合或优于参数指标要求，无负偏离）。

采购清单如有不明确、涉负面清单内容，供应商应通过公共资源交易系统及时反馈，采购人将及时澄清、完善。

三、采购要求

 1、供应商所投货物各项指标符合或优于本次设备谈判的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

 2、采购清单中的产品的★标参数均为实质性条款，供应商必须按照谈判文件的要求逐条做出实质性响应，全部功能满足，采购清单中的参数符合或优于指标要求，无负偏离，未逐条响应、有缺漏或负偏离的，按无效谈判处理。

3、采购清单中的产品属于节能产品政府采购品目清单范围，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。未提供证书的，不享受优先原则。

4、采购清单中的产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。未提供证书的，不享受优先原则。

5、所投产品的技术要求与所规定设备技术要求的任何偏离都必须逐条列入谈判响应文件中的技术服务偏离表中，任何不按此要求的谈判响应文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，供应商在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

6、供应商应在谈判响应文件中指明所投产品货物的品牌、规格、制造商、生产地。

7、所供货物必须为原装品牌产品。

四、**交货期要求**★：供应商于合同签订后15日内供货完毕向采购人交验。

 **五、售后服务响应时间（质保期内）要求：**

（1）即时响应（包括电话响应）；最晚24小时内到达现场（如电话响应无法解决）。

（2）修复时间（质保期内）： 48 小时内解决；如在 48小时内无法修复，则采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保车辆的正常使用。

 **六、供货商的职责**

**1**、供应商在响应文件中提供的货物必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、供应商应提供供货产品的全套资料。

3、供应商在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

**七、付款方式**

合同签订后15日内完成供货，试车验收合格后依照合同价款一次支付。