采购内容及技术要求
一、建设背景

秦苑六路社区位于西咸新区秦汉新城窑店街道秦合一路(南段),该社区办公用房装修改造工程总面积约为1300 平方米，是为打造集教育、管理、服务、展示为一体的开放式、多功能、专业化的社区工作综合体，把方便为民办事、提高服务环境作为项目设计的基本出发点和最终目的。

二、 工程概况
窑店街道秦苑六路社区办公用房装修改造工程,包含活动中心一层、活动中心二层、党群服务中心、综合治理中心及室外部分，包括装饰装修工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、通风工程、空调工程。

三、 装修内容
1、 室内石膏板吊顶，砖墙门洞拆除并垃圾外运。

2、 室内空调，新风系统购买安装。

3、 室内电路，灯具安装。

4、 室内石膏板吊顶，120红砖墙砌筑并水泥粉刷贴瓷片。

5、 厕所地面做防水并贴300*300地面砖。

6、 室内硅pu地面制作。

7、 室内，室外LED屏制作安装。

8、 室内铝方通吊顶制作安装。

9、 室内高隔墙面，门制作安装。

10、 室内办公柜台制作安装。

11、 室内木门制作安装。

12、 室内不绣钢踢脚线制作安装。

13、 室内墙面内墙乳胶漆涂刷。

14、 室内墙面广告设计安装。

15、 室外门头发光字制作安装。

16、 室内卫生间给水，排水管道安装。

四、商务要求
计划工期：自签订合同之日起3个月。
质量标准：合格。

五、编制依据：

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009年)、《2009陕西省建筑工程价目表》、《2009陕西省安装工程价目表》、《2009陕西省建设工程工程量清单计价费率》；

2、人工费调整按陕建发[2021]1097号关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知执行；

3、建筑施工安全生产责任保险费按陕建发[2020]1097号关于建筑施工安全生产责任保险费用计价通知执行；

4、税率及计价依据执行陕建发[2019]45号文规定执行；

5、安全文明施工费执行陕建发[2019]1246号《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

6、养老保险执行陕建发[2021]1021号文《关于我省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；

7、材料价执行咸阳信息价2022年第4期、《陕西工程造价信息》2022年7月，《咸阳工程造价信息》、《陕西工程造价信息》中没有的材料，参照市场价；

8、广联达采用6.4000.23.112版本。
六、工程量清单

另附。
