**政府采购项目**

**西咸新区云境幼儿园舞台设备购置项目**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：ZCXDZB2022-15**

**采购代理机构：陕西中诚信达项目管理有限公司**

**日 期：二零二二年六月**

**目 录**

**[第一章 竞争性磋商公告](#_Toc86221470)** [3](#_Toc86221470)

**[第二章 供应商须知](#_Toc86221472)** [7](#_Toc86221472)

**[第三章 合同主要条款](#_Toc86221474)** [21](#_Toc86221474)

**[第四章 竞争性磋商采购内容及商务要求](#_Toc86221475)** [22](#_Toc86221475)

**[第五章 评审办法](#_Toc86221476)** [26](#_Toc86221476)

**[第六章 竞争性磋商响应文件格式](#_Toc86221477)** [58](#_Toc86221477)

**第一章 竞争性磋商公告**

|  |
| --- |
| ****项目概况****西咸新区云境幼儿园舞台设备购置项目采购项目的潜在供应商应在陕西省西咸新区公共资源交易中心报名自行下载获取采购文件获取采购文件，并于 2022年07月08日 14时00分 （北京时间）前提交响应文件。 |

#### **一、项目基本情况**

项目编号：ZCXDZB2022-15

项目名称：西咸新区云境幼儿园舞台设备购置项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：579,991.50元

采购需求：

合同包1(西咸新区云境幼儿园舞台设备购置项目):

合同包预算金额：579,991.50元

合同包最高限价：424,883.50元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 音视频播放设备 | 扩声系统、LED显示系统、智能中控系统 | 1(批) | 详见竞争性磋商文件 | 579,991.50 | 424,883.50 |

本合同包不接受联合体磋商

合同履行期限：合同签订后30日历天

#### **二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西咸新区云境幼儿园舞台设备购置项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目非专门面向中小企业采购的项目。落实陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等内容。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西咸新区云境幼儿园舞台设备购置项目)特定资格要求如下:

①供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加响应的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加响应的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；②供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；④为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； ⑤本项目不接受联合体磋商（提供书面声明材料）；

#### **三、获取采购文件**

时间： 2022年06月27日至2022年07月01日，每天上午09:00:00至12:00:00 ，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西咸新区公共资源交易中心报名自行下载获取采购文件

方式：现场获取

售价：免费获取

#### **四、响应文件提交**

截止时间：2022年07月08日 14时00分00秒（北京时间）

地点：陕西省西咸新区公共资源交易平台

#### **五、开启**

时间：2022年07月08日 14时00分00秒（北京时间）

地点：陕西省西咸新区公共资源交易平台

#### **六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

#### **七、其他补充事宜**

1、本项目为线上不见面开标，请于2022年07月08日14：00 时前进入全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）不见面开标系统进行磋商。

2、本项目落实政府采购政策如下：2.1《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。2.3财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。2.4《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。2.6其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，支持中小企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持脱贫攻坚、乡村振兴等相关政策。

4、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5、网上投标确认流程：登录全国公共资源交易平台（陕西省 西咸新区）（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目选择“我要投标”填写相关信息后提交确认。2.获取采购文件方式：选择本项目点击“项目流程”进入采购文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件。投标人须在获取采购文件时限内（即发售时间内）登录陕西省西咸新区公共资源交易中心平台系统，直接下载采购文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载采购文件将会影响后续开评标活动。3.办理CA锁方式：供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息港大厦一层 101室，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B 座一楼，咨询电话：029-88661241 ；西安市公共资源交易中心：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼最右12号窗口，电话：029-86510073转80211。

6、本项目采用“不见面开标”方式，各供应商可登录（http://ggzyjy.xixianxinqu.gov.cn/xwzx/002002/20210721/d7421699-e891-4f40-b441-dccc415e05b3.html）下载操作手册,并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）递交电子投标文件。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

7、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）西咸公共资源交易中心网，技术咨询电话：029-33585729。

#### **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

###### 1.采购人信息

名称：沣西新城教育卫体局（医疗保障局）

地址：陕西省西咸新区沣西新城管委会5号楼

联系方式：029-38021217

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西中诚信达项目管理有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业路9号西安绿地中心A座11604室

联系方式：029-87550623

###### 3.项目联系方式

项目联系人：李工

电话：029-87550623

陕西中诚信达项目管理有限公司

2022年06月24日

**第二章 供应商须知**

**供应商须知前附表**

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款** | **具体信息** |
| 1 | 采购人 | 采购人信息：沣西新城教育卫体局（医疗保障局）联系人：薛老师联系地址：陕西省西咸新区沣西新城管委会5号楼联系电话：029-38021217 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：陕西中诚信达项目管理有限公司地 址：陕西省西安市高新区锦业路9号西安绿地中心A座11604室联系人：李工电话：029-87550623 |
| 3 | 是否允许递交备选磋商方案 | 不允许 |
| 4 | 项目名称 | 西咸新区云境幼儿园舞台设备购置项目 |
| 5 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 采购内容 | 西咸新区云境幼儿园舞台设备购置项目，内容包括扩声系统、LED显示系统、智能中控系统。 |
| 7 | 采购预算及最高限价 | **预算金额：579991.50元****最高限价：424883.50元****磋商报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。** |
| 8 | 交货安装地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 交货安装期 | 合同签订后30日历天 |
| 10 | 质保期 | 2年 |
| 11 | 标的所属行业 | 音视频播放设备 |
| 12 | 供应商开标须知 | 本项目为不见面开标项目，各供应商应使用加密锁进入全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）不见面开标系统开标大厅进行解密。**注：1、供应商须在磋商截止时间前将制作好的竞争性磋商响应文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区），未在响应文件递交截止前递交的，采购人不予接收。****2、供应商应于开标前检查网络环境、安装插件以及浏览器，提前阅读西咸新区公共资源交易不见面开标大厅操作手册，务必在开标前完成在线签到工作，否则将视同为放弃投标。如有投标人因不熟悉系统操作流程无法签到，应及时联系新区公共资源交易中心技术人员指导完成相应操作。** |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 14 | 分包 | 本项目不允许。 |
| 15 | 偏离 | 本项目不允许。 |
| 16 | 踏勘现场 | 供应商自行踏勘。 |
| 17 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 18 | 构成磋商文件的其他材料 | 对磋商文件所作的澄清、修改等。 |
| 19 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 磋商响应文件递交截止时间5日前。 |
| 20 | 响应文件截止时间 | 2022年07月08日 14时00分 |
| 21 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 收到澄清后 24 小时内。 |
| 22 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 收到修改后 24 小时内。 |
| 23 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商按照竞争性磋商文件的要求认为有利于自身的材料。 |
| 24 | 磋商有效期 | 90日历日（自磋商截止时间之日算起）。 |
| 25 | 签字或盖章要求 | 竞争性磋商响应文件加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在竞争性磋商响应文件中须同时提交有效磋商文件签署授权委托书。 |
| 26 | 响应电子文件 | 以供应商在全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）自行上传的电子文件为准。 |
| 27 | 磋商报价 | 各供应商根据磋商文件的规定，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价，磋商报价不得超过采购预算、不得超过采购最高限价，磋商报价超出采购预算或高于采购最高限价，按无效响应文件处理。凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对现场、环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如供应商因此而提出索赔或投保期延长，采购人将不予批准。磋商报价中应充分考虑本项目的各项内容，包括完成项目所发生的人工费、安装费、服务费、管理费、利润、税金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，采购人或采购代理机构将视为有关费用已包括在磋商报价中而不予支付。供应商必须以人民币报价，价格条件为项目现场完税价，服务报价含税费及其它伴随费用之和。 |
| 28 | 资格证明文件 | **（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：**①提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；响应人是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，响应人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。②提供2020年或2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；③提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）④提供响应截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；⑤提供响应截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；⑥参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）**（二）、特定资格条件：**①供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加响应的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加响应的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；②供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；④为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；⑤本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）；**注：上述资格证明文件为必备资质，欠缺其中任何一项或某项达不到要求，按无效磋商响应文件处理；除法定代表人授权书需将原件附在磋商响应文件中外，其他所有资质证件的复印件须加盖电子签章附在磋商响应文件中。**  |
| 29 | 磋商保证金 | 不要求提供根据市财函【2020】617号文件，西安市财政局关于《促进政府采购公平竞争优化营商环境》的通知，参加本市政府采购活动免交投标保证金。 |
| 30 | 磋商响应文件的递交地点及截止时间 | 截止时间：详见竞争性磋商公告递交地点：详见竞争性磋商公告磋商响应文件接收人：陕西中诚信达项目管理有限公司 |
| 31 | 磋商时间及地点 | 时 间：详见竞争性磋商公告地 点：详见竞争性磋商公告 |
| 32 | 评审方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 33 | 代理服务费 | 1、代理服务费：招标代理服务费的收取按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。成交单位在领取《成交通知书》之前，须向采购代理机构一次付清招标代理服务费。2、代理费账户：开户名称：陕西中诚信达项目管理有限公司开户银行：招商银行股份有限公司西安科技路支行账 号：129911390410501请各供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 34 | 履约验收 | 不要求提供 |
| 35 | 履约担保 | 不要求提供 |
| 36 | 融资平台 | 政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采﹝2020﹞15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/ |
| **特别提醒：****1.本项目采用电子化投标方式。供应商须使用数字认证证书对电子化响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如现场递交响应文件时务必携带数字认证证书（主锁及上传文件所用的副锁），如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密响应文件，按无效投标对待。****2.制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省.西咸新区）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。****3.递交电子响应文件。登录陕西省西咸新区公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省西咸新区公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子化响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。****4.开标：供应商使用加密锁进入全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）不见面开标系统进行解密；** |

 **一.总 则**

**1.资金来源**

1.1本次竞争性磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

**2.名词解释**

2.1采购人：见供应商须知前附表

2.2采购代理机构：陕西中诚信达项目管理有限公司

2.3监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.4供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.5采购内容是指本竞争性磋商文件中第四章所述所有内容。

2.6服务是指供应商为满足竞争性磋商文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8 中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--（财库﹝2020﹞46 号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.9 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.10 残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

2.11《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）。

2.12节能产品、环境标志产品政策：财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2.12.1产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；产品符合政府采购强制采购政策的，实施强制采购。

2.12.2文件中对所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价。

2.12.3若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策。

2.12.4节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

2.12.5对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

2.12.6文件中所投节能、环境标志产品须提供认证证书等相关资料，未提供节能、环境标志产品认证证书等相关资料的不给予计分。

2.13《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。

**3.合格的供应商**

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

 3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

 3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

 3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

 3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

 3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

 3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写企业关系关联承诺书（并提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html网页截图并加盖供应商红章）

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效磋商。

3.4供应商必须在西咸新区公共资源交易平台进行报名，自行免费下载竞争性磋商文件，方可参加磋商。

**3.5报名后供应商如不参与项目投标，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相关的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。**

**4.合格的服务**

4.1供应商提供的服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足竞争性磋商文件规定的规格、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担和竞争性磋商文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的相关费用及相关后果均由供应商自行承担。

**5.供应商信用记录查询及使用**

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）以及“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在磋商响应文件递交截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应文件为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

**6.竞争性磋商响应文件内容的真实性**

6.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

**二.竞争性磋商文件**

**7.竞争性磋商文件构成**

7.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 采购内容及商务要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性磋商响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

7.3本竞争性磋商文件的解释权归陕西中诚信达项目管理有限公司，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

**8.竞争性磋商文件的修改和澄清**

8.1在磋商响应文件截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。

8.2采购代理机构如果对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

8.3已经获取竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期3日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性磋商文件的供应商。

8.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

**三.磋商响应文件的编制**

**9. 磋商语言和磋商货币**

9.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

9.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

**10.竞争性磋商响应文件的构成**

10.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：

10.1.1按照供应商须知的要求和竞争性磋商文件规定格式填写的磋商响应函、磋商报价表、法定代表人授权书。

10.1.2按照竞争性磋商文件的要求编制磋商方案说明书。

10.1.3按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

10.1.4按照本须知第15条要求提交的磋商保证金；

10.1.5竞争性磋商文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。

10.3本次磋商的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可对任一标段进行磋商，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全磋商。任何不完全的磋商将按照无效磋商处理。

**11.竞争性磋商响应文件格式**

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

11.2供应商应完整地提供磋商文件要求的所有数据和资料。

**12.磋商报价**

12.1磋商报价：见供应商须知前附表。

**13.证明供应商合格的资格证明文件**

13.1供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

**14.证明符合竞争性磋商文件规定的文件**

14.1供应商应在竞争性磋商响应文件中服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据等，所有证明文件表达意思必须统一。

**15.磋商保证金**

根据市财函【2020】617号文件，西安市财政局关于《促进政府采购公平竞争优化营商环境》的通知，参加本市政府采购活动免交磋商保证金。

**16.磋商有效期**

16.1磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本章第15条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

**17.竞争性磋商响应文件的式样和签署**

17.1供应商应使用加密锁进入全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）不见面开标系统，按照电子化文件的要求签署为准。

17.2供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.3竞争性磋商响应文件电子响应内容,由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字（竞争性磋商文件要求竞争性磋商响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须按竞争性磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在竞争性磋商响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。

17.4任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

17.5供应商名称应填写全称。

17.6因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

**四.竞争性磋商响应文件的递交**

**18.竞争性磋商响应文件的密封和标记**

以电子形式递交投标文件。无需装订、包封。

**19.竞争性磋商响应文件的递交**

19.1供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件电子文件和磋商资料递交至全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）系统。

19.2采购代理机构在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

19.3无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。

**20.递交的竞争性磋商响应文件**

20.1按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。

**21.磋商的修改与撤回**

21.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第18条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

**五.磋商与评标**

**22.磋商会议**

22.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性磋商会议。磋商时所有供应商代表自愿参加，供应商务必在开标前完成在线签到工作，否则将视同为放弃投标。如有供应商因不熟悉系统操作流程无法签到，应及时联系新区公共资源交易中心技术人员指导完成相应操作。

22.2采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

**23.评审组织及评审原则**

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组按规定在政府采购专家库中随机抽取组成。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

23.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

**24.评审过程的保密**

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

**25.评审方法**

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推荐1-3名成交候选人。

**26.评审程序**

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

**六.成交、通知与签约**

**27.成交程序**

27.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1-3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

27.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

27.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

27.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

27.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

**28.成交通知**

28.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。**成交供应商领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。**

28.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

**29.采购合同的签订**

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**30.招标代理服务费**：详见“供应商须知前附表”。

**31.质疑**

32.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.5.2质疑项目的名称、编号；

32.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.5.4事实依据；

32.5.5必要的法律依据；

32.5.6提出质疑的日期。

32.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

32.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

32.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

32.6.3未在法定期限内提出质疑的；

32.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

32.6.5应当提交授权书而未提交的；

32.6.6以非法手段取得证据、材料的；

32.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

32.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

 32.7质疑答复

32.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向**同级人民政府财政部门**提起投诉。

32.8其他需要说明的事项

32.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\_2804589.html

32.8.2接收质疑函的方式：书面形式

32.8.3联系部门：陕西中诚信达项目管理有限公司

32.8.4联系电话：见“供应商须知前附表”

32.8.5通讯地址：陕西省西安市高新区锦业路9号西安绿地中心A座11604室

**32.其他**

33.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商进入全国公共资源交易平台（陕西省.西咸新区）不见面开标系统进行填报的磋商响应总报价为第二次报价；

33.2当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

33.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

33.4废标的情形

33.4.1磋商采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.4.2废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

33.5变更采购方式

33.5.1如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定重新组织采购或报请监督管理机构批准变更招标方式：

1、因重大变故，采购任务取消的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件实质响应的供应商不足三家的；

4、所有供应商的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的。

33.5.2通过符合性审查的供应商只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家供应商进行竞争性谈判采购。

**第三章 合同主要条款**

西咸新区云境幼儿园舞台设备购置项目合同

**项目名称：西咸新区云境幼儿园舞台设备购置项目**

**委托单位：**

**服务单位：**

**日 期：**

**采购人（全称）：**

**供应商（全称）：**

根据（ 项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

1、项目名称： ；

2、项目地点： ；

**二、组成本合同的文件**

1、成交通知书、磋商文件、磋商响应文件、澄清、补充文件；

2、相关服务建议书；

3、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**三、合同总价**

**合同总价**（大写）： （¥ ）；

合同总价即中标价，合同总价一次确认，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，供应商提供产品发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

**四、结算方式：**

（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

（2）付款方式：

①合同签订后，乙方交付全部货物并完成安装，经甲方验收合格，并将相关质量证明文件及供应产品（乙方为产品代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付甲方后 30个工作日内,甲方向乙方支付至合同总价的 100%一次性付清；②付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税普通发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等。

**五、交货地点、交货期及质保期**

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货期：合同签订后30个日历天。

3、质保期：本项目的质保期为整体验收合格后 2年。

**六、双方承诺**

1、供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2、采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

**七、内容及要求：**

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

**供货内容一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **规格、参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（万元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：¥ 大写：  |

**八、包装要求**

1、除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运至采购人指定地点。由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

**九、运输、安装、调试要求：**

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。在运输途中，货物毁损灭失风险由供应商承担。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，

每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

**十、双方的权利和义务**

（一）甲方的权利和义务

1. 产品性能必须与其标示的技术指标相符合，甲方有权在产品的有效保证期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

2. 提供热线及专属客户经理电话全年 7\*24 小时的不间断服务，故障响应时间不超过小时，小时内到达现场。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担或从质保金中扣除。每超一天从质保金扣除 500--5000 元，按天累计。

3. 质保期内，所投设备发生故障，乙方接到通知后，4 小时派出合格的维修人员到用户现场进行维修，维修全部费用由供应商承担，12 小时解决故障，若需将产品送回生产厂，供货方还需承担往返费用，若维修超过 72 小时，供货方提供同型号备用产品。

4.. 质保期内，设备出现故障在甲方及时通知乙方后，不能及时排除故障造成停诊时间超过一个月,甲方有权向乙方提出退货,乙方除退还全部货款外,还要支付货款总额的 20%作为向甲方的赔偿。

5. 质保期满,继续享用甲方提供的优惠条件。

6. 质保期满设备维修只收取材料费,工时费免。

7. 质保期满消耗品只收取成本费,其他费用免。

8. 甲方保证按合同规定及时付款。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2、设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，

凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

5. 乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询。

**十一、技术培训：**

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

**十二、技术资料要求：**

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同总价款中：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；

3、必须的其它技术资料；

4、产品验收标准；

5、技术说明书；

6、零部件目录；

7、备品备件、易损件清单；

8、项目完工后提供验收报告；

9、合同中要求的其他文件资料。

**十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：**

1、本项目的质保期为整体验收合格后 2年。

2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，采购人须按磋商产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

3、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

4、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，供应商要调查故障原因，由供应商提供的产品出现的问题，供应商须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，供应商须提供 7\*24 小时售后服务，并且实现 4 小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过 12 小时，对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过 24 小时，产品维修时间超过 3 天的，则须提供同档次的备用产品。

5、每年至少二次免费上门维护，回访。

6、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知 2 个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

7、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

8、供应商及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待。

9、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

**十四、验收:**

由采购人和供应商共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1）合同文本；

2）磋商响应文件及澄清函、磋商文件；

3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4)产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

**十五、保密**

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。

本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

**十六、知识产权**

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，并承担采购人的损失。

**十七、合同争议的解决：**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向应向采购人所在地人民法院提请诉讼。

**十八、**不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括但不限于：五级以上地震、大风、大雨、大雪、战争、疫情等。

**十九、违约责任：**依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》 的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

**二十、其他（**在合同中具体明确）

如甲方因施工等实际情况的原因，临时决定的基于合同内容的产品供应清单发生增补添加，应与乙方协商一致后另行签订《补充协议》或《产品添加清单》确认，双方签字后生效执行，补充协议或《产品添加清单》等与本协议具有同等法律效力。

**二十一、合同订立**

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式陆份，其中，合同正本一式贰份，副本一式陆份，具有同等法律效力，

正副本不一致，以正本为准。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人： （盖章） 供应商： （盖章）

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人：（签字） 的代理人：（签字）

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

**第四章 竞争性磋商采购内容及商务要求**

**一、采购内容**

**云镜幼儿园舞台项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **品牌** | **单位** | **数量** | **参数** |
| 1 | 主扩音响 |  |  | 只 | 2 | 高性能全频扬声器频率响应：55Hz-19kHz灵敏度(1w@1m)：98dB SPL最大声压级：130dB组件：1×15寸低音扬声器，1×1.7寸压缩驱动器额定功率：400W扩散角度：90°×60°额定阻抗：8Ω尺寸(WxDxH)：约415×439×690mm重量：约27kg |
| 2 | 辅助音响 |  |  | 只 | 2 | 高性能全频扬声器频率响应：55Hz-19kHz灵敏度(1w@1m)：97dB SPL最大声压级：128dB组件：1×12寸低音扬声器，1×1.7寸压缩驱动器额定功率：300W扩散角度：90°×60°额定阻抗：8Ω安装方式：8mm螺栓悬吊/支架孔尺寸(WxDxH)：约340×360×610mm重量：约21kg |
| 3 | 低频扬声器 |  |  | 只 | 2 | 频率响应：35Hz-200Hz(±3.5dB)30Hz-250Hz(-10dB)灵敏度：96dB/w/m最大声压级：130dB额定功率：600W额定阻抗：8Ω单元组成：1×18寸尺寸：约578×620×550mm重量：约36kg  |
| 4 | 返听扬声器 |  |  | 只 | 2 | 双6.5寸同轴全频扬声器双6.5寸低音单元，其中1个与1寸高频压缩单元组合成同轴结构160°×160°超宽覆盖角度配置Ultra安装挂件，角度可调整，安装快速简便单元类型：约6.5寸+6.5寸同轴额定功率：180W阻抗：16Ω灵敏度：90dB最大声压级：119dB频响范围（-10dB)：110Hz-17kHz谐振频率：130Hz分频点： 2.5kHz投射角度：160°×160°吊挂点：10×M6尺寸：（高×宽×深）约 385×201×195mm重量：约6KG |
| 5 | 主扩音响功放 |  |  | 台 | 1 | 立体声功率8Ω：2×800W立体声功率4Ω：2×1300W立体声功率2Ω：2×1500W桥接单声道8Ω：2100W桥接单声道4Ω：2500W信噪比：106dB转换速率：80V/us阻尼系数：550:1频率响应：20Hz-20kHz，±0.1dB总谐波失真：≤0.01%Rated power@8欧1kHz互调失真：≤0.01% Rated power@8欧输入灵敏度：0.775V / 1.0V / 1.55V低通：20Hz-180Hz Valid高通：130Hz-20kHz Valid输入阻抗：10k / 20kΩ，平衡或非平衡共模拟制比：≤-75dB串音衰减：≤-70dB电源：220V 50 / 60Hz，FUSE：T15A尺寸规格： 约483W×490D×88H重量：约23kg |
| 6 | 辅助音响功放 |  |  | 台 | 1 | 立体声道模式8Ω：2×700W立体声道模式4Ω：2×990W桥接单声道模式8Ω：1980W频率响应(1W)：20Hz-20KHz，+0-1dB总谐波失真(THD)：<0.5%，20Hz-20KHz互调失真：≤0.35%转换速率：>20V/us电压增益：34dB阻尼系数：>200信噪比：>100dB串扰：-75dB输入灵敏度：0.775V / 1.4V输入阻抗（额定）平衡：20kΩ保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路通风：由前往后的空气对流机制冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护电源线规格：插头10A，250V 电线3×1.0mm²机箱尺寸：约482×227×88mm净重：约14.5kg |
| 7 | 低频扬声器功放 |  |  | 台 | 1 | 立体声功率8Ω：2×1200W立体声功率4Ω：2×1800W立体声功率2Ω：2×2400W桥接单声道8Ω：3600W桥接单声道4Ω：4800W信噪比：106dB转换速率：80V/us阻尼系数：650:1频率响应：20Hz-20kHz，±0.1dB总谐波失真：≤0.01%Rated power@8欧1kHz互调失真：≤0.03% Rated power@8欧输入灵敏度：0.775V / 1.0V / 1.44V输入阻抗：20k / 40kΩ，平衡或非平衡共模拟制比：≤-75dB串音衰减：≤-70dB电源：220V 50 / 60Hz，FUSE：T25A尺寸规格：约483W×500D×133H重量：约40kg |
| 8 | 返听扬声器功放 |  |  | 台 | 1 | 立体声道模式8Ω：2×350W立体声道模式4Ω：2×450W桥接单声道模式8Ω：900W频率响应(1W)：20Hz-20KHz，+0-1dB总谐波失真(THD)：<0.5%，20Hz-20KHz互调失真：≤0.35%转换速率：>20V/us电压增益：31dB阻尼系数：>200信噪比：>100dB串扰：-75dB输入灵敏度：0.775V / 1.4V输入阻抗（额定）平衡：20kΩ保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路通风：由前往后的空气对流机制冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护机箱尺寸：约482×227×88mm净重：约12.7kg |
| 9 | 12路数字调音台 |  |  | 台 | 1 | 1、12路信号输入（6路MIC输入、1路立体声输入、1组返回、1路声卡/MP3+光纤）2、输入处理：输入增益调节（电子增益）前级放大，高低通滤波，4段参数均衡，压缩器，延时，输入通道声像平衡调节3、MIC输入增益调节（数字增益）4、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）5、内置3个9段图示均衡器（可任意插入1-6通道）6、输入输出EQ开关ON/OFF7、立体声返回输入8、通道参数快速拷贝功能9、各通道设有多功能菜单，静音按键，监听按键10、各通道均设有⾏程100MM电动推杆，信号、峰值灯（9个电动推子）11、8路信号输出（立体声主输出、4路编组输出、2路辅助输出）12、输出处理：高低通滤波、13段参数均衡、压缩器、延时、相位13、AUX输出（推子前/后）14、双轨多模式数字录音功能15、双排3色12段电平指示灯16、内置声卡（MP3、PC直接播放音乐）17、4个快捷场景调用模式，20个场景存储18、用户参数的存储与调取（可在pc端管理）19、内置两路双DSP效果器20、3.2寸400×240电阻触摸显示屏21、FX脚踏开关接口22、光纤输入/输出23、多操作系统操控软件（iOS系统， Windows系统）24、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）技术参数：1．话筒/线路输入 ：1-6平衡，XLR插口 2．输入灵敏度 ：-60至+10dB / -50至+20dB 3．电子增益 ：-32至+10dB，0.7步进 4．最大输入电平 ：+19dB / +29dB 5．输入阻抗（XLR/TRS） ：>5kΩ / >10kΩ 6．THD+N均一增益状态0dB ：0.0005% -89dB(20-20kHz，直接输出@0dB 1kHz) 7．THD+N中等增益+30dB ：0.001% -75dB(20-20kHz，直接输出@0dB 1kHz) 8．信噪比 ：>95dB 9．失真度 ：< 0.03%（1KHz Full Power） 10．频率响应 ：20Hz-20kHz ±3dB 11．输出电压 ：3V MAX 12．耳机输出 ：7V 220Ω 13．输入4段参量均衡 ：20-20kHz，±12dB，Q值0.3-15.0 14．可插入9段图示均衡 ：63、125、250、500、1k、2k、4k、8k、16k，Gain：±12dB 15．输入独立延迟 ：最大10ms 16．输出通道参量均衡 ：20-20kHz，±12dB，Q值0.3-15.0，Gain：±12dB 17．输出独立延迟 ：最大30ms 18．压缩器 ：开关：ON/OFF。门槛值/比率：-50dBu至6dBu / 1:1至无穷。冲击/释放：1ms -127ms / 1ms -127ms 19．控制：网络：快速以太网（100 Mb/s）端口可利用 CAT5 线缆连接到一台电脑，用于通过 TCP/IP 控制调音台参数，或连接到 20．无线路由器（接入点）利用 iPad 上的应用软件来进行现场混音控制或者通过Windows的控制软件界面进行连接控制。 21．长×宽×高 ：约281×370×123mm 22．重量（净重） ：约4.65kg |
| 10 | 音频处理器 |  |  | 台 | 1 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。4输入8输出、可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20kHz。提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制。直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 单机可存储30种用户程序。可通过面板按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态。每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音。可以分功能锁定，实现数据保密。输入通道可调噪声门。 |
| 11 | 反馈抑制器 |  |  | 台 | 1 | 技术参数：1、电压：230VAC，±10%，50/60 Hz2、涌入电流：1.5A，230VAC3、最大功耗：50VA4、采样率 (fs) ：32kHz5、频率响应：125Hz-15kHz6、失真：<0.1%1kHz时）7、增益（旁路模式）：0dB线路输入，24/36/48dB 话筒输入8、增益（激活模式）：0dB线路输入，24/36/48dB 话筒输入9、信噪比：>90dB10、信号延迟：<11毫秒11、解联器频移：多达5Hz12、输入：话筒/线路1个，话筒1个13、连接器：3针XLR，5针DIN，平衡14、最大电平：18/6/-6dBV线路输入，-18/-30/-42dBV话筒输入15、阻抗：10kΩ / 2kΩ （线路 / 话筒）CMRR >25 dB（50 Hz 至 20 kHz）16、幻象电源：16 V（仅限话筒，可切换）17、优先控制环路：DIN 插针 4 和 5 |
| 12 | 无线话筒 |  |  | 套 | 4 | 包含2支话筒（手持、领夹、头戴）1、双通道接收在1U标准机柜设计的金属外壳结构里。2、采用自动选频接收方式。3、红外自动同步功能。4、PLL锁相环回路合成调谐器。5、超过600个可选频率。6、可预设不同32个频段。7、OLED屏幕显示完整资料。8、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出。9、环境电磁波扫描，自动选择一个最小干扰的频率。10、可自行设置接收通道名称。11、带宽≥120MHz。技术参数：1、机箱规格：EIA 标准1U 2、通道组数：双通道3、频率稳定性：±0.005%，PLL锁相环回路频率控制4、载波频段UHF：620-850 MHz5、工厂预设频段：32个预设6、有效工作距离：一般100米（空旷无遮挡）7、振荡方式：PLL 锁相环回路频率控制8、灵敏度：在偏移度等于25kHz 输入6dBv时，S/N>60dB9、频带宽度：30MHz10、最大偏移度：±45kHz11、综合S/N比：＞105dB12、综合T.H.D.：<0.7%@1kHz13、综合频率响应：45Hz-18kHz ±3dB14、供电：DC==12V/1A，12W |
| 13 | 8路电源时序器 |  |  | 台 | 1 | 最大输入电流≥60A单路最大输出电流≥30A工作电压：220V/50-60Hz每一路功率：≥3000W输入与输出电压：220V输入，220V输出输出电源插座：万用插座，前面2后面板8个受控万用插座插座材质：每个插座材质磷铜装每一路开关间隔时间：1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮延时开关间隔时间：每个通道开机或关机时序延时自定义，延时最小时隔1秒，最大240秒支持多种控制方式：外部中控器控制；串口控制RS232电源线：3×6平方的电缆线，线材配置长度≥1.5米电压显示表：数字显示电压表机箱高度：1.5U（符合机柜按照标准）联机支持：有，支持联网联机功能受控功能：有 ，（每通道可以单独受控）滤波器：电容滤波器 |
| **辅材** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 机柜 | 　 | 　 | 台 | 1 | 　 |
| 　 | 卡侬公转卡侬母线 | 　 | 　 | 批 | 1 | 　 |
| 　 | 6.35音频线 | 　 | 　 | 批 | 1 | 　 |
| 　 | RVV-2\*1.5音箱线 | 　 | 　 | 卷 | 1 | 　 |
| 　 | HDMI高清视频线 | 　 | 　 | 条 | 3 | 　 |
| 　 | DVI高清视频线 | 　 | 　 | 条 | 2 | 　 |
| 　 | 线管 | 　 | 　 | 米 | 　 | 　 |

**室内LDE显示系统**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **LED显示屏屏体** |
| 1 | 室内LED显示屏 |  | m2 | 11.98  | 　 |
| 2 | 二合一发送卡 |  | 台 | 1 | 　 |
| 3 | 电脑 |  | 台 | 1 | 　 |
| 4 | 通用显示系统软件 |  | 套 | 1 | 免费 |
| 5 | 多功能卡 |  | 块 | 1 | 　 |
| 6 | 配电柜 |  | 组 | 1 | 带PLC控制，远程上电 |
| **LED显示屏结构** |
| 1 | 屏体安装结构 | GB | 项　　 | 1 | 　 |
| **表贴三合一（P4全彩）设备详细清单一览表** |
|  **类 项** | **单元板数量** | **屏体分辨率** | **显示尺寸** | **外框面积** |
| 22×13=276 | 1408×832=1171456 | 4.3×2.5 | 11.09平方米 |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 室外全彩 | P4 | **10.75**  | **平方米** |  |
| 2 | 全彩电源 | 全彩屏专用 | **1** | **套** |  |
| 3 | 接收卡 | 显示屏专用 | **1** | **套** |  |
| 4 | 箱体 | 防水箱体 | **10.75**  | **平方米** |  |
| 5 | 视频处理器 |  | **1** | **台** |  |
| 6 | 控制软件 | 显示屏专用 | **1** | **套** |  |
| 7 | 多功能配电柜 | 全彩屏专用 | **1** | **台** |  |
| 8 | 控制主机电脑 | 独立显卡 | **1** | **台** |  |
| 9 | 散热设备 | 轴流风机 | **2** | **对** |  |
| 10 | 钢结构 | 壁挂 | **10.75** | **平方米** | **GB** |
| 11 | 线材 | 六类网线+动力电源线+音频线 | **20** | **米** |  |

**室内LDE显示系统附表1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **屏幕尺寸** | **4.16** | **2.88** |
| 板卡尺寸 | 0.32 | 0.16 |
| 板卡组成 | 13 | 18 |
| 板子分辨率 | 128 | 64 |
| 整屏分辨率 | 1664 | 1152 |

**灯光舞台**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | LED聚光灯 | 输入电压：AC110-240V/50-60HZLED光源:LED集成200W一颗色温：3200-3500K使用寿命：5万-10万小时通道：2ch控制模式：手动，dxm512外壳：铸铝重量：≤10.2KG尺寸：约410\*270\*300MM | 8 | 台 |  |
| 2 | 摇头灯 | 电压：100W~240V / 50-60Hz（选择100~120V / 50-60Hz）DMX频道：16 / 24CHs控制模型：DMX512，自动模型LED液晶显示器+按键，英文/中文，Diplsay板智能翻盖功能。光源：Yodn 17R灯超快速和超静音三相步进机动色温为8000K，寿命为2000Hs。13色，白色，双色效果。14个带圆圈的固定图案片9个可变旋转的三维图案片，带白色。任何两种棱镜堆都可以结合动态效果正负旋转切换效果。光学镜头：高精度胶合光学镜头组合焦点：线性焦点缩放：线性缩放。调光器：0-100％线性调光器。光束角度：2-38度。频闪：两片式闪光灯（0.5-9FPS）16个超静音电机，平移和倾斜三相步进电机，16位。外壳：耐高温合金塑料IP速率：IP20重量：≤18.6KG尺寸：约361 \* 300.8 \* 601.8mm | 8 | 台 |  |
| 3 | LED帕灯 | LED数量：3W54颗彩色灯珠，R12,G18.B18.W6驱动电流：700MA色彩：RGBW无限混色均匀的RGBW混色系统和彩虹效果，可通过白色LED调节色温得到更丰富多彩的颜色输入电压：AC90V-240V 功率≤150W控制面板：自走/手动/通道控制控制协议：DMX-512 通道：7通道频闪：0-20HZ光束角度：15°，25°，30°，45°可供选择产品连接：信号输入/输出，电源输入/输出冷却：风扇冷却 | 24 | 台 |  |
| 4 | 灯杆 | 1.三通灯杆2.主管50mm铝合金灯架 | 30 | 米 |  |
| 二、 | **控制设备** | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | 灯光控制台 | 1024 电脑灯光控制台可同时控制96台电脑灯。读取珍珠R20格式灯库，内置图形效果，轻松实现X/Y走圆，RGB彩虹效果，光束波浪式亮暗等效果。能同时运行10个场景、执行5个内置图形，可使用推杆运行场景并调整场景的调光通道的亮度等DMX512 通道数 ≥1024电脑灯的配接数量≥96 电脑灯重新配接地址码 支持 灯具水平垂直交换 支持 灯具通道反倒输出 支持 灯具通道滑步模式切换 支持 每台电脑灯最多可用控制通道≥40主通道+40微调通道 灯库 支持珍珠R20灯库 可保存的场景数量≥60 可同时运行的场景数量≥10 多步场景的总步数 600 场景的时间控制 淡入、淡出、LTP滑步 每个场景可存储图形数量 5 推杆启动场景并进行调光 支持 互锁场景 支持 点控场景 支持 图形生成器 可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 可同时运行图形数量 5 主控推杆 全局、重演、灯具 立即黑场 支持 转盘调整通道数值 支持 推杆调整通道数值 支持 推杆调光 支持 U盘读取 支持FAT32格式  | 1  | 台 |  |
| 2 | 信号放大器 | 性能特点：一进八出隔离放大器是一种将输入与输出之间在电气上进行绝缘的高耐压、无噪声、宽频带的隔离放大器。适用于在高电压上检测信号、不同基准电位的装置之间的接口、在测量仪器的输入端防止来自计算机的噪声信号（接地分离）等方面干拢。2个信号输入接口,8个信号输出接口。工作电压：220V AC/50Hz。 | 2  | 台 |  |
| 3 | 电源直通箱 | 一、 技术参数：1、输入电源：AC380V±10%频率：50Hz～60Hz连接：三相四线制2、整机功耗：空载时小于30w3、输出路：12路4、环境条件：工作温度0℃～40℃工作相对温度20%～90%储存温度-40℃～5512路40A胶木插输出座，每回路通过4Kw，总功率48KW。一、 电压Led显示屏每个直通箱都配有电压显示，防止接错线烧坏机器，三相电显示的电压值在200V左右为正常显示。 | 2  | 台 |  |
| 4 | 网络机柜 | 满足系统使用需求（12U） | 1  | 台 |  |
| **三** | **线材** | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | 电源线 | WDZ-RYY-3X2.5² | 1  | 批 |  |
| 3 | 信号线 | RVVPSN2\*0.5。 | 1  | 批 |  |
| 4 | 电源接插件 | 满足系统使用需求 | 1  | 批 |  |
| 5 | 卡侬接插件 | 满足系统使用需求 | 1  | 批 |  |
| 6 | 其余线材铺料 | 定制 | 1  | 批 |  |
| 四 | **舞台** | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | **舞台** | 定制 | 12  | 平方 |  |

**小会议室一体机**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 规格参数 |
| 1 | 会议平板 |  | 1 | 台 | 整体设计1、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。2、显示尺寸：86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例：16：9，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率不低于3840\*2160。3、机玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。4、整机具备不少于6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。5、三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android系统和Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。6、整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，摄像头像素数≥800万，对角角度≥120°。7、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。拾音距离≥12m。8、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。9、.玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。10、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。11、整机内置2.1声道音响，前朝向2个不低于15W中高音扬声器，后朝向1个不低于20W低音扬声器1，额定总功率不低于50W。整机功能1、设备可通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的画面、音频内容与教室人声同时录制，方便老师制作微课。2、支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。3、整机内置摄像头，PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。4、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。5、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。6、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。7、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。8、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。9、Wi-Fi工作距离不低于 12米，AP热点工作距离不低于12米。10、支持云端在线系统固件升级，保证功能实时更新。11、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。电脑模块1、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。2、搭载Intel 8代酷睿 i5 CPU。内存：≥4GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：128GB SSD固态硬盘或以上配置。3、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有标准PC防盗锁孔。 |
| 2 | 移动支架 | 定制 | 1 | 台 | 定制 |

**二、商务要求**

**1、交货地点、交货期及质保期**

（1）交货地点：采购人指定地点

（2）交货安装期：合同签订后30个日历天。

（3）质保期：本项目的质保期为整体验收合格后 2年。

**2、结算方式：**

（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

（2）付款方式： ①合同签订后，乙方交付全部货物并完成安装，经甲方验收合格，并将相关质量证明文件及供应产品（乙方为产品代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付甲方后 30个工作日内,甲方向乙方支付至合同总价的 100%一次性付清；②付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税普通发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等。

**3、运输、安装、调试要求：**

（1）供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。在运输途中，货物毁损灭失风险由供应商承担。

（2）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

（3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，

每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

（4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

（5）供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

**第五章 评审办法**

**一．评审方法：**

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

**二、评审标准**

**2.1初步评审标准：**见附件1初步审查要素表（资格性审查和符合性审查）

**2.2详细评审：**见附件2评标因素及权重分值表

**三、评审程序：**

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

1. **对磋商响应文件的初审：**

**1.1资格性审查：磋商小组将依据“附件1初步审查要素表”第 2.1.1 项规定的评审标准对磋商响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。**

**1.2符合性审查：磋商小组根据“附件1初步审查要素表”第 2.1.2 项规定的评审标准对磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。**

**在资格性审查阶段，不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。**

**2、磋商响应文件的澄清**

2.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

**3、磋商：**

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

**4、综合评审：**

对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

**四、政策性扣减**

**1、政策性扣减范围**

1.1供应商符合支持中小企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持脱贫攻坚等相关政策其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库﹝2020﹞46 号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**2、政策性扣减方式：**

2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

在磋商最终报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“磋商报价×10%”进行扣减；

2.2供应商为联合体参与磋商，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“磋商报价×2%”进行扣减；

2.3小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

2.5成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

**五、补充部分**

5.1在磋商期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

5.2在磋商过程中，响应文件有下列情况之一，磋商小组成员应当按照磋商文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）磋商响应文件未按磋商文件要求编制目录、页码；

（3）认定的与磋商文件第四章规定的要求和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

5.3 如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效磋商处理：

（1）没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件构成有重大缺项；

（2）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

（3）资格证明文件不全的或无效的或不符合国家规定的；

（4）无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

（5）存在有重大缺漏项；

（6）供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

（7）磋商报价超过竞争性磋商文件公布的采购预算的；

（8）竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（10）法律、法规规定的其他无效情形。

5.4 书写错误的评审标准：

5.4.1评标委员会在评标过程中，发现磋商响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）磋商响应文件有关内容与“报价一览表”不一致的，以“报价一览表”为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“报价一览表”的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

（5）磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

（6）磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

（7）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

5.4.2磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与磋商响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**按上述修正的顺序和方法调整的报价应对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其投标将按无效报价处理。**

**六、成交：**

6.1磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

6.2采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

**七、特殊情况的处理**

7.1单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

7.1.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

7.1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照磋商报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

7.2非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

7.2.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且磋商报价最低的参加评标；磋商报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

7.2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照磋商报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

7.2.3核心产品为两个及以上时，当所有核心产品品牌均相同时，在评审时按同一供应商计算；部分核心产品品牌相同时按不同供应商计算。

**附件1：**

**初步审查要素表**

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 基本资格条件 | 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。2、提供2020年或2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）4、提供磋商响应截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；5、提供磋商响应截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟） |
| 特定资格条件 | 1、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加响应的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加响应的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； |
| 2、供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； |
| 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
| 5、本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）； |
| **注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以磋商响应文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网及中国执行信息公开网记录以现场查验为准，由代理机构查询并留存）为准，原件备查。所附证明材料模糊不清，视为无效证明资料。** |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 磋商响应文件的签署盖章 | 磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全，且磋商响应文件符合磋商文件盖章要求。 |
| 磋商响应文件格式 | 应符合“磋商文件格式”要求，按规定格式及要求填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。 |
| 报价唯一 | 报价符合采购要求，且不得超过采购预算 |
| 完整性审查 | 磋商响应电子文件 | 应符合“供应商须知前附表”规定的要求 |
| 磋商响应文件内容 | 磋商响应文件内容齐全、无遗漏 |
| 响应性审查 | 对磋商文件响应程度 | 要求实质性商务条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
| 交货安装期，质保期 | 应满足磋商文件中要求的服务期限 |
| 磋商有效期 | 应满足磋商文件中的规定 |
| **注：有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。** |

**附件2：**

**评标因素及权重分值表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评标内容** | **分值** | **评标原则与标准** |
| 磋商总报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术指标、配置 | 20 | 基本分（15分）：完全响应招标文件技术参数、性能要求的计15分。每负偏离一项扣1分，扣完为止。加分项（5分）：在基本分的基础上，响应产品主要参数经评标委员会认定优于招标文件规定的参数要求，并且有实质性提升的，根据响应程度进行相应加分，每正偏离一项加1分，最多加5分。 |
| 项目实施方案及能力 | 28 | 1、供应商应提供详细的针对本项目具体的组织实施、技术实施能力、安装调试以及详细的人员投入等项目实施方案，评审委员会针对整个方案的完整性，全面性进行综合评定，分值为0-8分。2、评审委员会根据供应商提供详细的安全保障，应急处理、进度安排、质量保障等措施进行综合评定，分值为0-8分。3、能提供所投产品的技术指标和功能证明材料；包括但不限于产品介绍、彩页、说明书、检测报告、官网和功能截图、根据优劣程度计0-6分。4、能提供所投产品合法来源渠道证明文件：包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议及质量符合国内相关标准等，根据优劣程度计0-6分。 |
| 培训及售后服务 | 9 | 1.提供完整、可行的培训方案，明确具体培训方式、时间、地点、人员以及培训内容情况，分值为0-4.5分。2.提供详细完整的售后服务方案。包含但不限于：日常维护，应急响应速度及措施，备品备件计划，质保范围等，进行综合评定，分值为0-4.5分。 |
| 节能、环保、环境标志产品政策 | 3 | 节能、环保、环境标志产品每符合一项加1分，不重复计分，最高3分。 |
| 业绩 | 8 | 根据供应商提供的2019年01月01日以来同类项目业绩进行综合评定，每提供一份业绩证明材料得2分，最高得8分。 |
| 磋商响应文件的规范 | 2 | 磋商响应文件文件制作规范，没有细微偏差情形的得满分，有一项细微偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。 |

**注：评审办法中要求提供证件的得分项，供应商须在磋商响应文件中附相应证件的复印件或扫描件。所附证明材料模糊不清，视为无效证明资料。**

**第六章 竞争性磋商响应文件格式**

**（正本或副本）**

**政府采购项目**

**采购项目编号：**

 **（项目名称）**

**竞争性磋商响应文件**

**供应商名称： （公章）**

**日 期： 年 月 日**

**目 录**

第一部分、磋商响应函..................................页码

第二部分、首次磋商响应报价表........................... 页码

第三部分、供应商资格证明................................

第四部分、条款偏离表....................................

第五部分、磋商方案说明书................................

第六部分、近年业绩的有关证明材料.........................

第七部分、供应商承诺书...................................

第八部分、落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要补充说明的事项...............................................

**注：本项目为线上不见面开标，供应商可按照电子制作标书的形式，生成目录，本目录为供应商参考。**

**第一部分、磋商响应函**

陕西中诚信达项目管理有限公司**：**

我单位收到贵公司关于 项目名称： （项目编号： ）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照磋商文件中的一切要求，向采购人提供所需所有服务。

二、按磋商文件的规定，磋商总报价为： （即：大写金额 ），交货安装期为 ，质保期为 年。并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方提交的磋商响应文件电子标书，保证磋商响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况、样品和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方的磋商响应文件有效期为 个日历日，磋商后在规定的磋商有效期内撤回磋商，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证按规定和标准向贵方缴纳成交服务费；

（3）磋商响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评评审结论和成交结果。

九、一旦我方成交,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称**（签章）**：

法定代表人或授权代表**（签字或盖章）**：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

 年 月 日

**第二部分、首次磋商响应报价表**

 **报价一览表**

采购项目名称：

采购项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 磋商总报价（人民币/元） | 小写金额： 元 大写金额： 元  |
| 交货安装期 |   |
| 质保期 |  年 |
| 备注 |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日 期：

**备注：**

**1、磋商总报价系指供应商完成磋商文件规定的各项工作所产生的费用合价；**

**2、供应商报价不能超出采购预算或采购最高限价，超出采购预算或采购最高限价视为无效报价。**

**3、磋商总报价确定到小数点后两位。**

**分项报价表**

采购项目名称：

采购项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | 大写： 小写： |
| 备注：报价保留小数点后两位。 |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日 期：

注：1.所报货币为人民币。

2.此表可扩展。总计报价应和磋商报价表报价一致。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

**磋商产品属节能、环境标志产品列表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |

**说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按竞争性磋商文件要求提供相关证明材料。**

**2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。**

**第三部分、供应商资格证明**

**（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：**

①提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。（格式自拟）

②提供2020年或2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；（格式自拟）

③提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）

④提供磋商响应截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；（格式自拟）

⑤提供磋商响应截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（格式自拟）

⑥参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟）

**（二）、特定资格条件：**

①供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加响应的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加响应的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；

 ②供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；（格式自拟）

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（格式自拟或参照磋商文件有关内容）

④为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（格式自拟）

⑤本项目不接受联合体投标；（提供书面声明材料）

**注：上述资格证明文件为必备资质，欠缺其中任何一项或某项达不到要求，按无效磋商响应文件处理；除法定代表人授权书需将原件附在磋商响应文件中外，其他所有资质证件的复印件须加盖电子签章附在磋商响应文件中。**

**附件1：**

**法定代表人身份证明/法定代表人授权书**

**（1）法定代表人身份证明**

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间： 年 月 日；经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件（正反两面） |

供应商名称（加盖公章）：

日 期：

**（2）法定代表人授权书**

陕西中诚信达项目管理有限公司：

注册于 （工商行政管理局名称）之 （供应商全称）的法定代表人 （姓名）授权 （授权代表姓名）为我方合法授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改 （项目名称） 磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书自双方签字并加盖本单位公章后正式生效，有效期自磋商截止之日起 个日历日（授权有效期自磋商截止之日起不少于90天），仅限授权代表参加磋商时提供。

供 应 商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

授权代表： （签 字）

身份证号码：

日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（正反面） | 授权代表身份证复印件（正反面） |

说明：

1．本授权书有效期自磋商大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3. 本表后附本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）。

**附件2：**

**履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

陕西中诚信达项目管理有限公司：

 （供应商名称） 于 年 月 日在中华人民共和国境内 （详细注册地址） 合法注册并经营，公司主营业务为 ，营业（生产经营）面积为 ，现有员工数量为 ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**附件3：**

**近三年无重大违法、违纪书面声明**

致：陕西中诚信达项目管理有限公司

我方作为项目名称: （项目编号： ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中 填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方 （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方 （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**附件4：**

**参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明**

陕西中诚信达项目管理有限公司：

 我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。
 特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**附件5：**

**供应商企业关系关联承诺书**

供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有： 。

我单位的上级管理单位有 。

1.2、股权关系说明：

我单位控股的单位有 。

我单位被 单位控股。

1.3、单位负责人：

1.4、 （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

1.5、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

 日 期：

**第四部分、条款偏离表**

**附件1：**

**商务偏离表**

采购项目编号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件商务要求 | 磋商响应文件的商务响应 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件第三章合同条款有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**附件2：**

**技术、规格响应偏离表**

采购项目编号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购需求 | 响应 | 偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：

1、响应文件技术参数指标响应内容必须按照采购货物实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为响应文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2、务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3、采购文件中约定的每件货物的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

**第五部分、磋商方案说明书**

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商按磋商文件的要求，结合第四章竞争性磋商采购内容及商务要求，依据评审方法附件2“**评标因素及权重分值表**”相关内容由供应商自行编写，服务方案部分应包含但不限于售后服务机构及人员情况、应急服务时间安排、售后服务收费标准、免费质保期限等。

技术方案部分应包括但不限于设备技术描述、相关检测报告或合格证明材料等。格式自拟，评标因素及权重分值表要求内容，在磋商方案说明书中必须逐项对应编制。

**第六部分、近年业绩的有关证明材料**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **合同金额****（万元）** | **完成日期** | **业主名称、联系人及电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 本表后附合同或中标通知书或委托文件复印件，合同金额及合同签订时间以合同中体现的内容为准。

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其磋商响应文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**第七部分、供应商承诺书**

**陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地  址：

邮  编： 电  话：

日 期：

**第八部分、落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要补充说明的事项**

**一、其他事项**

1、依据磋商文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

2、其他可以证明供应商实力的文件。

**二、中小企业声明函(货物)**

 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（ 陕西中诚信达项目管理有限公司 ）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

备注：

1.供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

3、本项目采购标的所属行业为“音视频播放设备”。

**三、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**四、监狱企业证明函（非监狱企业不填写、不提交）**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**非监狱企业无需出具此函**

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：