**西安市第九医院腹腔镜等设备一批采购更正公告**

**（第一次）**

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LZBB2023-1755

原公告的采购项目名称：腹腔镜等设备一批

首次公告日期：2023年11月24日

二、更正信息：

更正事项：采购文件

更正原因：招标文件参数更正

更正内容：

原公告的投标文件提交截止时间：2023-12-18 09:30:00，更正为：2023-12-22 09:30:00。

原公告的开标时间：2023-12-18 09:30:00，更正为：2023-12-22 09:30:00。

原招标文件中“第三部分 招标内容及技术要求”中的“品目一、腹腔镜系统(4K+3D)参数”调整，**现变更为：**删除1.3；1.5；1.6；1.7；1.9；1.11；1.12；5.5；7.3；7.4；7.5；7.8；8.3条内容； 同时修改为“1.10. 采用4KCMOS传感器”；“1.13.整体重量≤300g”；“★1.16. 具有自动对焦功能或常规对焦功能”；“2.1300W氙灯照明或LED照明”；“5.3. 视野范围≥80°”；“5.4光学视管长度≥300mm”；“★7.6.具有多平台功能：可实现远红外荧光观察”；“7.7可兼容摄像头及电子镜，如电子腹腔镜、电子胆道镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等”；其余参数不变。

“品目三、综合动力系统” 技术参数调整，**现变更为：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **设备技术参数**  |
| 1 | 主机部分 |
| 1.1 | 主机控制台 | ★3、主机可同时用于：神经外科、脊柱外科、手足外科、关节、创伤、耳鼻喉科、口腔颌面外科、烧伤整形外科等，可以连接微型摆动锯、往复锯、矢状锯、刨削手机及钻、铣、磨接头等；7、可编程，医生自行设定程序，智能存储操作设定；8、带工作状态指示功能；9、可支持连接多把手机；10、可在术中根据切割组织不同,实现扭矩自动调节；12、加速和停止速度根据手术需要可实现多级调节； |
| 2 | 电钻部分 |
| 2.1 | 高速钻手机 | 2、马达失速扭矩：≥5.00in-oz，运行扭矩：≥2.0in-oz；6、具有手机、冲洗泵盒自动识别功能； |
| 2.2 | 角度接头 | 6、不同长度接头,配同样长度磨/钻头； |
| 2.3 | 直接头 | 5、不同长度接头,配同样长度磨/钻头； |
| 2.4 | MIS手术用接头 | 1. 有多种不同长度、角度/弧度的接头可选；
 |
| 2.8 | 铣刀片 | 2、具备配套铣刀片 |
| 3 | 刨削系统 |
| 3.1 | 刨削器手柄 | 5、可在术中根据切割组织不同,实现扭矩自动调节 |

其余参数不变。

其他内容不变

更正日期：2023年12月06日

三、其他补充事项：

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市第九医院

地址：西安市南二环东段151号

联系方式：029-61165668

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区太白南路181号A座

联系方式：029-88228899-626

3.项目联系方式

项目联系人：王万里、安力、张波

电话：029-88228899-626