|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格尺寸 | 包装 | 单位 | 数量 |
|  | 其他垃圾 分类垃圾袋 | 1.样式：平口式/背心式； 2.尺寸：45\*50cm（±5mm）； 3.塑料袋膜厚度≥0.02mm，每卷克重≥ 200 克 4.分类垃圾袋的外观颜色和标志符合《城市生活垃圾分类标志》 (GBT19095-2019)的规定； 5.分类垃圾袋的材料应符合国家《GB/T28018-2011 生物分解塑料垃圾袋》行业标准，淀粉含量 30%以上，生物分解率应大于等于 60%； | 按卷包装，每卷 25 只，每卷提 供一份本次活动的宣传彩页 | 卷 | 25000 |
|  | 厨余垃圾 分类垃圾袋 | 1.样式：平口式/背心式； 2.尺寸：45\*50cm（±5mm）； 3.塑料袋膜厚度≥0.02mm，每卷克重≥ 200 克 4.分类垃圾袋的外观颜色和标志符合《城市生活垃圾分类标志》 (GBT19095-2019)的规定； 5.分类垃圾袋的材料应符合国家《GB/T28018-2011 生物分解塑料垃圾袋》行业标准，淀粉含量 30%以上，生物分解率 应大于等于 60%； | 按卷包装，每卷25 只，每卷提供一份本次活动的宣传彩页 | 卷 | 25000 |

**技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）**

1.样式：平口式/背心式；

2.尺寸：45\*50cm（±5mm）；

3.塑料袋膜厚度≥0.02mm，每卷克重≥200 克

4分类垃圾袋的外观颜色和标志符合《城市生活垃圾分类标志》(GBT19095-2019)的规定；

5.分类垃圾袋的材料应符合国家《GB/T 28018-2011 生物分解塑料垃圾袋》行业标准，淀粉含量 30%以上，生物分解率应大于等于 60%；

6.按卷包装，每卷 25 只，每卷提供一份本次活动的宣传彩页；

7.垃圾袋需提供符合《城市生活垃圾分类标志》(GBT19095-2019)的规定的设计方案，并按照审核通过后的设计方案进行印刷，提供符合设计方案的样品 5 只，样品通过后批量印刷。

8.垃圾袋每卷包装需设计符合本次活动的彩页设计方案，并提供印刷样品，样品通过后批量印刷。