第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

3.1采购项目概况

净水优化服务采购项目

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 850,000.00

采购包最高限价（元）: 850,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数 量 | 标的金额  （元) | 单位 | 所属行业 | 是否核  心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 净水优化服务采购项目 | 1 | 850,000.00 | 个 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3 .3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：净水优化服务采购

1、净水优化服务清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水网点位置 | 取水网点数量 | 单位  （个） | 备 注 |
| 西安市高新区 | 284 | 个 | 包含直饮机设备提供及日常维护维保、维修、所需零配件、滤芯耗材及人工费用 |

2、净水优化服务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 净水优化服务要求 | 备注 |
| 直饮机 | （1）供应商提供直饮机设备，出水水质符合国家标准；  （2）满足日常供应热水、常温水且热水温度≥90℃；  （3）直饮机制水量≥10L/H；  （4）供水时间365天\*24小时；  （5）制定规范使用标准提示服务：制定完整的使用提示标识、标牌；确保正确、正常、安全使用，防止使用不当造成安全隐患；  （6）制定完善的维保服务方案并以表格的形式列出具体的执行表格（例行维护时间、更换标准、水质达标标准、水质化验标准及相应的服务标准）；  （7）制定完善的应急预案及应急措施并以表格的形式列出具体的执行表格（例如响应时间、标准、备用机及相应的具体措施）；  （8）制定完善的培训方案，正确引导健康饮水知识，能提供日常咨询服务并以表格的形式列出具体的执行表格；  （9）每年至少提供1次由第三方权威机构出具的水质取样检验报告； | 直饮机在运行期间，主要配件滤芯、电控系统、加热系统等易损件会因长期工作造成设备损坏，影响日常饮水。为保证设备正常运转，需根据设备运转情况，水质情况，对设备进行维护、维修、更换耗材、保养等，一年对水质进行一次抽检化验，确保水质合格。 |