|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 数量（辆） |
| 执勤执法车辆 | 4辆（国产轿车） |
| 项目名称 | 技术参数及配置 |
| 车型结构 | 5座轿车 |
| 长\*宽\*高 | ≥4810mm\*1840mm\*1455mm |
| 轴距 | ≥2800mm |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 排量 | 1.5T |
| 发动机功率 | ≥124KW |
| 发动机扭矩 | ≥258N.m |
| 变速箱 | 7DCT |
| 最高车速 | 200km/h |
| 发动机油耗 | ≤6.4L/100km |
| 整备质量 | ≥1485kg |
| 轮胎规格 | 225/50 R18 |
| 油箱 | ≥50L |
| 悬架类型 | 前麦弗逊式独立悬架 后扭力梁半独立悬架 |
| 中控液晶屏 | ≥12.3英寸 |
| 胎压监测 | 智能胎压报警 |
| 制动形式 | 前：通风盘式，后：实心盘式 |
| 陡坡缓降 | 坡路辅助控制系统（HAC） |
| 车辆外观 | 白色，带警用标识及警灯警报器 |