一、项目概况 
1.项目名称：延安长征文化旅游复合廊道示范段建设项目土地勘测定界服务。

2.项目地点及范围：土地勘测定界服务项目位于延安市志丹县永宁镇域。主要建设内容包括环境整治、环境绿化、长征步道建设、沿线道路指示、旅游标识系统、宣传橱窗、便民服务设施、游客集散中心和旅游服务中心。具体分为五部分：三台山组团、川口组团、永宁山组团、永宁镇组团以及沿线风景带。 

二、服务要求
严格按照《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国民法典》等现行国家法律法规要求。在镇政府及村干部的配合下，对每宗土地进行实地测绘，并结合最新三调数据库划分出各种地类，方便后期土地报批；采用先进的 GIS、GPS、RS 技术，以1:1000 航测影像为底图，通过控制测量、碎步测量、面积量算最终确定所有地块的实际面积，出具勘测定界技术报告，并配合自然资源土地申报批工作。

三、执行技术标准

本项目的土地勘测定界成果必须符合国家相关规定及标准，除土地测量业务有特殊资格要求的另行委托外，其他应严格执行技术标准。

	序号
	标准名称
	标准代号
	标准等级

	1
	《城市测量规范》
	CJJ 8-99
	部级

	2
	《全球定位系统城市测量技术规程》
	CJJ 73-97
	部级

	3
	《全球定位系统GPS》测量规范
	GB/T 18314-2001
	国家

	4
	《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》
	GB/T 7929-1995
	国家

	5
	《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图要素分类与代码》
	GB 14804-93
	国家

	6
	《测量外业电子记录基本规定》
	ZBA  76003-87
	行业

	7
	《测绘技术设计规定》
	ZBA  75001-89
	行业

	8
	《测绘技术总结编写规定》
	CH 1001-91
	行业

	9
	《测绘产品检查验收规定》
	CH 1002-95
	行业

	10
	《测绘产品质量评定标准》
	CH 1003-95
	行业

	11
	《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》
	GB/T 18316-2001
	国家

	12
	《国家三、四等水准测量规范》
	GB/T 12898-91
	国家

	13
	《工程测量规范》
	GB 50026-93
	国家

	14
	本项目技术设计书
	/
	/


 四、收费依据：

依据国家财政部、国家测绘局颁布的财建[2009]17 号文件，即《测绘生产成本费用定额》计算后金额。
五、资质要求

具有国家测绘地理信息局或自然资源部颁发的乙级及以上测绘资质证书（原件或加盖投标人红色公章的复印件） 。
六、交付期限

交付期限：自合同签订之日起45个日历日。如甲方提供资料不全或密切相关第三人的原因使乙方工作受到阻碍或延误，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，经甲方审批同意后，根据实际情况顺延成果交付期限。

七、提交成果

1.勘测定界技术报告书三份（3份）；
2.用地范围矢量数据SHAPE格式文件（1份）；
3.用地范围矢量数据TXT格式文件（1份）；
4.勘测定界技术报告PDF电子版报告（1份）。


