**采购需求**

本次采购项目为神木市万镇镇人民政府郄家川村内道路硬化，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 薛家会组硬化工程 | km | 1.586 |
| 1.1 | 路基工程 | km | 1.586 |
| 1.2 | 路基挖方 | m3 | 951 |
| 1.3 | 挖土方 | m3 | 951 |
| 1.4 | 路基填方 | m3 | 3278 |
| 1.5 | 利用土方填筑 | m3 | 3278 |
| 1.6 | 路面工程 | km | 1.586 |
| 1.7 | 其他路面 | m2 | 5655.5 |
| 1.8 | 12cm铺砖路面 | m2 | 5655.5 |
| 1.9 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.586 |
| 1.10 | 路肩 | km | 3.172 |
| 2 | 郄家川组硬化工程 | km | 1.251 |
| 2.1 | 路基工程 | km | 1.251 |
| 2.2 | 路基挖方 | m3 | 2031 |
| 2.3 | 挖土方 | m3 | 2031 |
| 2.4 | 路基填方 | m3 | 1666 |
| 2.5 | 利用土方填筑 | m3 | 1666 |
| 2.6 | 路面工程 | km | 1.251 |
| 2.7 | 其他路面 | m2 | 4899.6 |
| 2.8 | 12cm铺砖路面 | m2 | 4899.6 |
| 2.9 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.251 |
| 2.10 | 路肩 | km | 2.502 |
| 3 | 苏家组硬化工程 | km | 2.498 |
| 3.1 | 路基工程 | km | 2.498 |
| 3.2 | 路基挖方 | m3 | 7514 |
| 3.3 | 挖土方 | m3 | 7514 |
| 3.4 | 路基填方 | m3 | 5230 |
| 3.5 | 利用土方填筑 | m3 | 5230 |
| 3.6 | 路面工程 | km | 2.498 |
| 3.7 | 其他路面 | m2 | 9375.9 |
| 3.8 | 12cm铺砖路面 | m2 | 9375.9 |
| 3.9 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 2.498 |
| 3.10 | 路肩 | km | 4.996 |
| 4 | 施工场地建设费 | 项 | 1 |
| 5 | 安全生产费 | 项 | 1 |