投标综合单价报价为包含人工费、主辅材费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、垃圾清运费、税金等及与施工相关的一切费用在内的人民币报价，附报价单：

第三包：临潼校区教学D楼翻新改造工程：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临潼校区教学D楼翻新改造工程 | | | | | | |
| 序号 | 分项工程名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 小计（元） | 产品品牌 |
| 1 | 一至五层教室内1米高墙裙粉刷 | 2520 | m2 |  |  |  |
| 2 | 一至三层走廊、过道、大厅、连接段公共部分顶面墙面粉刷 | 5158.56 | m2 |  |  |  |
| 3 | 一至五层男女卫生间原有天棚吊顶拆除（含面层、龙骨、吊杆、吸顶灯、排气扇拆除等） | 547.2 | m2 |  |  |  |
| 4 | 一至五层男女卫生间顶面方形300\*300铝扣板吊顶制安 | 547.2 | M |  |  |  |
| 5 | 一至三层男女卫生间原有蹲位隔断拆除 | 108 | 套 |  |  |  |
| 6 | 一至三层男女卫生间蹲位隔断制安 | 108 | 套 |  |  |  |
| 7 | 一至五层盥洗区2000mm\*600mm洗漱镜制安 | 29.4 | m2 |  |  |  |
| 8 | 一至五层男女卫生间圆球吸顶灯制安 | 60 | 个 |  |  |  |
| 9 | 一至五层男女卫生间嵌入式300\*300排气扇制安 | 20 | 个 |  |  |  |
| 10 | 零星修补洗漱台周边脱落大理石台面 | 0.26 | m2 |  |  |  |
| 11 | 一至五层教室内不锈钢窗纱1000mm\*1400mm制安 | 135 | 套 |  |  |  |
| 12 | 一至五层东西南北楼梯玻璃幕墙保洁 | 360 | m2 |  |  |  |
| 临潼校区教学D楼翻新改造工程  投标总报价（元） | | |  | | | |

（1）、招标工程量为暂定量，最终按照实际施工量据实结算。

（2）、投标报价内含人工费、主辅材费、机械费、管理费、利润、风险费、场内场外二次倒运费、场地清理及地面恢复费、垃圾清运费、运输费、装卸费、试验费、资料费、成品保护费、检测费、施工配合费、调试费、措施费、相关税金等及与施工相关的一切费用。

（3）、该工程中所用材料必须符合国家、行业标准，且均须采用国内知名品牌，投标单位在投标文件须注明品牌并随附相关产品检测报告。所有原材料进场前须由中标方提供样品，校方及监理方考察认质，认定样品质量后封存，大批量材料进场时比对查验，上述常规因素投标单位组价时须一并考虑。

（4）、与施工相关的建筑垃圾清理及校外弃运费用（含渣土外运相关手续办理）、投标组价中一并考虑，均包含在相关分项综合单价中，不再另行计费。

（5）、本工程施工时间为学生暑假离校后的有限时间，需无条件保证所翻新改造教学楼8月底开学前如期使用，工期每无故拖延一天，按照合同价的1%按天累计从工程款项中一次性扣除。

（6）、工程施工结算阶段，承包人应据实申报决算资料及组价，经审计后审减率超出10%（含10%）时，发生的全部审计成果费由承包人承担。

（7）、本工程所发生的水电费按工程审定造价的5‰（其中电费为3‰，水费为2‰）从工程款项中一次性扣除。