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	序号
	项目名称
	材质特征
	规格
	单位
	单价预算（元）

	1
	科室门牌+病房门牌
	1.面板:可更换，4mm亚克力面板，激光雕刻，烤漆，文字丝网印刷
2.背板:8mm亚克力板，激光雕刻
3.进口汽车烤漆
4.logo丝网印刷
	150*320mm
	块 
	75

	2
	科室门牌（临时牌）
	PVC板异形多层+画面（便于拆除，对墙体损伤要小）
	150*320mm
	块 
	35

	3
	区域门头灯箱
	1.面板:1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型，(包边根据实际效果确定颜色）
2.3mm进口亚克力激光切割成型
3.进口汽车烤漆
4.丝网印刷文字及内容
5.内置LED灯
	1100*250mm
	个
	850

	4
	走廊通道指示灯箱
	1.面板:1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型，(包边根据实际效果确定颜色）
2.3mm进口亚克力激光切割成型
3.进口汽车烤漆
4.丝网印刷文字及内容
5.内置LED灯
	2000*350*400mm
	个
	3200

	5
	楼层总索引台
	1.面板:5mm亚克力板，激光雕刻
2.底板：1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型
3.进口汽车烤漆
4.高清UV打印文字及内容
	2000*900*1000mm
	个
	8500

	6
	楼层分索引大立牌
	1.面板:可抽插铝合金烤漆，3M膜雕刻贴字+3mm亚克力板高清UV打印
2.底板：1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型
3.进口汽车烤漆
4.logo丝网印刷
	2400*700*400mm
	个
	4300

	7
	电梯口楼层索引牌
	1.面板:可抽插铝合金烤漆，3M膜雕刻贴字+3mm亚克力板高清UV打印
2.底板：1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型
3.进口汽车烤漆
4.logo丝网印刷
	1200*700mm
	个
	950

	8
	电梯里楼层索引牌
	1.面板:可抽插铝合金烤漆，3M膜雕刻贴字
2.底板：2mm铝板型材烤漆
3.进口汽车烤漆
4.logo丝网印刷
	1000*600mm
	个
	750

	9
	电梯标识序号
	1.拉丝不锈钢精工字
	300*300mm
	个
	280

	10
	步梯楼层号立体字
	1.5mm进口亚克力底板，
2.3mm进口亚克力激光切割成型，进口汽车烤漆
	350*350mm
	个
	350

	11
	护士站墙面及接待台贴立体字
	1.10mm进口亚克力激光切割成型，进口汽车烤漆                        2.面板:1.5mm钢板，激光雕刻刨槽折弯焊接成型，(包边根据实际效果确定颜色）
3.3mm进口亚克力激光切割成型
4.进口汽车烤漆
5.丝网印刷文字及内容
6.内置LED灯
	
	套
	2650

	12
	病区简介牌
	1.面板：3mm+5mm进口亚克力激光切割成型+亚克力盒
2.底板：15mm高密度pvc板雕刻
3.高清UV打印文字及内容
	2400*1100mm
	块 
	2850

	13
	健康教育牌
	1.面板：3mm+5mm进口亚克力激光切割成型
2.底板：15mm高密度pvc板雕刻
3.高清UV打印文字及内容
	2400*1100mm
	块 
	2400

	14
	床号牌
	双色板雕刻纳米胶粘贴
	100*80mm
	块 
	9

	15
	病区医办、护办、过道制度牌
	1.面板透明亚克力板
2.可更换内容白色铝合金框
3.底板5mmpvc板高清UV打印
	500*700mm
	块 
	120

	16
	大厅大功率地标投影灯
	大功率，遥控，可旋转
	
	套
	1450

	17
	楼层地标指示
	1.3M车贴写真+耐磨斜纹地板膜
	1000*1000mm
	个
	85

	18
	玻璃防撞贴
	1.3M进口玻璃膜uv
	100mm
	米
	15

	19
	室外宣传栏
	1.5mm不锈钢板进口汽车烤漆，8mm钢化玻璃
	2200*3500*300mm
	个
	9500



