采购需求

1. 项目概述：

西安曲江新区管理委员会目前有办公计算机700余台，打印机、复印机、传真机等外围设备348台。要求供应商在维修项目期间内，负责对故障设备进行维、更换，使设备达到正常使用标准。

1. 维修内容：

曲江新区管理委员会办公自动化设备维修。主要包括：台式计算机、笔记本、服务器、打印机、复印机、传真机、碎纸机等设备。

1. 相关技术和质量要求：

1、供应商应按照办公设备相关技术标准实施维修。

2、供应商在接到维修通知后，应在2小时内到场检查。

3、供应商应在1个工作日内完成设备维修。如特殊情况需要延长维修时间，应提前通知采购人并提供备用办公设备供使用。

4、维修设备所需的配件及材料，必须为全新正品，符合国家质量检测标准的合格产品。

5、供应商完成设备维修后，须提供设备维修清单。

6、供应商服务期限1年，必须为所维修设备提供6个月质保服务。

1. 维修服务目标：

1、 办公设备清洁保养是指我单位提供专业高效的清洁服务。(可延长办公设备的使用寿命并维持办公设备的品质)

2、 标准参照以下内容：清洁机壳，吸取机内灰尘、纸屑和碳粉，清洁搓纸轮，进纸轮，分离轮，登记辊轴，转印辊轴，加热组件;对于打印机，除以上操作外，还应执行转印鼓，废粉仓，密度传感器，充电丝的清洁;对于大幅面打印机，除以上基本操作外，还应清洗主辊轴、服务站、主皮带；

3、 本承诺所涉及的设备维修全包，不包含设备达到使用年限时，所进行的维护套件的更换。

1. 主要服务方式：

1、 供应商对办公设备一年提供十二次巡检，进行现场检测，发现异常或故障加以维修，使设备运转正常。

2、供应商对设备使用或维修人员提供与设备使用有关的技术培训，一年贰次，具体时间由贵单位确定。

3、 承诺期内，供应商为管委会提供一年肆次的设备清洁和保养。

4、 巡检之外工程师接到报修电话后，可根据使用人描述的故障问题，进行分析，使用人有义务配合巡检之外工程师进行必要的操作，如果问题解决，维修人员可不进行现场支持；如果通过电话不能解决问题，维修人员将进行现场维修工作。

5、 供应商应提供免费取送机服务，在约定时间内维修正常后送回。

1. 维修项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目规格型号 | | 单位 | 数量 |
| 1 | 东芝2505AC | 更换转印带 | 套 | 5 |
| 更换双面进纸器 | 套 | 5 |
| 更换搓纸组件 | 套 | 5 |
| 更换废粉收集器 | 盒 | 10 |
| 更换黑色套鼓 | 套 | 15 |
| 更换定影组件 | 套 | 2 |
| 更换彩色套鼓 | 套 | 25 |
| 清理废粉盒 | 盒 | 20 |
| 更换激光器 | 套 | 1 |
| 更换载体 | 套 | 4 |
| 2 | 东芝2615ac | 更换转印组件 | 套 | 2 |
| 更换定影组件 | 套 | 2 |
| 更换搓纸组件 | 套 | 5 |
| 更换激光器 | 套 | 2 |
| 更换彩色套鼓 | 套 | 15 |
| 更换黑色套鼓 | 套 | 10 |
| 更换废粉收集器 | 盒 | 20 |
| 更换输搞器搓纸组件 | 套 | 3 |
| 3 | 东芝2555AC | 更换进纸组件 | 套 | 2 |
| 更换硒鼓套件 | 套 | 3 |
| 更换进纸传感器 | 套 | 2 |
| 彩机维修进纸单元 | 套 | 2 |
| 更换黑色套鼓 | 套 | 3 |
| 更换黑色主充 | 套 | 3 |
| 更换废粉收集器 | 盒 | 10 |
| 清理废粉盒 | 盒 | 15 |
| 4 | 东芝2551AC | 更换废粉收集器 | 盒 | 15 |
| 更换硒鼓套件 | 套 | 10 |
| 彩机更换显影仓 | 套 | 4 |
| 5 | 东芝2000AC | 更换双面进纸器 | 套 | 2 |
| 更换废粉收集器 | 盒 | 5 |
| 更换搓纸组件 | 套 | 1 |
| 更换硒鼓套件 | 套 | 5 |
| 6 | 佳能C3320 | 更换进纸组件 | 套 | 2 |
| 彩色打印机进纸单元维修 | 套 | 2 |
| 更换彩色套鼓 | 套 | 30 |
| 更换主板单元 | 套 | 2 |
| 更换扫描单元 | 套 | 1 |
| 更换进纸单元 | 套 | 2 |
| 更换定影组件 | 套 | 5 |
| 更换废粉收集器 | 盒 | 5 |
| 更换黑色套鼓 | 套 | 12 |
| 7 | 佳能C2020 | 更换转印组件 | 套 | 1 |
| 定影组件 | 套 | 1 |
| 更换废粉收集器 | 盒 | 1 |
| 更换黑色硒鼓 | 套 | 1 |
| 8 | 佳能c3125 | 更换进纸组件 | 套 | 2 |
| 更换彩色套鼓 | 套 | 7 |
| 更换主板单元 | 套 | 1 |
| 更换扫描单元 | 套 | 1 |
| 更换进纸组件 | 套 | 1 |
| 更换定影组件 | 套 | 1 |
| 更换废粉收集器 | 盒 | 1 |
| 更换黑色套鼓 | 套 | 3 |
| 9 | 佳能226 | 更换传感器 | 套 | 1 |
| 更换进纸组件 | 套 | 1 |
| 10 | 佳能6230 | 更换定影组件 | 套 | 2 |
| 11 | 佳能C633 | 彩色硒鼓加粉 | 支 | 10 |
| 12 | 佳能C611 | 彩鼓硒鼓加粉 | 支 | 4 |
| 13 | 佳能C7780 | 彩色硒鼓加粉 | 支 | 4 |
| 更换定影组件 | 套 | 1 |
| 14 | 佳能6200 | 更换定影组件 | 套 | 1 |
| 更换进纸组件 | 套 | 1 |
| 15 | 佳能C712 | 彩色硒鼓加粉 | 支 | 10 |
| 16 | 佳能2002G | 更换硒鼓套件 | 套 | 1 |
| 更换定影组件 | 套 | 1 |
| 更换进纸组件 | 套 | 2 |
| 17 | HP202A | 彩色硒鼓加粉 | 支 | 16 |
| 更换定影组件 | 套 | 2 |
| 更换进纸组件 | 套 | 1 |
| 18 | HP254dn | 彩色硒鼓加粉 | 支 | 8 |
| 19 | HP154a | 彩色硒鼓加粉 | 支 | 16 |
| 20 | HPC5225 | 彩色硒鼓加粉 | 支 | 4 |
| 更换转印刮板 | 套 | 1 |
| 21 | HPC251 | 彩色硒鼓加粉 | 支 | 8 |
| 22 | HP5200 | 更换出纸组件 | 套 | 3 |
| 23 | HP2025 | 更换进纸组件 | 套 | 3 |
| 24 | HP1020 | 更换进纸器 | 套 | 2 |
| 更换定影组件 | 套 | 2 |
| 更换搓纸轮 | 套 | 2 |
| 25 | 奔图c7000 | 更换硒鼓组件 | 套 | 2 |
| 更换废粉收集器 | 盒 | 2 |
| 更换进纸组件 | 套 | 1 |
| 26 | 利盟c720 | 更换硒鼓套件 | 套 | 1 |
| 更换搓纸组件 | 套 | 1 |
| 更换进纸传感器 | 套 | 1 |
| 27 | 利盟C950 | 更换搓纸组件 | 套 | 1 |
| 更换废粉收集器 | 盒 | 2 |
| 更换套鼓 | 套 | 2 |
| 28 | 秋叶原 | 秋叶原超六类水晶头 | 盒 | 5 |
| 秋叶原网线 | 箱 | 5 |
| 秋叶原网络水晶头 | 盒 | 5 |
| 秋叶原电话水晶头 | 盒 | 5 |
| 秋叶原电话线 | 卷 | 5 |
| 29 | 索尼 | 索尼DVD光盘 | 盒 | 5 |
| 索尼CD光盘 | 盒 | 3 |
| 30 | 罗技 | 罗技MK120键盘鼠标 | 套 | 30 |
| 罗技M90鼠标 | 个 | 30 |
| 罗技MK120键盘 | 个 | 10 |
| 31 | 子弹头 | 子弹头TS-103插座 | 个 | 10 |
| 子弹头402插座 | 个 | 150 |
| 子弹头023单排插座 | 个 | 50 |
| 32 | TP-link | TP-link8口交换机 | 个 | 40 |
| TP-link5口交换机 | 个 | 30 |
| TP-link WN823无线上网卡 | 个 | 35 |
| TP-link WDN5200 无线上网卡 | 个 | 20 |
| 33 | 电话 | 步步高W101无绳电话 | 部 | 2 |
| TCL 17B电话 | 部 | 200 |
| 步步高198录音电话 | 部 | 50 |
| 电话接线子 | 盒 | 10 |
| 电话水晶头 | 盒 | 20 |
| ADSL分离器 | 个 | 30 |
| 三堡电话跳线 | 卷 | 10 |
| 34 | 主板维修 | 电脑主板维修更换南桥 | 块 | 5 |
| 35 | 打印机数据线 | USB 5M打印机数据线 | 条 | 15 |
| 36 | 电池 | 超霸5号电池 | 盒 | 10 |
| 37 | 读卡器 | 品胜四合一读卡器 | 个 | 4 |
| 38 | 耳机 | 声籁V38耳机 | 个 | 25 |