**采购需求**

**一、采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 电脑 | ★处理器：≥Intel第十二代Core i5处理器（主频≥2.5GHz主频，18MB缓存）  主板：≥Intel 600系列及以上芯片组  内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位  显卡：集成显卡  声卡：配置5.1声道(共5个音频接口，其中前置包含1个2合1接口)  硬盘：≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘；  网卡：集成10/100/1000M以太网卡；  扩展槽：1个PCI-E\*16、2个PCI-E\*1  键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标；  接口：10个USB（含2个USB3.2 Gen2）接口、VGA+HDMI接口、2个PS2接口，1个串口；  电源：≥180W 电源  安全特性：USB限制技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；  机箱：顶置提手，标准立式机箱，≥13L。  显示屏：21.5英寸16:9宽屏液晶显示器（1920x1080，低蓝光，VGA+DVI双接口，15个月保修）预装软件：终端管理系统客户端，操作系统：Windows 10企业版 | 台 | 60 |
| 2 | 一体机 | 处理器：≥I5-12400  内存：≥8G 512GB固态硬盘 wifi 24寸显示器，  预装软件：终端管理系统客户端，操作系统：Windows 10企业版 | 台 | 40 |
| 3 | 医生工作中打印机 | 打印速度: 约34 ppm, 15 ipm;  最大分辨率: 1440 x 720 dpi  最大月负荷: 5,000页;  网络接口:有线/无线网络接口；  耗电量：打印模式：大约 13 W ；  环保：没有碳粉，臭氧等危害物质产生； | 台 | 80 |
| 4 | 护士工作站打印机 | 打印速度：黑白约13ipm，彩色约6.8ipm（A4 普通模式）  进纸器容量：底部纸盒：250 页，候补纸盒100页，A4 普通纸(80g/m2)；支持有线、无线网络连接网络接口:支持USB、有线、无线网络链接 | 台 | 60 |

注：**1、本项目核心产品为电脑**

为了保证本次配置设备的统一性，兼容性，方便日后的维护 管理 要求与云服务器同 品牌

**2、本项目所属行业为工业；**

**二、综合要求**

1、加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标文件。

2、谈判供应商所投货物各项指标符合或优于本次货物谈判的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

3、谈判供应商必须按谈判文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论谈判文件如何表述，谈判小组欢迎谈判供应商尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的谈判文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，谈判供应商在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

4、投标人所投办公设备及办公家具类货物（指满足单位基本办公需要普遍适用的设备和家具，不含专业类设备和家具）报价须执行神办发【2014】36号关于印发《神木县机关单位办公设备和办公家具购置标准》通知的规定，清单详见附件。

5、谈判供应商人应在谈判文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

6、所供货物必须为原装品牌产品。

7、货物到场经需方初验合格后方可交验。

8、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

**三、保修期**

成交人须提供为期3年的免费上门维修（该期限自货物、安装调试完成经采购人正式验收合格后起算）并提供相应维保内容及协议。

**四、成交供应商的职责**

1、成交供应商在谈判文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究成交供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、成交供应商应提供供货产品的全套技术资料。

3、成交供应商在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

**五、工期要求：**成交供应商于合同签订后于**45日内**安装、调试完毕向采购人交验，不满足工期要求按无效标处理。

**六、付款办法：**

1、若中标人为非中小企业，所有货物安装到位经采购单位组织验收合格后，乙方向甲方提供相应的增值税发票，甲方一次性付清合同价款。

2、若中标人为中小企业，采购人支付合同价款40%的预付款，所有货物安装到位经采购单位组织验收合格后支付剩余款项。不满足付款要求按无效标处理。