 磋商内容及技术要求
一、设计要求
1. 项目概况
1）工程名称：第四中学维修改造项目
2）建设单位：教育建设保障服务中心
3）所在地：陕西省, 榆林市，神木市
4）项目概况
第四中学维修改造项目，包含教师公寓楼室内装修改造、实验楼室内装修改造、女生公寓楼室内卫生间改造、教师公寓附属楼外立面改造、餐厅更换门窗等、新建东大门、公共广播系统、室外部分管网、室外景观绿化、铺装等相关设计服务。该项目造价总金额约3500万元。
2.设计周期：自合同签订之日起20日历天；
3.服务期：至项目竣工验收后；
4.服务地点：神木市第四中学；
5.质量标准：符合国家相关行业合格标准；
二、设计依据
1.《中小学校设计规范》GB50099-2011
2.《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019；
3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；
4.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018；
5.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016；
6.《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010；
7.《总图制图标准》GB/T50103-2010；
8.《城市绿地设计规范》GB 50420—2007；
9.《无障碍设计规范》GB50763—2012；
10.《城市用地竖向规划规范》CJJ83—99；
11.《建筑场地园林景观设计深度及图样》06SJ805；
12.《风景园林图例图示标准》CJJ67—95；
13.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ -2012；
14.建设单位提供的设计要求及设计合同；
15.建设单位提供的场地地形图及场地坐标；
16.经与建设单位研究确定的设计方案，本工程所在地区的气象、水文和地理条件的有关资料等。
三、本工程设计阶段划分
施工图设计阶段。
四、设计内容
（一） 建筑部分：
施工图设计阶段
教师公寓楼主要改造内容：室内地面、墙面、顶棚改造，室内卫生间改造，更换室内门，室内电路，室内给排水，室内大暖，室外更换散水、台阶、坡道等。
实验楼室内装修改造内容：室内地面、墙面、顶棚改造，室内卫生间改造，更换室内门，
室内电路，室内给排水，室内大暖等。
女生公寓楼改造内容：室内卫生间地面、墙面、顶棚改造，室内电路，室内给排水，室内大暖，所有洁具等。
教师公寓附属楼改造内容：室外更换散水、台阶、坡道，更换门窗等。
餐厅改造内容：室外更换散水、台阶、坡道，更换门窗等。
新建东大门内容：新建东大门建筑、结构、给排水、暖通、电气。
设计成果必须达到国家设计规范规定的设计深度，并满足现场施工的要求。
（二）景观部分：
施工图阶段
  1、总图部分：
总平面布置图；铺装物料平面图；索引平面图；尺寸平面图；竖向平面图；坐标及网格放线平面图；室外设施布置图及选型意向；植物布置总平面图；乔木及灌木球布置平面图；灌木和地被布置平面图；苗木列表；植物放线平面图；景观照明及系统设计；室外音响及系统设计；景观给排水管网设计等
2、详图部分：
铺装通用做法详图；局部节点大样详图；景观构筑物施工图及节点大样。
五、各阶段工作要求
施工配合阶段
（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 
（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 
（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 
（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 
（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 
（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
六、设计成果要求
（1）设计成果包括设计总说明，各专业说明书、设计图纸、主要设备表、计算书。
（2）设计成果中应包含设计概算。
（3）设计成果应在正式出图前，与甲方进行充分沟通，作出必要的修改之后才能正式出图。
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