**采购需求**

本次采购项目为神木市水利局2023年农村取用水专项整治项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

|  |
| --- |
| **工程量** |
| **表Ⅳ.1-3** |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量或 设计参数** |
| 1 | 农村取用水专项整治项目 |  |  |
| 1.1 | 智能远传计量表 |  |  |
| 1.1.1 | 电脑接受系统 | 套 | **1** |
| 1.1.2 | 永兴街道办事处 | 处 | **76** |
| 1.1.2.1 | 智能远程传输计量表 | 块 | **1** |
| 1.1.2.2 | 检查井 |  |  |
| 1.1.2.2.1 | 人工土方开挖 | m³ | **26.15** |
| 1.1.2.2.2 | 人工土方回填 | m³ | **18.93** |
| 1.1.2.2.3 | M10砖砌体 | m³ | **3.17** |
| 1.1.2.2.4 | C20砼基础 | m³ | **0.5** |
| 1.1.2.2.5 | 钢筋 | t | **0.015** |
| 1.1.2.2.6 | DN65闸阀 | 个 | **1** |
| 1.1.2.2.7 | DN700轻型球墨铸铁井盖 | 套 | **1** |
| 1.1.3 | 沙峁镇 | 处 | **80** |
| 1.1.3.1 | 智能远程传输计量表 | 块 | **1** |
| 1.1.3.2 | 检查井 |  |  |
| 1.1.3.2.1 | 人工土方开挖 | m³ | **26.15** |
| 1.1.3.2.2 | 人工土方回填 | m³ | **18.93** |
| 1.1.3.2.3 | M10砖砌体 | m³ | **3.17** |
| 1.1.3.2.4 | C20砼基础 | m³ | **0.5** |
| 1.1.3.2.5 | 钢筋 | t | **0.015** |
| 1.1.3.2.6 | DN65闸阀 | 个 | **1** |
| 1.1.3.2.7 | DN700轻型球墨铸铁井盖 | 套 | **1** |
| 1.2 | IC卡智能水表 |  |  |
| 1.2.1 | 马镇镇焦家坬村庄则上组 |  |  |
| 1.2.1.1 | 电脑、读卡器、系统 | 套 | **1** |
| 1.2.1.2 | IC卡智能水表 | 套 | **91** |
| 1.2.2 | 贺家川镇沙峁头村新华塔组 |  |  |
| 1.2.2.1 | 电脑、读卡器、系统 | 套 | **1** |
| 1.2.2.2 | IC卡智能水表 | 套 | **41** |