采购需求

本项目位于陕西省榆林市靖边县席麻湾镇广阳湾村，面积为188,788.32㎡，服务期：50日历天。必须严格按照《考古勘探工作规程》（试行）进行施工。普探布点间距为梅花孔1米布设，加点位置偏差小于20厘米，深度为天然原始土层以下10厘米，对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。必须有勘探工作日志及原始资料记录。