**陕西学前师范学院教学办公区基础设施综合提升项目**

**改造内容清单**

**三、三号教学楼、行政楼维修改造工程**

1、维修改造三教卫生间 ；

（1）拆除：原来石膏板吊顶、顶灯、灯具、线路、排风扇、蹲便器、小便池、隔断、洗手台（盆）、墙面镜、地砖、给排水立管及支管、拖把池、给水阀门、垃圾清运等。

（2）新作：地面聚氨酯防水涂膜，水泥砂浆铺地砖（300\*300），蹲便器（脚踏式冲阀）、小便斗（感应式冲阀）、木质隔断、石材洗手台（配感应龙头）、镜子（长度与洗手台相同）、镜前灯、轻钢龙骨铝扣板吊顶、灯具、排气扇、拖把池（长嘴水龙头）、排水管为PVC，给水管（为镀锌钢管、角阀、软管随设备）等。

2、维修改造行政楼卫生间内盥洗室

（1）拆除：原石膏板吊顶、顶灯、开关、地砖、给排水支管，洗手台（盆）、拖布池、墙面镜、地砖、垃圾清理等。

（2）新做：地面聚氨酯防水涂膜，水泥砂浆铺地砖（300\*300），轻钢龙骨铝扣板吊顶、灯具、洗脸台.盆（柜式洗脸台、感应龙头）、墙面镜（长度与洗手台相同）、拖把池（长嘴水龙头）、排水支管为PVC，给水支管为镀锌钢管（角阀、软管随设备）等。

3、更换行政楼卫生间门口两侧及地面伸缩带钢板为不锈钢板 ；

4、对行政楼、三教卫生间、洗漱间自来水管道、暖气管道等进行防锈、刷漆（防锈漆两遍）处理；

5、在更换维修施工过程中，对拆除的阀门、管道等进行恢复、连接，与原有系统碰头，确保与原系统碰头后质量符合国家要求，保证管道、阀门等正常供水；

6、施工完成后对施工原地面、阀门井、吊顶等原状恢复；

7、施工完成后清运施工垃圾等。