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第一章 投标邀请
四川国际招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受陕西理工大学委托，拟对秦巴山区人居环境产教融合应用平台采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、采购项目编号：SCIT-ZG-SX2024080003
二、采购项目名称：秦巴山区人居环境产教融合应用平台采购项目
三、招标项目简介
本项目共1个包，用于秦巴山区人居环境产教融合应用平台采购项目并安装调试到位（具体详见招标文件）； 资金性质：财政资金； 项目用途：秦巴山区人居环境产教融合应用平台； 采购预算：1135000元。
四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
无
（三）本项目的特定资格要求：
采购包1：
1、法定代表人授权书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与投标只须提交其身份证明）：法定代表人授权书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与投标只须提交其身份证明），供应商须根据招标文件规定的格式提供法定表人授权书、法定代表人和被授权人身份证明复印件；法定代表人直接参加的只须提供身份证复印件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
2、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；注：采购人或采购代理机构将于本项目投标 截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。
3、本项目不接受联合体投标：本项目不接受联合体投标，供应商以联合体投标的将被拒绝。
五、电子化采购相关事项
 本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。
 (一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。
 (二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。
 已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。
 供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。
 （三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。
（四）政府采购平台技术支持：
在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询
技术服务电话：029-96702
CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询
六、招标文件获取时间、方式及地址
（一）招标文件获取时间：详见采购公告
 （二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。
 成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。
注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。
七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式
（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告
 （二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。
（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。
八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布
九、供应商信用融资
 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
十、联系方式
采购人： 陕西理工大学
 地址： 汉中市汉台区东一环路1号
 邮编： 723000
 联系人： 陈佳
 联系电话： 0916-2641657
代理机构：四川国际招标有限责任公司
 地址： 西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室
 邮编： 710000
 联系人： 张祎多、谭逸哲
 联系电话：  029-88854271
采购监督机构：财政厅政府采购管理处
联系人：柴老师、杨老师
联系电话：029-68936409、029-68936410
 


第二章 投标人须知
2.1投标人须知前附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算（实质性要求）
	本项目各包采购预算金额如下：
采购包1：1,135,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。

	2
	最高限价（实质性要求）
	详见第三章。
投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。

	3
	评标方法
	采购包1：综合评分法 （详见第五章）

	4
	是否接受联合体
	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。
 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。
 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。
 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。

	5
	落实节能、环保产品政策
	 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。
 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。
 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

	6
	 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）
	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

	7
	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。
 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
核心产品清单详见第三章。
在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。

	8
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。

	9
	投标保证金
	采购包1保证金金额：20,000.00元
缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）
开户名称：四川国际招标有限责任公司陕西分公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行
银行账号：9902001804109864

	10
	标书费信息
	免费获取

	11
	履约保证金（实质性要求）
	采购包1：缴纳
本采购包履约保证金为合同金额的3.0%
说明：中标供应商在与采购人签订合同前，须缴纳履约保证金；履约保证金金额为中标金额的3%。待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还。

	12
	投标有效期（实质性要求）
	提交投标文件的截止之日起不少于90天。

	13
	招标代理服务费（实质性要求）
	本项目收取代理服务费
代理服务费用收取对象：中标/成交供应商
代理服务费收费标准：以中标金额作为计算基数,参照国家计委计价[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定下浮30%收取，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。

	14
	采购结果公告
	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。

	15
	中标通知书
	 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

	16
	政府采购合同公告、备案
	 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。

	17
	进口产品
	不允许

	18
	是否组织潜在供应商现场考察
	采购包1：组织现场踏勘：否

	19
	特殊情况
	 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：
 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；
 （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；
 （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。


2.2总则
 2.2.1适用范围
一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
 二、本招标文件的最终解释权由陕西理工大学和四川国际招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西理工大学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由四川国际招标有限责任公司负责解释。
2.2.2有关定义
 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西理工大学。
 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是四川国际招标有限责任公司。
 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。
2.3招标文件
 2.3.1招标文件的构成
 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
（一）投标邀请；
（二）投标人须知；
（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
（四）资格审查；
（五）评标办法；
（六）投标文件格式；
（七）拟签订采购合同文本。
 二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。
 2.3.2招标文件的澄清和修改
一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
 二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。
2.4投标文件
 2.4.1投标文件的语言
 一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。
 二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。
2.4.2计量单位
除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。
2.4.3投标货币
本次项目均以人民币报价。
 2.4.4知识产权
 一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
 二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。
2.4.5投标文件的组成
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
投标文件具体内容详见第六章。
 2.4.6投标文件格式
一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。
二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
2.4.7投标报价（实质性要求）
一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。
 二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。
 三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。
2.4.8投标有效期（实质性要求）
 投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。
 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）
 一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。
 二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。
 三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。
 四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。
2.4.10投标文件的提交
一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。
 二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。
2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）
 投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。
供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。
2.5开标、资格审查、评标和中标
2.5.1开标及开标程序
 一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。
二、开标准备工作
 开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。
三、解密投标文件（实质性要求）
 投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。
四、开标
 解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。
 开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。
2.5.2查询及使用信用记录
 开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。
 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.5.3资格审查
详见招标文件第四章。
2.5.4评标
详见招标文件第五章。
2.5.5中标通知书
 一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
 二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。
三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。
2.6签订及履行合同和验收
 2.6.1签订合同
一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。
二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。
2.6.2合同分包和转包（实质性要求）
2.6.2.1合同分包
 一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。
二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。
三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
 四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。
采购包1：不允许合同分包。
2.6.2.2合同转包
 一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。
二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。
2.6.3采购人增加合同标的的权利
 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
2.6.4履行合同
一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
 二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。
 2.6.5履约验收方案
采购包1：
 按招标文件、合同约定执行
2.6.6资金支付
采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。
2.7纪律要求
 2.7.1评标活动纪律要求
 采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。
对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。
 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）
一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
二、提供虚假材料谋取中标；
三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
九、将政府采购合同转包或者违规分包；
十、提供假冒伪劣产品；
十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
十三、法律法规规定的其他禁止情形。
 投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。
2.8询问、质疑和投诉
 一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。
二、供应商询问、质疑的答复主体：
 根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 四川国际招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由四川国际招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川国际招标有限责任公司 负责答复。
三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。
 为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。
 四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。
六、供应商提出质疑时应当准备的资料
（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
 （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。
答复主体：代理机构
联系人：张祎多、谭逸哲
联系电话：029-88854271
地址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室
邮编：710000
注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。
 七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）
 


第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
 （注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）
3.1采购项目概况
本项目共1个包，用于秦巴山区人居环境产教融合应用平台采购项目并安装调试到位（具体详见招标文件）； 资金性质：财政资金； 项目用途：秦巴山区人民环境产教融合应用平台；
3.2采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,135,000.00
采购包最高限价（元）: 1,135,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	秦巴山区人居环境产教融合应用平台
	1.00
	1,135,000.00
	批
	工业
	是
	否
	否
	否


3.3技术要求
采购包1：
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
标的名称：秦巴山区人居环境产教融合应用平台
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
		序
号
	仪器设备名称
	单位
	数量
	技术要求、技术参数、
技术指标、配套要求

	1
	激光雕刻机（核心产品）
	台
	1
	1、激光器功率：≥55W
2、激光器使用寿命：≥50000小时
3、加工行程（mm）：≥900*600
4、台面尺寸，内部容纳空间（mm）：≥1000*730
5、加工平台：配备打孔铝制平板加工台面和置换箱式蜂窝真空吸附平台双平台
6、激光头：配备标准激光头和高清晰度激光头，支持切换；标准激光头切割≤10mm厚度的材料，雕刻≤500DPI以内的照片，高清激光头激光光斑对于雕刻3D浮雕也拥有更强的表现力，能够在部分金属上面直接打标。
7、对焦方式：探针自动对焦、手动电控对焦、手动套筒对焦三种。
8.床身设计：多位面开门设计，机门设置关联互锁，前门采用与上盖上下分离式开门、高强磁性开关设计，可实现前门完全展开式放料。
9.机床结构：机床一体化成型，全封闭式设计，结构稳固。床身内置空压系统，防止切割过程中因材料表面温度过高而燃烧。视窗面符合人工工学5°设计；前门面倒圆角：R30mm；按钮矩阵式布局，包含e-stop、电源、激光、插排按键/按钮。
10.抽排风系统：双排烟系统设计
11.运动控制系统：X、Y轴设有高速精密内滑块，X轴悬空式设计，距底边不小于10mm，有效避免共振；Y轴设有不少于2个连轴器连接。
12.最大雕刻速度：≥2000mm/s
13.切割精度：≤±0.1mm
14.定位精度：≤±0.05mm
15.最小切割线缝：≤50微米
16.控制系统：厂家自主知识产权，兼容多种操作系统，提供多种语言界面，可外挂在AutoCad、CorelDraw、Photoshop、CAXA等软件上直接输出。
▲17.激光雕刻机加工参数自动分析系统：系统自带多种材料数据工艺库，能够自动识别不同材料并自动设置工艺参数，无需人工调整。
18.速度和功率控制：用户可在激光软件里设置多个图层，给每个图层设置不同速度和功率，一步实现多种不同效果。
▲19.激光自动识别排版系统：系统可用于加工作品的布局、编辑和控制，无需任何第三方软件就可以直接与激光器进行通讯，通过排列、编辑、偏移、布尔运算、焊接、节点编辑等操作后直接将方案发送到切割机就可以按照用户自定义的设定自动进行切割操作，支持各种常见的矢量图形和图像格式（包括AI、PDF、SVG、DXF、PLT、PNG、JPG、GIF、BMP）导入图稿。
20.打印驱动：打印驱动软件支持各类设计软件直接打印输出（自动加工模式，自定义加工模式），自动加工模式：系统根据设计图形自动判定加工类别，无需人工输入加工参数，人机交互，设备信息存储，模拟加工系统，远程访问技术支持，支持单机及网络交互，智能监控运维。
▲21.激光加工智慧云信息化管理平台：设备支持机构管理、用户管理、设备管理、材料管理和激光加工任务管理等，提供系统详细功能截图，须完整体现系统的各项功能。

	2
	细木工带锯
	台
	1
	1、镀钛工作台面，台面呈金色,，耐磨防锈，免工具调节和锁紧旋钮滚珠轴承锯卡，+45°到-15°精密调节工作台面倾斜
2、脚刹瞬间锯条制动
3、带轮直径：≥380mm
4、锯条长度：≥3350mm
5、锯条线速度：≥940m/min
6、喉口深度:≥360mm
7、最大切高:≥350mm

	3
	平刨机
	台
	1
	1、电机转速：≥2800RPM；
2、刀轴转速：≥5500RPM;
3、每分钟切削次数：≥20000；
4、平刨模式下最大刨削宽度：≥310mm;
5、平刨模式下最大刨削量：≥3mm；

	4
	压刨机
	台
	1
	1、电机转速：≥2800RPM；
2、刀轴转速：≥5500RPM;
3、每分钟切削次数：≥20000；
4、压刨模式下最大刨削宽度：≥310mm;
5、压刨模式下最大刨削厚度：≥225mm；
6、压刨模式下最大刨削量：≥3mm；

	5
	精密立铣
	台
	1
	1、工作台面耐磨防锈。
2、全封闭工业级电机，防热过载保护功能电磁开关。
▲3、工业级铸铝靠山系统，可以进行前后与横向调节，靠山标配有铣刀护罩和羽毛板，防止意外及木料反弹。
▲4、铣床上置式控制面板，面板配有不低于四速档位指示灯，集铣刀转向调节、设备启停、铣刀转速调节于一体。
5、台板尺寸：≥780X725mm
6、台板嵌块规格：60mm,70mm,100mm,140mm
7、主轴转速：四档转速
8、刀具最大夹持高度：≥140mm
9、刀杆行程：≥100mm

	6
	倒装电木铣
	套
	1
	1、靠山可根据铣刀尺寸进行调整
2、电机升降架水平可调
3、电磁开关配有安全钥匙
4、电机配有独立开关
5、功率：≥1800w
6、台面高度：≥905mm
7、羽毛板数量：≥2
8、保护板数量：≥4
9、铣刀夹头数量：≥2（6mm,13mm）
10、台面尺寸：≥800*600*25mm

	7
	台钻
	台
	1
	1、功率≥750W                                           
2、马达转数≥3000（转/分）；                              
3、主轴转数15速；
4、主轴行程 ≥ 150mm,；   
5、回转直径：≥430mm；                                   
6、工作台规格 ≥350*350mm； 
7、底座规格≥580*400mm ；                                                                         

	8
	拉花锯
	台
	1
	1、可调节角度工作台，倾斜≥45º，并配有特定角度限位功能，当调至特定角度时会有声音反馈。
2、防尘绝缘开关，无级调速旋钮，配有不小于8个档位，档位之间可随意调节。
3、配置无销锯条夹紧长度控制装置，可通过按压的方式快速涨紧锯条。也可以通过锯臂末端的旋钮来微调锯条涨紧。锯臂上还配有拉环式快调装置，向外拉可快速调节锯条开合角度。
4、配有锯条保护装置，可根据切割物料的厚度自由调节高度，防止人手触碰锯条并能起到一定的固定物料作用。
5、配有万向节吹气管可清洁工作台表面。工作台下方配有全包式集尘护罩，并配有铰链方便开关以便更换锯条。集尘护罩配有可自由调节角度的集尘连接弯头。
6、配专用支撑底架

	9
	砂柱机
	台
	1
	1、可以快速大面积的打磨木料，方便粗加工与精细加工。
2、砂柱轴可上下窜动，增加打磨效率，避免砂纸过度磨损。
3、至少配有5种规格的砂柱。
4、配有收纳结构，方便管理砂柱与保护板。
5、配有急停开关可以快速关停设备。
6、有可以连接集尘器的接口。
7、噪音等级：＜76dB
8、工作台倾斜角度：0-45°

	10
	砂盘砂带机
	台
	1
	1、可对木材或其他材质进行平面打磨与异型曲面打磨。
2、内置吸尘口设计。
3、整体铸铁机身。
4、同步带动力传输，寿命更长。
5、砂带压铸铝滚筒设计。
6、压铸铝工作台。
7、内置防尘开关总成，保护电气件使用寿命。
8、砂带可调整至垂直状态操作。
9、角度靠尺方便不同角度打磨

	11
	砂光机
	台
	1
	1、可上下窜动进行打磨
2、打磨角度可调，0-90°
3、工作台高度可调，可上下调动≥100mm
4、左侧可进行圆弧打磨，台面同样可以上下调动
5、可开放式打磨大件木材
6、双集尘口，蜂窝状结构，减少木屑堵塞。
7、机箱带有储物空间，方便存储备用耗材。
8、砂带尺寸：≥2743x152mm
9、砂带转速：≥960m/min
10、砂带翻转角度：0-90°
11、主工作台移动范围：上下≥100mm，前后≥120mm
12、砂带震荡范围：≥19mm
13、集尘口直径：≥100mm

	12
	方榫机
	台
	1
	1、可对木料开方孔，快捷制作榫孔
2、带可调挡块的燕尾型柱式导轨
3、活塞辅助回弹支杆可调节下压开榫速度
4、长尺寸进刀杆可多点定位，开榫更高效省力
5、钻夹头配有双面保护罩
6、钻深限位器可提供额外支撑，重复开孔更加方便
7、左右两侧配有长度限位器
8、铸铁机身与工作台增加稳定性减少振动

	13
	车刀八件套
	套
	1
	1、材质：HSS高速钢，水曲柳手柄
2、车刀类型：半圆粗车刀，碗状弧口车刀，弧口车刀，弧口车刀，切断车刀，圆头刮削车刀，方形刮削车刀，倾斜分割车刀。

	14
	旋风集尘器
	台
	1
	1、可为多台设备提供集尘服务，可将吸入的木粉进行分离，将大颗粒存入集尘桶，将细微粉尘吸入滤袋，增加集尘效率。
2、双底座万向轮方便移动
3、大尺寸集尘桶 / 移动滑轮 / 粉尘观察窗 /快速下压手柄
4、手摇式刮刀清洁系统
5、过滤袋快拆卡箍
6、远程遥控启停
7、噪音等级：≤84dB
8、过滤袋过滤等级：≤1.0微米/99%
9、风量：≥2080m³/h@200mm
10、过滤器类型：聚酯纤维无纺布
11、滤芯清洁方式：手动刮刀型

	15
	集尘管网智能联动及组成模块
	套
	1
	1、镀锌金属直管
2、气动阀门，口径≥150mm，配套气管与设备、集尘主机联动机构
3、安装工艺：管道之间使用镀锌喷粉快速可调卡箍连接。管道使用镀锌C型钢、底座、P型卡箍固定支撑，C型钢断面使用警示塑料堵头防止人员磕碰受伤。线路与气管排布在网状桥架内，至于集尘主管上方。设备集尘口与管道使用PE软管连接，并用卡箍固定。

	16
	数显测距精密切割锯
	台
	2
	1.方便携带，可搬运
2.最大切割能力(90°斜切)：≥92×382mm
3.可接驳吸尘器
4.转速≥3600rpm
5.刀径≥305mm
6.LED灯投射精准切割线
7.木材的锯片：各1片（60齿、80齿）

	17
	偏心砂光机
	台
	4
	1、配套耗材，打磨纸                                      2、输入功率：≥330W
 3、垫子尺寸：≥115*229mm
 4、砂纸尺寸：≥115*280mm
 5、轨道转数（opm):≥10000

	18
	平板砂光机
	台
	4
	1、配套耗材，打磨纸
2、输入功率：≥180W
3、垫子尺寸：≥93*185mm
 4、砂纸尺寸：≥93*228mm
 5、轨道转数（opm):≥11000

	19
	电热丝泡沫切割机
	台
	5
	1、额定电压:220V~240V
2、额定功率:20W，50/60Hz
3、电热丝温度:可控温100-200摄氏度
4、工作台:≥370x260mm
5、切割高度:≥140mm

	20
	修边机
及配套
	套
	1
	1、夹头尺寸不小于6/8 ㎜

	21
	曲线锯
及配套
	套
	2
	1、冲程长度不低于26 ㎜
2、冲程速度  800-2800
3、电源线不低于2.5米

	22
	电钻套装
及配套
	套
	2
	  1、钢材/木材（木工钻）/木材（平翼钻）/孔锯：13mm/50mm/76mm/152mm
  2、夹头能力：1.5-13mm
  3、冲击数：高/低（0-31500/0-8250）
  4、最大紧固扭矩：硬连接/软连接≥130/65 N.m

	23
	气动蚊钉枪
	台
	2
	1、能力长度15-35㎜、装订个数不低于130个

	24
	气动码钉枪
	台
	2
	1、能力长度13-38㎜、装订个数不低于100个

	25
	气动直钉枪（30）
	台
	2
	1、能力长度15-35㎜、装订个数不低于110个

	26
	工业级集尘器
	台
	2
	1、功率：350-1200 W
2、最大气流量：≥3900L/min
3、最大真空度：≥24000 Pa
4、集尘过滤袋容积≥26/24L
5、用于极限值>1 mg/m³ 的粉尘
6、内置自动开关用于连动工具的集尘，配长寿命集尘袋

	27
	斜边凿套装
	套
	4
	1、每套尺寸为6mm、10mm、12mm、16mm、20mm、26mm

	28
	手持线锯
	台
	5
	1、木质手柄，航空铝框架，可调节的锯条张紧结构，

	29
	150mm 导突锯
	台
	10
	1、专用导突锯锯刃基材厚度≥0.2mm， 锯刃长度≥150mm，最大锯切厚度≥38mm。

	30
	220mm 双刃锯
	台
	4
	1、专用双刃锯的刃长≥220mm， 锯刃基材厚度为≥0.4mm

	31
	中式刨
	套
	1
	1、檀木中式长刨、中刨、短刨等6件    

	32
	4#细刨
	台
	2
	1、底座长度≥254mm；                                          
2、刨刀宽≥50mm, 厚≥3mm                                   

	33
	标准短刨
	台
	4
	1、两个导向螺母能防止刨刀位移；刨刀≥35mm宽，≥3mm厚;

	34
	细平锉20 x 200 mm
	个
	4
	1、刃长≥200mm,总长≥345mm,齿数≥22

	35
	细圆锉08 x 200 mm
	个
	4
	1、刃长≥200mm,总长≥345mm,齿数≥22

	36
	半圆锉  25 x 250 mm
	个
	4
	1、刃长≥250mm,总长≥395mm,齿数≥12

	37
	什锦锉
	套
	2
	1、≥5X180mm

	38
	木工围裙帽子
	个
	10
	1、均码尺寸，棉为主，含围裙、帽子

	39
	精锐木工桌
	个
	2
	1.整体尺寸：≥1945*840*860mm；
2.桌面尺寸：≥1800*800mm； 
3.桌面厚≥40mm，桌面边框厚≥90mm；
4.材质：FAS级榉木实木
5.最大承重：≥1500KG；
6.带置物层板
7.侧面和端头双夹持设计，采用单柄双轨重型夹钳，夹持稳固不侧翻。侧面夹具最大夹持工件厚度：≥150mm。
8.桌面预设不少于32个直径19mm的圆孔。
9.附带不少于4个金属固定件套装。

	40
	磨刀导向器
	个
	1
	1、内置滑动T型靠山，可确保刃口的垂直度； 丝杆独特的设计，可以防止滚轮与丝杆发生碰撞
2、定角度规的开口型设计，有效避免与磨刀器的夹紧板发生干涉。
3、定角度规尺寸：≥172*38*24mm
4、最大刨刀宽度：≥63mm
5、最大刨刀厚度：≥12.5mm

	41
	金刚石磨石套装
	套
	1
	1、包括连续面磨石203mm 目数600，连续面磨石 203mm 目数 1200 、连续面磨石 203mm 325 目数325。

	42
	多功能尺
	个
	10
	1、斜角测定，3/16"（4.8mm）装饰线条固定，测量转换

	43
	精密直角尺
	个
	10
	1、不锈钢材质，铝手柄，测量长度≥30mm，尺体厚约1.5mm,镭神刻度，精度高，带标注孔

	44
	微调划线规
	个
	10
	1、伸长量改变1/32" (~0.8mm)，微调范围在3/16" (5mm)内

	45
	卷尺
	个
	10
	1、公制5m长，带宽≥ 19mm

	46
	数显游标卡尺
	个
	10
	1、数显游标卡尺，测量范围1-150，分度值0.01mm

	47
	水平尺
	个
	10
	1、1000mm

	48
	划线器
	个
	10
	1、划线杆材质:不锈钢
2、调节手柄材质:黄铜

	49
	铝合金三角尺
	个
	10
	1、长度：≥305mm,宽度≥305mm，高度≥403mm

	50
	30cm直尺
	个
	5
	1、不锈钢直尺，长度≥300mm，宽度≥25mm,厚度≥1mm

	51
	60cm直尺
	个
	5
	1、不锈钢直尺，长度≥600mm，宽度≥25mm,厚度≥1mm

	52
	F型夹套装
	套
	1
	1、50*150mm重型F夹50个
2、50*300mm重型F夹20个
3、80*600mm重型F夹20个
4、120*1000mm重型F夹10个
5、120*1200mm重型F夹20个

	53
	G型夹套装
	套
	1
	1、2寸、4寸、6寸G、4寸夹各50个
2、8寸、10寸、12寸G夹30个

	54
	木工桌小型工作台（桌上型）
	个
	20
	1、桌面尺寸：≥30x50x7cm
2、桌子最大宽度：≥36cm
3、两侧延长宽度:≥3cm
4、夹钳宽度：≥3.5cm
5、夹钳最大夹持：≥18cm
6、桌子最大夹持：≥57cm

	55
	木工胶
	盒
	30
	1、容量：≤16盎司
2、夹紧时间:≤ 1-2 小时
3、凝胶时间:≤ 5-10 分
4、完全固化:≤ 24 小时
5、固化后颜色:浅褐色

	56
	五金工具箱
	套
	5
	1、博世组合工具套装108件

	57
	收纳柜
	套
	2
	1. 柜体宽度：≥1010mm
2. 柜体深度：≥550mm
3. 柜体材料厚度：≥18mm
4. 材质：全桦木多层板
5. 柜体功能:存放安置储物收纳箱
6. 配套：两种规格储物收纳箱，合计不少于36个，配套标签贴。
7. 尺寸规格：≥420x300x100、≥420x300x230mm。
8. 所有木制品表面处理木蜡油工艺。
9. 功能：零配件、手工工具、耗材等收纳管理使用

	58
	伺服式万能材料试验机（带引伸计）
	台
	1
	1、试验力测量范围：0~1000kN
2、负荷示值准确度：≦±1%
3、有效测量范围:10%-100%
3、试验力示值误差：≥±0.5%
4、位移分辨率≥0.001mm
5、位移准确度≥土0.5%
6、横梁移动速度控制精度：≥±0.5%
7、拉伸试验空间：≦690mm;
8、压缩试验空间：≦620mm;
9、圆试样夹持直径:14~50mm
10、引伸计准确度：1级或优于1级

	59
	伺服式万能材料试验机（带引伸计）
	台
	1
	1、试验力测量范围：0~300kN
2、负荷示值准确度：≦±1%
3、有效测量范围:10%-100%
3、试验力示值误差：≥±0.5%
4、位移分辨率≥0.001mm
5、位移准确度≥土0.5%
6、横梁移动速度控制精度：≥±0.5%
7、拉伸试验空间：≦480mm;
8、压缩试验空间：≦480mm;
9、圆试样夹持直径:10~32mm
10、引伸计准确度：1级或优于1级


	60
	伺服式万能材料试验机（带引伸计）
	台
	1
	1、试验力测量范围：0~100kN
2、负荷示值准确度：≦±1%
3、有效测量范围:10%-100%
3、试验力示值误差：≥±0.5%
4、位移分辨率≥0.001mm
5、位移准确度≥土0.5%
6、横梁移动速度控制精度：≥±0.5%
7、拉伸试验空间：≦480mm;
8、压缩试验空间：≦480mm;
9、圆试样夹持直径:10~32mm
10、引伸计准确度：1级或优于1级

	61
	电子万能试验机（带引伸计）
	台
	1
	10. 试验力测量范围：≥10N
11. 测量范围为最大试验力的0.2%~100%
12. 负荷示值准确度：≦±1%
13. 位移分辨率≥0.001mm
14. 位移准确度≦土0.5%
6、有效试验空间：≥1000mm;
7、试验空间宽度 ：≥400mm

	62
	钢筋残余变形测定仪
	台
	1
	1、测量钢筋直径（mm）：φ6～φ40
2、测量精度：0.001mm
3、精度等级：1级
4、引伸计测量标距范围（mm）：50～260

	63
	钢筋正反向弯曲机
	台
	1
	1、钢筋弯曲直径范围（mm）：φ6～φ40
2、钢筋正向弯曲角度：0°～180°
3、钢筋反向弯曲角度：0°～180°

	64
	建筑构件生产实训检测系统工具
	套
	1
	一、操作检测箱设备产品特点
操作箱产品需由箱体、操作面板、虚拟负载器组成；尺寸长≤400mm±10mm，宽≤280mm±10mm,高≤150mm±10mm。主要按钮及功能有流线控制模块、模台辊道操作控、喷油机操作控件、浇筑相关控件、拉毛赶平控制模块、抹光机操作控件、蒸养库控制模块、立起机控制模块、行车控制模块、清扫机操作控件、塔机控制模块等。
二、配套软件系统
1.产品需包括理论教学和实训功能模块
1.1理论教学：
※（1）识图教学：包含识图教学资源，从预制构件（包括：内墙、外墙、楼板、柱、梁、楼梯及其他异型构件）及施工节点入手识图，要求识图过程三维模型与二维图纸对应，可对三维模型全角度透视化浏览、部件细致化拆分。
※（2）在线考核：理论在线考核功能，教师可以自主出题、导入试题、学生在线答题及考核报表，同时融入教学资源及配套课程教材，便于教师课堂理论教学。
1.2实训：需分为练习和实训两种模式
※（1）练习模式：根据教学企业岗位需求进行岗位模块划分，配套理论教学进度，实现岗位的独立学习、仿真操作。
※（2）实训模式：对于构件生产部分，实训模式需依据实际构件生产过程进行仿真训练，从材料进场到构件成品入库，一人多岗串联实训；对于装配施工部分，需根据工序切分，多场景多案例多类型施工仿真实训。并且对于实训部分系统进行自动智能评价及详细操作记录，让教师有证可查，学生有错可依。
※2.为了便于角色操作，配套软件需分为管理员角色、教师角色和学生角色。
※3.产品仿真实训的工艺模块需分为构件生产和装配化施工模块
3.1构件生产模块需包括：建筑材料试验、模具摆放、钢筋绑扎与埋件固定、混凝土浇筑、构件预处理与养护、构件起板与质检入库等岗位工艺部分，生产任务包括：剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板、预制楼梯等。
3.2装配化施工包括：构件吊装、构件灌浆、现浇连接等岗位工艺部分。
3.3要求软件支持与岗位仿真操作箱实现交互操作功能
 

	65
	氯离子自动点位滴定仪
	台
	1
	15. 工作方式：自动滴定
16. 重复性限：≦0.20%
17. 滴定容量允许误差：≦±0.050ml
18. 滴定管分辨率：≦5/10000
19. 电位测量范围：(0～±1999)mV
20. 电位测量精度：≦1mV

	67
	砼贯入阻力仪
	台
	1
	1、最大测量力值范围：≧1000N
2、最小分度值：5N
3、测量力值精度：≦±10N

	68
	水泥砂浆搅拌机
	台
	1
	1、最大进料容量：22L
2、搅拌机转速：≧48r/min
3、搅拌器转速偏差：(顺时针)≦±4r/min (逆时针)≦±2r/min

	69
	热空气老化箱
	台
	1
	1、工作温度调节范围：5～250℃
2、最高工作温度：250℃
3、工作温度精度：≦±2℃
4、转盘转速：≧30r/min

	70
	数显式陶瓷吸水率测定仪
	台
	1
	1、真空度范围：10-101.3Kpa
2、抽真空时间设定范围：0～999分
3、注水方式：计时自动注水
4、浸泡时间设定范围：0～999分
5、设备容积：Φ400mm×Φ450mm

	71
	陶瓷砖断裂模数测定仪
	台
	1
	1、试验力载荷范围：0～10KN
2、试样加持长度调节范围：300mm～1000mm
3、加荷速度范围（N/S）：5～700

	72
	实训室配套建设
	项
	1
	1、实训室的室内墙面处理、地面处理、顶面灯光重新设计及安装，室内冷暖制冷设备的采购安装，设置安全制度制定，文化墙的定制设计制作等内容，根据甲方要求实施。





3.4商务要求
 3.4.1交货时间
采购包1：
自合同签订之日起 30 日安装调试完成并交付验收
3.4.2交货地点
采购包1：
陕西理工大学指定地点
3.4.3支付方式
采购包1：
一次付清
3.4.4支付约定
采购包1： 付款条件说明：  项目最终验收合格后一次性支付合同款的100% ，付款前，中标人须向采购人开具等额的增值税专用发票 ，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 100.00%。
3.4.5验收标准和方法
采购包1：
货物到货后，采购人、中标供应商双方共同开箱验收。在检查货物原产地、型号、规格、配置符合合同要求后，由中标供应商负责安装调试、采购人负责技术验收，验收以合同文本货物供货配置清单中描述的有关技术要求为准。
3.4.6包装方式及运输
采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
3.4.7质量保修范围和保修期
采购包1：
质保期：验收合格后 2 年。 响应时效：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 48 小时内到达现场。修复时间 8 小时内解决；如 8 小时内无法修复，应提供相应解决方案。
3.4.8违约责任与解决争议的方法
采购包1：
 按招标文件、合同约定执行
3.5其他要求
1、商务要求不允许负偏离； 2、标的物以附件标的物清单为准； 3、如有需要，供应商可自行前往踏勘。
 


第四章 资格审查
 资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。
资格审查标准及要求如下：
4.1一般资格审查
采购包1：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述
	 关联格式

	1
	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①投标 人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；② 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应 主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照” ; ④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均 提供复印件） 2.具备良好商业信誉的证明材料 （按照招标文件格式提供承诺函）；3.具备健 全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件(包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供投标人内部的2022或2023度财务报表复印件（至少包含资产负 债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的, 也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件，⑤也可提供政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》｝ 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录( (①社会保障资金缴纳证明：提供2023年6月1日至今已缴存的任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； ）；②提供2023年6月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）；5.具 备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证 明材料（按照招标文件格式提供承诺函）；6. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重 大违法记录的承诺函（按照招标文件格式提供 承诺函）；7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（按照招标文件格式提供承诺函）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
	投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 投标文件其他格式 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料

	2
	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；
	①可提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件(包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供投标人内部的2021 或2022年度财务报表复印件（至少包含资产负 债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的, 也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件，⑤也可提供政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
	投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 投标文件其他格式 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料

	3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
	投标函


4.2特殊资格审查
采购包1：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述
	 关联格式

	1
	法定代表人授权书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与投标只须提交其身份证明）
	法定代表人授权书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与投标只须提交其身份证明），供应商须根据招标文件规定的格式提供法定表人授权书、法定代表人和被授权人身份证明复印件；法定代表人直接参加的只须提供身份证复印件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
	法定代表人授权书

	2
	投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录
	投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；注：采购人或采购代理机构将于本项目投标 截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。
	投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 投标文件其他格式 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料

	3
	本项目不接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标，供应商以联合体投标的将被拒绝。
	投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 投标文件其他格式 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料


4.3落实政府采购政策资格审查
采购包1：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述
	 关联格式

	 无


 


第五章 评标办法
5.1总则
 一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
 二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。
 四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。
 五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
 六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。
5.2评标委员会
一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。
 二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。
 三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。
四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（一）熟悉和理解招标文件；
（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
 （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
（五）起草评标报告并进行签署；
（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
（七）法律、法规和规章规定的其他职责。
5.3 评标方法
采购包1：综合评分法
5.4评标程序
 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标
 一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。
二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
 出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

 出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。
5.4.2符合性审查
 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。
 在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。
符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：
采购包1：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述
	 关联格式

	1
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
	开标一览表 标的清单

	2
	1.投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求,影响评标委员会评判的； 2.投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标 委员会评判的； 3.投标报价不符合招标文件规 定的采购预算或限价或其他报价规定的； 4.商 务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文 件的实质性要求的； 5.未载明或者载明的招标 项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合 同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标 采购单位无法接受的。 6.未按文件要求交纳保 证金； 7.没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。
	1.投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求,影响评标委员会评判的； 2.投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标 委员会评判的； 3.投标报价不符合招标文件规 定的采购预算或限价或其他报价规定的； 4.商 务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文 件的实质性要求的； 5.未载明或者载明的招标 项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合 同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标 采购单位无法接受的。 6.未按文件要求交纳保 证金； 7.没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。
	开标一览表 中小企业声明函 商务应答表 投标文件其他格式 法定代表人授权书 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 标的物清单 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件


 以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。
5.4.3解释、澄清有关问题
 一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。
 二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。
 三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：
（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。
四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
 六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。
评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。
5.4.4比较与评价
 评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。
 5.4.5复核
 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。
 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
5.4.6确定中标候选人名单
采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
5.4.7编写评标报告
评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
二、投标人名单和评标委员会成员名单；
三、评审方法和标准；
四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。
 评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。
5.5评标争议处理规则
 评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理
5.6评标细则及标准
 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。
5.6.1评分办法
若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
5.6.2评分标准
采购包1：
	 评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.0000分
报价得分30.0000分

	 评审因素分类
	 评审项
	 详细描述
	 分值
	 客观/主观
	 关联格式

	详细评审
	技术指标 和配置
	完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得39分，“▲”号技术参数负偏离一条扣1分，“※”号技术参数负偏离一条扣2分，非“▲”号和非“※”技术参数负偏离一条扣0.5分，扣完为止。 注：（“▲”技术指标须提供佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证。其中“※”技术参数须要演示予以佐证，供应商可提供产品功能演示视频予以演示、代理机构可提供投影演示设备，其他演示设备及内容供应商自己提供，按要求到达代理机构单位（西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室）现场进行演示。）
	39.0000
	客观
	产品技术参数表
商务应答表

	
	项目实施方案
	提供项目实施方案包含但不限于①拟投入本项目的人员配备、职责分工安排、技术能力：②货源组织、运输方案；③实施进度保障措施；④质量保障措施；方案内容完全响应招标文件要求的得12分；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣0.5分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	12.0000
	主观
	产品技术参数表
商务应答表

	
	业绩
	提供2021年01月01日至投标截止时间同类业绩（以合同签订时间为准），每提供1个得1分，最高得3分。（供应商自己实施的，合同需体现供应商名称等信息、提供合同复印件）
	3.0000
	客观
	产品技术参数表
商务应答表

	
	培训
	提供完整、可行的培训方案包括但不限于①具体培训方式；②培训时间、地点安排；③培训人员资质情况；④培训内容安排情况，方案内容完全响应招标文件要求的得8分；方案中每有一项内容缺失扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣0.5分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	8.0000
	主观
	产品技术参数表
商务应答表

	
	售后服务
	提供详细完整的售后服务方案。包含但不限于：①售后服务专职人员安排及承诺、②售后响应时间；③备品、配件保障措施、④售后巡查及维护安排。方案内容完全响应招标文件要求的得8分；方案中每有一项内容缺失扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣0.5分，该分项分值扣完为止。注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	8.0000
	主观
	产品技术参数表
商务应答表

	价格分
	价格分
	以本次最低有效报价为基准价，报价得分=（投标基准价/供应商投标报价）×价格权值×100。
	30.0000
	客观
	开标一览表
标的清单


价格扣除
	 序号
	 情形
	 适用对象
	 比例
	 说明
	 关联格式

	1
	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	投标人或联合体成员均为小型、微型企业
	10.0000%
	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除
	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件


说明：
1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。
 若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
5.7废标
本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：
一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
四、因重大变故，采购任务取消的；
 废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。
5.8定标
5.8.1 定标原则
采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。
5.8.2定标程序
一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。
5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务
（一）遵守评审工作纪律；
（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
 （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
 （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
（七）法律、法规和规章规定的其他义务。
5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律
 （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
 （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
 （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
 


第六章 投标文件格式
采购包1：
分册名称：投标响应文件分册
详见附件：投标文件封面
详见附件：投标函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料
详见附件：产品技术参数表
详见附件：商务应答表
详见附件：开标一览表
详见附件：标的清单
详见附件：法定代表人授权书
详见附件：投标文件其他格式
详见附件：标的物清单
 


第七章 拟签订合同文本
详见附件：附件：合同模板（货物类）(1).docx
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