**渭河渭南西庆屯控导应急抢护工程**

**招标工程量清单编制说明**

**一、工程概况**

西庆屯工程位于渭南市高新区白杨办西庆屯村以西渭河右岸，是渭南市高新区重点防守区段之一。本次应急抢护工程内容包括：加固5座坝，分别为12#、13#、14#、15#、16#坝垛；加固坝裆3段，分别为13#～14#坝裆、14#～15#坝裆、15#～16#坝裆；工程总长287m。

**二、编制范围**

本次编制范围为坝垛5座，坝裆3段，沿子石修复125.73m。

**三、编制依据**

1.本工程设计图纸；

2.常规施工方案及相关施工图集、规范；

3.《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL 328-2005）；

4.《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501—2007）；

5.陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概(估)算编制 规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024 年修正）等计价依据的通知（陕水规计发[2024]107 号）；

6.相关主管部门颁布的与本工程相关的其他政策性文件等。

**四、其他说明**

1.采用易投软件编制，版本号20250820。