附件 规格、技术参数偏离表

供应商名称： 项目编号：

第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **招标规格** | **投标规格** | **偏离** | **佐证材料页码** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、所有技术条款须列明偏离情况。对于有偏离的必须具体指出技术指标项目，无偏离条款须填写“无偏离”。

2、**加▲参数须提供技术支持资料**，**提供技术支持资料的应列明页码范围**（技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料（技术白皮书或彩页或技术说明书等技术资料）或检测机构出具的检测报告）。***如上表内容与技术支持资料不符，以技术支持资料为准***，请各供应商***慎重填写偏离情况。非*▲参数以规格、技术参数偏离表响应为准。**

3、若本表偏离情况与后附证明材料不符内容达到3项以上，将会影响评审得分，情节严重将可能会被评标委员会视为虚假响应；

4、若签订合同发现与本表所投产品不符、投标文件中为正偏离或无偏离实际为负偏离，将被视为虚假应标并上报财政主管部门，列入政府采购黑名单，1-3年不得参加政府采购活动；

5、技术支持资料附于本表之后，标注页码。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

1. **组织脱水机**

▲1. 通量≥200个包埋盒

▲3. 蜡缸温度50-70℃

▲5. 设备采用互相独立的液体和气体通路

1. **全片扫描仪**

▲1.装载量：单次可装载≥6片

▲4.物镜数量：≥2个物镜，高倍物镜（≥40倍）可电动转换

**三、可视化倒置显微镜**

▲1 一体式台式透射显微镜，无目镜