**版本号：KY2025-1-121920260108001**

**磋 商 文 件**

**（服务类）**

**采购项目名称：2026年西咸院区硬件服务器、网络设备、安全设备维保服务采购项目**

**采购项目编号：KY2025-1-1219**

**陕西省人民医院**

**陕西开源招标有限公司共同编制**

**2026年01月08日**

**第一章 竞争性磋商邀请**

陕西开源招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省人民医院委托，拟对2026年西咸院区硬件服务器、网络设备、安全设备维保服务采购项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

**一、项目编号：KY2025-1-1219**

**二、项目名称：2026年西咸院区硬件服务器、网络设备、安全设备维保服务采购项目**

**三、磋商项目简介**

陕西省人民医院2026年西咸院区硬件服务器、网络设备、安全设备维保服务采购项目，1项，具体内容详见采购文件第三章。

**四、邀请供应商**

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

**五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供2024年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可）。

3、税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。

4、社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5、书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。

6、承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

7、法定代表人授权书：法定代表人授权书及被授权人身份证明。（法定代表人直接磋商只须提供其身份证明）

**六、电子化采购相关事项**

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

**七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址**

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

**八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式**

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

**九、磋商方式**

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

**十、供应商信用融资**

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

**十一、联系方式**

**采购人： 陕西省人民医院**

地址： 西安市友谊西路256号

邮编： 710000

联系人： 种老师

联系电话： 029-85251331-3458

**代理机构：陕西开源招标有限公司**

地址： 西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮编： /

联系人： 杨子雨、丁嘉伟、刘金柯、卢韶华

联系电话： 029-81206622-822

**采购监督机构：财政厅政府采购管理处**

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

**第二章 供应商须知**

**2.1供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：1,600,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。  供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章)。 |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。  （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。  （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。  （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。  2.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。  3.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。  关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。  （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。  提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。  核心产品清单详见第三章。  在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 采购包1保证金金额：20,000.00元  缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）  开户名称：陕西开源招标有限公司  开户银行：交通银行西安甜水井街支行  银行账号：86113010750181502000757 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标/成交供应商  代理服务费收费标准：中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准下浮43%收取。本项目代理服务费按服务计取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：  （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。  出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

**2.2总则**

**2.2.1适用范围**

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由陕西省人民医院和陕西开源招标有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由陕西省人民医院负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西开源招标有限公司负责解释。

**2.2.2有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是陕西省人民医院。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西开源招标有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

**2.2.3响应费用（实质性要求）**

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

**2.3磋商文件**

**2.3.1磋商文件的构成**

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

**2.3.2磋商文件的澄清和修改**

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

**2.4响应文件**

**2.4.1响应文件的语言**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

**2.4.2计量单位**

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

**2.4.3响应货币**

本次项目均以人民币报价。

**2.4.4知识产权**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

**2.4.5响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

**2.4.6响应文件格式**

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

**2.4.7响应报价（实质性要求）**

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

**2.4.8响应有效期（实质性要求）**

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

**2.4.9响应文件的制作、签章和加密**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

**2.4.10响应文件的提交（实质性要求）**

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

**2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）**

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

**2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商**

**2.5.1磋商开启程序**

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

**2.5.2查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3资格审查**

详见磋商文件第四章。

**2.5.4磋商**

详见磋商文件第六章。

**2.5.5成交通知书**

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

**2.6签订及履行合同和验收**

**2.6.1签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

**2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

**2.6.2.1合同分包**

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

**2.6.2.2合同转包**

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

**2.6.3合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**2.6.4合同备案**

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

**2.6.5采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.6履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

**2.6.7履约验收方案**

采购包1：

根据采购文件要求及合同约定执行。

**2.6.8资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

**2.7纪律要求**

**2.7.1磋商活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

**2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）**

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

**2.7.3采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**2.8询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西开源招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西开源招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西开源招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：杨子雨、丁嘉伟

联系电话：029-81206622-822

地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮编：716000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

**第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求**

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

**3.1采购项目概况**

陕西省人民医院2026年西咸院区硬件服务器、网络设备、安全设备维保服务采购项目，1项，具体内容详见采购文件第三章。

**3.2服务内容及服务要求**

**3.2.1服务内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,600,000.00

采购包最高限价（元）: 1,600,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 硬件服务器、网络设备、安全设备维保 | 1.00 | 1,600,000.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**3.2.2服务要求**

采购包1：

标的名称：硬件服务器、网络设备、安全设备维保

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | **一、数据机房附属设备设施**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **项目内容** | **内容描述** | **品牌** | **单位** | **数量** | **服务要求** | | 1 | **机房装饰装修** | 机房装修设施系统维护。砌砖墙、水泥砂浆抹平、彩钢板墙面、彩钢板墙面基层处理、保温处理。空调给水管道、给水管阀门、空调排水管道、地漏。 | 国产 | 项 | 1 | 服务商维保 | | 2 | **门，窗及**  **其他** | 防火门、隐形门、玻璃门、防盗门、防火玻璃隔断、承重支架、电池散力架。 | 国产 | 项 | 1 | 服务商维保 | | 3 | **新风系统** | 风量800m3／h，含电动防火阀、电动密闭阀 | 天方 | 套 | 4 | 服务商维保 | | 4 | **排烟系统** | 风量6000m／h，轴流或混流风机，吊顶安装式，含防火阀。 | 国产 | 套 | 1 | 服务商维保 | | 5 | **市电**  **配电柜** | 定制，输入：250A＊2MCCB，ATS 空开＊1 | 华晟 | 台 | 1 | 服务商维保 | | 输出:63A/3P\*12,32A/3P\*3,16A/3P\*3,32A／1P＊3,16A／1P＊3 | | 避雷器：40KA／4P＊2 | | 6 | **UPS输入输出**  **配电柜** | 定制，800A MCCB输入，输出配电：630A／3P＊2。输入开关：630A／3P＊2，输出开关组件：250A／3P＊3、32A／1P＊3、16A/1P\*3. | 华晟 | 台 | 2 | 服务商维保 | | 7 | **其他供配电系统** | 接入间配电箱、照明插座配电箱、市电电源插座、地插、LED 平板灯（含应急灯）、防爆灯具、走廊 LED 灯、双联单控开关、双联双控开关、UPS 输入电缆、电池柜至UPS电缆、开关盒至电池柜电缆电池间、接线缆、母线至接入间配电柜、空调电缆、电源线、PDU 连接电缆、接线盒、主电缆架空敷设桥架及支架、桥架敷设、钢管敷设、安全出口灯、疏散指示灯具机、房防雷接地铜排、静电泄流网。 | 国产 | 项 | 1 | 服务商维保 | | 8 | **智能**  **母线槽** | NMT-0250A4 250A输入开关，监控型，带防雷，支架安装：插接箱，125A 单相输入，单个插接箱输出 6＊40A／1P（支持开关热插拔），监控型，输出开关总数量满足18个T机析2N需求 | 华为 | 套 | 1 | 服务商维保 | | 9 | **模块化UPS** | UPS5000-E-200K-SM 单台模块输出功率，模块容量50KVA：采用模块化设计： | 华为 | 台 | 2 | 原厂维保 | | 单功率模块的额定输出功率：50kVA本次项目配置100KVA容里：冗余一个模块，后期最大可扩容至200KVA。 | | 10 | **电池**  **开关盒** | PDU8000-0250DCV8-BXA006250A-3P-600Vdc-带中线-可远程／自动脱扣 | 华为 | 个 | 4 | 服务商维保 | | 11 | **电池**  **汇流盒** | PDU8000-0630DCV8-BGA001630A-705VDC | 华为 | 个 | 2 | 服务商维保 | | 12 | **精密空调系统** | NetCo15000-A050H4WE2 | 华为 | 台 | 2 | 原厂维保 | | 13 | **配电间及接入间空调** | NetCo18000-A013U4WE0 | 华为 | 台 | 3 | 服务商维保 | | 14 | **通道组件** | 包含：1个单次人天、3台ECC800-Pro、1个IOT室外4G模块、1个43寸触摸显示屏 | 华为 | 套 | 1 | 服务商维保 | | 15 | **机房动环监控** | 包含：动环管理服务器及动环管理平台 | 华为 | 套 | 1 | 原厂维保 | | 16 | **蓄电池** | 12V,200Ah，128只 | 理士 | 次 | 4 | 服务商维保 | | 17 | **配线间UPS** | C1KR 机架式1KVA，延时不小于15分钟（各配线间使用） | 山特 | 台 | 10 | 服务商维保 | | 18 | **舒适性**  **空调** | 3P | 美的 | 台 | 1 | 服务商维保 | | 19 | **服务器**  **机柜** | NetHos-M FR42612-S | 华为 | 台 | 18 | 服务商维保 | | 20 | **机房消防报警系统** | 紧急启停按扭、声光讯响器、放气指示灯、探测器地座、光电感温探测器、离子感烟探测器、灭火控制器、报警控制器 | 海湾 | 项 | 1 | 服务商维保 | | 单输入／输出模块、智能电濒箱、联网接口卡、控制信号线缆、电源线、线管、药剂、无管网七氟丙烷灭火装置、手提式灭火器、材机械式自动泄压、氧气呼吸面罩。 | | 21 | **机房综合布线系统** | 双口面板、双口地插、网格桥架、光纤槽道、六类非屏蔽24 口配线架（列头柜）、六类非屏蔽数据跳线、理线器、六类非屏蔽双绞线、室内万兆多模光纤、光纤配线架、多模万兆光纤尾纤、光纤熔接、接入间机柜 | 国产 | 项 | 1 | 服务商维保 | | 22 | **门禁系统** | 门禁控制器，门锁（电插锁或磁力锁），电源、门禁主机及软件，读卡器、发卡器等 | 华为 | 项 | 1 | 服务商维保 |   **二、网络和安全设备**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **项目内容** | **配置** | **品牌** | **单位** | **数量** | **服务要求** | | 1 | **内网区域边界防火墙** | 网神NSG5000-TG35M:多核AMP+架构，网络处理能力为10G，并发连接260万，每秒新建连接18万/秒，标准2U机箱，冗余电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，4个SFP插槽，4个SFP+插槽，支持一个扩展槽，1个Console口，含1T存储容量的企业级硬盘，支持液晶屏。 | 网神 | 8 | 台 | 原厂维保 | | 2 | **内网终端管理系统** | 网神终端安全管理系统:防病毒+补丁管理+运维管控+移动存储+XP盾甲（标准版）；包含控制中心1套，300点PC+20点服务器授权。 | 网神 | 1 | 台 | 原厂维保 | | 3 | **堡垒机** | 齐治运维安全管理平台RIS-WN4006：含高级版RIS系统，支持各种运维操作（Unix/Linux/Windows/浏览器/应用程序）审计，支持多个可扩展的功能模块； | 齐治 | 1 | 台 | 服务商维保 | | 4 | **内网漏洞扫描** | 启明星辰漏洞扫描系统TJCS-NS-S1100：标配1个10/100/1000M管理口（可做扫描口）、5个100/1000M扫描电口、1个RJ45 Console口，2个USB接口，1个接口扩展插槽，可支持万兆扩展板卡（最多可扩展8个电口或8个光口），3年特征库升级。 | 启明星辰 | 1 | 台 | 服务商维保 | | 5 | **内网网络审计** | 审计一体机CA-1900：2U上架专用设备，2个电口（1个管理口，1个HA口），6个千兆电接口，4个千兆SFP接口插槽，2个接口扩展槽，可扩展CA-G系列接口板卡，1个RJ45串口，硬盘2\*4T，双电源。 | 启明星辰 | 1 | 台 | 服务商维保 | | 6 | **内网数据库审计** | 网神DAS3000-TF20M:专用硬件平台和安全操作系统，事件处理25000条/秒，内置4TB磁盘存储空间。标准2U机箱，双电源；标配6个千兆自适应电口，1个Console口，支持两个扩展槽位，支持液晶屏，报价中包含3年软件升级和硬件维修服务。 | 网神 | 1 | 台 | 服务商维保 | | 7 | **内网日志服务器** | 启明星辰TSOC-SA2100:日志系统主机(含LAS系统标准软件功能，包括日志采集、分析、集中存储和展示等功能)。事件综合处理性能最高3000EPS。硬件规格：标准1U机箱，6个千兆电口，2个扩展插槽（可选2万兆光、4千兆电、4千兆光），4T硬盘，1个Console接口，220V交流冗余电源。包含200个日志源授权，3年软件升级维护服务。 | 启明星辰 | 1 | 台 | 服务商维保 | | 8 | **内网态势感知设备** | 1. 系统主机：2U标准上架设备，含滑轨；CPU: 2颗12核主频2.2 GHZ ；内存： 256G（总容量）DDR4 ；硬盘1：2块960G SSD固态硬盘组成Raid 1；硬盘2：12\*4TB企业级SATA 3.5寸硬盘，总容量48T；电源：冗余双电源；网口：4\*GE管理电口;2\*SPF+插槽（含两个多模光模块）；其他接口：3\*USB3.0接口;1\*DB9 Console接口； 2. 提供NGSOC-LV系统软件基础功能，包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知（综合安全态势、安全运营态势、外部威胁态势、内网威胁态势、威胁预警态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、脆弱性态势）等功能；   3、提供1台NGSOC-LV系统节点安装授权；4、授权50个日志数据源的采集能力。 | 网神 | 1 | 台 | 原厂维保 | | 9 | **内网态势感知探针** | 网神NGSOC-NDS5000-TG25P网络流量传感器主机:多核AMP+架构，同时开启网络流量采集、威胁数据采集和日志上报功能情况下混合流（模拟企业级网络真实场景流量）吞吐量1Gbps，HTTP并发连接数300万，HTTP新建连接速率10万/秒；2U机箱，单电源，标准配置6个10/100/1000M自适应千兆电口，1个Console口，2个接口扩展板卡插槽（根据实际需求，灵活选配接口板卡类型），包括3年全功能特征库升级服务，包括3年硬件维修服务。 | 网神 | 1 | 台 | 原厂维保 | | 10 | **内网无线准入管理** | 网神NAC-1000BX:整机支持600Mbps吞吐量，支持600终端以下环境。1个串口，6个千兆以太网电口，1TB SATA硬盘，单电源，1U机箱。 | 网神 | 1 | 台 | 原厂维保 | | 11 | **内网外联区IPS设备** | 启明星辰NGIPS5000-B：标准2U机箱，有液晶面板，1TB硬盘，冗余电源，标准配置一个10/100/1000Base-T HA接口，一个RJ-45 Console口，4个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，4个千兆光口。包含3年IPS特征库升级服务，3年维保。 | 启明星辰 | 1 | 台 | 原厂维保 | | 12 | **内网虚拟化安全** | 网神虚拟化安全：高级功能包三年服务授权，包含防病毒+防火墙+入侵防御+防暴力破解+webshell检测+安全基线+虚拟化加固（单客户端），提供8C授权。 | 网神 | 1 | 台 | 原厂维保 | | 13 | **内网服务器加固系统** | 网神云锁服务器安全管理系统（私有云版）：含30点服务管理授权，默认包含3年升级维保服务，通过服务器客户端agent安全加固操作系统和应用，有效防御服务器端的黑客入侵和恶意代码，并融合微隔离、资产清点、风险管理、补丁管理、基线检查、攻击溯源等一体化服务器安全管理功能。 | 网神 | 1 | 台 | 服务商维保 | | 14 | **外网区域边界防火墙** | 天融信防火墙系统NGFW4000：设备配置6个10/100/1000BASE-T接口和10个千兆光口，1个端口扩展卡插槽，可扩展24个千兆端口（非combo光电互斥接口或共享交换接口）；配置1T硬盘。包含病毒防护功能，含3年专业版病毒特征库升级许可；入侵防御功能，含3年攻击规则库升级许可； | 天融信 | 2 | 台 | 服务商维保 | | 15 | **外网终端管理系统** | 网神终端安全管理系统:防病毒+补丁管理+运维管控+移动存储+XP盾甲（标准版）；包含控制中心1套，配置200点PC管理授权。 | 网神 | 1 | 台 | 原厂维保 | | 16 | **外网态势感知设备** | 网神NGSOC-LV:1、系统主机：2U标准上架设备，含滑轨；CPU: 2颗12核 主频2.2 GHZ ；内存： 256G（总容量）DDR4 ；硬盘1：2块960G SSD固态硬盘组成Raid 1；硬盘2：12\*4TB企业级SATA 3.5寸硬盘，总容量48T；电源：冗余双电源；网口：4\*GE管理电口;2\*SPF+插槽（含两个多模光模块）；其他接口：3\*USB3.0接口;1\*DB9 Console接口；提供3年标准维保服务；   1. 提供NGSOC-LV系统软件基础功能，包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知（综合安全态势、安全运营态势、外部威胁态势、内网威胁态势、威胁预警态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、脆弱性态势）等功能；   3、提供1台NGSOC-LV系统节点安装授权；4、授权50个日志数据源的采集能力。 | 网神 | 1 | 台 | 原厂维保 | | 17 | **外网态势感知探针** | 网神NGSOC-NDS5000-TG25P网络流量传感器主机:多核AMP+架构，同时开启网络流量采集、威胁数据采集和日志上报功能情况下混合流（模拟企业级网络真实场景流量）吞吐量1Gbps，HTTP并发连接数300万，HTTP新建连接速率10万/秒；2U机箱，单电源，标准配置6个10/100/1000M自适应千兆电口，1个Console口，2个接口扩展板卡插槽（根据实际需求，灵活选配接口板卡类型），报价中须包括3年全功能特征库升级服务。 | 网神 | 1 | 台 | 原厂维保 | | 18 | **外网互联网出口IPS设备** | 启明星辰NGIPS5000-B：标准2U机箱，有液晶面板，1TB硬盘，冗余电源，标准配置一个10/100/1000Base-T HA接口，一个RJ-45 Console口，4个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，4个千兆光口。包含3年IPS特征库升级服务。 | 启明星辰 | 1 | 台 | 原厂维保 | | 19 | **外网上网行为管理** | 网神上网行为管理系统NBM5350：系统吞吐量5G,建议1G带宽/15000人以下网络环境使用；最大并发连接数为60万;最大新建连接数为5万/秒；2U硬件;标配6个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口）;4光口千兆网卡（内置BYPASS），1个扩展槽（可选配扩展网卡）;1T硬盘;冗余交流电源。含3年硬件质保服务和3年软件版本与协议库升级服务。 | 网神 | 1 | 台 | 服务商维保 | | 20 | **连续数据保护设备** | dell RecoverPoint:配置冗余控制器，每控制器32GB内存；4个16GbFC接口，4个10Gb以太网接口，支持存储虚拟化，多链路负载和故障切换；兼容华为、IBM、DellEMC等光纤存储；支持异构卷镜像、快照及数据复制功能。提供本地连续数据保护和远程复制；提供本地同步和异步复制之间动态切换；配置5TB本地和远程保护容量许可。 | dell | 2 | 台 | 服务商维保 | | 21 | **内网备份系统** | 1. 主机配置：2U机架式12盘位, 1\*Intel Xeon Silver 4210（2.2GHz/10核20线程)，2\*480GB SSD，6\*6T 3.5寸 7200RPM/SATA/128M/6GB，64G DDR4 RAM，2\*1GE+2\*10GE（含模块），2G阵列卡（含掉电保护）【含硬件3年整机质保服务+迪备DBackup36个月标准远程技术支持服务+无数量限制备份客户端授权】； 2. 客户端数量不做限制。包含以下模块：备份存储服务器【V8.0】，虚拟机备份/恢复服务器【V8.0】 通用虚拟化软件，传统数据库备份/恢复代理模块【V8.0】，开源数据库备份/恢复代理模块【V8.0】，群件备份/恢复代理模块【V8.0】，Oracle Rac备份/恢复代理模块【V8.0】，Oracle Data Guard 备份/恢复代理模块【V8.0】，Oracle 双机备份/恢复代理模块【V8.0】，整机备份/裸机恢复模块（BMR）【V8.0】，服务器文件备份/恢复代理模块【V8.0】，数据库容灾演练模块； 3. CDP：【InfoKist】CDP模块【V8.0】授权（Windows/Linux/VM平台）；   4、连续日志保护模块（Oracle实时备份）： | 鼎甲 | 1 | 台 | 服务商维保 | | 22 | **内网核心交换机** | 华为核心交换机S12700E-12：本次配置双主控、双交换、双电源；48个万兆光口，24个100G光口（兼容40G），6个40G多模光模块，互联虚拟化线缆及模块 | 华为 | 2 | 台 | 原厂维保 | | 23 | **内网汇聚交换机** | S12700E-8 本次配置双主控、双交换、双电源，192个万兆光口，6个100G光口（兼容40G），4个40G多模光模块,配置互联虚拟化线缆及模块 | 华为 | 2 | 台 | 原厂维保 | | 24 | **内网无线控制器** | AirEngine 9700-M1 本次配置630个AP管理授权；2个40G光口，12个万兆光口, 12个千兆电口；设备最大可转发：120 Gbps数据，双电源1+1备份 | 华为 | 2 | 台 | 服务商维保 | | 25 | **室外AP用汇聚OLT** | SmartAX EA5800-X7 本次配置GPON接口32个，2\*10GE万兆多模上行 | 华为 | 2 | 台 | 服务商维保 | | 26 | **外网核心交换机** | 华为核心交换机S12700E-4：本次配置双主控、双交换网板、双电源；48个万兆光口，48个千兆电口，互联虚拟化线缆及模块。 | 华为 | 2 | 台 | 原厂维保 | | 27 | **外网汇聚交换机** | S7706 本次设备配置双电源、双主控，配置IPV6功能授权；96个万兆以太网光接口；2根万兆高速堆叠线缆； | 华为 | 2 | 台 | 原厂维保 | | 28 | **内网云桌面管理服务器** | UIS-Cell 3030 G3 本次配置:2颗英特尔至强处理器（主频:2.6GHz，核心数:18个，所选CPU型号:6240），内存128GB，480GB SSD硬盘2块，6TB SAS硬盘6块，一块2端口Raid阵列卡，4个千兆电口；2个万兆以太网光接口，自带2个万兆多模模块，配置冗余风扇，配置2个冗余电源 | H3C | 1 | 台 | 服务商维保 | | 29 | **交换机** | BS248 48口千兆 | H3C | 1 | 台 | 服务商维保 | | 30 | **48口接入交换机** | 设备交换S5735-L48T4X-A1容量为:432Gbps,包转发率为:144Mbps | 华为 | 152 | 台 | 服务商维保 | | 31 | **24口接入交换机** | S5735-L24P4X-A1 设备交换容量为:336Tbps,包转发率为:108Mbps | 华为 | 76 | 台 | 服务商维保 | | 32 | **48口接入交换机** | 设备交换S5735-L48T4X-A1容量为:432Gbps,包转发率为:144Mbps | 华为 | 12 | 台 | 服务商维保 | | 33 | **24口接入交换机** | S5735-L24P4X-A2 设备交换容量为:336Tbps,包转发率为:108Mbps | 华为 | 10 | 台 | 服务商维保 | | 34 | **室外AP** | AirEngine 8760R-X1E产品整体16条空问流，最高速率达:10.75Gbps | 华为 | 20 | 台 | 服务商维保 | | 35 | **内网室内AP** | AirEngine5761-11产品整机4条空流，最高速率可达1.775Gbps | 华为 | 590 | 台 | 服务商维保 | | 36 | **24口接入交换机** | S573S-L24P4X-A2(24个 | 华为 | 24 | 台 | 服务商维保 | | 10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电 | | 37 | **中心AP** | AirEngine9700D-M1主机(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆 SFP+,PoE+,交流供电) | 华为 | 28 | 台 | 服务商维保 | | 38 | **无线控制器授权** | 配置本次配置的无线AP相应的授权 | 华为 | 1 | 套 | 服务商维保 | | 39 | **内网服务器接入交换机** | S6857-48S6CQ-EI：本次配置48个万兆光口，6个100G光口（兼容40G），2个40G多模光模块，双电源，虚拟化线缆及模块。 | 华荣 | 2 | 台 | 服务商维保 | | 40 | **SAN交换机** | dell DS6620B:激活48端口，配置48个16Gb/sSFP多模光纤端口，机架安装模块，冗余电源、风扇。 | dell | 2 | 台 | 服务商维保 | | 41 | **内网区域接入交换机** | S5735-L24T4X-A1：配置24个千兆电口，4个万兆SFP+端口，交流电源； | 华荣 | 6 | 台 | 服务商维保 | | 42 | **内网管理交换机** | S5735-L24T4X-A1：配置24个千兆电口，4个万兆SFP+端口，交流电源； | 华荣 | 19 | 台 | 服务商维保 | | 43 | **光模块** | 万兆多模光模块 | 华为 | 210 | 台 | 服务商维保 |   **三、服务器及存储**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **项目内容** | **配置** | **品牌** | **单位** | **数量** | **服务要求** | | 1 | **存储虚拟化引擎** | VPLEX Local/全冗余模块化体系结构，配置2个存储整合引擎，每引擎双控制器;共配置缓存512GB;引擎配置前后端端口32个16GbFC接口 | Dell | 1 | 台 | 服务商  维保 | | 2 | **虚拟化存储** | PowerStore1000T/本次配置De11EMCPowerStore 企业级NVMe 全闪存存储:实配配置2个控制器，合计包含:2颗16核IntelCPU384GB缓存Cache,配置2块NVMeNVRAM写换盘;8个16GbpsFC主机端口;配置10块3.84TE的NVMeSSD固态硬盘,RAID后可用空间28TB(有效容量112TB) | Dell | 1 | 台 | 服务商  维保 | | 3 | **新院区PACS系统存储** | UnityXT480/2个SAN/NAS二合一控制器;每控制器2个inte18核1.8GHzCPU;共配置192GB缓存;配置8个16Gb/sFC和8个10Gb/SNAS主机接口，可在线添加FC、NAS、iSCSI接口;配置25块1.8TBSAS和30块6TBSAS热插拔硬盘Unisphere存储管理软件，支持NFS,CIFS,PNFS协议 | Dell | 1 | 台 | 服务商  维保 | | 4 | **老院区PACS影像存储** | 1.UnityXT680/2个SAN/NAS 二合一控制器;每控制器2个intel12核2.1GHzCPU,;共配置384GB缓存;配置8个16Gb/sFC和8个10Gb/SNAS主机接口，可在线添加FC、NAS、iSCSI接口 | Dell | 1 | 台 | 服务商  维保 | | 5 | **内网超融合云平台** | 计算组件配置:每个VXRailP570节点配置两颗 IntelXeon(16核心2.1GHz)中央处理器;配置768GB缓存;4个万兆光口，1个千兆管理接口 | Dell | 1 | 台 | 服务商  维保 | | 6 | **HIS 数据库服务器** | 1. HPE DL580/1.配置4颗IntelXeon8260； 2. 配置16\*64GDDR42933内存；   3.配置硬盘配置1块Raid卡 | Dell | 4 | 台 | 服务商  维保 | | 7 | **数据库扩容灭灾服务器** | 1. HPE DL580/1.配置4颗IntelXeon 5220;   2.配置8\*64GDDR42933内存:3.配置硬盘3\*1.92TSSD;4.配置1块Raid卡,支持 Raid0/1/10/5 | Dell | 2 | 台 | 服务商  维保 | | 8 | **业务及数据库服务器** | 1. HPE DL380/1.配置2颗IntelXeon 6240; 2. 配置8\*64G DDR42933内存; 3. 配置硬盘3\*1.92TBSSD;   4.配置1块 Raid 卡,支持Raid0/1/10/5, | H3C | 4 | 台 | 服务商  维保 | | 9 | **业务服务器** | HPE DL380/1.配置2颗Intel Xeon 6240;2.配置4\*64GDDR42933内存;3.配置硬盘3\*960GBSSD;4.配置1块Raid卡,支持 Raid0/1/10/5 | H3C | 4 | 台 | 服务商  维保 | | 10 | **时钟服务器** | SYN4505A/可接收GPS(全球定位系统)、北斗二代卫星信号和GLONASS卫星信号获得时间信息，定时精度30ns，同时可接收远地传送来的IRIG-B码信号作为外参考信号 | 同步 | 1 | 台 | 服务商  维保 |  * **远程医疗平台设备维保**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **项目内容** | **配置** | **品牌** | **单位** | **数量** | **服务要求** | | 1 | **会议管理平台** | SMC2.0 | 华为 | 套 | 1 | 原厂维保 | | 2 | **视讯交换平台** | CloudMCU | 华为 | 套 | 1 | 原厂维保 | | 3 | **录播服务器** | CH50 | 锐取 | 套 | 1 | 服务商维保 | | 4 | **会诊中心大屏** | TP3206-70（包含编码器、交换机、计算机及配件） | 华为 | 套 | 1 | 原厂维保 | | 5 | **会议大屏** | IdeaHub Enterprise 86（本院区） | 华为 | 套 | 3 | 服务商维保 | | 6 | **会议大屏** | IdeaHub Enterprise 65（蒲城、华阴） | 华为 | 套 | 2 | 服务商维保 | | 7 | **会议桌** | 定制，第一排桌子 |  | 套 | 1 | 服务商维保 | | 8 | **医用竖屏** | JUSHA-M33D | 巨鲨 | 套 | 2 | 服务商维保 | | 9 | **数字切片扫描与应用系统** | KF-PRO-005-EX | 江丰 | 套 | 1 | 服务商维保 | | 10 | **数字切片扫描与应用系统** | KF-PRO-002 | 江丰 | 套 | 1 | 服务商维保 | | 11 | **查房一体化移动医疗推车** | RP210-H（包含摄像头、计算机） | 华为 | 套 | 9 | 服务商维保 | | 12 | **手术示教推车** | DG-006-2111（包含视讯终端、高清摄像机、全向麦克风、高清术野摄像机、液晶显示器、计算机、信号采集和图像分割设备、以及辅材） | 英利德 | 套 | 4 | 服务商维保 | | 13 | **礼堂直播设备** | CloudLink Box 600（包含视讯终端、高清摄像机以及辅材） | 华为 | 套 | 1 | 原厂维保 |   **项目招标需求汇总表**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **指标项** | **指标要求** | | 1 | 设备维保 | 为所有设备提供7×24小时硬件保修及系统维护服务。为保证维保服务质量，维保设备清单中要求原厂服务的华为数字能源产品、华为网络产品、奇安信网神网络安全产品、启明星辰网络安全产品，服务商须提供相关证明材料（包括但不限于授权、合作协议、承诺书等）。 | | 2 | 故障分析和问题报告 | 每次重大故障后，提供系统故障记录分析（包括软件和硬件）和问题报告。报告需有双方签字确认 | | 3 | 硬件巡检 | 提供每周≥1次的硬件设备运行情况检查，形成巡检记录。巡检记录包括但不限于有双方签字的纸质版记录、巡检照片等，具体形式与内容需满足采购人内部管理制度要求。 | | 4 | 系统巡检 | 提供每周≥1次的操作系统健康检查，形成巡检记录。巡检记录包括但不限于有双方签字的纸质版记录、巡检照片等，具体形式与内容需满足采购人内部管理制度要求。 | | 5 | 系统补丁 | 提供系统补丁的合法升级服务，建立系统补丁的管理数据库，制订升级方案，升级方案须有双方签字确认。协助采购人实施升级工作。当发现有导致问题的BUG需要修复，根据需要进行补丁安装，安装完成后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足采购人内部管理制度要求。 | | 6 | 微码升级 | 提供硬件微码的合法升级服务，建立硬件微码档案，制订升级方案，升级方案须有双方签字确认。协助采购人实施升级工作，实施完成后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足采购人内部管理制度要求。 | | 7 | 运行分析 | 每月提供相关设备运行分析、性能评估和配置调整服务，提高系统的可靠性、可用性和整体性能。运行分析需形成分析报告并由双方签字确认，具体形式与内容需满足采购人内部管理制度要求。 | | 8 | 容量分析 | 每月提供相关设备容量分析和趋势预测服务，以提高系统容量评估的水平。容量分析需形成分析报告并由双方签字确认，具体形式与内容需满足采购人内部管理制度要求。 | | 9 | 安全分析 | 每月提交详细的安全性分析报告，提交预防性维护策略报告。报告需要有双方签字确认。 | | 10 | 重大变更和  重点时段保障支持 | 1.在重大系统变更和重点时段保障期间，服务提供方应提前30个日历日开展系统健康检查，协助采购人实施参数调整和性能优化。  2.供应商需承诺配合支持采购方完成等级保护测评等工作。 | | 11 | 安全设备特征库升级 | 需对维保清单里的要求原厂服务的安全设备提供所需要的为期1年的特征库、病毒库升级服务；升级完成后形成过程资料，资料包括但不限于有双方签字的纸质版记录、相关照片等，具体形式与内容需满足采购人内部管理制度要求。 | | 12 | 定期服务报告 | 1.每月定期提交服务报告，总结评估阶段服务情况与服务质量，对存在的服务问题提出改进方案。服务报告需有双方签字确认。  2.详细描述软硬件系统在巡检中发现的故障和问题，分析报告故障产生的原因，排除措施、运行质量效果。 | | 13 | 培训 | 1.为医院相关工作人员提供≥20小时/年系统运行维护培训。形成培训记录，并有双方签字确认。  2.供应商需承担采购方人员参加如下课程的培训学习经费，包括CISAW或CISP安全运维、应急服务、云安全、物联网安全方向培训及认证1名，并协助采购人相关人员参加认证考试或取得对应证书的相关事宜。 | | 14 | 应急服务 | 1.当采购人网络及网络安全出现中断或无法正常运转时，1小时内恢复。如超过1小时应及时与采购人沟通，并且采取相应的应急措施，确保业务顺畅运行。  2.提供网络灾难或故障的应急演练服务，包括但不限于链路攻击维护、核心设备更换和线路切换等。  3.协助采购人参与“国家网络安全攻防演练活动”，并完成安全漏洞修复，提升采购人整体网络安全水平。 | | 15 | 工程师驻场服务 | 针对医院现状，提供2名全职驻场服务人员，驻场人员须有3年以上工作经验（提供2025年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明）。为了保证驻场服务人员的稳定性，投标方须提供详细明确的保障方案，投标方须承诺驻场人员为本单位正式员工，且维保期内不得随意更换驻场人员。 | | 16 | 服务期限 | 本次招标有效期三年，合同一年一签。每年维保结束后，成交供应商按要求提供维保记录，根据院方考核结果决定是否续签下一年合同。 | | 17 | 其他要求 | 满足医院现有机房、数据库及网络安全制度相关要求 | |

**3.2.3人员配置要求**

采购包1：

根据采购文件要求及合同约定执行。

**3.2.4设施设备要求**

采购包1：

根据采购文件要求及合同约定执行。

**3.2.5其他要求**

采购包1：

根据采购文件要求及合同约定执行。

**3.3商务要求**

**3.3.1服务期限**

采购包1：

服务期限： 招标有效期三年，合同一年一签，维保服务期限为自合同签订之日起1年 。

**3.3.2服务地点**

采购包1：

陕西省人民医院指定地点

**3.3.3考核（验收）标准和方法**

采购包1：

1、交付的服务必须等同或优于本项目招标文件“服务内容及要求”所述的标准。若乙方在其响应文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件“服务内容及要求”所述标准的，按投标的承诺执行。 2、中标供应商完成并交付的工作成果需经采购人验收合格，则视为接受。如果在验收时采购人表明不接受中标供应商提交的工作成果并明示不接受的原因，中标供应商应当采取合理之措施进行修改，以达到合同规定的要求。

**3.3.4支付方式**

采购包1：

一次付清

**3.3.5支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 合同期保期结束后，乙方提供维保记录、维保验收表等相关资料，经甲方确认考核通过后，支付当年维保费用的100% ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

**3.3.6违约责任及解决争议的方法**

采购包1：

根据采购文件要求及合同约定执行。

**3.4其他要求**

1、招标有效期3年，本次预算为1年预算。 2、供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的响应文件，同时，线下提交纸质响应文件正本壹份、副本贰份、电子版壹份（U盘壹份）。 3、纸质响应文件正本、副本、电子版，标明供应商名称分开密封递交（响应文件采用双面打印）。 4、线下纸质文件递交截止时间：同在线递交电子响应文件截止时间一致；线下纸质文件递交地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层。如需邮寄响应文件，仅接受顺丰速运（联系人：杨子雨、联系电话：029-81206622-822）。

**第四章 资格审查**

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

**4.1一般资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |

**4.2落实政府采购政策资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 无 | | | |

**4.3特殊资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 | 供应商资格证明文件.docx |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2024年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可）。 | 供应商资格证明文件.docx |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供2025年1月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。 | 供应商资格证明文件.docx |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 | 供应商资格证明文件.docx |
| 5 | 书面声明 | 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。 | 供应商资格证明文件.docx |
| 6 | 承诺函 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 | 供应商资格证明文件.docx |
| 7 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书及被授权人身份证明。（法定代表人直接磋商只须提供其身份证明） | 供应商资格证明文件.docx |

**第五章 磋商过程中可实质性变动的内容**

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

**第六章 磋商办法**

**6.1总则**

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

**6.2 磋商小组**

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

**6.3评审程序**

**6.3.1.熟悉和理解磋商文件和停止评审**

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**6.3.2符合性审查**

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 1 | 供应商名称 | 供应商名称与营业执照、资质证书一致 | 响应方案说明.docx 中小企业声明函 报价表 保证金交纳凭证保函.docx 供应商承诺书.docx 商务条款响应说明.docx 响应文件封面 响应报价表、分项报价表.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 服务内容及服务邀请应答表.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 标的清单 报价表 |
| 3 | 响应文件的签署、盖章 | 响应文件按磋商文件要求签字盖章 | 响应方案说明.docx 中小企业声明函 报价表 保证金交纳凭证保函.docx 供应商承诺书.docx 商务条款响应说明.docx 响应文件封面 响应报价表、分项报价表.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 服务内容及服务邀请应答表.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 响应文件有效期 | 投标有效期达到磋商文件要求 | 响应函 |
| 5 | 磋商保证金 | 保证金交纳符合磋商文件要求 | 保证金交纳凭证保函.docx |
| 6 | 其他实质性要求 | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求 | 响应方案说明.docx 中小企业声明函 报价表 保证金交纳凭证保函.docx 供应商承诺书.docx 商务条款响应说明.docx 响应文件封面 响应报价表、分项报价表.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 服务内容及服务邀请应答表.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |

**6.3.3磋商**

一、 磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

**6.3.4最后报价**

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

**6.3.5解释、澄清有关问题**

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**6.3.6比较与评价**

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**6.3.7复核**

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

**6.3.8推荐成交候选供应商**

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

**6.3.9编写磋商报告**

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

**6.3.10评审争议处理规则**

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

**6.4评审办法及标准**

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

**6.4.1评分办法**

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

**6.4.2评分标准**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审85.00分  报价得分15.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术运维方案 | 一、评审内容 针对招标文件的服务内容要求及医院现状，根据投标方运维经验定制详细的技术运维方案，方案包含：①巡检过程中的常见问题进行分析；②常见问题的处理解决方法和时限、记录文档模板；③突发情况应急处置方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理； 三、赋分标准（满分9分） ①巡检过程中的常见问题进行分析：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②常见问题的处理解决方法和时限、记录文档模板:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③突发情况应急处置方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 服务内容及服务邀请应答表.docx  商务条款响应说明.docx  响应方案说明.docx |
| 服务方案 | 一、评审内容 针对招标文件的服务内容要求及医院现状，根据投标方运维经验定制详细的服务方案，方案包含：①完整的服务流程、服务标准、服务质量；②项目管理、人员配置；③报告模板、应急保障等。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理； 三、赋分标准（满分9分） ①完整的服务流程、服务标准、服务质量：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②项目管理、人员配置:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③报告模板、应急保障等：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 响应方案说明.docx  商务条款响应说明.docx  服务内容及服务邀请应答表.docx |
| 驻场人员方案 | 一、评审内容 为了保证驻场服务人员的稳定性，供应商须提供相应的保障方案，需体现明确的项目驻场人员的①考勤管理，②工作满意度评分表，③工作守则等制度，④工作绩效挂钩等内容。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理； 三、赋分标准（满分12分） ①考勤管理方案每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②工作满意度评分表设计每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③工作守则等制度方案每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ④工作绩效挂钩等内容方案每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 12.0000 | 主观 | 服务内容及服务邀请应答表.docx  响应方案说明.docx  商务条款响应说明.docx |
| 维护和升级方案 | 一、评审内容 针对招标文件的服务内容要求及医院现状，根据投标方运维经验定制详细的服务方案，方案包含：提供完整、可行的支撑方案，方案包含：①完整的服务流程、服务标准、服务质量；②服务端设备升级方案；③迁移实施方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理； 三、赋分标准（满分12分） ①完整的服务流程、服务标准、服务质量：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分； ②服务端设备升级方案:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③迁移实施方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分 | 9.0000 | 主观 | 服务内容及服务邀请应答表.docx  响应方案说明.docx  商务条款响应说明.docx |
| 备件支持保障方案 | 一、评审内容 提供备件支持保障方案，方案包含：①详细具体的备件保障方案；②为本项目准备的备品备件清单。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①详细具体的备件保障方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②为本项目准备的备品备件清单:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 服务内容及服务邀请应答表.docx  商务条款响应说明.docx  响应方案说明.docx |
| 应急措施 | 一、评审内容 针对预警的突发事件，有具体可行的应急方案，方案包含：①应急措施；②解决方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理； 三、赋分标准（满分6分） ①应急措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②解决方案:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 商务条款响应说明.docx  服务内容及服务邀请应答表.docx  响应方案说明.docx |
| 服务保障方案 | 一、评审内容 针对本项目实际需求提供详细具体可行的服务巡检计划及服务承诺，方案包含：①详细的服务巡检方案，明确保修期限、保修期内的保修内容与范围等内容；②服务团队人员配备，及时高效的服务能力承诺； 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理； 三、赋分标准（满分6分） ①详细的服务巡检方案，明确保修期限、保修期内的保修内容与范围等内容：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②服务团队人员配备，及时高效的服务能力承诺:每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 响应方案说明.docx  商务条款响应说明.docx  服务内容及服务邀请应答表.docx |
| 质量保证 | 质量保证方案包括但不限于质量保证措施、项目过程监督管控措施、具有维保设备清单中要求原厂服务的华为数字能源产品、华为网络产品、奇安信网神网络安全产品、启明星辰网络安全产品生产厂家的相关的合法证明文件。1、质量保证措施完善，合法证明文件齐全、质量保证可靠的计9分；2、质量保证措施基本完善，合法证明文件基本齐全、质量保证较为可靠的计6分；3、质量保证措施内容简单，合法证明文件不完全齐全、质量保证可靠性较差的计3分； 未提供不得分。 | 9.0000 | 主观 | 服务内容及服务邀请应答表.docx  响应方案说明.docx  商务条款响应说明.docx |
| 企业实力 | 投标人须在技术服务体系的构建与运行方面、信息系统建设和服务能力方面、信息安全管理与服务质量管理领域具备相关能力。根据投标人提供的证明材料打分。1、证明材料齐全、完善、可靠的计6分；2、证明材料基本齐全、较完善可靠的计3分；3、未提供证明材料或证明材料不齐全、可靠性差的均不计分； | 6.0000 | 主观 | 商务条款响应说明.docx  服务内容及服务邀请应答表.docx  响应方案说明.docx |
| 运维人员能力1 | 1.项目组团队配备1名项目管理师，具备信息系统项目管理师-高级得2分，具备信息系统项目管理师-中级得1分，初级或无级别不得分，不提供不得分；备注：提供2025年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明及相关专业认证证书。 | 2.0000 | 客观 | 商务条款响应说明.docx  服务内容及服务邀请应答表.docx  响应方案说明.docx |
| 运维人员能力2 | 项目组团队成员具备ITSS认证的IT服务项目经理证书，计1分；备注：提供2025年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明及相关专业认证证书，如与“运维人员能力”项的其他5条要求为同一人员不重复计分。 | 1.0000 | 客观 | 服务内容及服务邀请应答表.docx  商务条款响应说明.docx  响应方案说明.docx |
| 运维人员能力3 | 项目组团队成员具备CISP信息安全工程师认证证书，计1分；备注：提供2025年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明及相关专业认证证书，如与“运维人员能力”项的其他5条要求为同一人员不重复计分。 | 1.0000 | 客观 | 商务条款响应说明.docx  响应方案说明.docx  服务内容及服务邀请应答表.docx |
| 运维人员能力4 | 项目组团队成员具备网络技术工程师，以HCIE -Datacom或H3CIE认证工程师证书为准，每提供1个证书计1分，最高计2分；备注：提供2025年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明及相关专业认证证书，如与“运维人员能力”项的其他5条要求为同一人员不重复计分。 | 2.0000 | 客观 | 商务条款响应说明.docx  响应方案说明.docx  服务内容及服务邀请应答表.docx |
| 运维人员能力5 | 项目组团队成员具备存储技术工程师，以HCIE- Storage认证工程师证书为准，每提供1个证书计1分，最高计2分；备注：提供2025年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明及相关专业认证证书，如与“运维人员能力”项的其他5条要求为同一人员不重复计分。 | 2.0000 | 客观 | 响应方案说明.docx  服务内容及服务邀请应答表.docx  商务条款响应说明.docx |
| 运维人员能力6 | 项目组团队成员具备数据中心数字能源工程师，以HCIE-DCF认证工程师证书为准，每提供1个证书计1分，最高计1分；备注：提供2025年在本单位缴纳的任意1个月内的社保证明及相关专业认证证书，如与“运维人员能力”项的其他5条要求为同一人员不重复计分。 | 1.0000 | 客观 | 商务条款响应说明.docx  响应方案说明.docx  服务内容及服务邀请应答表.docx |
| 项目业绩 | 提供 2022 年1月1日至今类似项目业绩（以合同复印件包含附件加盖公章为准），每个提供一份计1分，满分4分。 | 4.0000 | 客观 | 商务条款响应说明.docx  服务内容及服务邀请应答表.docx  响应方案说明.docx |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 15.0000 | 客观 | 报价表  标的清单 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | （1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 | 报价表  标的清单  中小企业声明函  残疾人福利性单位声明函  监狱企业的证明文件 |

**6.5终止采购活动**

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

**6.6确定成交供应商**

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

**6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

**6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

**第七章 响应文件格式**

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：响应报价表、分项报价表.docx

详见附件：服务内容及服务邀请应答表.docx

详见附件：商务条款响应说明.docx

详见附件：供应商资格证明文件.docx

详见附件：响应方案说明.docx

详见附件：供应商承诺书.docx

详见附件：保证金交纳凭证保函.docx

**第八章 拟签订采购合同文本**

详见附件：合同文本.docx