**附件15、主要设备材料表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 桥架400\*200 | m | 437.18 |  |  |  |  |
| 2 | YJV22-10KV-3\*95 | m | 55.55 |  |  |  |  |
| 3 | YJV-0.6\*1KV-4\*185+1\*95 | m | 363.6 |  |  |  |  |
| 4 | YJV22-10KV-3\*400 | m | 2563 |  |  |  |  |
| 5 | 断路器2500A | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 断路器630A/P | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 干式电力变压器安装 容量(kV·A以下)1250 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 干式电力变压器安装 容量(kV·A以下)1600 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 箱式变电站800KVA | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 断路器3150A | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 高压计量柜2AH2-02 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 高压PT柜2AH2-03 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 高压出线柜 2AH2-04~08 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 高压隔离柜 2AH2-09 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 高压联络柜 2AH2-10 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 后勤楼1AA2电容柜改造 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 13#楼1AA1电容柜改造 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 1#中心配备用出线柜和变压器增加出线柜电流互感器 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 19 | 1#中心配1AA2电容柜改造 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 计量屏 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 直流屏 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 高压进线柜2AH2-01 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 钢管 KBG2.0 | m | 4841 |  |  |  |  |
| 24 | 光缆 | m | 5800 |  |  |  |  |
| 25 | 光缆终端盒（暂按48芯考虑） | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 26 | 光纤收发器 | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 27 | 12芯光纤 | m | 6800 |  |  |  |  |
| 28 | 尾纤(10m 单头) | 根 | 153 |  |  |  |  |
| 29 | 绝缘导线 铜芯2.5mm2 | m | 6800 |  |  |  |  |
| 30 | 电力智能网关 | 台 | 19 |  |  |  |  |
| 31 | 环境温湿度采集器 RS-WS-N01 | 台 | 19 |  |  |  |  |
| 32 | 微机保护装置 SEC | 台 | 52 |  |  |  |  |
| 33 | 多功能表 | 台 | 906 |  |  |  |  |
| 34 | 烟感探测器 | 只 | 31 |  |  |  |  |
| 35 | 变压器温控仪 | 台 | 36 |  |  |  |  |
| 36 | UPS不间断电源 | 台 | 19 |  |  |  |  |
| 37 | 视频监控摄像头（含电源） | 台 | 39 |  |  |  |  |
| 38 | 高清摄像机（含电源） | 台 | 50 |  |  |  |  |
| 39 | 直流监控单元 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 40 | 8口交换机 | 台 | 17 |  |  |  |  |
| 41 | 8口交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 数据采集箱 400\*400\*250 | 台 | 18 |  |  |  |  |
| 43 | 数据采集箱 400\*400\*250 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 水浸报警器 | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 45 | 全电量采集终端 | 台 | 2 |  |  |  |  |