**重要设备清单表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | ★PLC控制柜 | PLC控制柜（满足使用需求），含编程、触摸屏组态及现场调试及三年质保。 | 台 | 1 |
| 2 | ★加药罐 | 规格：MC-800L型；PE材质；含设备安装。 | 套 | 1 |
| 3 | ★药剂搅拌器 | 药剂搅拌器JBJ-350，P=0.55KW；材质：304不锈钢；成品设备安装及三年质保。 | 台 | 1 |
| 4 | ★机械隔膜计量泵 | 规格:机械隔膜计量泵IXM-A500/0.5S，DN25，P=0.37KW；材质：304不锈钢(防腐蚀)；成品设备安装及三年质保。 | 台 | 1 |
| 5 | ★次氯酸钠发生器 | 规格:次氯酸钠发生器 流量控制范围1m3/h；材质：镀锌板；成品设备安装及三年质保。 | 台 | 1 |
| 6 | ★提升泵 | 规格:Q=3m3/h，P=0.55KW；材质：不锈钢耐腐蚀；成品设备安装及三年质保。 | 台 | 2 |
| 7 | ★污泥泵 | 规格：Q=3.0m3/h，P=0.55KW；成品设备安装及三年质保。 | 台 | 2 |
| 8 | ★纤维过滤器 | 规格：Q=2.0m3/h,DN100；成品设备安装及三年质保。 | 台 | 1 |
| 9 | ★回转风机 | 规格:Q=700L/min，风压20kp；功率:1.5kw；  成品设备安装及三年质保。 | 台 | 2 |

注：以上重要设备技术参数为最低要求，投标人所提供设备参数应满足或优于以上技术参数要求，不得出现负偏离。并按照投标文件格式“产品技术参数表”如实做出响应。