# 工程量清单

**1、工程量清单说明**

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸（如有）等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款)的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

## 2 、 投标报价说明

### 2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成:

1、投标报价；

2、工程项目总价表；

3、分组工程量清单报价表；

4、计日工项目报价表；

5、工程单价汇总表；

6、工程单价费（税）率汇总表；

7、投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表；

8、投标人生产混凝土配合比材料费表；

9、招标人供应材料价格汇总表（若招标人提供）；

10、投标人自行采购主要材料预算价格汇总表；

11、招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）；

12、投标人自备施工机械台时（班）费汇总表；

13、总价项目分解表；

14、工程单价计算表；

15、人工费单价汇总表。

### 2.2 工程量清单报价表填写规定

1、除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的的直接工程费，间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊相应有效工程量的工程单价内。

3、投标金额（价格）均应以人民币表示。

4、投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5、工程项目总价表组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价表中的相应内容填写。

6、分组工程量清单报价表中序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7、计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

8、辅助表格填写：

（1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；

（2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容，费（税）率填写；

（3）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书；

（4）投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致；

(5）招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价格填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）；

(6）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价格填写，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

（7）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提供）；

（8）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致；

（9）投标人应对工程量清单中的总价项目编码总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致；

（10）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的其它直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金等费（税）率汇总表中费（税）率相一致；

（11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

### 2.3其他

**（1） 维修工程工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，以及为完成合同约定的永久工程所修建的其他临时性工程及各类风险因素等费用，由投标单位在工程单价中以2%费率计列，招标人不再另行支付。其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。**

**3、工程量清单报价表（见后附）**

**投 标 总 价**

（项目名称）

项目编号：

投标总价人民币（大写）： 元

（￥）： 元

**已标价工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程项目总价表** | | | |
| 项目编号： | | | |
| 工程名称： | | | |
| **组号** | **项目分组名称** | **金额（元）** | **备注** |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 二 | 工程保险 |  | 0.45% |
| 三 | 工程招标代理费 | 51200.00 | 参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》 (计价格[2002]1980号）文件计取。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计（A） | |  |  |
|  | 投标报价 A = |  | 元 |

**建设工程维修养护项目汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 养护工程 | 维修工程 | 合计 | 备注 |
| **1.1** | **水库工程** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 尚书水库 |  |  |  |  |
| **1.2** | **灌区工程** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 高干渠 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 西干渠 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 东干渠 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 南干渠 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 民联干渠下段 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | 高干西支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | 西干六支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | 东干三支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | 东干四支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | 东干五支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | 东干六支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.12 | 东干十一支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.13 | 东干十二支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.14 | 东干十三支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.15 | 南支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.16 | 民联三支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.17 | 民联四支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.18 | 民联五支渠 |  |  |  |  |
| 1.2.19 | 岔口引水枢纽 |  |  |  |  |
| 1.2.20 | 马栏引水枢纽 |  |  |  |  |
|  | **小 计** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| **一** | **建筑工程** |  |  |  |  |  |
| **1** | **维修养护项目** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水库工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 尚书水库 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 主体工程维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | 砼空蚀剥蚀磨损及裂缝处理 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | 砼空蚀剥蚀磨损处理（水泥） | m2 | 66.0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | 裂缝处理（水泥） | m2 | 60.0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | 坝下防冲工程翻修 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | 防冲设施破损处理C30砼 | m3 | 10.0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | 抛铅丝笼石 | m3 | 80.0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | 土石坝护坡工程维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | 护坡浆砌石M10水泥砂浆勾缝 | m2 | 2257.23 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | 护坡M7.5浆砌石翻修 | m3 | 324.06 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | 护坡养护土方 | m3 | 139.7 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4 | 坝坡草皮养护 | m2 | 2610.0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | 金属件防腐养护 | m2 | 240.00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | 观测设施养护 | 工日 | 113 |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | 观测设施更换 | 项 | 1 |  |  | 固定资产265000元 |
| 1.1.1.2 | 闸门养护（3扇） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | 止水更换 | m | 23.8 |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | 防腐处理 | m2 | 204.0 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 启闭机养护（3扇） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | 机体表面防腐处理 | m2 | 90 |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 | 钢丝绳养护 | 工日 | 36 |  |  |  |
| 1.1.1.3.3 | 传(制)动系统养护 | 工日 | 18 |  |  |  |
| 1.1.1.3.4 | 配件更换率 | 项 | 1 |  |  | 固定资产120000元 |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1.1.1.4 | 机电设备维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | 电动机养护 | 工日 | 14 |  |  |  |
| 1.1.1.4.2 | 操作系统养护 | 工日 | 28 |  |  |  |
| 1.1.1.4.3 | 配电设施养护 | 工日 | 16 |  |  |  |
| 1.1.1.4.4 | 输变电系统养护 | 工日 | 37 |  |  |  |
| 1.1.1.4.5 | 避雷设施维护养护 | 工日 | 5 |  |  |  |
| 1.1.1.4.6 | 机电设备配件更换 | 项 | 1 |  |  | 固定资产180000元 |
| 1.1.1.5 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | 机房及管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | 屋面防渗 | m2 | 120.0 |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.2 | 墙面处理 | m2 | 336.0 |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.3 | 门窗修缮 | m2 | 30.0 |  |  |  |
| 1.1.1.5.2 | 坝区绿化 | m2 | 375.0 |  |  |  |
| 1.1.1.5.3 | 护栏养护 | m | 375.0 |  |  |  |
| 1.1.1.5.4 | 库区安全防护网 | m | 3875.0 |  |  |  |
| 1.1.1.6 | 物料动力消耗 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | 电力消耗 | kw.h | 10000 |  |  |  |
| 1.1.1.6.2 | 柴油消耗 | kg | 800 |  |  |  |
| 1.1.1.6.3 | 机油消耗 | kg | 800 |  |  |  |
| 1.1.1.6.4 | 黄油消耗 | kg | 200 |  |  |  |
| 1.1.1.7 | 自动监测设施养护 | 项 | 1 |  |  | 固定资产188000元 |
| 1.1.1.8 | 自备发电机组维修养护 | kw | 50 |  |  |  |
| 1.1.1.9 | 上坝路养护（沥青砼路面） | m2 | 8000 |  |  |  |
| 1.1.1.10 | 库区水保林养护 | 株 | 549 |  |  |  |
| 1.1.1.11 | 库区杂物清运 | m3 | 400 |  |  | 清漂打捞 |
| **1.2** | **灌区工程** |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **高干渠（0+000-17+640）** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1.2.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 8211.0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 265.9 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 10948.0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 11027 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 106 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 52.9 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 148.1 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 13.2 |  |  |  |
| 1.2.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 29 |  |  |  |
| 1.2.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 26 |  |  |  |
| 1.2.1.1.6 | 量水设施养护 | 座 | 3 |  |  |  |
| 1.2.1.1.7 | 渠道清淤 | m3 | 379 |  |  |  |
| 1.2.1.1.8 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 923 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | 渡槽工程（8座） |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | 养护土方 | m3 | 192.0 |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | C30砼破损修补 | m3 | 7.7 |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | 工程表面裂缝养护（M10水泥砂浆） | m2 | 882.3 |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | M7.5浆砌石破损修补 | m3 | 10.5 |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | 止水维修养护 | m | 42.0 |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.6 | 护栏养护 | m | 1138.4 |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | 渡槽清淤 | m3 | 79.7 |  |  |  |
| 1.2.1.3 | 倒虹吸（1座） |  |  |  |  | 倒虹278.8m |
| 1.2.1.3.1 | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | 养护土方 | m3 | 27.0 |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.2 | M7.5浆砌石破损修补 | m3 | 1.1 |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.3 | C30砼破损修补 | m3 | 2.4 |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.4 | 拦污栅养护 | m2 | 8.4 |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.5 | 水泥裂缝处理 | m2 | 5.3 |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.6 | 止水养护 | m | 12.0 |  |  |  |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1.2.1.3.2 | 管理房维护 | m2 | 35.0 |  |  |  |
| 1.2.1.3.3 | 倒虹吸清淤 | m3 | 22.1 |  |  |  |
| 1.2.1.4 | 涵洞(隧洞)11座 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.1 | 土方养护 | m3 | 319 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.2 | M7.5浆砌石破损修补 | m3 | 24.4 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.3 | C30砼破损修补 | m3 | 116.8 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.4 | 拦污栅养护 | m2 | 143.0 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.5 | 水泥裂缝处理 | m2 | 110.9 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.6 | 止水养护 | m | 257.2 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.7 | 涵洞清淤 | m3 | 778.9 |  |  |  |
| **1.2.2** | **西干渠** |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 西干渠上段  （桩号0+000-11+063） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 15327.2 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 1123.3 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 17516.8 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 7377 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 89 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 44.3 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 124.0 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 11.1 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 30 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 11 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 12 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1.2.2.1.1.8 | 渠道清淤 | m3 | 1400.9 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 2561.8 |  |  |  |
| 1.2.2.2 | 西干渠中段  （桩号11+063-15+200） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1.1 | 渠顶养护土方 | m3 | 339.2 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 269.7 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 6619.2 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 2760 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 25 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 12.4 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 34.7 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 3.1 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 15 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.5 | 水闸养护 | 座 | 8 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 8 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.8 | 渠道清淤 | m3 | 194.3 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 579.2 |  |  |  |
| 1.2.2.3 | 西干渠下段  （桩号15+200-18+154） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1.1 | 渠顶养护土方 | m3 | 210.5 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 98.1 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 4614.4 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 1971 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 15 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1.2.2.3.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 8.9 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 24.9 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 2.2 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 18 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.5 | 水闸养护 | 座 | 10 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 10 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.8 | 渠道清淤 | m3 | 154.4 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 14996.8 |  |  |  |
| 1.2.2.4 | 西干渠维修工程  (桩号0+000-18+154） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4.1 | 渠道维修工程195m |  |  |  |  | 0+710～0+767、  0+820～0+878、16+750～16+830 |
| 1.2.2.4.1.1 | 砼板拆除及外运1.0km | m3 | 159.34 |  |  |  |
| 1.2.2.4.1.2 | 土方开挖及外运1.0km | m3 | 561.00 |  |  |  |
| 1.2.2.4.1.3 | 土方回填 | m3 | 561.00 |  |  |  |
| 1.2.2.4.1.4 | 回填土外购 | m3 | 633.93 |  |  |  |
| 1.2.2.4.1.5 | 土工布铺设 | m2 | 1402.50 |  |  |  |
| 1.2.2.4.1.6 | 渠道模板 | m2 | 1402.50 |  |  |  |
| 1.2.2.4.1.7 | C25现浇砼渠道（弧底梯形） | m3 | 159.34 |  |  |  |
| 1.2.2.4.1.8 | 聚苯乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 26.50 |  |  |  |
| 1.2.2.4.1.9 | M10水泥砂浆封口 | m2 | 8.83 |  |  |  |
| 1.2.2.4.1.10 | 渠堤整修 | m | 195.00 |  |  |  |
| 1.2.2.4.2 | 建筑物维修工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4.2.1 | 跌水维修1 座16# |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4.2.1.1 | 清理淤泥及外运1.0km | m3 | 6.80 |  |  |  |
| 1.2.2.4.2.1.2 | 砌体拆除及外运1.0km | m3 | 71.45 |  |  |  |
| 1.2.2.4.2.1.3 | 土方开挖 | m3 | 146.88 |  |  |  |
| 1.2.2.4.2.1.4 | 建筑物回填土 | m3 | 101.69 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1.2.2.4.2.1.5 | 3:7灰土 | m3 | 30.24 |  |  |  |
| 1.2.2.4.2.1.6 | C30现浇砼陡坡底板 | m3 | 33.31 |  |  |  |
| 1.2.2.4.2.1.7 | C30现浇砼陡坡侧墙（厚30cm） | m3 | 11.50 |  |  |  |
| 1.2.2.4.2.1.8 | C30现浇砼陡坡护坡 | m3 | 54.40 |  |  |  |
| 1.2.2.4.2.1.9 | 普通平面钢模板 | m3 | 295.00 |  |  |  |
| 1.2.2.4.2.1.10 | 渠堤整修 | m | 40 |  |  |  |
| **1.2.3** | **东干渠** |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 东干渠上段  （桩号0+000-18+100） |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 25180.4 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 1885.8 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 28777.6 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 12069 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 145 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 90.5 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 253.4 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 22.6 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 23 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 37 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.6 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.7 | 渠道清淤 | m3 | 5985.0 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.8 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 1935.6 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1.2.3.1.2 | 涵洞(隧洞)1座涵洞长97m |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1 | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.1 | 养护土方 | m3 | 125.7 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.2 | M7.5浆砌石破损修补 | m3 | 11.9 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.3 | C30砼破损修补 | m3 | 6.5 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.4 | 拦污栅养护 | m2 | 26.5 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.5 | 水泥裂缝处理 | m2 | 6.2 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.6 | 止水养护 | m | 25.6 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.7 | 涵洞清淤 | m3 | 27.2 |  |  |  |
| 1.2.3.2 | 东干渠中段  （桩号18+100-22+000） |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 4095.0 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 404.0 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 6240.0 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 2602 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 27 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 11.7 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 32.8 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 2.9 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 23 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.5 | 水闸养护 | 座 | 3 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.6 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.7 | 渠道清淤 | m3 | 434.6 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.8 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 647.4 |  |  |  |
| 1.2.3.3 | 东干渠下段  （桩号22+000-30+000） |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1.2.3.3.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 11074.0 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 673.9 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 12656.0 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 5335 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 48 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 24.0 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 67.2 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 6.0 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 18 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.5 | 水闸养护 | 座 | 11 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.6 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.7 | 渠道清淤 | m3 | 365.9 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.8 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 515.7 |  |  |  |
| 1.2.3.4 | 东干渠维修  (桩号0+000-30+000） |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.4.1 | 渠道维修工程210m |  |  |  |  | 4+420～4+482、  6+140～6+192、  27+182～27+240、28+774～28+812 |
| 1.2.3.4.1.1 | 砼板拆除及外运1.0km | m3 | 247.08 |  |  |  |
| 1.2.3.4.1.2 | 土方开挖及外运1.0km | m3 | 742.08 |  |  |  |
| 1.2.3.4.1.3 | 土方回填 | m3 | 742.08 |  |  |  |
| 1.2.3.4.1.4 | 回填土外购 | m3 | 838.55 |  |  |  |
| 1.2.3.4.1.5 | 土工布铺设 | m2 | 1855.20 |  |  |  |
| 1.2.3.4.1.6 | 渠道模板 | m2 | 1855.20 |  |  |  |
| 1.2.3.4.1.7 | C25现浇砼渠道（弧底梯形） | m3 | 247.08 |  |  |  |
| 1.2.3.4.1.8 | 聚苯乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 46.60 |  |  |  |
| 1.2.3.4.1.9 | M10水泥砂浆封口 | m2 | 14.26 |  |  |  |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| 1.2.3.4.1.10 | 渠堤整修 | m | 210.00 |  |  |  |
| **1.2.4** | **南干渠（0+000-10+718）** |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 11253.9 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 355.5 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 15005.2 |  |  |  |
| 1.2.4.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 8576 |  |  |  |
| 1.2.4.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 64 |  |  |  |
| 1.2.4.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 32.2 |  |  |  |
| 1.2.4.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 90.2 |  |  |  |
| 1.2.4.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 8.1 |  |  |  |
| 1.2.4.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 22 |  |  |  |
| 1.2.4.1.5 | 水闸养护 | 座 | 24 |  |  |  |
| 1.2.4.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 23 |  |  |  |
| 1.2.4.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 2 |  |  |  |
| 1.2.4.1.8 | 渠道清淤 | m3 | 441.2 |  |  |  |
| 1.2.4.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 1106.1 |  |  |  |
| 1.2.4.2 | 涵洞(隧洞)涵洞长842m |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2.1 | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2.1.1 | 养护土方 | m3 | 32.7 |  |  |  |
| 1.2.4.2.1.2 | M7.5浆砌石破损修补 | m3 | 2.6 |  |  |  |
| 1.2.4.2.1.3 | C30砼破损修补 | m3 | 11.5 |  |  |  |
| 1.2.4.2.1.4 | 拦污栅养护 | m2 | 14.3 |  |  |  |
| 1.2.4.2.1.5 | 水泥水泥裂缝处理 | m2 | 11.3 |  |  |  |
| 1.2.4.2.1.6 | 止水养护 | m | 29.3 |  |  |  |
| 1.2.4.2.1.7 | 涵洞清淤 | m3 | 168.4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** |
| **1.2.5** | **民联干渠下段（7+810-12+500）** |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 4924.5 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 200.1 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 6566.0 |  |  |  |
| 1.2.5.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 3129 |  |  |  |
| 1.2.5.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 28 |  |  |  |
| 1.2.5.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 14.1 |  |  |  |
| 1.2.5.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 39.5 |  |  |  |
| 1.2.5.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 3.5 |  |  |  |
| 1.2.5.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 12 |  |  |  |
| 1.2.5.1.5 | 水闸养护 | 座 | 9 |  |  |  |
| 1.2.5.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 2 |  |  |  |
| 1.2.5.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.5.1.8 | 渠道清淤 | m3 | 233.4 |  |  |  |
| 1.2.5.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 487.8 |  |  |  |
| **1.2.6** | **高干西支渠维修工程**  **(桩号0+000-12+904）** |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | 渠道维修工程82m |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1 | 砼板拆除及外运1.0km | m3 | 27.39 |  |  |  |
| 1.2.6.1.2 | 土方开挖及外运1.0km | m3 | 82.16 |  |  |  |
| 1.2.6.1.3 | 土方回填 | m3 | 82.16 |  |  |  |
| 1.2.6.1.4 | 回填土外购 | m3 | 92.84 |  |  |  |
| 1.2.6.1.5 | 渠道模板 | m2 | 273.88 |  |  |  |
| 1.2.6.1.6 | C25现浇砼渠道（U形） | m3 | 27.39 |  |  |  |
| 1.2.6.1.7 | 聚苯乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 4.07 |  |  |  |
| 1.2.6.1.8 | M10水泥砂浆封口 | m2 | 1.74 |  |  |  |
| 1.2.6.1.9 | 渠堤整修 | m | 82.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | **备注** | | |
| **1.2.7** | **西干六支渠**  **（桩号0+000-1+870）** |  |  |  |  |  | | |
| 1.2.7.1 | 渠道维修工程58m |  |  |  |  |  | | |
| 1.2.7.1.1 | 砼板拆除及外运1.0km | m3 | 30.16 |  |  |  | | |
| 1.2.7.1.2 | 土方开挖及外运1.0km | m3 | 90.48 |  |  |  | | |
| 1.2.7.1.3 | 土方回填 | m3 | 90.48 |  |  |  | | |
| 1.2.7.1.4 | 回填土外购 | m3 | 102.24 |  |  |  | | |
| 1.2.7.1.5 | 渠道模板 | m2 | 301.60 |  |  |  | | |
| 1.2.7.1.6 | C25现浇砼渠道（U形） | m3 | 30.16 |  |  |  | | |
| 1.2.7.1.7 | 聚苯乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 4.59 |  |  |  | | |
| 1.2.7.1.8 | M10水泥砂浆封口 | m2 | 1.97 |  |  |  | | |
| 1.2.7.1.9 | 渠堤整修 | m | 58.00 |  |  |  | | |
| **1.2.8** | **东干三支渠**  **(桩号0+000-2+560）** |  |  |  |  |  | | |
| 1.2.8.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 2560.0 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 87.0 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 2048.0 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 2050 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 13 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 5.1 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 14.3 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 1.3 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 6 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.5 | 水闸养护 | 座 | 15 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 23 |  |  |  | | |
| 1.2.8.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  | | |
| **工程量清单** | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | | | **备注** |
| 1.2.8.1.8 | 渠道清淤 | m3 | 51.6 |  |  | | |  |
| 1.2.8.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 163.8 |  |  | | |  |
| **1.2.9** | **东干四支渠**  （桩号0+000-2+450） |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.9.1 | 渠道工程 |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 2450.0 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 83.3 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 1960.0 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 1962 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 12 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 7.4 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 20.7 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 1.9 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 11 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.5 | 水闸养护 | 座 | 14 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 19 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 2 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.8 | 渠道清淤 | m3 | 73.5 |  |  | | |  |
| 1.2.9.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 274.4 |  |  | | |  |
| 1.2.9.2 | 东干四支渠维修 |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.9.2.1 | 建筑物维修工程 |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.9.2.1.1 | 跌水维修1座19# |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.9.2.1.1.1 | 清理淤泥及外运1.0km | m3 | 3.36 |  |  | | |  |
| 1.2.9.2.1.1.2 | 砌体拆除及外运1.0km | m3 | 8.40 |  |  | | |  |
| 1.2.9.2.1.1.3 | M7.5浆砌石修补 | m3 | 8.40 |  |  | | |  |
| 1.2.9.2.1.1.4 | C30现浇砼进出口渐变段外包 | m3 | 3.96 |  |  | | |  |
| 1.2.9.2.1.1.5 | C30现浇砼消力池外包（10cm） | m3 | 11.20 |  |  | | |  |
| **工程量清单** | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价 (元)** | **合价 （元）** | | **备注** | |
| 1.2.9.2.1.1.6 | C30现浇砼陡坡外包 | m3 | 7.50 |  |  | |  | |
| 1.2.9.2.1.1.7 | 普通平面钢模板 | m3 | 171.2 |  |  | |  | |
| 1.2.9.2.1.1.8 | 渠堤整修 | m | 30.0 |  |  | |  | |
| 1.2.9.2.1.1.9 | 人工挖柱坑 | m3 | 2.34 |  |  | |  | |
| 1.2.9.2.1.1.10 | C25现浇砼明渠矩形 | m3 | 1.67 |  |  | |  | |
| 1.2.9.2.1.1.11 | 土方回填 | m3 | 0.67 |  |  | |  | |
| 1.2.9.2.1.1.12 | φ60钢管柱购置及安装（3.0m） | 根 | 13 |  |  | |  | |
| 1.2.9.2.1.1.13 | 浸塑钢丝防护网制安 | m2 | 64.00 |  |  | |  | |
| **1.2.10** | **东干五支渠**  **（桩号0+000-2+360）** |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.10.1 | 渠道工程 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 2360.0 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 80.2 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 1888.0 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 1890 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 12 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 7.1 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 19.9 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 1.8 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 9 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.5 | 水闸养护 | 座 | 14 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 18 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.8 | 渠道清淤 | m3 | 68.0 |  |  | |  | |
| 1.2.10.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m2 | 203.0 |  |  | |  | |
| **1.2.11** | **东干六支渠**  **（桩号0+000-2+410）** |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.11.1 | 渠道工程 |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | | **项目名称** | | **计量 单位** | | | **工程 数量** | | | | | **单价 (元)** | **合价 （元）** | | | **备注** |
| 1.2.11.1.1 | | | 渠道土方养护 | |  | | |  | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.1.1 | | | 渠顶石渣路面 | | m2 | | | 2892.0 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.1.2 | | | 渠坡养护土方 | | m3 | | | 81.9 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.1.3 | | | 杂草清理 | | m2 | | | 1928.0 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.2 | | | 护渠林养护 | | 株 | | | 1930 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.3 | | | 附属设施养护 | |  | | |  | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.3.1 | | | 标志牌(碑)维护 | | 个 | | | 12 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.3.2 | | | 管理房养护 | |  | | |  | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.3.2.1 | | | 屋面防渗 | | m2 | | | 7.2 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.3.2.2 | | | 墙面处理 | | m2 | | | 20.2 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.3.2.3 | | | 门窗修缮 | | m2 | | | 1.8 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.4 | | | 生产交通桥养护 | | 座 | | | 10 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.5 | | | 水闸养护 | | 座 | | | 15 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.6 | | | 跌水陡坡养护 | | 座 | | | 21 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.7 | | | 量水设施养护 | | 座 | | | 1 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.8 | | | 渠道清淤 | | m3 | | | 52.6 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.11.1.9 | | | 渠道防渗工程养护 | | m2 | | | 178.3 | | | | |  |  | | |  |
| **1.2.12** | | | **东干十一支渠**  **（桩号0+000-6+802）** | |  | | |  | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.12.1 | | | 建筑物维修工程 | |  | | |  | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.12.1.1 | | | 跌水维修4座4#5#6#8# | |  | | |  | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.12.1.1.1 | | | 清理淤泥及外运1.0km | | m3 | | | 14.98 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.12.1.1.2 | | | 砌体拆除及外运1.0km | | m3 | | | 97.2 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.12.1.1.3 | | | M7.5浆砌石修补 | | m3 | | | 97.2 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.12.1.1.4 | | | C30现浇砼进出口渐变段外包 | | m3 | | | 14.4 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.12.1.1.5 | | | C30现浇砼消力池外包（10cm） | | m3 | | | 26.0 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.12.1.1.6 | | | C30现浇砼陡坡外包 | | m3 | | | 33.6 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.12.1.1.7 | | | 普通平面钢模板 | | m3 | | | 512.0 | | | | |  |  | | |  |
| 1.2.12.1.1.8 | | | 渠堤整修 | | m | | | 112.0 | | | | |  |  | | |  |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | | **项目名称** | **计量 单位** | | | **工程 数量** | | | **单价 (元)** | | | **合价 （元）** | | | **备注** | |
| **1.2.13** | | | **东干十二支渠（桩号0+000-8+160）** |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1 | | | 渠道工程 |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.1 | | | 渠道土方养护 |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.1.1 | | | 渠顶石渣路面 | m2 | | | 8160.0 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.1.2 | | | 渠坡养护土方 | m3 | | | 277.4 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.1.3 | | | 杂草清理 | m2 | | | 6528.0 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.2 | | | 护渠林养护 | 株 | | | 6530 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.3 | | | 附属设施养护 |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.3.1 | | | 标志牌(碑)维护 | 个 | | | 41 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.3.2 | | | 管理房养护 |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.3.2.1 | | | 8160 | m2 | | | 16.3 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.3.2.2 | | | 墙面处理 | m2 | | | 45.6 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.3.2.3 | | | 门窗修缮 | m2 | | | 7.3 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.4 | | | 生产交通桥养护 | 座 | | | 40 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.5 | | | 水闸养护 | 座 | | | 29 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.6 | | | 跌水陡坡养护 | 座 | | | 45 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.7 | | | 量水设施养护 | 座 | | | 1 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.8 | | | 渠道清淤 | m3 | | | 194.4 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.13.1.9 | | | 渠道防渗工程养护 | m2 | | | 603.8 | | |  | | |  | | |  | |
| **1.2.14** | | | **东干十三支渠（桩号0+000-5+410）** |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.14.1 | | | 渠道维修工程 | m | | | 97 | | |  | | |  | | | 2＋470~2＋567 | |
| 1.2.14.1.1 | | | 砼板拆除及外运1.0km | m3 | | | 42.68 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.14.1.2 | | | 土方开挖及外运1.0km | m3 | | | 128.04 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.14.1.3 | | | 土方回填 | m3 | | | 128.04 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.14.1.4 | | | 回填土外购 | m3 | | | 144.69 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.14.1.5 | | | 渠道模板 | m2 | | | 426.80 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.14.1.6 | | | C25现浇砼渠道（U形） | m3 | | | 42.68 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.14.1.7 | | | 聚苯乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | | | 6.28 | | |  | | |  | | |  | |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | | | | **计量 单位** | | | **工程 数量** | | | **单价 (元)** | | | **合价 （元）** | | **备注** | |
| 1.2.14.1.8 | | M10水泥砂浆封口 | | | | m2 | | | 2.69 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.1.9 | | 渠堤整修 | | | | m | | | 97.00 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2 | | 建筑物维修工程 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1 | | 跌水维修4座 12#13#19#22# | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1.1 | | 清理淤泥及外运1.0km | | | | m3 | | | 15.36 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1.2 | | 砌体拆除及外运1.0km | | | | m3 | | | 202.80 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1.3 | | 土方开挖 | | | | m3 | | | 81.12 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1.4 | | 建筑物回填土 | | | | m3 | | | 208.00 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1.5 | | 3:7灰土 | | | | m3 | | | 68.64 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1.6 | | C30现浇砼进出口渐变段外包 | | | | m3 | | | 23.69 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1.7 | | C30现浇砼消力池外包（20cm） | | | | m3 | | | 62.40 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1.8 | | C30现浇砼陡坡外包 | | | | m3 | | | 38.40 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1.9 | | 普通平面钢模板 | | | | m3 | | | 520.00 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.14.2.1.10 | | 渠堤整修 | | | | m | | | 104.00 | | |  | | |  | |  | |
| **1.2.15** | | **南支渠**  **（桩号0+000-9+900)** | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1 | | 渠道工程 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.1 | | 渠道土方养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.1.1 | | 渠顶石渣路面 | | | | m2 | | | 11880.0 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.1.2 | | 渠坡养护土方 | | | | m3 | | | 332.9 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.1.3 | | 杂草清理 | | | | m2 | | | 9900.0 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.2 | | 护渠林养护 | | | | 株 | | | 7922 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.3 | | 附属设施养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.3.1 | | 标志牌(碑)维护 | | | | 个 | | | 50 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.3.2 | | 管理房养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.3.2.1 | | 屋面防渗 | | | | m2 | | | 29.7 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.3.2.2 | | 墙面处理 | | | | m2 | | | 83.2 | | |  | | |  | |  | |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | | | | **计量 单位** | | | **工程 数量** | | | **单价 (元)** | | | **合价 （元）** | | **备注** | |
| 1.2.15.1.3.2.3 | | 门窗修缮 | | | | m2 | | | 7.4 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.4 | | 生产交通桥养护 | | | | 座 | | | 44 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.5 | | 水闸养护 | | | | 座 | | | 29 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.6 | | 跌水陡坡养护 | | | | 座 | | | 44 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.7 | | 量水设施养护 | | | | 座 | | | 1 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.8 | | 渠道清淤 | | | | m3 | | | 358.3 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.1.9 | | 渠道防渗工程养护 | | | | m2 | | | 1018.2 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.2 | | 渡槽工程3 座 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.2.1 | | 主体建筑物养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.2.1.1 | | 养护土方 | | | | m3 | | | 51.0 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.2.1.2 | | C30混凝土破损修补 | | | | m3 | | | 1.0 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.2.1.3 | | 工程表面裂缝养护  （M10水泥砂浆） | | | | m2 | | | 85.8 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.2.1.4 | | M7.5浆砌石破损修补 | | | | m3 | | | 2.7 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.2.1.5 | | 止水养护 | | | | m | | | 5.8 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.2.1.6 | | 护栏养护 | | | | m | | | 220.0 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.15.2.2 | | 渡槽清淤 | | | | m3 | | | 6.6 | | |  | | |  | |  | |
| **1.2.16** | | **民联三支渠**  **（桩号0+000-6+640)** | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1 | | 民联三支渠养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1 | | 渠道工程 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.1 | | 渠道土方养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.1.1 | | 渠顶石渣路面 | | | | m2 | | | 6467.0 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.1.2 | | 渠坡养护土方 | | | | m3 | | | 219.9 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.1.3 | | 杂草清理 | | | | m2 | | | 5173.6 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.2 | | 护渠林养护 | | | | 株 | | | 5314 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.3 | | 附属设施养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.3.1 | | 标志牌(碑)维护 | | | | 个 | | | 33 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.3.2 | | 管理房养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.3.2.1 | | 屋面防渗 | | | | m2 | | | 13.3 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.3.2.2 | | 墙面处理 | | | | m2 | | | 37.2 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.3.2.3 | | 门窗修缮 | | | | m2 | | | 3.3 | | |  | | |  | |  | |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | | | | **计量 单位** | | | **工程 数量** | | | **单价 (元)** | | | **合价 （元）** | | **备注** | |
| 1.2.16.1.1.4 | | 生产交通桥养护 | | | | 座 | | | 28 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.5 | | 水闸养护 | | | | 座 | | | 32 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.6 | | 跌水陡坡养护 | | | | 座 | | | 28 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.7 | | 量水设施养护 | | | | 座 | | | 1 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.8 | | 渠道清淤 | | | | m3 | | | 144.9 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.1.1.9 | | 渠道防渗工程养护 | | | | m2 | | | 439.8 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.2 | | 民联三支渠维修 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.2.1 | | 渠道维修工程173.0m | | | |  | | |  | | |  | | |  | | 0＋628~0＋704、1+312~1+346、3+005~3+068 | |
| 1.2.16.2.1.1 | | 砼板拆除及外运1.0km | | | | m3 | | | 62.97 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.2.1.2 | | 土方开挖及外运1.0km | | | | m3 | | | 188.92 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.2.1.3 | | 土方回填 | | | | m3 | | | 314.86 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.2.1.4 | | 回填土外购 | | | | m3 | | | 355.79 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.2.1.5 | | 渠道模板 | | | | m2 | | | 629.72 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.2.1.6 | | C25现浇砼渠道（U形） | | | | m3 | | | 62.97 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.2.1.7 | | 聚苯乙烯泡沫板伸缩缝 | | | | m2 | | | 9.07 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.2.1.8 | | M10水泥砂浆封口 | | | | m2 | | | 3.89 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.16.2.1.9 | | 渠堤整修 | | | | m | | | 173.00 | | |  | | |  | |  | |
| **1.2.17** | | **民联四支渠**  **（桩号0+000-4+840)** | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1 | | 民联四支渠养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.1 | | 渠道工程 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.1.1 | | 渠道土方养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.1.1.1 | | 渠顶石渣路面 | | | | m2 | | | 3487.0 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.1.1.2 | | 渠坡养护土方 | | | | m3 | | | 118.6 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.1.1.3 | | 杂草清理 | | | | m2 | | | 2789.6 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.2 | | 护渠林养护 | | | | 株 | | | 2882 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.3 | | 附属设施养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.3.1 | | 标志牌(碑)维护 | | | | 个 | | | 15 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.3.2 | | 管理房养护 | | | | m2 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | | | | **计量 单位** | | | **工程 数量** | | | **单价 (元)** | | | **合价 （元）** | | **备注** | |
| 1.2.17.1.3.2.1 | | 屋面防渗 | | | | m2 | | | 9.7 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.3.2.2 | | 墙面处理 | | | | m2 | | | 27.2 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.3.2.3 | | 门窗修缮 | | | | m2 | | | 2.4 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.4 | | 生产交通桥养护 | | | | 座 | | | 11 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.5 | | 水闸养护 | | | | 座 | | | 19 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.6 | | 跌水陡坡养护 | | | | 座 | | | 11 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.7 | | 量水设施养护 | | | | 座 | | | 1 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.8 | | 渠道清淤（人工） | | | | m3 | | | 106.3 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.1.9 | | 渠道防渗工程养护 | | | | m2 | | | 296.4 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2 | | 民联四支渠维修工程 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.1 | | 渠道维修工程113.0m | | | |  | | |  | | |  | | |  | | 1+195~1+240、1+732~1+800 | |
| 1.2.17.2.1.1 | | 砼板拆除及外运1.0km | | | | m3 | | | 41.13 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.1.2 | | 土方开挖及外运1.0km | | | | m3 | | | 123.40 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.1.3 | | 土方回填 | | | | m3 | | | 205.66 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.1.4 | | 回填土外购 | | | | m3 | | | 232.40 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.1.5 | | 渠道模板 | | | | m2 | | | 411.32 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.1.6 | | C25现浇砼渠道（U形） | | | | m3 | | | 41.13 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.1.7 | | 聚苯乙烯泡沫板伸缩缝 | | | | m2 | | | 6.01 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.1.8 | | M10水泥砂浆封口 | | | | m2 | | | 2.58 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.1.9 | | 渠堤整修 | | | | m | | | 113.00 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2 | | 进水、节制闸维修工程3座 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.1 | | 砌体拆除及外运1km | | | | m3 | | | 13.32 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.2 | | 土方开挖 | | | | m3 | | | 14.88 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.3 | | 3:7灰土 | | | | m3 | | | 3.66 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.4 | | 建筑物回填土 | | | | m3 | | | 6.70 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.5 | | C30现浇砼闸底板 | | | | m3 | | | 1.78 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.6 | | C30现浇砼闸墩 | | | | m3 | | | 4.28 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.7 | | C30现浇钢筋砼启闭机平台 | | | | m3 | | | 2.30 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.8 | | 钢筋制安 | | | | t | | | 0.450 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.9 | | 不锈钢栏杆 | | | | m | | | 14.40 | | |  | | |  | |  | |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | | | | **计量 单位** | | | **工程 数量** | | | **单价 (元)** | | | **合价 （元）** | | **备注** | |
| 1.2.17.2.2.10 | | 普通平面钢模板 | | | | m2 | | | 17.68 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.11 | | 闸门及启闭机更换1.0m×1.2m | | | | 套 | | | 3 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.12 | | 更换防盗门、铝合金窗 | | | | 套 | | | 1 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.13 | | 墙面粉刷 | | | | m2 | | | 66.00 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.14 | | 屋顶铺设树脂瓦 | | | | m2 | | | 44.64 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.15 | | C30现浇砼地面 | | | | m3 | | | 5.13 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.17.2.2.16 | | 环氧地坪漆刷新 | | | | m2 | | | 30.00 | | |  | | |  | |  | |
| **1.2.18** | | **民联五支渠**  **（桩号0+000-5+630)** | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1 | | 渠道工程 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.1 | | 渠道土方养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.1.1 | | 渠顶石渣路面 | | | | m2 | | | 4012.0 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.1.2 | | 渠坡养护土方 | | | | m3 | | | 136.4 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.1.3 | | 杂草清理 | | | | m2 | | | 3209.6 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.2 | | 护渠林养护 | | | | 株 | | | 3212 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.3 | | 附属设施养护 | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.3.1 | | 标志牌(碑)维护 | | | | 个 | | | 17 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.3.2 | | 管理房养护 | | | | m2 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.3.2.1 | | 屋面防渗 | | | | m2 | | | 11.3 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.3.2.2 | | 墙面处理 | | | | m2 | | | 31.6 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.3.2.3 | | 门窗修缮 | | | | m2 | | | 2.8 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.4 | | 生产交通桥养护 | | | | 座 | | | 25 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.5 | | 水闸养护 | | | | 座 | | | 22 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.6 | | 跌水陡坡养护 | | | | 座 | | | 21 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.7 | | 量水设施养护 | | | | 座 | | | 1 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.8 | | 渠道清淤（人工） | | | | m3 | | | 123.3 | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.18.1.9 | | 渠道防渗工程养护 | | | | m2 | | | 256.8 | | |  | | |  | |  | |
| **1.2.19** | | **岔口引水枢纽** | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.19.1 | | 滚水坝(坝体体积1251.02m³) | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | | | | **计量 单位** | | | **工程 数量** | | **单价 (元)** | | | | **合价 （元）** | | **备注** | |
| 1.2.19.1.1 | 主体建筑物维修养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.1.1.1 | 养护土方 | | | | | m3 | | | 27.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.1.1.2 | 工程表面裂缝养护（M10水泥砂浆） | | | | | m2 | | | 14.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.1.1.3 | C30砼破损修补 | | | | | m3 | | | 0.5 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.1.1.4 | 防冲设施破坏处理 | | | | | m3 | | | 1.4 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.1.1.5 | M7.5浆砌石破损修补 | | | | | m3 | | | 0.5 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.1.1.6 | 反滤排水设施维护 | | | | | m3 | | | 0.9 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.2 | 闸门养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.2.1 | 止水更换 | | | | | m | | | 36.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.2.2 | 闸门防腐处理 | | | | | m2 | | | 120.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.3 | 启闭机养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.3.1 | 机体表面防腐处理 | | | | | m2 | | | 94.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.3.2 | 钢丝绳养护 | | | | | 工日 | | | 67.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.3.3 | 传动系统养护 | | | | | 工日 | | | 53.6 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.3.4 | 配件更换 | | | | | 项 | | | 1 | |  | | | |  | | 固定资产80000元 | |
| 1.2.19.4 | 机电设备养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.4.1 | 电动机养护 | | | | | 工日 | | | 29.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.4.2 | 操作设备养护 | | | | | 工日 | | | 20.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.4.3 | 配电设备养护 | | | | | 工日 | | | 38.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.4.4 | 输变电系统养护 | | | | | 工日 | | | 31.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.4.5 | 避雷设施养护 | | | | | 工日 | | | 9.5 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.4.6 | 配件更换 | | | | | 项 | | | 1 | |  | | | |  | | 固定资产1000000元 | |
| 1.2.19.5 | 附属设施养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.5.1 | 机房及管理房养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.5.1.1 | 屋面防渗 | | | | | m2 | | | 105.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.5.1.2 | 墙面处理 | | | | | m2 | | | 315.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.5.1.3 | 门窗修缮 | | | | | m2 | | | 35.0 | |  | | | |  | |  | |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | | | | **计量 单位** | | | **工程 数量** | | **单价 (元)** | | | | **合价 （元）** | | **备注** | |
| 1.2.19.5.2 | 闸区绿化 | | | | | m2 | | | 225.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.5.3 | 护栏养护 | | | | | m | | | 150.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.6 | 物料动力消耗 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.6.1 | 电力消耗 | | | | | kw.h | | | 3300.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.6.2 | 柴油消耗 | | | | | kg | | | 246.4 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.6.3 | 机油消耗 | | | | | kg | | | 37.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.6.4 | 黄油消耗 | | | | | kg | | | 140.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.7 | 闸室清淤及外运 | | | | | m3 | | | 490.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.19.8 | 自动控制系统养护 | | | | | 项 | | | 1 | |  | | | |  | | 固定资产50000元 | |
| 1.2.19.9 | 自备发电机组养护 | | | | | kw | | | 100 | |  | | | |  | |  | |
| **1.2.20** | **马栏引水枢纽** | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.1 | 滚水坝（坝体体积1652.88m³） | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.1.1 | 主体建筑物维修养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.1.1.1 | 养护土方 | | | | | m3 | | | 51.4 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.1.1.2 | 工程表面裂缝养护（M10水泥砂浆） | | | | | m2 | | | 10.2 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.1.1.3 | C30砼破损修补 | | | | | m3 | | | 1.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.1.1.4 | 防冲设施破坏处理 | | | | | m3 | | | 2.4 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.1.1.5 | M7.5浆砌石破损修补 | | | | | m3 | | | 1.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.1.1.6 | 反滤排水设施维护 | | | | | m3 | | | 0.9 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.2 | 闸门养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.2.1 | 止水更换 | | | | | m | | | 9.6 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.2.2 | 闸门防腐处理 | | | | | m2 | | | 18.9 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.3 | 启闭机养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.3.1 | 机体表面防腐处理 | | | | | m2 | | | 13.5 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.3.2 | 钢丝绳养护 | | | | | 工日 | | | 10.5 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.3.3 | 传动系统养护 | | | | | 工日 | | | 11.2 | |  | | | |  | |  | |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | | | | **计量 单位** | | | **工程 数量** | | **单价 (元)** | | | | **合价 （元）** | | **备注** | |
| 1.2.20.3.4 | 配件更换 | | | | | 项 | | | 1 | |  | | | |  | | 固定资产50000元 | |
| 1.2.20.4 | 机电设备养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.4.1 | 电动机养护 | | | | | 工日 | | | 7.4 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.4.2 | 操作设备养护 | | | | | 工日 | | | 4.9 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.4.3 | 配电设备养护 | | | | | 工日 | | | 9.8 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.4.4 | 输变电系统养护 | | | | | 工日 | | | 8.2 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.4.5 | 避雷设施养护 | | | | | 工日 | | | 2.5 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.4.6 | 配件更换 | | | | | 项 | | | 1 | |  | | | |  | | 固定资产60000元 | |
| 1.2.20.5 | 附属设施养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.5.1 | 机房及管理房养护 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.5.1.1 | 屋面防渗 | | | | | m2 | | | 60.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.5.1.2 | 墙面处理 | | | | | m2 | | | 180.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.5.1.3 | 门窗修缮 | | | | | m2 | | | 20.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.5.2 | 闸区绿化 | | | | | m2 | | | 208 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.5.3 | 护栏维修养护 | | | | | m | | | 138 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.6 | 物料动力消耗 | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.6.1 | 电力消耗 | | | | | kw.h | | | 483.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.6.2 | 柴油消耗 | | | | | kg | | | 60.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.6.3 | 机油消耗 | | | | | kg | | | 9.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.6.4 | 黄油消耗 | | | | | kg | | | 50.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.7 | 闸室清淤 | | | | | m3 | | | 128.0 | |  | | | |  | |  | |
| 1.2.20.8 | 自动控制系统养护 | | | | | 项 | | | 1 | |  | | | |  | | 固定资产40000元 | |
| 1.2.20.9 | 自备发电机组养护 | | | | | kw | | | 50 | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |