**注：供应商填写以下工程量清单报价，并上传到已标价工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 改造内容 | 工程量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税合价（元） |
|  | **一、基础工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | 原塑胶跑道面层拆除 | [项目特征]  1.厚塑胶面层拆除；2.垃圾外运  [工作内容]  1.拆除；2.运输 | 2588 | ㎡ |  |  |
| 2 | 原丙烯酸面层拆除 | [项目特征]  1.原塑胶面层拆除；2.垃圾外运  [工作内容]  1.拆除；2.运输 | 1981.5 | ㎡ |  |  |
| 3 | 原人造草面层拆除 | [项目特征]  1.原塑胶面层拆除；2.垃圾外运  [工作内容]  1.拆除；2.运输 | 721.6 | ㎡ |  |  |
| 4 | 原排水沟拆除 | [项目特征]  1.排水沟拆除；2.淤泥清理  [工作内容]  1.拆除；2.运输 | 183 | ㎡ |  |  |
| 5 | 原沥青基础铣刨 | [项目特征]  1.原沥青基础铣刨50mm  [工作内容]  1.拆除；2.运输 | 5290.6 | ㎡ |  |  |
| 6 | 新做排水沟 | [项目特征]  1.60mm厚钢筋砼盖板安装、排水口泡沫封堵（完工后开启）；U型预制钢筋砼排水沟安装、防水刮缝；3.100厚钢筋砼垫层浇筑；4.200厚3:7灰土分层夯实；5.原基础夯实；6.排水沟开挖宽600、深800。  详见施工图纸  [工作内容]  1.开挖；2.垫层铺筑；3.混凝土浇筑4.砌筑；  5.勾缝；6.抹面；7.盖板 | 233.8 | m |  |  |
| 7 | 运动区沉沙井 | [项目特征]  1.60mm厚钢筋砼盖板安装；2.沉沙井砌筑；3.100厚钢筋砼垫层制作；4.200厚3:7灰土层分层夯实；5.原基础夯实；6.基础开挖宽700、深1000。  详见施工图纸  [工作内容]  1.土方挖运；2.砂浆制作、运输；3.铺设垫层；4.混凝土运输、浇筑、振捣、养护；5.沉沙井砌筑安装；6.回填 | 4 | 座 |  |  |
| 8 | 管沟土方 | [项目特征]  1.土壤类别:现场综合土；2.挖沟平均深度:0.8m；3.回填要求:200厚3：7灰土垫层，150厚C20混凝土垫层；4.管沟开挖深800、宽500；5.垃圾外运  [工作内容]  1.土方开挖；2.运输；3.回填 | 30 | m |  |  |
| 9 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 | [项目特征]  1.安装部位（室外）；2.输送介质（排水、雨水）；3.规格、材质:200高强波纹管；4.管道连接安装防水处理  [工作内容]  1.管道、管件及弯管的制作安装；2.水压及泄漏试验 | 20 | m |  |  |
| 10 | 基础整平修复/原沙坑回填 | [项目特征]  1.塌陷区开挖深度200mm；2.200厚3:7灰土层分层夯实；3.原基础夯实  [工作内容]  1.开挖；2.换填；夯实 | 230.2 | ㎡ |  |  |
| 11 | 运动场基层（沥青混凝土） | [项目特征]  1.喷洒粘结油；2.60厚AC-13沥青层铺设；  3.喷洒透油层；  [工作内容]  1.洒铺底油；2.铺筑；3.碾压 | 5241.5 | ㎡ |  |  |
| 12 | 跳远沙坑制作 | 做法详见图纸，含土方开挖清理、底层、填充、两侧基础、塑胶倒角等全部施工内容。 | 30.6 | ㎡ |  |  |
| 13 | 垃圾清运 | 垃圾装车清理外运 | 406 | M³ |  |  |
|  | **二、运动面层铺设** |  |  |  |  |  |
| 14 | 跑道区全塑型塑胶面层 | [项目特征]  1.划线；2.3mm面层喷涂2遍；3.10mm厚跑道弹强层刮涂；4.满足GB36246-2018技术要求；5.满足招标文件产品技术指标  [工作内容]  1.配料；2.铺贴 | 3427 | ㎡ |  |  |
| 15 | 篮球场区硅PU面层 | [项目特征]  1.划线；2.硅PU面漆层涂刷两遍；3.3mm厚加强层刮涂；4.5mm厚弹性层铺设；5.满足GB36246-2018技术要求；6.满足招标文件产品技术指标  [工作内容]  1.配料；2.铺贴 | 1353.5 | ㎡ |  |  |
| 16 | 足球场免填充人造草 | [项目特征]  曲直混合免填充草铺贴，满足GB36246-2018技术要求，满足招标文件产品技术指标  [工作内容]  1.配料；2.铺贴 | 493 | ㎡ |  |  |
| 17 | 沥青基础封闭连接层 | [项目特征]  1.丙烯酸乳液封底层刮涂2遍  [工作内容]  1.搅拌；2.摊铺、刮涂 | 5273.5 | ㎡ |  |  |
|  | **三、配套设施** |  |  |  |  |  |
| 18 | 原篮球架移动及恢复 | [项目特征]  1.原有篮球架拆除及清理  [工作内容]  拆除、移动、清理 | 6 | 套 |  |  |
| 19 | 篮球架采购安装 | [项目特征]   1. 新购篮球架采购安装，调试； 2. 地面开孔，安装，混凝土浇筑固定 | 4 | 套 |  |  |
| 20 | 羽毛球架 | [项目特征]  1.羽毛球架安装  [工作内容]  1、采购、运输、安装、调试 | 2 | 副 |  |  |
|  | **四、其他** |  |  |  |  |  |
| 21 | **暂列金** | ￥120000.00 | 1 | 项 | 120000.00 | 120000.00 |
| **合计（元）** | |  | | | | |