|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **西北大学太白校区校园环境提升改造项目—园区主干道及周边构筑物修补工程量清单** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **工作内容** | **工程量** | **单位** |
|
| **太白校区园林廊道改造维修** | | | | |
| 1 | 拆除旧水泥柱 | 移动脚手架搭设→临时支撑廊道顶部→切割/破碎旧柱→清理残渣 | 120.00 | 根 |
| 2 | 水泥立柱修复及加固 | 移动脚手架搭设→基层清理→抗裂砂浆找平（M7.5砂浆）→挂网格布 抗裂砂浆粉刷→表面压光 柱子尺寸：3100mm\*185mm\*185mm | 65.00 | 根 |
| 3 | 横梁混凝土柱子更换 | 尺寸：3700\*130mm\*85mm 强度：C30 人工+机械 | 120.00 | 根 |
| 4 | 六角庭顶部水泥柱子修补 | 移动脚手架搭设→基层清理→抗裂砂浆找平（M7.5砂浆）→挂网格布 抗裂砂浆粉刷→表面压光 柱子尺寸：3100mm\*185mm\*185mm | 40.00 | 根 |
| 5 | 水泥坐凳修复 | 基层清理→抗裂砂浆找平（M7.5砂浆）→挂网格布→模板搭设 坐凳宽度250mm 混凝土浇筑（C30）→表面压光 | 220.00 | m |
| 6 | 垃圾外运 | 含机械.装车.运输 | 15.00 | m³ |
| **西北大学太白校区环境提升改造项目-校园道路及环境整治维修项目** | | | | |
| **1** | 学生公寓2号楼前花砖维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 54 | ㎡ |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 6 | 个 |
|  | 道沿维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 2 | m |
| **2** | 学生公寓1号楼花砖 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 18.5 | ㎡ |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 2 | 个 |
| 3 | 润林超市门口花砖 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 24.5 | ㎡ |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 9 | 个 |
|  | 道沿维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 2 | m |
| 4 | 地质系西侧花砖 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 3 | ㎡ |
|  | 教学8楼花砖 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 108 | ㎡ |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 2 | 个 |
| **5** | 教学8号楼透水砖路面 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 10 | ㎡ |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 2 | 个 |
| **6** | 教学9楼人行道花砖 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 80 | ㎡ |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 4 | 个 |
| **7** | 复兴路道沿维修树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 50 | 个 |
|  | 道沿及环境整治维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 200 | m |
| **8** | 操场看台修补及新刷油漆 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 4500 | ㎡ |