**已标价工程量清单（格式）**

**1.已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；**

**2.已标价工程量清单扉页需加盖有注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章；**

**3.已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。**

（项目名称）

总报价

总报价(小写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商： (单位盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字并盖执业印章)

编制时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **园区主干道及周边构筑物修补已标价工程量清单** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **工作内容** | **工程量** | **单位** | **全费用单价** | **合计** |
| **太白校区园林廊道改造维修** | | | | | | |
| 1 | 拆除旧水泥柱 | 移动脚手架搭设→临时支撑廊道顶部→切割/破碎旧柱→清理残渣 | 120.00 | 根 |  |  |
| 2 | 水泥立柱修复及加固 | 移动脚手架搭设→基层清理→抗裂砂浆找平（M7.5砂浆）→挂网格布 抗裂砂浆粉刷→表面压光 柱子尺寸：3100mm\*185mm\*185mm | 65.00 | 根 |  |  |
| 3 | 横梁混凝土柱子更换 | 尺寸：3700\*130mm\*85mm 强度：C30 人工+机械 | 120.00 | 根 |  |  |
| 4 | 六角庭顶部水泥柱子修补 | 移动脚手架搭设→基层清理→抗裂砂浆找平（M7.5砂浆）→挂网格布 抗裂砂浆粉刷→表面压光 柱子尺寸：3100mm\*185mm\*185mm | 40.00 | 根 |  |  |
| 5 | 水泥坐凳修复 | 基层清理→抗裂砂浆找平（M7.5砂浆）→挂网格布→模板搭设 坐凳宽度250mm 混凝土浇筑（C30）→表面压光 | 220.00 | m |  |  |
| 6 | 垃圾外运 | 含机械.装车.运输 | 15.00 | m³ |  |  |
| **西北大学太白校区环境提升改造项目-校园道路及环境整治维修项目** | | | | | | |
| **1** | 学生公寓2号楼前花砖维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 54 | ㎡ |  |  |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 6 | 个 |  |  |
|  | 道沿维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 2 | m |  |  |
| **2** | 学生公寓1号楼花砖 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 18.5 | ㎡ |  |  |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 润林超市门口花砖 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 24.5 | ㎡ |  |  |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 9 | 个 |  |  |
|  | 道沿维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 2 | m |  |  |
| 4 | 地质系西侧花砖 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 3 | ㎡ |  |  |
|  | 教学8楼花砖 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 108 | ㎡ |  |  |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 2 | 个 |  |  |
| **5** | 教学8号楼透水砖路面 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 10 | ㎡ |  |  |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 2 | 个 |  |  |
| **6** | 教学9楼人行道花砖 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 80 | ㎡ |  |  |
|  | 树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 4 | 个 |  |  |
| **7** | 复兴路道沿维修树套维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 50 | 个 |  |  |
|  | 道沿及环境整治维修 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 200 | m |  |  |
| **8** | 操场看台修补及新刷油漆 | 人工及材料，实际施工范围、工程量及技术要求以现场实际情况为准 | 4500 | ㎡ |  |  |
| 总价 | |  |  |  |  |  |