**样品**

**1.塑胶跑道：样品规格：50\*50cm 厚度：13mm，1块；**

根据供应商提供样品的性能（如抗压、耐磨等）、材料成分、耐用性（使用寿命、抗老化能力等）、防滑程度（摩擦系数等指标）、规格尺寸、材质用料（如塑胶颗粒纯度、粘合剂质量等）、做工细致程度（如表面平整度、接缝处理等）进行评审。供应商提供样品针对上述内容完全满足本项目采购需求及采购人要求的得6分；供应商所提供样品针对上述1-2项内容有偏差的但能满足采购人使用的得4分，供应商所提供样品针对上述3-4项内容有偏差的基本能满足采购人使用的得3分，供应商所提供样品针对上述5-6项内容有偏差的不能满足采购人使用的得2分，供应商所提供样品针对上述7项内容有偏差的完全不能满足采购人使用的得1分，未提供样品的得0分。

**2.人造草坪：样品规格：30\*40cm 草高：50mm，1块；**

根据供应商提供样品的性能（如回弹性、抗拉伸性等）、材料（草丝材质、底布质量等）、耐用性（抗紫外线、耐磨损等）、防滑程度、规格、材质用料、做工（如草丝密度均匀度、编织工艺等）进行评审。供应商提供样品针对上述内容完全满足本项目采购需求及采购人要求的得6分；供应商所提供样品针对上述1-2项内容有偏差的但能满足采购人使用的得4分，供应商所提供样品针对上述3-4项内容有偏差的基本能满足采购人使用的得3分，供应商所提供样品针对上述5-6项内容有偏差的不能满足采购人使用的得2分，供应商所提供样品针对上述7项内容有偏差的完全不能满足采购人使用的得1分，未提供样品的得0分。

**3.人造草坪：样品规格：30\*40cm 草高：25mm，1块。**

根据供应商提供样品的性能（如回弹性、抗拉伸性等）、材料（草丝材质、底布质量等）、耐用性（抗紫外线、耐磨损等）、防滑程度、规格、材质用料、做工（如草丝密度均匀度、编织工艺等）进行评审。供应商提供样品针对上述内容完全满足本项目采购需求及采购人要求的得6分；供应商所提供样品针对上述1-2项内容有偏差的但能满足采购人使用的得4分，供应商所提供样品针对上述3-4项内容有偏差的基本能满足采购人使用的得3分，供应商所提供样品针对上述5-6项内容有偏差的不能满足采购人使用的得2分，供应商所提供样品针对上述7项内容有偏差的完全不能满足采购人使用的得1分，未提供样品的得0分。

**备注：1.供应商于响应文件递交截止时间前将统一将密封好的样品箱（袋）（非透明、非易碎包装）交由采购代理机构工作人员【每箱样品必须将所有样品和相应的质量证明材料统一放入密封的箱子内，如违反上述规定，其相关不利风险由供应商自行承担。】**

**2.供应商递交样品的外包装不得以粘贴、印刷、标记等方式出现供应商的单位名称及相关字样或其LOGO图案。**

**3.供应商未在规定时间未将样品送达指定地点的，逾期将不予受理。**

**4.竞争性磋商会议结束后，成交供应商的样品不予退还，由采购人保存，以便交货时与实际供货产品进行比对查验，如成交供应商所提供的产品与样品不一致时，采购人将予以追究该单位的违约责任和经济赔偿。**