**版本号：ZSHZB-ZC2025-16820250924001**

**招 标 文 件**

**（货物类）**

**采购项目名称：省级防汛抢险及防火物资补充更新项目（防火物资部分）**

**采购项目编号：ZSHZB-ZC2025-168**

**陕西省应急管理厅**

**中陕核工业集团监理咨询有限公司共同编制**

**2025年09月24日**

**第一章 投标邀请**

中陕核工业集团监理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省应急管理厅委托，拟对省级防汛抢险及防火物资补充更新项目（防火物资部分）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

**一、采购项目编号：ZSHZB-ZC2025-168**

**二、采购项目名称：省级防汛抢险及防火物资补充更新项目（防火物资部分）**

**三、招标项目简介**

陕西省应急管理厅拟通过省级防汛抢险及防火物资补充更新项目（防火物资部分），采购防火服、背负式风力灭火机等物资装备，补充更新省级森林草原防灭火物资装备。

**四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，税务登记证，组织机构代码证或自然人的身份证明（若已办理三证合一或五证合一，只需提供统一社会代码的营业执照或者提供国家规定的身份证明）；

2、法人授权委托书：法定代表人参与投标时，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；授权代表参与投标时，提供企业法人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖公章；

3、财务状况报告：供应商提供2024年度经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、社会保障资金缴纳证明：投标单位提供近半年任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明；

5、税收缴纳证明：提供近半年已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

6、声明函：参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明函；

7、信用：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/ ）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询投标主体未被列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8、承诺书：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

9、控股、管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

**五、电子化采购相关事项**

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

**六、招标文件获取时间、方式及地址**

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

**七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式**

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

**八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布**

**九、供应商信用融资**

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

**十、联系方式**

**采购人： 陕西省应急管理厅**

地址： 西安市未央区未央路208号

邮编： 710006

联系人： 杜磊

联系电话： 029-61166096

**代理机构：中陕核工业集团监理咨询有限公司**

地址： 西安市灞桥区长乐东路中陕核资源大厦17层

邮编： 710043

联系人： 李灿

联系电话： 029-86115258

**采购监督机构：财政厅政府采购管理处**

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

**第二章 投标人须知**

**2.1投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：5,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。  投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。  （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。  （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。  （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。  2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。  3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。  核心产品清单详见第三章。  在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：20,000.00元  缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）  开户名称：中陕核工业集团监理咨询有限公司  开户银行：西安银行雁塔南路支行  银行账号：814011580000098584 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标/成交供应商  代理服务费收费标准：1.参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由中标人支付招标代理服务费。 2.支付方式：中标人应在领取通知书的同时，向中陕核工业集团监理咨询有限公司交纳本项目招标代理服务费。 3.本项目项目属性：货物招标。 开户名称：中陕核工业集团监理咨询有限公司 开户银行：招商银行西安分行西影路支行 银行账号：129907948010702 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：  （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。  出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

**2.2总则**

**2.2.1适用范围**

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省应急管理厅和中陕核工业集团监理咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省应急管理厅负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由中陕核工业集团监理咨询有限公司负责解释。

**2.2.2有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省应急管理厅。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是中陕核工业集团监理咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

**2.3招标文件**

**2.3.1招标文件的构成**

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

**2.3.2招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

**2.4投标文件**

**2.4.1投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

**2.4.2计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

**2.4.3投标货币**

本次项目均以人民币报价。

**2.4.4知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

**2.4.5投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

**2.4.6投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

**2.4.7投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

**2.4.8投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

**2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

**2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

**2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

**2.5开标、资格审查、评标和中标**

**2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

**2.5.2查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3资格审查**

详见招标文件第四章。

**2.5.4评标**

详见招标文件第五章。

**2.5.5中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

**2.6签订及履行合同和验收**

**2.6.1签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

**2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

**2.6.2.1合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

**2.6.2.2合同转包**

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

**2.6.3采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.4履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

**2.6.5履约验收方案**

采购包1：

满足本项目采购需求

**2.6.6资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

**2.7纪律要求**

**2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

**2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）**

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

**2.8询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 中陕核工业集团监理咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由中陕核工业集团监理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 中陕核工业集团监理咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李灿

联系电话：029-86115258

地址：西安市灞桥区长乐东路中陕核资源大厦17层

邮编：710043

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

**第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求**

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

**3.1采购项目概况**

陕西省应急管理厅拟通过省级防汛抢险及防火物资补充更新项目（防火物资部分），采购防火服、背负式风力灭火机等物资装备，补充更新省级森林草原防灭火物资装备

**3.2采购内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 5,000,000.00

采购包最高限价（元）: 5,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 拟采购防火服、风力灭火机等物资 | 1.00 | 5,000,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

**3.3技术要求**

采购包1：

标的名称：拟采购防火服、风力灭火机等物资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **参数** | **单位** | **数量** | | 1 | 无人机（双光） | 1、GNSS：GPS  2、起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD卡、无配件）≤1300 克 3、轴距对角线：≤440 毫米  4、最长飞行时间（无风环境）≥45分钟 5、最大起飞重量（带静音桨）≤1450g 6、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）FCC≥25 公里 7、每套系统需配置飞行电池2块。 | 台 | 20 | | 2 | 望远镜 | 1、放大倍率:≥10X。 2、物镜口径:≥50mm。 3、视场m/1000m:≥110。 4、视场角度:≥6°。 5、出瞳直径:≥5mm。 6、出瞳距离:≥18mm。 7、棱镜系统:保罗。 8、调焦方式:双目调。 | 部 | 4 | | 3 | 指北针 | 1、指北针主体使用锌合金制造，显示版面采用亚克力，配件辅以ABS塑料。 2、具备指北、定向、定位、测距、测坡度(俯仰角度)、测方位角、测绘尺、放大镜等多种集成功能。 3、具备荧光表盘，全黑环境下依旧能够正常观测方位。 4、放大倍率:1-2x(表盘和刻度）。 5、英尺比例：0-2。 6、厘米刻度：0-5。 7、工作温度：-50℃-+70℃。 8、防水等级：不低于IPX7。 | 部 | 2 | | 4 | 行动记录仪 | 1、显示屏:记录仪具有彩色显示屏。 2、显示屏尺寸≥2.0英寸。 3、镜头角度:≥120°。 4、记录仪最大拍照分辨率:≥6200万。 5、夜视功能:记录仪有效拍摄距离≥3m;红外补光范围在≥3m处应覆盖摄录画面70%以上面积；记录仪采用内置可更换电池设计，在更换一次电池的条件下，可连续摄录时间≥10h。 | 台 | 4 | | 5 | 防火头盔 | ▲符合GB2811-2019《头部防护安全帽》、XF44-2015《消防头盔》、XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》相关要求。 ▲1、热稳定性能：在温度180℃条件下经≥5min后，救援头盔边沿应无变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。 2、耐穿透性能：低温预处理(将头盔置于-28℃的温度中保持4h)钢锥未与头模建立电接触。 3、下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱其延伸长度≤17mm。 4、头盔侧面安装有可调节的滑轨强光手电卡槽。佩戴高度：≥93mm；垂直间距：≤39mm；水平间距：径向最窄距离≥7mm；下颏带和披肩阻燃性能：下颏带续燃时间0s；损毁长度≤3mm，无熔融、滴落现象。 5、侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形应不超过28mm，卸载后变形不应超过2mm。 6、阻燃性能：火源离开帽壳后，离火火焰（前后方和左右侧）应在0s内自熄。 7、冲击吸收性能：高温预处理(将头盔置于50℃的温度中保持4h)所受冲击力≤2450N，低温预处理(将头盔置于-28℃的温度中保持4h)所受冲击力≤2600N，浸水预处理(将头盔置于20℃水槽中室温中保持4h)所受冲击力≤2200N。 8、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流≤2mA。 | 顶 | 500 | | 6 | 测温仪 | 1、不小于3.5IPS屏。 2、红外分辨率:≥320x240。 3、频帧: ≥25Hz。 4、测温范围: -20℃-+550℃。 6、测温精度: ±2℃ / ±2%。 6、支持可见光融合 （≥200W 可见光像素）。 7、LED照明灯，等温线功能。 8、自定义图片存储文件库，具有高低温限值报警，具有快速冷热点追踪，具有自定义测温( 点, 矩形,圆形, 线 )。 9、防护等级：不小于IP54。 | 台 | 1 | | 7 | 扑救组合工具 | 1、组合工具主要包括铁锹、五齿耙、扑火拍、连接杆、砍刀、锯、斧头、工具包八件组成。 2、该套工具要求携带方便、用途广泛，能作为防火队伍扑大火隔离带、开辟防火通道、上山灭火的有效工具。 3、连接杆可与扑火拍、五齿耙任意连接，功能齐全，具有多种用途，并可以一套工具同时供多人使用。 4、工具包：防潮材料、防火迷彩帆布，能合理放置以上7种工具。 | 套 | 100 | | 8 | 往复式灭火水枪 | 1、由水桶、背带、连接水管、枪体组成。 2、水囊容积：≥20L。 3、枪体：采用优质不锈钢制造，抗酸碱抗腐蚀，永不生锈。 4、水枪：水枪具有往复均可出水功能，可连续供水，能够迅速灭火。 5、有效灭火距离：≥8米。 | 个 | 500 | | 9 | 点火器 | 1、规格：约225mmx125mm。 2、组成：铁桶、导油管、控制系统。 3、装油量：约1.3kg。 4、点火速度：3-6公里/小时。 5、容积：≥2L。 6、导管长度：≥490mm。 7、最长连续点火时间：≥1.1h，火焰温度:≥1100°。 | 个 | 100 | | 10 | 水带框 | 1、外部材料：不低于600D牛津布，内衬不锈钢支架。 2、结构：(42\*26\*52)±5厘米长方体(摆放整齐和背运、铺设方便)，空袋≤2公斤，载重≥50公斤，背带采用加厚加宽双肩背带。 3、装载量：4~5条30-40-30或2~3条20-65-20水带。 4、收纳设计：背包外侧可固定水带接头，背包水带连接收纳，铺设时可背负向前移动时水带可从包内自然滑出。 | 个 | 50 | | 11 | 防火头套 | 消防头套应符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》。 ▲1、接缝强力：≥1090N。 2、PH值：5.4-5.5。 3、面部开口尺寸稳定性：尺寸变化率不应超过3%。 4、抗起球性能：≥4级。 5、阻燃性能：续燃时间：经向0S，纬向0S；损毁长度：经向：≤36mm，纬向：≤33mm，无熔融、滴落现象。 6、保护区域：头套应对头部、侧面部和颈部区域提供保护。头套前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度不应小于200mm，头套侧部与防护服领口内重叠部分长度不应小于130mm。 7、单位面积质量：保护区域采用双层或两层以上面料的头套，面料的单位面积质量不应小于：239g/㎡；缝纫线耐高温性能：缝纫线经260℃高温5min后，无熔融和炭化现象。 8、热稳定性：尺寸变化率：纵向：≤2%，横向：≤5%，无变色、熔融和滴落现象。 9、水洗尺寸变化率：纵向收缩：≤2.8%，横向伸长：≤0.8%。 | 个 | 500 | | 12 | 防火腰带 | 符合XF494-2004《消防用防坠落装备》相关标准。 1、金属零件的耐腐蚀性能:试样经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定的轻微级的要求。 2、阻燃性能:纵向:续燃时间(s)：0s，阴燃时间(s)：0s ；横向：续燃时间(s):0s，阴燃时间(s)：0s。 3、破断力≥6.5kN。 | 条 | 500 | | 13 | 水带 | 1、水带口径为40mm,高压耐磨水带，内衬PU,外层双层长丝编制。 2、工作压力≥3.0MPA,爆破压力≥9MPA,带森林接口，每卷长度为30米。 3、水带两头均配有40mm口径的专用接口铜套内涨。 | 卷 | 100 | | 14 | 多功能水枪头 | 1、多功能水枪设有直接喷雾调节：只需旋转水枪最前端胶头。 2、1档额定直流流量≥2L/S、2档额定直流流量≥2.5L/S、3档额定直流流量≥3.5L/S、4档额定直流流量≥4L/S。 3、隔热阻燃手柄:阻燃、高强度抗跌落、表面沟槽设计、方便湿手套作业。 | 把 | 10 | | 15 | 电动灭火水枪 | 1、电池电压：≥24v。 2、电池容量：≥15000mah。 3、功率：≥300w。 4、峰值压力：≥30bar。 5、使用时间约40分钟左右。 6、出水量1分钟3L左右。 7、水桶容量：≥20L。 8、直射≥13m。 9、扇射≥9m。 10、枪杆材质不锈钢长：≥30cm。 11、枪头有直射及扇射两种喷射方法，直射及扇射可通过枪头转换实现。 | 把 | 20 | | 16 | 护目镜 | 1、头带可调节。 2、光透射比≥90%。 3、左右水平视野≥90°。 4、头带宽度≥20mm，可调节。 | 副 | 500 | | 17 | 防火手套 | 森林防火手套符合GB24541-2022《手部防护机械危害防护手套》、XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》、XF7-2004《消防手套》。 ▲1、灵巧性能：所能拾起的测试棒的直径：≥5mm，性能等级：≥5级。 2、穿戴性能：手套穿戴时间不应超过7.5S。 3、阻燃性能：手套外层材料：续燃时间：经向0s，纬向0s；阴燃时间：经向0s，纬向0s；损毁长度：经向≤40mm，纬向≤33mm；熔融、滴落：无。 4、一般要求：手套符合阻燃和人体工效的要求，手套的性能类别为二类。 5、耐热性能：整个手套试样和衬里在180℃温度下保持5min，收缩率：手套：长方向：≤1.9%、宽方向：≤1.5%；衬里：经向≤1%，纬向：≤1%，且手套和衬里经180℃高温5min后，试样表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象。 6、隔热层材料：续燃时间：经向0s，纬向0s；阴燃时间：经向0s，纬向0s；损毁长度：经向：≤51mm，纬向：≤49mm，无熔融、滴落；手套衬里材料：无熔融、滴落。 7、断裂强力：经向：≥1800N，纬向：≥1200N； 8、耐磨性能：掌心面材料；在9kPa压力下，经2000次循环摩擦后，试样未磨穿，背面外层材料；在9kPa压力下，经1000次循环摩擦后，试样未被磨穿。 9、耐切割性能（割破力）：掌心面材料：≥8N，背面外层材料：≥9N。 10、耐机械刺穿性能：干燥处理后：掌心面材料：≥110N，背面外层材料：≥70N，湿态处理后：掌心面材料：≥110N，背面外层材料：≥60N。 11、热稳定性能：手套尺寸变化率：长方向：不大于1.9%，宽方向：不大于1.5%；手套经≥180℃温度≥5min后，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。舒适层尺寸变化率：≤1%，舒适层经180℃温度5min后，表面无明显变化，且无熔融、融滴和剥离现象。 12、组合结构：手套应用符合本标准性能要求的外层、防水层、隔热层、衬里等部分组合制成。这些组合部分的材料可以是连续的或拼接的单层，也可以是连续的或拼接的多层。 13、耐撕裂性：≥22N。 14、握紧性能：戴手套与未戴手套的拉重力比不小于104%。 | 双 | 500 | | 18 | 强光手电 | 1、手电配有前灯+尾灯，前灯有主灯和辅灯共不少于3种光源，主灯白光共不少于三个档位，辅灯双光色各不少于两个档位，尾灯为白光警示灯。每个光色均需有独立的开关按键。 2、带电量指示，需配有3C充电头和Type-C充电线，随时可充电，充电时四个指示灯依次闪烁，充满后蓝色指示灯常亮。 3、内置≥5000毫安容量电池。 4、防水等级：不低于IP65。 5、续航：强光续航:约10H，工作光续航:约20H，信号光续航:约12H。 6、材质：铝合金。 7、功率：≥3W。 | 把 | 500 | | 19 | 北斗定位终端 | 1、操作系统：不低于安卓12。 2、CPU：不低于8核2.0GHz。 3、存储：不低于8G RAM，128G ROM，支持256G TF卡扩展。 4、摄像：前置不低于800万像素，后置不低于1600万像素。 5、屏幕：尺寸8英寸及以上、分辨率≥1080P。 6、定位：高精度GNSS定位模块，支持GPS、BDS、GLONASS、Galileo四星座同时解算定位，支持AGPS。 7、精度：单点定位：≤2米。 8、通讯：4G全网通，双卡双待，2.4GHz/5GHz双频WiFi，Bluetooth 5.1。 9、续航：电池一体化设计，不低于9000mAh，支持Quick Change 3.0快充。 10、接口：Type-C数据传输接口，支持USB3.0。 ▲11、软件功能：采集方式可屏幕光标、手绘、实测多种采集操作，支持软件和工程加密，提供手势加密和数字加密方式，每次打开软件或者工程时需要验证密码，支持csv、shp、dxf、sit、cdi数据的导入叠加显示，并具备坐标系统二维码的生成和扫描，便于设备之间坐标系统的传递。 12、快速上手功能：终端测量软件自带在线视频帮助，帮助初学者快速上手，并支持远程协助功能，支持手把手远程协助初学者快速解决实际操作中的疑难问题。 13、终端设备不含流量费； | 台 | 10 | | 20 | 防火服（核心产品） | 整体性能符合GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》、GB/T 17591-2025《阻燃织物》、XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 1、PH值：5.5-6.5。 2、单位面积质量：≤205g。 3、面料断裂强力（洗涤50次后）:经向≥1300N、纬向≥1300N。 4、撕破强力（洗涤50次后）：经向≥200N、纬向≥170N。 5、热稳定性（260℃±5℃）。 6、物理性能试验前的反光性能：在观测角12°，入射角5°时，反光材料逆反射系数值≥450cd（lx\*m2）；缝纫线热稳定性：缝纫线经260℃高温5min后，无熔融和烧焦现象。 7、反光带阻燃性能：阻燃时间0s，阴燃时间：0s，损毁长度：≤40mm，无熔融、滴落。 8、接缝强力：裤后裆接缝：≥740N，肩接缝：≥660N，单衣片接缝：≥960N。 9、表面抗湿性能：沾水等级：≥5级。 10、采用100%芳纶材质，具有防静电、防水、阻燃性能。 ▲11、耐光色牢度：应符合蓝标4级。 12、缝纫线强力：单线强力≥17N。 13、面料外观质量：符合GB/T17591-2006中4.3的要求。 14、前胸、后胸、手臂袖口、腿部裤脚有醒目反光材料，反光条总宽度≥4CM,反光部分≥2CM，确保扑火人员的夜间可视度，保证360度可视。 15、阻燃性能（洗涤50次后）：续燃时间：经向0s，纬向0s；阴燃时间：经向0s，纬向0s；损毁长度：经向≤47mm，纬向：≤49mm；无熔融、滴落。 ▲16、热防护系数TPP：≥320kW·s/㎡。 | 套 | 500 | | 21 | 防火靴 | 1、防火靴：应符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》、XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》相关标准。 2、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为10kW/㎡，辐照1min后，其内表面温升不应大于4.4℃。 3、靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过2万次循环摩擦后未出现未磨穿的现象。 4、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升不应大于10℃。 5、金属衬垫耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样上无锈斑、绣痕、斑剥、针孔状的斑点等现象。 6、靴底抗刺穿性能：靴底抗刺穿力不应小于1280N。 7、靴帮抗刺穿性能：靴帮材料最大抗刺穿力≥65N。 8、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折2万次，无裂纹、松面等现象。 9、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿。 10、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度不应大于9mm，靴底未断裂。 11、防滑性能：始滑角不应小于25°。 12、热稳定性：在温度为180℃，经5min后，靴上任何部件未产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好。 13、电绝缘性能mA：击穿电压不应小于5000V，泄漏电流应≤0.1mA，未击穿。 | 双 | 500 | | 22 | 手投式灭火弹 | 1、灭火剂型式：干粉或水剂。 2、充装量≥1.0L。 3、有效灭火面积：≥6㎡。 4、使用温度：-10℃-+55℃。 5、产品特点：灭火高效、迅速、不复燃；长方体设计、防滚坡、便于定点投放；全纸质包装、使用安全、不伤人；可降解无污染、内层为铝箔、密封好、灭火剂为纯生物提取、对人畜无害。 | 枚 | 5000 | | 23 | 户外移动电源 | 1、电池类型:磷酸铁锂电芯。 2、电池容量:≥1070Wh。 3、循环使用寿命:≥4000次。 4、尺寸:≤33\*25\*23cm。 5、充电功率:≥18W。 6、功率:≥1500W。 | 台 | 2 | | 24 | 割灌机 | 1、背负方式：侧挂式。 2、油箱容量：≥0.9L。 3、工作杆直径：≥25MM。 4、排量:≥40cc。 5、启动方式：手拉点火。 6、功率：≥1.5KW。 7、化油器：膜片式。 | 台 | 100 | | 25 | 背负式风力灭火机 | 1、排气量：≥80cc。 2、油箱：≥2300ml。 3、出风口速度：≥115m/s。 4、发动机:符合国家强制排放法规国二标准。 5、功率：≥3.5kw。 6、净重：≥10kg。 7、出风口流量 ：≥1600m³/h。 | 台 | 200 | | 26 | 水溶阻燃剂 | 1、灭火种类：A类。 2、难燃等级：B1级。 3、热分解温度：≥1800℃。 4、防冻抗凝温度：≥-30℃。 5、阻燃及防复燃时效：≥70小时。 6、酸碱性：6≤pH≤8，绿色环保,无毒无害无烟尘,对大气、土壤、植被和水源无污染,对人体无刺激和伤害，灭火后残留物可自动降解，不含氟。 7、可直接喷射灭火，也可溶于水后灭火，配比比率每1立方米低于5kg。 | 吨 | 3 | | 27 | 油锯 | 1、连续工作时间：≥30min。 2、排量：≥55cc。 3、锯链速度：≥10m/s。 4、常温起动性能：≤9S。 5、不低于两冲程，风冷，汽油发电机。 6、发动机功率：≥2kW。 7、重量：≤7KG。 8、手把震动：≤15m/s2。 9、油箱容积：≥500ml。 | 台 | 100 | |

**3.4商务要求**

**3.4.1交货时间**

采购包1：

合同签订后30个日历日内交货

**3.4.2交货地点**

采购包1：

甲方指定地点

**3.4.3支付方式**

采购包1：

分期付款

**3.4.4支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00% ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包1： 付款条件说明： 所有产品验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00% ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.00%。

**3.4.5验收标准和方法**

采购包1：

按招标文件、投标文件及合同约定执行

**3.4.6包装方式及运输**

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

**3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1：

/

**3.4.8违约责任与解决争议的方法**

采购包1：

按招标文件、投标文件及合同约定执行

**3.5其他要求**

（1）为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件。同时，中标人在领取中标通知书时需提交纸质版投标文件正本壹份、副本贰套。纸质版文件内容应与电子版文件内容保持一致。纸质版投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹的可随时拆换的方式装订，不得有零散页。应按档案要求必须编制目录，无少页、缺页的现象，并连续页码（汇编材料要求首封面开始算第1页，后面只要有字的都算一页，连续编辑页码，尾封面有字算页码，无字不算页码，并在书脊处清楚写明项目名称）。文件送达地点：西安市灞桥区长乐东路中陕核资源大厦17层； （2）以保函形式交纳投标保证金的，供应商应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件，发送至邮箱1769721691@qq.com（邮件或保证金转账命名：项目名称或项目编号），并将保函原件单独递交至代理机构；供应商应在投标文件中附保函复印件或扫描件。保函须由具有开具投标保函资格的单位开具；若供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

**第四章 资格审查**

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

**4.1一般资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

**4.2特殊资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书，税务登记证，组织机构代码证或自然人的身份证明（若已办理三证合一或五证合一，只需提供统一社会代码的营业执照或者提供国家规定的身份证明）； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 法人授权委托书 | 法定代表人参与投标时，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；授权代表参与投标时，提供企业法人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖公章； | 法定代表人证明书与法定代表人授权书.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 财务状况报告 | 供应商提供2024年度经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 投标单位提供近半年任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供近半年已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 声明函 | 参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明函； | 书面声明.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 信用 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/ ）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询投标主体未被列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 承诺书 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 控股、管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。 | 控股管理关系.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 |

**4.3落实政府采购政策资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 无 | | | |

**第五章 评标办法**

**5.1总则**

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

**5.2评标委员会**

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

**5.3 评标方法**

采购包1：综合评分法

**5.4评标程序**

**5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标**

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.4.2符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标保证金 | 满足招标文件要求 | 投标文件封面 投标保证金.docx |
| 3 | 投标报价 | 投标报价唯一，且不高于最高限价。 | 投标函 投标文件封面 |
| 4 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起不少于90天 | 投标函 商务应答表 投标文件封面 |
| 5 | 实质性要求 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 | 投标函 投标文件封面 |
| 6 | 交货时间 | 合同签订后30个日历日内交货 | 商务应答表 投标文件封面 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

**5.4.3解释、澄清有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

**5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

**5.5评标争议处理规则**

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

**5.6评标细则及标准**

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

**5.6.1评分办法**

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

**5.6.2评分标准**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审70.00分  报价得分30.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 实施方案 | 一、评审内容：供应商针对本项目实际需求提供实施方案，实施方案包含①供货组织安排②供货进度计划③安装调试及验收方案④物力调配及保障措施。 二、评审标准：1.完整性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准：（满分12分） ①供货组织安排：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②供货进度计划：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③安装调试及验收方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 ④物力调配及保障措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 12.0000 | 主观 | 实施方案.docx |
| 人员配置方案 | 团队架构清晰、人员配备齐全程度（如项目负责人、主要技术人员、安全生产保障人员、安全配送保障人员、应急保障人员），完全满足项目需求，无瑕疵计5分； 方案存在1处瑕疵计3分； 方案存在2处瑕疵计1分； 方案存在3处及以上瑕疵或未提供计0分。本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 5.0000 | 主观 | 实施方案.docx  其他证明文件.docx |
| 物流运输方案 | 根据提供的物流运输方案（包括但不限于运输方式、运输的可靠性、时效性以及可追溯性）的详细程度和可行性，完全满足项目需求，无瑕疵计3分； 方案存在1处瑕疵计2分； 方案存在2处瑕疵计1分； 方案存在3处及以上瑕疵或未提供计0分。 本文所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 3.0000 | 主观 | 其他证明文件.docx  实施方案.docx |
| 质量控制及保障 | 根据所供产品制造商的产品质量保证措施的规范和详细程度赋分： 1、生产工艺，提供齐全的得3分，提供基本齐全得1分，未提供的得0分。 2、产品质量控制措施、内部质检措施，提供齐全的得3分，提供基本齐全得1分，未提供的得0分。 3、仓储保障及安全措施，提供齐全的得2分，提供基本齐全得1分，未提供的得0分。 | 8.0000 | 主观 | 其他证明文件.docx  实施方案.docx |
| 培训方案 | 一、评审内容： 供应商针对本项目提供培训方案，培训方案包含：①培训计划②培训内容③培训方式和目标。 二、评审标准： 1.完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准：（满分6分） ①培训计划：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ②培训内容：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。 ③培训方式和目标：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。 | 6.0000 | 主观 | 实施方案.docx  其他证明文件.docx |
| 售后服务 | 1、售后服务方案（针对本项目技术支持能力，响应速度，保修、服务优惠周到程度），提供齐全的得4分，提供基本齐全得2分，未提供的得0分。 2、售后服务承诺：针对本项目提供合理的服务承诺书，提供齐全的得3分，提供基本齐全得1分，未提供的得0分。 | 7.0000 | 主观 | 实施方案.docx  其他证明文件.docx |
| 应急方案 | 根据提供的应急方案（包括但不限于生产过程、运输过程突发情况的处置）的可行性，提供齐全的得6分，提供基本齐全得3分，未提供的得0分。 | 6.0000 | 主观 | 实施方案.docx  其他证明文件.docx |
| 商务响应 | 经过资格审查合格的投标供应商，招标文件中对到货时间、付款、交货、验收、售后服务等方面进行响应说明，完全响应得4分，基本响应得2分，无响应说明的不计分。 | 4.0000 | 主观 | 实施方案.docx  其他证明文件.docx |
| 业绩 | 投标人提供2020年至今所投产品同一制造商的类似项目业绩（以投标文件中附有投标人及制造商加盖公章的合同复印件为准)，每提供一份业绩得1分，最高2分。 注：业绩以合同签订日期为准。 | 2.0000 | 客观 | 业绩.docx |
| 产品来源 | 提供产品来源可靠性的证明，计3分。注：证明材料不限于链条完整的授权、代理协议、销售协议等，投标人为制造商提供说明。 | 3.0000 | 客观 | 实施方案.docx  其他证明文件.docx |
| 技术参数 | 完全响应招标文件技术标准中标记为“▲”为重要技术条款，“▲”技术指标总共7条，“▲”项中有一项不响应扣2分，扣完为止。注：以上参数须提供相关技术指标证明材料予以佐证，（佐证材料不限于第三方检测机构出具的检测报告、产品彩页、产品说明书或功能截图等），若不提供，该项条款不得分。 注：投标人自行承担因材料提供不全导致的技术参数评审风险；以投标文件中的《技术参数响应表》为准。 | 14.0000 | 客观 | 产品技术参数表 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低报价的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 % 注：1.计算分数时四舍五入取小数点后两位 2.经评委一致认定，供应商的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表  标的清单 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

**5.7废标**

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

**5.8定标**

**5.8.1 定标原则**

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

**5.8.2定标程序**

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

**5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

**5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

**第六章 投标文件格式**

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：法定代表人证明书与法定代表人授权书.docx

详见附件：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书.docx

详见附件：控股管理关系.docx

详见附件：书面声明.docx

详见附件：实施方案.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：其他证明文件.docx

详见附件：投标保证金.docx

**第七章 拟签订合同文本**

详见附件：合同文本.docx