**已标价工程量清单（格式）**

**1.已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；**

**2.已标价工程量清单的扉页(仅指投标总价扉页)应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章；**

**3.已标价工程量清单原件扫描成PDF格式，以附件形式上传，作为投标文件的组成部分。**

（项目名称）

总报价

总报价(小写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商： (单位盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字并盖执业印章)

编制时间： 年 月 日

**已标价工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西北大学桃园校区临时学生食堂和民族餐厅拆除项目 | | | | | | |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 项目特征及工作内容 | 全费用单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 临时学生食堂及清真餐厅 拆除 | m² | 1188.35 | 含全部管道、线路、电气 及相关设备 |  |  |
| 2 | 开水房拆除 | m² | 71.65 | 含全部管道、线路、电气 及相关设备 |  |  |
| 3 | 地面混凝土、人行道、道 沿砸除、硅PU面层铲除、 灯杆移位 | m² | 2345 | 1、砸至灰土垫层面 2、灯杆移位 |  |  |
| 4 | 地面找平及彩色透水混凝土铺设 | m² | 2100 | 1、30公分3:7灰土垫层 2、10公分C20砼垫层 3、5公分透水混凝土，颜 色待定 4、井盖恢复 |  |  |
| 5 | 球场围栏网 | m² | 330 | 1、低碳钢丝、镀锌浸塑 、绿色 2、高度3m日字型，丝径 6mm,网孔尺寸50\*50mm |  |  |
| 6 | 人行道恢复及花砖、道沿 铺设 | m² | 245 | 1、30公分3:7灰土垫层 2、10公分C20砼垫层 3、新贴花砖250mm\*250mm |  |  |
| 7 | 挪树 | 个 | 5 | 三年包活，及时换新 |  |  |
| 8 | 垃圾外运 | 方 | 1801 | 含室内其他废弃物 |  |  |
| 总计（元） | |  |  |  |  |  |
| 备注：本工程量为估算量，各投标单位一定要结合现场实际情况进行报价。 | | | | | | |