一、项目概况

警务工作需要，采购一批用于日常巡逻的警用两轮踏板摩托车（排量≥

120ml）。单价限价：14000.00元/辆(含车款、车辆购置税、入户上牌费)。

二、技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **备注** |
| 1 | 款式 | 两轮踏板式 | ▲ |
| 2 | （长×宽×高） | ≥(1700mm×680mm×1000mm) |  |
| 3 | 轴距 | ≥1200mm |  |
| 4 | 最大功率 | ≥6.5kw |  |
| 5 | 最大扭矩 | ≥8N.m |  |
| 6 | 整备质量 | ≥100kg |  |
| 7 | 最高车速 | ≥80km/h |  |
| 8 | 排量 | ≥120ml |  |
| 9 | 排放标准 | 国四 |  |
| 10 | 发动机类型 | 单缸、四冲程、水冷或风冷 |  |
| 11 | 启动方式 | 电启动 |  |
| 12 | 点火方式 | ECU控制或者电感放电式 |  |
| 13 | 变速器形式 | 无级变速 | ▲ |
| 14 | 燃油供给方式 | 电喷 |  |
| 15 | 制动方式 | 前轮：盘式 后轮：盘式或鼓式 |  |
| 16 | 燃料油箱容积 | ≥5L |  |
| 配置 | 1.车身公安部“04” 制式喷涂 |  |
| 2.警用保险杠 |  |
| 3.后尾箱1个  |  |
| 4.全套标准警具（前分体式喇叭、警灯、后普通立柱爆闪、警用喊话器及开关） |  |

1. 服务要求

（一）乙方负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。所有采购货物在运输、装卸的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

（三）产品在验收合格交付至甲方前的一切风险由乙方承担。