一、**磋商报价表**

**1.1磋商报价一览表**

供应商名称： 项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 全费用单价之和（元） | 大写： |
| 小写： （保留小数点后两位） |
| 质量标准 |  |
| 服务期 |  |
| 项目经理 |  |
| 备注 | 1. 本项目全费用单价之和为：维修项目费用报价表（一）+零星用工（二）； 2. 符合初步评审的供应商须提交二次全费用报价之和，结算价以供应商二次全费用单价之和与首次全费用单价之和的下浮率为依据，各供应商全费用单价按下浮率同比例下浮。   注：下浮率=（首次报价-二次报价）/首次报价\*100%   1. 合同有效期为一年，在合同有效期内，如果甲方按照合同清单项实施服务，当金额达预算金额后，合同自动终止。 |

供应商(公章)：

授权代表人签字：

**1.2分项报价表（****价格清单）**

供应商名称： 项目编号：

**（一）维修项目费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目 | 单位 | 含税综合单价（元） | 其中主材含税价格（元） | 备注 | 限价（元） | 报价（元）【**报价不得高于限价**】 | 品牌 |
| 拆除类 | 破除混凝土路面 | M2 |  |  | 含拆除约15-25cm厚C25混凝土、30cm3:7灰土 | 50 |  |  |
| 拆除人行道砖 | M2 |  |  | 含拆除人行道砖、10cm厚砂灰垫层 | 30 |  |  |
| 拆除瓷砖地面 | M2 |  |  | 含拆除各种规格瓷砖、水泥砂浆垫层 | 34 |  |  |
| 拆除塑胶地板 | M2 |  |  | 含拆除各种规格瓷砖、水泥自流平 | 22 |  |  |
| 拆除砖墙 | M3 |  |  | 所有规格材质砖墙 | 34 |  |  |
| 拆除大理石地砖 | M2 |  |  | 含拆除各种规格大理石地砖、水泥砂浆垫层 | 43 |  |  |
| 拆除干挂大理石墙砖 | M2 |  |  |  | 43 |  |  |
| 拆除墙面瓷砖 | M2 |  |  | 含拆除各种规格瓷砖、水泥砂浆垫层 | 44 |  |  |
| 拆除纸面石膏板隔墙面层 | M2 |  |  |  | 10 |  |  |
| 拆除纸面石膏板隔墙 | M2 |  |  | 含龙骨、吊杆 | 26 |  |  |
| 拆除石膏板吊顶 | M2 |  |  | 含龙骨、吊杆 | 35 |  |  |
| 拆除各种规格的铝扣板、矿棉板吊顶 | M2 |  |  | 含龙骨、吊杆 | 17 |  |  |
| 铲除乳胶漆墙面和石膏腻子 | M2 |  |  |  | 11 |  |  |
| 拆除铝塑板墙面 | M2 |  |  | 含铝塑板和木工板 | 11 |  |  |
| 拆除木门 | 樘 |  |  |  | 44 |  |  |
| 拆除塑钢窗或木窗 | 樘 |  |  |  | 26 |  |  |
| 新作类 | 新做钢制防火门 | M2 |  |  | 含五金件、门套 | 430 | 甲级 |  |
| 410 | 乙级 |  |
| 新作木质卫生间门 | M2 |  |  | 含五金件、门套 | 370 | 甲级 |  |
| 360 | 乙级 |  |
| 新作木门 | M2 |  |  | 含五金件、门套 | 671 |  |  |
| 新作铝合金窗 | M2 |  |  | 含五金件 | 625 |  |  |
| 塑胶地板 | M2 |  |  | 含自流平 | 220 |  |  |
| 新作墙板 | M2 |  |  | 含钢制地脚线 | 322 |  |  |
| 隔墙开窗做铝合金窗 | M2 |  |  | 含五金件、窗套 | 184 |  |  |
| 新作钢化玻璃门 | M2 |  |  | 含门套、五金件 | 625 |  |  |
| 新作金刚网纱窗 | M2 |  |  | 304不锈钢，11目、80丝 | 257 |  |  |
| 灯具采购及安装 | 个 |  |  | 600x600含开孔及修复 | 260 |  | 科讯、三熊极光、西电 |
| 灯具采购及安装 | 个 |  |  | 300x1200含开孔及修复 | 410 |  | 科讯、三熊极光、西电 |
| 空调控制开关移位 | 个 |  |  |  | 92 |  |  |
| 空调风口移位 | 个 |  |  | 含修补 | 331 |  |  |
| 成品高隔 | M2 |  |  | 双波百叶窗型材厚度1.5，玻璃厚度8+8钢化夹胶玻璃 | 500 |  |  |
| 单波钢化玻璃型材厚度1.5，玻璃厚度10mm钢化夹胶玻璃 | 400 |  |  |
| 烟感器布线、安装、调试 | 个 |  |  | 含拆除 | 294 |  |  |
| 新做混凝土路面 | M3 |  |  |  | 371 |  |  |
| 新做沥青路面 | M3 |  |  |  | 353 |  |  |
| 新做地砖800\*800mm | M2 |  |  | 含水泥砂浆垫层 | 176 |  |  |
| 新做地砖600\*600mm | M2 |  |  | 含水泥砂浆垫层 | 176 |  |  |
| 新做地砖300\*300mm | M2 |  |  | 含水泥砂浆垫层 | 159 |  |  |
| 新做墙砖300\*600mm | M2 |  |  | 含水泥砂浆垫层 | 159 |  |  |
| 新做吸水砖地面 | M2 |  |  | 含干砂层 | 88 |  |  |
| 新做火烧板地面 | M2 |  |  | 含水泥砂浆垫层 | 123 |  |  |
| 新做大理石地面 | M2 |  |  | 含水泥砂浆垫层 | 177 |  |  |
| 新做花岗岩地面 | M2 |  |  | 含水泥砂浆垫层 | 159 |  |  |
| 新做水磨石地面 | M2 |  |  | 含水泥砂浆垫层 | 265 |  |  |
| 铺设木地板 | M2 |  |  | 含防潮垫、找平、及所有辅材 | 106 |  | 好太太、尖峰、大自然 |
| 维修更换类 | 刷乳胶漆1 | M2 |  |  | 刮腻子 | 22 |  | 多乐士A846,立邦金装净味五合一，紫荆花小清爽竹炭净味二合一 |
|  |  | 粉刷墙 |
| 刷乳胶漆2 | M2 |  |  | 刮腻子 | 16 |  | 多乐士（Dulux）A991家丽安净味内墙乳胶漆；立邦净味120，二合一。 |
|  |  | 粉刷墙 |
| 更换纱窗 | M2 |  |  | 304不锈钢高透网，只更换窗纱20目、18丝和密封条 | 70 |  |  |
| 更换卫生间一字型无障碍扶手 | 个 |  |  | 扶手材质：内不锈钢、外ABS材质带防滑颗粒，含辅材和安装，长度50CM，管径500mm | 77 |  |  |
| 更换卫生间T字型无障碍扶手 | 个 |  |  | 扶手材质：内不锈钢、外ABS材质带防滑颗粒，含辅材和安装，长度50CM，管径500mm | 88 |  |  |
| 更换卫生间抗倍特板隔断 | M2 |  |  | 含五金件 | 106 |  |  |
| 石膏板吊顶 | M2 |  |  | 新做，含轻钢龙骨，不上人、新作检修口 | 141 |  |  |
| 石膏板吊顶 | M2 |  |  | 修补，不含龙骨 | 53 |  |  |
| 矿棉板吊顶 | M2 |  |  | 新做，含轻钢龙骨，不上人600X600X8 | 106 |  |  |
| 矿棉板吊顶 | M2 |  |  | 修补，不含龙骨 | 49 |  |  |
| 铝扣板吊顶 | M2 |  |  | 新做，含轻钢龙骨，不上人600\*600\*8 | 141 |  |  |
| 新做，含轻钢龙骨，不上人300X300X6 | 120 |  |  |
| 铝扣板吊顶 | M2 |  |  | 修补，不含龙骨 | 70 |  |  |
| 粘贴铝塑板 | M2 |  |  | 新作，含18mm木工板基层 | 159 |  |  |
| 轻钢龙骨石膏板隔墙 | M2 |  |  | 新作，含轻钢龙骨、钢制地脚线、防火棉（岩棉）耐火等级A级 | 123 |  |  |
|  | 新作竹木纤维板 | M2 |  |  | 9.2mm厚，环保E1，防护等级C级 | 88 |  |  |
|  | 室外防水维修 | M2 |  |  | 含基层处理、SBS材质卷材厚度不小于3mm  铺设2层；含拆除垃圾清运出院 | 125 |  |  |
|  | 木门维修 | 套 |  |  | 清理破损部位，门及门套添加高60cm，厚1mm的不锈钢板，整樘门刷漆。 | 300 |  |  |
|  | 井盖喷字 | 个 |  |  | 含油漆等所有辅材及人工 | 5 |  |  |
| 总计： | | | | |  |  |  |  |
| **注：此处所列清单项为暂定清单项，如项目实施过程中出现本表所列清单项之外的工程服务，由采购人确认后，供应商方可实施。所有拆除项目需将垃圾清运至院外。** | | | | | | | |  |

1. **零星用工**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **单位** | **全费用单价报价**  **（元）** | **限价** | **备注** |
| 病床送修（往返） | 每个 |  | 43 |  |
| 治疗平车送修（往返） | 每个 |  | 34 | 搬运、维修 |
| 铁皮柜报废（搬运） | 每个 |  | 24 | 运至指定地点 |
| 病床报废（搬运） | 每个 |  | 39 | 运至指定地点 |
| 门锁维修 | 每把 |  | 25 |  |
| 柜锁维修 | 每把 |  | 23 |  |
| 科室零星搬运 | 人次/小时 |  | 47 |  |
| 送氧气罐 | 个 |  | 25 |  |
| 木门维修 | 套 |  | 25 |  |
| 总计： | | （保留小数点后两位) | | |

**注：注：1、此处所列清单项为暂定清单项，如项目实施过程中出现本表所列清单项之外的工程服务，由采购人确认后，供应商方可实施。**

**2、表单中未列项目，根据维修内容和实际用工量计算，以总务科管理人员和使用科室签字工单为准。**

**3、所有费用均为含税包干价。**

授权代表人签字：

公章：