|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医用布类用品（工作服、床品、敷料）参数及最高限价** | | | | | | |  |  |
|  | 序号 | 名称 | 规格 | 参数要求 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| 工作服 | 1 | 洗手衣裤 | S-3XL | 1、成分T/C 65/35； 2、纱织32\*32s； 3、密度130\*70； 4、颜色: 墨绿/其它； 5、单位面积质量：≥220g/㎡ ； 6、水洗尺寸变化率：-3%～1.5%； 7、甲醛： ≤75(mg/kg)； 8、撕破强力：经向≥17N，纬向≥15N； 9、断裂强力：经向≥350N，纬向≥300N； 10、耐洗色牢度： ≥4 级； 11、耐酸汗渍色牢度： ≥4 级； 12、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 13、大肠杆菌抑菌率：＞99%； 14、金黄色葡萄球菌抑菌率：＞99%； 15、 白色念珠菌抑菌率：＞99%； 16、耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥4 级； 17、异味：无； | 套 | 85.00 |  |
| 2 | 反穿衣 (全包围) | 均码 | 1. 成分T/C 65/35； 2、纱织20\*16s； 3、密度128\*60； 4、颜色: 墨绿/其它； 5、单位面积质量：≥230g/㎡； 6、水洗尺寸变化率：-3%～1.5%； 7、甲醛： ≤75(mg/kg)； 8、撕破强力：经向≥17N，纬向≥15N； 9、断裂强力：经向≥350N，纬向≥300N； 10、耐洗色牢度： ≥4 级； 11、耐酸汗渍色牢度： ≥4 级； 12、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 13、大肠杆菌抑菌率：＞99%； 14、金黄色葡萄球菌抑菌率：＞99%； 15、白色念珠菌抑菌率：＞99%； 16、耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥   4 级； 17、异味：无； | 件 | 96.00 |  |
| 3 | 长款夏装 | S-3XL | 1、成分：聚酯纤维93%、棉7%； 2、单位面积质量:≥225g/㎡； 3、防静电：电荷面密度≤5.0μС/㎡  （或电荷量≤0.6μС/件； 4、UPF紫外线防护系数：≥50； 5、颜色：粉色，白色，蓝色，其它； 6、水洗尺寸变化率：-3%～1.5%； 7、甲醛： ≤75(mg/kg)； 9、撕破强力：经向≥17N，纬向≥15N； 10、断裂强力：经向≥350N，纬向≥300N； 11、耐洗色牢度： ≥4 级； 12、耐酸汗渍色牢度： ≥4 级； 13、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 14、大肠杆菌抑菌率：＞99%； 15、金黄色葡萄球菌抑菌率：＞99%； 16、 白色念珠菌抑菌率：＞99%； 17、耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥4 级； 18、异味：无； | 件 | 125.00 |  |
| 4 | 长款冬装  **（提供样品）** | S-3XL | 件 | 133.00 |  |
| 5 | 短款夏装 | S-3XL | 件 | 90.00 |  |
| 6 | 短款冬装 | S-3XL | 件 | 98.00 |  |
| 7 | 短装上衣 | S-3XL | 1、成分T/C 65/35； 2、纱织25\*22.6s； 3、密度104\*61； 4、颜色:粉色，白色，蓝色； 5、甲醛： ≤75(mg/kg)； 6、耐洗色牢度： ≥4 级； 7、耐酸汗渍色牢度： ≥4 级； 8、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 9、大肠杆菌抑菌率：＞99%； 10、金黄色葡萄球菌抑菌率：＞99%； 11、白色念珠菌抑菌率：＞99%； 12、耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥4 级； 13、异味：无； | 条 | 75.00 |  |
| 8 | 工作裤子  **（提供样品）** | S-3XL | 件 | 40.00 |  |
| 10 | 马甲 （春秋款） | S-3XL | 1、成分：100%聚酯纤维； 2、颜色：绿色； 3、双层：内加透气网； 4、耐洗色牢度： ≥4 级； 5、耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥4 级； 6、异味：无； | 件 | 47.00 |  |
| 11 | 工作开衫毛衣 | S-3XL | 1、领子: V领衣，门襟: 单排扣； 2、面料：精梳丝光三七羊毛； 3、成分：30%羊毛，70%聚酯纤维； 4、面料功能：可机洗，不掉色，不起球，不变   形，抗静电，耐磨； 5、款式: 开衫，两侧带兜，配固定胸章有医院  LOGO； 6、甲醛： ≤75(mg/kg)； 7、颜色：紫色/其它； | 件 | 152.00 |  |
| 12 | 护士帽 | 大-中-小 | 1、成分T/C 65/35； 2、纱织45/2\*21s； 3、密度138\*71； 4、颜色:粉色； 4、甲醛： ≤75(mg/kg)； 5、耐洗色牢度： ≥4 级； 6、耐酸汗渍色牢度： ≥4 级； 7、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 8、大肠杆菌抑菌率：＞99%； 9、金黄色葡萄球菌抑菌率：＞99%； 10、 白色念珠菌抑菌率：＞99%； 11、耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥4 级； 12、异味：无； | 件 | 12.00 |  |
| 13 | 花帽子 | 均码 | 1、成分T/C 65/35； 2、纱织32×32s； 3、密度130×70； 4、颜色:花色； 5、甲醛： ≤75(mg/kg)； 6、耐洗色牢度： ≥4 级； 7、耐酸汗渍色牢度： ≥4 级； 8、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 9、异味：无； | 件 | 11.00 |  |
| 床品 | 1 | 丝绵被子 | 160\*220 | 1、填充物：整张羽丝棉350g/m²； 2、外包布：100%棉、纱织40\*40、密度133×100、  甲醛： ≤75(mg/kg)、耐洗色牢度： ≥4 级、耐酸汗  渍色牢度： ≥4 级、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 5、四周加滚绳，行缝花型； 10、异味：无； | 条 | 100.00 |  |
| 2 | 丝绵被子 | 80\*120 | 1、填充物：整张羽丝棉150g/m²、 2、外包布：100%棉、纱织40\*40、密度133\*100、  甲醛： ≤75(mg/kg)、耐洗色牢度： ≥4 级、耐酸汗  渍色牢度： ≥4 级、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 3、四周加滚绳，行缝花型； 4、异味：无； | 条 | 40.00 |  |
| 3 | 丝绵褥子 | 100\*210 | 1、填充物：整张羽丝棉700g/m²； 2、外包布：100%棉、纱织40\*40、密度133\*100、  甲醛： ≤75(mg/kg)、耐洗色牢度： ≥4 级、耐酸汗  渍色牢度： ≥4 级、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级 3、四周加滚绳，行缝花型，四角加定位松紧带； 4、异味：无 | 条 | 70.00 |  |
| 4 | 热熔棉枕芯 | 40\*60 | 1、填充物：整张热熔棉 2、填充物重量：1000克 3、外包布：100%棉、纱织40\*40、密度133\*100、甲醛：   ≤75(mg/kg)、耐洗色牢度： ≥4 级、耐酸汗渍色牢  度： ≥4 级、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级 4、异味：无 | 个 | 25.00 |  |
| 5 | 荞麦皮枕芯 | 40\*65 | 1、填充物：≥3.8斤荞麦皮； 2、外包布：100%棉、纱织40\*40、密度133\*100、甲醛：   ≤75(mg/kg)、耐洗色牢度： ≥4 级、耐酸汗渍色牢  度： ≥4 级、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级 3、异味：无，防虫蛀，定型枕。 | 个 | 25.00 |  |
| 6 | 床单（粉色）  **（提供样品）** | 180\*290 | 1、成分：100%棉； 2、纱织21\*21s； 3、密度108\*58； 4、单位面积质量：≥180g/m²； 5、水洗尺寸变化率：-3%～1.5%； 6、甲醛： ≤75(mg/kg)； 7、撕破强力：经向≥17N，纬向≥15N； 8、断裂强力：经向≥350N，纬向≥300N； 9、耐洗色牢度： ≥4 级； 10、耐酸汗渍色牢度： ≥4 级； 11、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 12、大肠杆菌抑菌率：＞99%； 13、金黄色葡萄球菌抑菌率：＞99%； 14、白色念珠菌抑菌率：＞99%； 15、耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥4 级； 16、异味：无； 17、全棉斜纹； 18、床单：四周卷边； 19、枕套（粉色）：口袋式，两对绑带； 20、枕套（深蓝白块）：信封式； 21、被套（粉色）：被尾左右缝合30cm，三对绑带，5cm飞边； | 条 | 56.00 |  |
| 7 | 床单（深蓝白块） | 180\*280 | 条 | 46.00 |  |
| 8 | 枕套（粉色） | 55\*75 | 条 | 14.00 |  |
| 9 | 枕套（深蓝白块） | 50\*70 | 条 | 11.00 |  |
| 10 | 被套（粉色） | 175\*265 | 条 | 90.00 |  |
| 11 | 被套（深蓝白块） | 165\*240 | 1、成分：100%棉； 2、纱织40\*40s； 3、密度133\*72； 4、单位面积质量：≥120g/m²；  5、水洗尺寸变化率：-3%～1.5%； 6、甲醛： ≤75(mg/kg)； 7、撕破强力：经向≥17N，纬向≥15N； 8、断裂强力：经向≥350N，纬向≥300N； 9、耐洗色牢度： ≥4 级； 10、耐酸汗渍色牢度： ≥4 级； 11、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 12、大肠杆菌抑菌率：＞99%； 13、金黄色葡萄球菌抑菌率：＞99%； 14、白色念珠菌抑菌率：＞99%； 15、耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥4 级； 16、异味：无； 17、全棉斜纹； 18、被套：被尾左右缝合30cm，三对绑带，5cm飞边； 19、颜色：深蓝白块/卡通图案； | 条 | 58.00 |  |
| 12 | 小被套 | 100\*135 | 条 | 22.00 |  |
| 13 | 小褥子 | 165\*85 | 1、填充物：整张羽丝棉250g/m²； 2、外包布：100%聚酯纤维、单位面积质量：≥110g/m²、  行缝花型，四角加定位松紧带、甲醛： ≤75(mg/kg) 3、异味：无 4、加包边，绗缝小方格花型 | 条 | 28.00 |  |
| 14 | 保护垫 | 95\*210 | 条 | 33.00 |  |
| 15 | 冬被 | 150\*210 | 1、填充物：整张羽丝棉350g/m²； 2、面料：磨毛印花包布、成分：100%聚酯纤维、单位面  积质量：≥110g/m²、甲醛： ≤75(mg/kg) 6、异味：无 | 条 | 66.00 |  |
| 16 | 三件套  **（提供样品）** | 被套160\*220 | 1、成分：100%棉； 2、纱织40\*40s； 3、密度133\*72； 4、单位面积质量：≥120g/m²；  5、水洗尺寸变化率：-3%～1.5%； 6、甲醛： ≤75(mg/kg)； 7、异味：无； 8、印花方格； | 套 | 71.00 |  |
| 床单160\*230 |  |
| 枕套45\*72 |  |
| 17 | 荞麦皮枕芯 | 38\*58 | 1、填充物：≥3.8斤荞麦皮； 2、外包布：100%棉； 3、纱织40\*40； 4、密度133\*100； 5、甲醛： ≤75(mg/kg)； 6、耐洗色牢度： ≥4 级； 7、耐酸汗渍色牢度： ≥4 级； 8、耐碱汗渍色牢度： ≥4 级； 9、异味：无； 10、防虫蛀，定型枕； | 个 | 25.00 |  |
| 18 | 卧具包 | 80\*35\*50 | 防雨布，缝纫处贴防水胶条，耐用美观 | 个 | 15.00 |  |
| 敷料 | 1 | 桌巾 | 150\*200cm双层 | 1、成分T/C 65/35； 2、纱织45/2s\*45/2s； 3、密度106\*56； 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N； 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、耐氯漂：≥4级； 7、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准； 8、落絮≤4.0 (见国家规范YY/T0506.2)； 9、颜色: 墨绿/其它； | 条 | 82.00 |  |
| 2 | 盖布 | 135\*150cm双层 | 条 | 60.00 |  |
| 3 | 方巾 | 95\*95cm单层 | 条 | 21.00 |  |
| 4 | 洞巾 | 80\*110cm双层 | 条 | 37.00 |  |
| 5 | 大包皮 | 150\*150cm双层 | 条 | 64.00 |  |
| 6 | 中包皮 | 125\*125cm双层 | 条 | 53.00 |  |
| 7 | 小包皮 | 90\*90cm双层 | 条 | 37.00 |  |
| 8 | 剖腹单 | 180\*400cm双层 | 条 | 145.00 |  |
| 9 | 中单 | 150\*190cm双层 | 条 | 38.00 |  |
| 合计： | | | | 2296 | | |  |

备注：1.报价合计不得超过2296元；2.长款冬装、工作裤子、床单（粉色）、三件套，以上四种布品开标现场提供样品。