**分项报价表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 报价金额  （元） | 备注 |
| 1 | 零星乳胶漆内墙面（铲除后粉刷） | ㎡ |  |  |
| 2 | 零星乳胶漆内墙面（原墙面覆盖粉刷） | ㎡ |  |  |
| 3 | 新制作铝合金隔断（包含拆除旧隔断） | ㎡ |  |  |
| 4 | 新作轻钢龙骨石膏板隔墙（包含拆除旧隔墙） | ㎡ |  |  |
| 5 | 踢脚线瓷砖安装（包含拆除旧瓷砖） | ㎡ |  |  |
| 6 | 拆除木门窗 | 套 |  |  |
| 7 | 拆除砌体（砖砌、砖混二四砌体） | ㎡ |  |  |
| 8 | 拆除混凝土结构 | m3 |  |  |
| 9 | 更换南门口地面石材 | ㎡ |  |  |
| 10 | 铝合金平开门安装（包含拆除旧门） | ㎡ |  |  |
| 11 | 铝合金推拉窗安装（包含拆除旧门） | ㎡ |  |  |
| 12 | 实木烤漆门安装（包含拆除旧门） | 樘 |  |  |
| 13 | 甲级防火门安装（包含拆除旧门） | 樘 |  |  |
| 14 | 乙级防火门安装（包含拆除旧门） | 樘 |  |  |
| 15 | 更换、维修木门（包含整体配件、门框） | 樘 |  |  |
| 16 | 钢化玻璃平开门（包含拆除旧门） | ㎡ |  |  |
| 17 | 更换钢化玻璃门10mm厚（整体） | ㎡ |  |  |
| 18 | 新作自流平地面（包含铲除旧自流平地面或原地面）： | ㎡ |  |  |
| 19 | 更换门配件（把手、合页、轨道等小物件） | 付 |  |  |
| 20 | M10砂浆（铺底、找平、粉刷）： | ㎡ |  |  |
| 21 | 开玻璃孔（最大不超过0.5㎡） | 个 |  |  |
| 22 | 更换或新作洗手池（拆除洗手水池） | 个 |  |  |
| 23 | 开墙孔（砖混）最大不超过0.5㎡ | 个 |  |  |
| 24 | 安装换气扇（包含拆除旧设备） | 台 |  |  |
| 25 | 线路改造:bv-2.5铜芯单线（包含拆除旧设备） | m |  |  |
| 26 | 安装插座开关：单联开关（包含拆除旧设备） | 个 |  |  |
| 27 | 更换灯具：普通吸顶灯（包含拆除旧设备） | 个 |  |  |
| 28 | 新开门窗洞口 | 个 |  |  |
| 29 | 新作窗户金属防护网（包含拆除旧设备） | ㎡ |  |  |
| 30 | 安装、更换墙面护角 | 个 |  |  |
| 31 | 维修更换木地板 | ㎡ |  |  |
| 32 | 新做室内墙面瓷砖（包含拆除旧瓷砖） | ㎡ |  |  |
| 33 | 漆刷暖气管道及暖气片 | ㎡ |  |  |
| 34 | 维修、新做铝扣板吊顶（拆除损坏配件） | ㎡ |  |  |
| 35 | 维修更换防水（SBS卷材） | ㎡ |  |  |
| 36 | 新作不锈钢栏杆 | m |  |  |
| 37 | 更换拖把池（包含拆除旧拖把池） | 组 |  |  |
| 38 | 更换面盆（包含拆除旧面盆） | 组 |  |  |
| 39 | 更换小便池（包含拆除旧小便池） | 套 |  |  |
| 40 | 更换节水阀（包含拆除旧节水阀） | 个 |  |  |
| 41 | 更换大便器（包含拆除旧大便器） | 套 |  |  |
| 42 | 更换、维修扶手（拆除旧扶手） | 个 |  |  |
| 43 | 砌筑检查井（直径800） | 个 |  |  |
| 44 | 更换井盖（球墨铸铁） | 个 |  |  |
| 45 | 钢构维修加固 | t |  |  |
| 46 | 土方开挖（范围包含所有工程土方） | M³ |  |  |
| 47 | 淤泥换填（级配碎石） | M³ |  |  |
| 48 | 3：7灰土地基 | M³ |  |  |
| 49 | 砂石地基 | M³ |  |  |
| 50 | 土方回填（素土） | M³ |  |  |
| 51 | 土方回填（级配碎石） | M³ |  |  |
| 52 | 更换钢化窗户玻璃（拆除旧窗玻璃） | ㎡ |  |  |
| 53 | 更换普通窗户玻璃（拆除旧窗玻璃） | ㎡ |  |  |
| 54 | 杂工（小工范围） | 工日 |  |  |
| 55 | 垃圾外运 | M³ |  |  |
| 56 | 更换外幕墙镀膜玻璃 | ㎡ |  |  |
| 57 | 维修墙体外挂石材（大理石、人造石） | 块 |  |  |
| 58 | 铺设草皮（铲除旧草皮） | ㎡ |  |  |
| 59 | 修剪、移植乔木（150CM以上，采用工具修剪） | 棵 |  |  |
| 60 | 修剪、移植乔木（180CM以上，采用设备修剪） | 棵 |  |  |
| 61 | 外墙涂料（刷一遍） | ㎡ |  |  |
| 62 | 外墙涂料（包含铲除原墙面） | ㎡ |  |  |
| 63 | 新作塑胶地板3mm厚（包含拆除旧塑胶地面） | ㎡ |  |  |
| 64 | 线路改造（bv-4.0铜芯单线） | m |  |  |
| 65 | 线路改造（bv-6.0铜芯单线） | m |  |  |
| 66 | 石膏板吊顶(10mm板材) | ㎡ |  |  |
| 67 | PVC吊顶 | ㎡ |  |  |
| 68 | 铝扣板吊顶 | ㎡ |  |  |
| 69 | 更换坐便器 | 套 |  |  |
| 70 | 安装插座开关：三联插座 | 套 |  |  |
| 71 | 环保油漆 | ㎡ |  |  |
| 72 | 环保银粉漆 | ㎡ |  |  |
| 73 | 安装无缝钢管暖气管道Φ15-Φ40（包含拆除） | m |  |  |
| 74 | 安装无缝钢管暖气管道Φ40-Φ65（包含拆除） | m |  |  |
| 75 | 安装无缝钢管暖气管道Φ80-Φ150（包含拆除） | m |  |  |
| 76 | 安装无缝钢管暖气管道Φ160-Φ200（包含拆除） | m |  |  |
| 77 | 维修及新做自粘防水一遍 | ㎡ |  |  |
| 78 | 线路改造：bv-10.0铜芯单线 | m |  |  |
| 79 | 安装PPR管道DN20-DN32 | m |  |  |
| 80 | 安装PPR管道DN40-DN50 | m |  |  |
| 81 | 安装PVC管道DN50-DN75 | m |  |  |
| 82 | 安装PVC管道DN110 | m |  |  |
| 83 | 安装PVC管道DN150 | m |  |  |
| 84 | 安装水龙头DN25 | 个 |  |  |
| 85 | 更换雨水井篦 | 套 |  |  |
| 86 | 更换、安装锁具 | 付 |  |  |
| 87 | 安装卫生间挂钩人工费 | 套 |  |  |
| 88 | 安装卫生间抽纸盒人工费 | 套 |  |  |
| 89 | 安装卫生间挡板 | 块 |  |  |
| 90 | 砖砌240厚墙体 | m2 |  |  |
| 91 | 无缝钢管焊缝Φ15-Φ40 | 道 |  |  |
| 92 | 无缝钢管焊缝Φ40-Φ65 | 道 |  |  |
| 93 | 无缝钢管焊缝Φ80-Φ150 | 道 |  |  |
| 94 | 卫生间隔断（整套，单面靠墙） | 套 |  |  |
| 合计 | | |  |  |

供应商名称：(盖章)

日 期： 年 月 日