**档案库房设施、设备配置表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类别 | 配置要求 |
| 1 | 档案架 | 档案装具 | 金属材质，可分层及调整层高，可放置专用档案箱（43cm\*33cm\*27cm） |
| 2 | 防盗门 | 防护设施 | 应具有较强的密封性，在门体四周增加密封条，安装门禁系统 |
| 3 | 防护栏 | 防护设施 | 库房窗口应安装防护栏 |
| 4 | 防盗报警系统 | 防护设施 | 在重要部位应设置红外线报警器，有条件的宜采用录像监控设施 |
| 5 | 防紫外线窗帘 | 防护设施 | 有阳光直射的窗户应安装防紫外线窗帘或防护膜 |
| 6 | 消防报警系统 | 防护设施 | 分区域均匀布置自动感应探头及消防装置 |
| 7 | 灭火设施 | 防护设备 | 应选择二氧化碳灭火器或惰性气体灭火装置 |
| 8 | 温度计 | 防护设备 | 分区域布置普通温度计 |
| 9 | 湿度计 | 防护设备 | 分区域布置普通湿度计 |
| 10 | 防虫剂 | 耗材 | 宜采用纯天然植物型防虫剂 |
| 11 | 灭鼠药 | 耗材 | 采用粘鼠板或鼠药 |
| 12 | 干燥剂 | 耗材 | 对除湿要求一般的地区宜采用干燥剂 |
| 13 | 档案盒 | 包装材料 | 纸质，可内装A4幅面资料（31cm\*23cm\*5cm） |
| 14 | 档案箱 | 包装材料 | 纸质，可内装A4幅面档案（43cm\*33cm\*27cm） |
| 15 | 灯具 | 照明设备 | 宜选用白炽灯做为人工照明 |