# 工程量清单

**一、编制说明：**

1.工程概况：

一是对拱券底部及西侧券顶共计约350平方米的水泥砂浆涂层和灰层进行剔除；二是对钟楼内墙面破损青砖及白灰灰缝进行部分掏补养护。

2.编制依据

1）2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及配套文件。

2）《全国修缮定额土建工程陕西价目表（2001）个别子目参照《全统修缮定额古建工程陕西省价目表（2001）》，《陕西省建筑工程消耗量定额2004》、《全国仿古及园林定额陕西价目表（92）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2004）。

3）人工费执行陕建发〔2021〕1097号文件，土建136元/工日，装饰146元/工日。

**二、工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 券洞内墙面治理 |  |  |
| 1 | 020201001001 | 钟楼券洞内墙面砂浆粉层剔除 [工作内容] 1.人工使用斧头砍除券洞内墙面砂浆粉层 | m2 | 350 |
| 2 | 020201001002 | 钟楼券洞砖体表面细致清理 [工作内容] 1.人工使用砂轮对砖体表面附着砂浆层进行清理 2.人工使用砂纸对砖体表面附着砂浆块进行细致清理 | m2 | 350 |
| 3 | 010306001001 | 砖缝清理 [工作内容] 1.做法:采用专用工具最大程度在不损伤砖体的情况下去除白灰砂浆勾补层 2.材料名称:钢弯钩、磨头等耗材 | m2 | 350 |
| 4 | 010302006001 | 券洞内墙面砌体掏补  [工作内容] 1.白灰砂浆制作 2.砖砌体掏补 3.勾缝 [项目特征] 1.白灰砂浆制作   1. 勾缝要求:砖砌体掏补 2. 勾缝 | m2 | 70 |