**分项报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项** | **数量（单位）** | **报价（元）** | **备注** |
| 1 | 天桥桥面伸缩缝 | 1（项) |  |  |
| 2 | 天桥落水管维修及清淤 | 1（项) |  |  |
| 3 | 天桥橡胶板踏步及水泥踏步维修 | 1（项) |  |  |
| 4 | 天桥桥面维修 | 1（项) |  |  |
| 5 | 天桥防撞护栏维修 | 1（项) |  |  |
| 6 | 天桥桥铭牌清洗费 | 1（项) |  |  |
| 7 | 天桥桥体广告拆除费 | 1（项) |  |  |
| 合计（元） | |  | |  |

法定代表人或被授权代表

签字或盖章：

投 标 人：

日 期：

**清 单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 全费用综合单价 | 合价 |
| **一** | **天桥桥面伸缩缝** |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩缝清理 [项目特征] 1.伸缩缝清理 [工作内容] 1.人工清理伸缩缝 | m | 697.55 |  |  |
| 2 | 更换伸缩缝 [项目特征] 1.聚录乙烯胶泥伸缩缝 [工作内容] 1.切缝机切割,破除混凝土,拆除原伸缩装置,清除基底碎渣 2.伸缩缝安装 | m | 182 |  |  |
| 3 | 更换伸缩缝 [项目特征] 1.CD-40伸缩缝 [工作内容] 1.切缝机切割,破除混凝土,拆除原伸缩装置,清除基底碎渣 2.植补锚固筋,预埋件焊接,钢筋网片制作安装, 浇筑快硬混凝土,安装橡胶条,养护 | m | 65 |  |  |
| 4 | 更换伸缩缝装饰板 [项目特征] 1.10cm宽铝板伸缩缝装饰板 [工作内容] 1.拆除原装饰板 2.安装铝板装饰板 | m | 234 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 二 | **天桥落水管维修及清淤** |  |  |  |  |
| 10 | 落水管清淤 [项目特征] 1.用高压水枪清理落水管淤泥、堵塞物 [工作内容] 1.清理淤泥、堵塞物 | m | 2205 |  |  |
| 11 | 淤泥外运 [项目特征] 1.运距:1km [工作内容] 1.运输 | m3 | 37.52 |  |  |
| 12 | 落水管维修 [项目特征] 1.拆装清理加固泄水管,进水口周边漏水部位剔凿,防水灌浆料封闭 2.更换落水管 [工作内容] 1.更换落水管 | m | 210 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| **三** | **天桥橡胶板踏步及水泥踏步维修** |  |  |  |  |
| 5 | 橡胶板拆除 [项目特征] 1.鼓包、起皮、开胶的橡胶板拆除 [工作内容] 1.橡胶板拆除 2.垃圾外运 | m2 | 225 |  |  |
| 6 | 橡胶板基底处理 [项目特征] 1.抛光打磨基础锈蚀部分，清理表面灰尘。 [工作内容] 1.基础打磨、抛光 | m2 | 225 |  |  |
| 7 | 橡胶防滑板 [项目特征] 1.材料名称:15mm厚橡胶防滑板 [工作内容] 1.配料 2.铺贴 | m2 | 225 |  |  |
| 8 | 水泥踏步修补 [项目特征] 1.部位:天桥楼梯踏步 2.材料:聚合物砂浆 3.对坑洼不平、破损缺失的水泥踏步用切割机切成长方形或方形，用榔头錾子切割多余部分，对接触面进行打磨凿毛，对已生锈的钢筋进行除锈 4.涂抹砂桨修补前，使已凿毛的混凝土表面充分温润 [工作内容] 1.打磨、凿毛 2.生锈的钢筋除锈 3.涂抹砂浆 4.抹平修饰 5.养护 | m2 | 225 |  |  |
| 9 | 石材踏步修补 [项目特征] 1.部位:天桥楼梯踏步 2.材料:石材 3.拆除破损缺失的石材桥面，清理基底、铺贴石材 [工作内容] 1.拆除石材 2.垃圾清运 3.清理基层 4.面层铺贴 | m2 | 208.71 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| **四** | **天桥桥面维修** |  |  |  |  |
| 13 | 天桥桥面维修 [项目特征] 1.部位:混凝土桥面 2.材料:聚合物砂浆 3.对坑洼不平、破损缺失的桥面用切割机切成长方形或方形，用榔头錾子切割多余部分，对接触面进行打磨凿毛，对已生锈的钢筋进行除锈 4.涂抹砂桨修补前，使已凿毛的混凝土表面充分温润 [工作内容] 1.打磨、凿毛 2.生锈的钢筋除锈 3.涂抹砂浆 4.抹平修饰 5.养护 | m2 | 262.5 |  |  |
| 14 | 天桥桥面维修 [项目特征] 1.部位:石材桥面 2.材料:石材 3.拆除破损缺失的石材桥面，清理基底、铺贴石材 [工作内容] 1.拆除石材 2.垃圾清运 3.清理基层 4.面层铺贴 | m2 | 262.5 |  |  |
| 15 | 天桥桥面维修 [项目特征] 1.部位:桥面 2.材料:新型非溶剂型彩色桥面防滑层 3.拆除破损缺失的防滑桥面，清理基底、桥面铺装 [工作内容] 1.拆除桥面防滑层 2.垃圾清运 3.清理基层 4.面层铺装 | m2 | 74.8 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| **五** | **天桥防撞护栏维修** |  |  |  |  |
| 16 | 原防撞护栏改造 [项目特征] 1.原桥护栏损坏、断裂、配件缺失等所有安全隐患的维修 [工作内容] 1.栏杆维修 | 套 | 6 |  |  |
| 17 | 旧防撞护栏拆除 [项目特征] 1.旧护栏拆除 [工作内容] 1.拆除、运输 | 套 | 5 |  |  |
| 18 | 新建防撞护栏 [项目特征] 1.材质:钢管、钢板 2.规格:原桥规格 3.油漆品种、工艺要求:各构件外表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5，底漆采用聚氨酯底漆2遍，厚度70μm，面漆采用丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2遍，厚度80μm。 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.除锈、刷油漆 | 套 | 5 |  |  |
| 19 | 防撞护栏警示漆涂装 [项目特征] 1.材料品种:黑黄间隔警示漆 2.遍数:两遍 [工作内容] 1.涂料涂刷 | m2 | 142.5 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| **六** | **天桥桥铭牌清洗费** |  |  |  |  |
| 20 | 天桥铭牌清洗 [项目特征] 1.部位:Φ800限高标识牌 2.每月清洗一次 [工作内容] 1.清洗 | 个 | 210 |  |  |
| 21 | 天桥铭牌清洗 [项目特征] 1.部位:0.8\*0.4m行人过街标志牌 2.每月清洗一次 [工作内容] 1.清洗 | 个 | 420 |  |  |
| 22 | 天桥铭牌清洗 [项目特征] 1.部位:×××人行天桥（6.0\*1.1m） 2.每月清洗一次 [工作内容] 1.清洗 | 个 | 210 |  |  |
| 23 | 巡视 [项目特征] 1.巡视人工费 [工作内容] 1.人工 | 工日 | 84 |  |  |
| 24 | 巡视 [项目特征] 1.巡视机械费（载货汽车3t） [工作内容] 1.机械 | 台班 | 84 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| **七** | **天桥桥体广告拆除费** |  |  |  |  |
| 25 | 彩钢板围挡 [项目特征] 1.彩钢板围挡 [工作内容] 1.围挡运输、固定、安装 2.围挡拆除、运输 | m | 33.6 |  |  |
| 26 | 简易施工围挡 [项目特征] 1.简易施工围挡 [工作内容] 1.围挡安装、固定 2.拆除、拉运 | m | 40 |  |  |
| 27 | 平台升降机 [项目特征] 1.升降机机械费 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 20 |  |  |
| 28 | 平台升降机进出场费 [项目特征] 1.升降机进出场费 2.每次进出场包含机械往返一次 [工作内容] 1.机械 | 台班 | 20 |  |  |
| 29 | 野广告铲除 [项目特征] 1.桥体外漏部分 [工作内容] 1.人工铲除 | m2 | 100 |  |  |
| 30 | 野广告铲除后油饰修复 [项目特征] 1.基底除锈、涂刷表面油漆 [工作内容] 1.基底除锈 2.油漆 | m2 | 100 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 合计（元） | |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表

签字或盖章：

投 标 人：

日 期：