## 采购包1费用组成明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **养护期限（月）** | **备 注** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| **一** | **三河一山绿道维修养护项目** | **/** | **/** | **/** | 养护期限为2026年1月1日-2026年6月30日，共计6个月。 |  |  |
| **（一）** | **绿道保洁** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 绿道及保洁 | ㎡ | 156649 | 6 | 对渭河城市段骑行道、步行道路进行以及广场及公共区域进行保洁。 |  |  |
| **（二）** | **垃圾消纳** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 垃圾消纳 | m³ | 415 | 6 | 对渭河城市段绿道沿线垃圾进行清理及消纳。（西咸交界至漕运明渠） |  |  |
| **（三）** | **预备费** | **%** | **10** | **/** | 用于零星设施维修及应急、不可预见项目的实施等，按直接费用10%考虑。 |  |  |
| **二** | **渭河城市段维修养护项目** | **/** | **/** | **/** | 养护期限为2025年11月1日-2026年6月30日，共计8个月。 |  |  |
| **（一）** | **渭河城市段堤防主体工程维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| **1** | **堤防主体工程日常保洁** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 堤顶道路保洁 | ㎡ | 223650 | 8 | 车行道保洁14.7km、包括清扫、洒水、捡拾垃圾。 |  |  |
| （2） | 堤坡除草 | ㎡ | 529247 | 8 | 对渭河城市段0+000-14+700堤防迎水坡、背水坡草皮进行养护。 |  |  |
| （3） | 渭河城市段广场保洁 | ㎡ | 9599 | 8 | 包括西石牛广场540㎡；我爱母亲河广场356㎡；雕塑广场7678㎡；渭水情广场1025㎡；包括清扫、洒水、捡拾垃圾。 |  |  |
| （4） | 渭河城市段水体维护 | ㎡ | 26130 | 8 | 对堤南湖面、滩区水面等，按照湖面总面积10%处理。对蓝藻、水草等植物进行清除处理，保证水体质量。 |  |  |
| （5） | 上下堤路日常保洁 | ㎡ | 11513 | 8 | 8处上下堤路：福银滩区、生态林、横桥、东晋、草七路、尚宏路、明光路下堤路、漕运明渠上下堤路。 |  |  |
| **2** | **堤防绿化工程养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 堤顶绿化养护 | ㎡ | 234118 | 8 | 包括堤顶绿化以及下穿绿道周边绿化养护。养护内容包括浇水、除草、修枝、施肥、防害、涂白。 |  |  |
| （2） | 试验段背水坡沙地柏 | ㎡ | 25600 | 8 | 包括拔草、浇水、施肥、打药。 |  |  |
| （3） | 防浪林养护 | 亩 | 233 | 8 | 养护内容包括浇水、除草、修枝、施肥、防害、涂白。 |  |  |
| （4） | 上下堤路两侧绿化养护 | ㎡ | 1537 | 8 | 8处上下堤路：福银滩区、生态林、横桥、东晋、草七路、尚宏路、明光路下堤路、漕运明渠上下堤路，包括草皮养护以及灌木拔草、浇水、施肥、打药。 |  |  |
| （5） | 临水段灌木养护 | ㎡ | 3000 | 8 | 长1000米，宽3米，荆条，包括拔草、浇水、施肥、打药、修剪。 |  |  |
| **3** | **设施维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 渭河城市段限高维修 | 项 | 1 | 8 | 每处倒链更换、限高打磨刷反光漆：其中包括5处电动限高、2处手动限高。此项为暂列金，按18667元填报。 |  |  |
| （2） | 集水井维修 | 个 | 50 | 8 | 对渭河城市段14.7km堤顶集水井内垃圾清理外运、补井盖。 |  |  |
| （3） | 冬季除雪 | 项 | 1 | 8 | 包括购买融雪剂、租赁除雪机械、人工除雪等。此项为暂列金，按30000元填报。 |  |  |
| （4） | 限宽门维修 | 处 | 21 | 8 | 刷漆、焊接。 |  |  |
| （5） | 公里桩百米桩维修 | 个 | 71 | 8 | 一次描字、扶正。 |  |  |
| （6） | 雕塑广场碑文描字 | 处 | 1 | 8 | 一次描字。 |  |  |
| （7） | 排水沟翻修 | m | 70 | 8 | 渭河城市段背水坡(集流槽维修)，对原有破损、塌陷部位进行拆除，重新提升保证效果，确保安全运行。 |  |  |
| （8） | 堤顶路面维修 | / | / | 8 | 包括车行道路面、骑行道、步行道以及园区道路维修。 |  |  |
| ① | 路面灌缝 | m | 750 | 8 | 行车道：清除缝内杂物，熬油，灌油缝，填充缝隙。 |  |  |
| ② | 道路维修 | ㎡ | 330 | 8 | 行车道路面：拆除、清底、旧料清理成堆、运油、加热，洒布机喷油，移动挡板（或遮盖物）、保护侧缘石、摊铺、接茬、找平、点补，撒垫料、碾压、清理。 |  |  |
| ③ | 堤顶园路维修 | ㎡ | 40 | 8 | 对堤顶汀步石、透水砖等园路进行维修。 |  |  |
| （10） | 桥面伸缩缝维修 | 处 | 2 | 8 | 包括皂河桥、漕运明渠桥伸缩缝维修。此项为暂列金，按3000元/处填报。 |  |  |
| （11） | 堤顶路缘石维修 | m | 150 | 8 | 拆除原有破损路缘石，进行维修，原状恢复。 |  |  |
| （12） | 堤顶路缘石刷漆 | ㎡ | 717 | 8 | 对桥梁、重点路口路缘石进行刷新（黑黄油漆）。 |  |  |
| （13） | 广场路面维修 | ㎡ | 41 | 8 | 堤顶广场（雕塑广场等）原有破损芝麻灰花岗岩路面拆除、重新进行贴砖维修。 |  |  |
| （14） | 土方养护 | m³ | 500 | 8 | 对渭河城市段0+000-14+700堤防背水坡土方养护。 |  |  |
| （15） | 石方养护 | m³ | 15 | 8 | 对渭河城市段0+000-14+700堤防背水坡、河道护坡石方养护。 |  |  |
| （16） | 隔离围栏维护 | m | 357 | 8 | 新增综合护栏，便于管理。棕色、锌钢、0.3米高,含混凝土基座。 |  |  |
| （17） | 渭水情广场改造 | 项 | 1 | 8 | 拆除现有下沉木平台、栏杆、破损植生袋；对坡面进行刷坡、铺设石材广场160㎡，大理石栏杆36m等。此项为暂列金，按158000元填报。 |  |  |
| （18） | 观景平台、木条凳刷漆维修 | ㎡ | 17 | 8 | 渭河城市段观景平台、堤南景观亭、木栈道维修、涂刷防腐漆及堤顶、堤南木条凳维修。 |  |  |
| （19） | 管理标志牌维修 | 处 | 160 | 8 | 对渭河城市段宣传栏、水保牌等刷新、维修，按照要求更换内容。包括宣传栏，水保牌等。 |  |  |
| **（二）** | **渭河城市段堤南200m工程维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| **1** | **堤南200m工程日常保洁** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 堤南200米园路保洁 | ㎡ | 40721.70 | 8 | 包括堤南200米绿化带内园路保洁，附属设施保洁。3处停车场保洁，其中福银高速桥停车场3817.6㎡，生态林停车场1332㎡，正阳桥停车场9000㎡。 |  |  |
| （2） | 灌溉渠道养护 | m | 3800 | 8 | 对生态林渠道进行日常养护，包括整修、除草、清淤、边坡培土。 |  |  |
| （3） | 管理库房维护 | ㎡ | 200 | 8 | 每月对库房进行整理、清扫；对大门、电路、照明维修、发电机组按期维修。 |  |  |
| （4） | 砼道路保洁 | 人.月 | 1 | 8 | 生态林范围内砼道路保洁1.5km，包括道路除尘洒水，道路垃圾捡拾。 |  |  |
| （6） | 堤南厕所日常养护 | 人.月 | 4 | 8 | 厕所2处，全年养护保洁。其中堤南生态林下堤路1处，皂河西下堤踏步1处，每处2人。 |  |  |
| **2** | **堤南200m绿化工程养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 堤南200米绿化养护 | ㎡ | 836135 | 8 | 养护内容包括浇水、除草、修枝、施肥、防害、涂白。 |  |  |
| （2） | 生态林养护 | 亩 | 992 | 8 | 养护内容包括浇水、除草、修枝、施肥、防害、涂白。 |  |  |
| （3） | 堤南生态示范园养护 | 株 | 2150 | 8 | 包括树木浇水、除草、修枝、涂白、防虫等养护。 |  |  |
| （4） | 灌木补植 | ㎡ | 250 | 8 | 补栽红叶石楠、女贞等灌木，包括按期养护。 |  |  |
| （5） | 绿化移植 | 株 | 800 | 8 | 对堤顶、堤南行距较小苗木进行移植至堤南林带内，按期养护。包括红叶李、国槐、大叶女贞等。 |  |  |
| （6） | 管理站绿化养护 | ㎡ | 51875.35 | 8 | 渭河管理一、二站、城市运动公园管理站院落养护。 |  |  |
| **3** | **设施维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 堤南园区道路维修 | ㎡ | 106 | 8 | 渭河城市段堤南200米绿化带内包括石材、透水砖以及塑胶跑道的园路维修.破损率取1%。 |  |  |
| （2） | 隔离网维修 | m | 160 | 8 | 堤南200m隔离刺网维修。 |  |  |
| （3） | 管理站设施维修 | 项 | 1 | 8 | 3处管理用房设施维修。此项为暂列金，按260000元填报。 |  |  |
| （4） | 垃圾桶维修 | 处 | 48 | 8 | 对单桶垃圾桶进行维修（包括刷漆、补木条、更换内胆等），双桶垃圾维修(包括刷漆、更换内胆等）。 |  |  |
| （5） | 垃圾桶维护 | 处 | 18 | 8 | 不锈钢成品垃圾桶，尺寸长940\*宽360\*高940mm，采用304不锈钢，经典喷塑，镀锌内筒。 |  |  |
| （6） | 安全设施维修 | 处 | 23 | 8 | 共23处，包含救生圈、救生杆及设施打磨刷新等,至少更新一次。 |  |  |
| **（三）** | **渭河城市段滩区工程维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| **1** | **福银滩区日常养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 滩区保洁 | 人.月 | 2 | 8 | 环湖泥结石道路（长5320米、宽6米）以及泥结石停车场，包含保洁、捡拾垃圾等。 |  |  |
| （2） | 湖面保洁 | 人.月 | 2 | 8 | 湖面及湖周边垃圾捡拾。 |  |  |
| （3） | 厕所日常养护 | 人.月 | 1 | 8 | 厕所1处，日常保洁。 |  |  |
| （4） | 绿化养护 | ㎡ | 1500 | 8 | 包含柳树820株，金叶女贞、冬青1500㎡的养护，修剪、浇水、除草、施肥、防害、涂白、捡拾垃圾等。 |  |  |
| （5） | 滩区日常除草 | ㎡ | 21280 | 8 | 路边清除杂草21280㎡，道路两侧各2m。日常清理不少于3次，以及冬季专项除草1次。 |  |  |
| **2** | **渭河城市段5+200~5+400滩区保洁** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 漂浮物打捞、捡拾垃圾 | 人.月 | 2 | 8 | 对皂河入渭口段滩区1300m进行漂浮物打捞、垃圾捡拾。 |  |  |
| **3** | **渭河城市运动公园维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 路面保洁 | ㎡ | 42389 | 8 | 养护保洁15.63km路面（路宽分别为3.5m、2.7m、6m），包括清扫、洒水、捡拾垃圾。 |  |  |
| （2） | 绿化植物养护（草皮） | ㎡ | 957702 | 8 | 修剪、浇水、施肥、喷药、捡拾垃圾，每年修剪不得低于4次。 |  |  |
| （3） | 绿化植物养护（乔灌木） | ㎡ | 106411 | 8 | 修剪、浇水、除草、施肥、防害、涂白、捡拾垃圾。 |  |  |
| （4） | 厕所养护 | 人.月 | 3 | 8 | 对3处厕所，蹲位15个进行日常保洁。 |  |  |
| （5） | 水面保洁 | 人.月 | 2 | 8 | 水域面积82498㎡，包括湖面及周边的漂浮物打捞、垃圾捡拾、冬季芦苇清理，防火等安全管理。 |  |  |
| （6） | 桥梁零星设施维修 | 项 | 1 | 8 | 15处桥梁维修，包括排水口疏通及维修，塌陷、裂缝修复、石材维护。此项为暂列金，按33333元填报。 |  |  |
| **4** | **机场桥至漕运明渠段滩区保洁** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 厕所日常养护 | 人.月 | 2 | 8 | 对2处厕所进行日常保洁,包括机场桥、正阳桥下各1处。 |  |  |
| （2） | 道路保洁 | 人.月 | 4 | 8 | 包括机场桥至热力管道桥东侧之间沥青路、碎石路日常路面清扫、垃圾捡拾，该段滩区日常防火、垃圾捡拾等。 |  |  |
| **5** | **未治理滩区养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 日常养护及防火 | 人.月 | 3 | 8 | 2+000-5+400,每处1人，包括日常保洁以及冬季防火。 |  |  |
| （2） | 未治理滩区防火隔离带除草 | ㎡ | 156464 | 8 | 每500米一条防火带（人机结合，土方整理）。防火带宽度10-15米。 |  |  |
| **（五）** | **灌溉系统维修养护** | **项** | **1** | **8** | 包括堤顶、堤南、生态林、滩区范围内水泵、灌溉管道及出水桩的维修更换等。此项为暂列金，按70000元填报。 |  |  |
| **（六）** | **景区运行管理** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| **3** | **景区厕所维护费** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 厕所化粪池日常清理 | m³ | 1000 | 8 | 厕所化粪池清理，范围包括各管理站、堤南、堤顶、各滩区。内容包括清掏以及拉运。 |  |  |
| （2） | 厕所维修 | 项 | 1 | 8 | 厕所设施维修（包括各管理站、堤南、堤顶、各滩区以及驿站厕所维修），对厕所内蹲位、坐便、小便器，灯具、烘干器、灭蚊器、应急灯、门锁、洗手面盆及管道等配套有设施设备进行各种损坏零配件的维修更换。此项为暂列金，按60000元填报。 |  |  |
| **4** | **垃圾消纳** | **项** | **1** | **8** | 堤顶、堤南全段、滩区日常垃圾处理。按48000元填报，总价包死。 |  |  |
| **（七）** | **预备费** | **%** | **10** | **/** | 用于零星设施维修及应急、不可预见项目的实施等，按直接费用10%计算。 |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

说明：1.投标人必须按本表的格式详细报出投标报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应文件处理；报价精确到小数点后两位；

2.本表各分项报价合计应当与响应文件其他地方的总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日