## 采购包2费用组成明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **养护期限（月）** | **备 注** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| **一** | **三河一山绿道维修养护项目** | **/** | **/** | **/** | 养护期限为2026年1月1日-2026年6月30日，共计6个月。 |  |  |
| **（一）** | **绿道保洁** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 绿道及保洁 | ㎡ | 135058.1 | 6 | 对渭河城市段骑行道、步行道、广场及公共区域等进行保洁。 |  |  |
| 2 | 驿站保洁 | 人\*月 | 11 | 6 | 对绿道沿线11处驿站公共区域、卫生间等进行保洁。 |  |  |
| **（二）** | **垃圾消纳及化粪池清理** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 垃圾消纳 | m³ | 207.09 | 6 | 对渭河城市段绿道沿线垃圾进行清理及消纳。（漕运明渠至灞渭桥） |  |  |
| 2 | 化粪池清理 | m³ | 6544.8 | 6 | 对绿道沿线11处驿站化粪池进行日常清理。 |  |  |
| **（三）** | **绿道日常运行管理** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 安保巡查 | 人.月 | 11 | 6 | 安保巡查人员11名，对绿道及驿站进行安保巡查。 |  |  |
| 2 | 游服人员 | 人.月 | 10 | 6 | 聘用二级驿站游服人员10名进行公益服务。 |  |  |
| 3 | 净化设备运行费 | 项 | 1 | 6 | 对绿道沿线11处驿站水净化设备进行运行维护。此项为暂列金，按82600元填报。 |  |  |
| 4 | 照明灌溉用电电费 | 项 | 1 | 6 | 保证渭河绿道驿站、设施用电等。此项为暂列金，按201500元填报。 |  |  |
| **（四）** | **预备费** | **%** | **10** | **/** | 用于零星设施维修及应急、不可预见项目的实施等，按直接费用10%考虑。 |  |  |
| **二** | **渭河城市段维修养护项目** | **/** | **/** | **/** | 养护期限为2025年11月1日-2026年6月30日，共计8个月。 |  |  |
| **（一）** | **渭河城市段堤防主体工程维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| **1** | **堤防主体工程日常保洁** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 堤顶道路保洁 | ㎡ | 127710 | 8 | 养护保洁8.8m(堤顶道路7.436km，灞渭桥1.288km）车行道、包括清扫、洒水、捡拾垃圾。 |  |  |
| （2） | 堤坡除草 | ㎡ | 285063 | 8 | 对渭河城市段14+700-22+136堤防迎水坡、背水坡草皮进行养护。 |  |  |
| （3） | 渭河城市段广场保洁 | ㎡ | 3554 | 8 | 包括东石牛广场2074㎡；灞渭滩区门口广场1480㎡，包括清扫、洒水、捡拾垃圾。 |  |  |
| （4） | 渭河城市段水体维护 | ㎡ | 176217 | 8 | 包括堤南湖面、幸福渠、灞渭滩区等，按照湖面总面积10%处理。对蓝藻、水草等植物进行清除处理，保证水体质量。 |  |  |
| （5） | 上下堤路日常保洁 | ㎡ | 2218 | 8 | 2处上下堤路：华山厂、华圣。 |  |  |
| （6） | 堤顶厕所养护 | 人.月 | 2 | 8 | 灞渭桥西南角一处厕所保洁。 |  |  |
| （7） | 灞渭桥保洁 | 人.月 | 12 | 8 | 包括三组仿古建筑景观廊亭、两处桥头汉阙总长640米、栏杆2576米以及所有警示牌、垃圾桶等附属设施日常保洁。 |  |  |
| **2** | **堤防绿化工程养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 堤顶绿化养护 | ㎡ | 104019 | 8 | 包括堤顶绿化以及下穿绿道周边绿化养护。养护内容包括浇水、除草、修枝、施肥、防害、涂白。 |  |  |
| （2） | 防浪林养护 | 亩 | 384 | 8 | 养护内容包括浇水、除草、修枝、施肥、防害、涂白。 |  |  |
| （3） | 上下堤路两侧绿化养护 | ㎡ | 1357 | 8 | 2处上下堤路：华山厂、华圣，包括草皮养护以及灌木拔草、浇水、施肥、打药。 |  |  |
| **3** | **设施维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 渭河城市段限高维修 | 项 | 1 | 8 | 每处倒链更换、限高打磨刷反光漆：其中包括1处电动限高、1处手动限高。此项为暂列金，按4333元填报。 |  |  |
| （2） | 集水井维修 | 个 | 50 | 8 | 对渭河城市段7.5km堤顶集水井内垃圾清理外运、补井盖。 |  |  |
| （3） | 冬季除雪 | 项 | 1 | 8 | 包括购买融雪剂、租赁除雪机械、人工除雪等。此项为暂列金，按30000元填报。 |  |  |
| （4） | 限宽门维修 | 处 | 12 | 8 | 刷漆、焊接。 |  |  |
| （5） | 公里桩百米桩维修 | 个 | 150 | 8 | 一次描字、扶正。 |  |  |
| （7） | 排水沟翻修 | m | 80 | 8 | 渭河城市段背水坡(集流槽维修)，对原有破损、塌陷部位进行拆除，重新提升保证效果，确保安全运行。 |  |  |
| （8） | 堤顶路面维修 |  |  | 8 | 包括车行道路面、骑行道、步行道以及园区道路维修。 |  |  |
| ① | 路面灌缝 | m | 750 | 8 | 行车道：清除缝内杂物，熬油，灌油缝，填充缝隙。 |  |  |
| ② | 道路维修 | ㎡ | 330 | 8 | 行车道路面：拆除、清底、旧料清理成堆、运油、加热，洒布机喷油，移动挡板（或遮盖物）、保护侧缘石、摊铺、接茬、找平、点补，撒垫料、碾压、清理。 |  |  |
| ③ | 堤顶园路维修 | ㎡ | 101.33 | 8 | 对堤顶汀步石、透水砖等园路进行维修。 |  |  |
| （9） | 灞渭桥设施维修 | 项 | 1 | 8 | 包括灞渭桥汉阙石材装饰条制作、安装及局部修复、对浮雕进行修复、描字、刷漆等。此项为暂列金，按50000元填报。 |  |  |
| （10） | 桥面伸缩缝维修 | 处 | 2 | 8 | 包括幸福渠桥以及灞渭桥伸缩缝维修。此项为暂列金，按3000元/处填报。 |  |  |
| （11） | 堤顶路缘石维修 | m | 150 | 8 | 拆除原有破损路缘石，进行维修，原状恢复。 |  |  |
| （12） | 堤顶路缘石刷漆 | ㎡ | 1102 | 8 | 对桥梁、重点路口路缘石进行刷新（黑黄油漆）。 |  |  |
| （13） | 广场路面维修 | ㎡ | 41 | 8 | 堤顶广场（灞渭桥东西广场等）原有破损芝麻灰花岗岩路面拆除、重新进行贴砖维修。 |  |  |
| （14） | 土方养护 | m³ | 500 | 8 | 对渭河城市段14+700-22+136堤防背水坡土方养护。 |  |  |
| （15） | 石方养护 | m³ | 18 | 8 | 对渭河城市段14+700-22+136堤防背水坡、河道护坡石方养护。 |  |  |
| （16） | 隔离围栏维护 | m | 600 | 8 | 新增综合护栏，便于管理。棕色、锌钢、0.3米高,含混凝土基座。 |  |  |
| （18） | 观景平台、木条凳刷漆维修 | ㎡ | 600 | 8 | 渭河城市段观景平台、堤南景观亭、木栈道维修、涂刷防腐漆及堤顶、堤南木条凳维修。 |  |  |
| （19） | 管理标志牌维修 | 处 | 121 | 8 | 对渭河城市段宣传栏、水保牌等刷新、维修，按照要求更换内容。包括宣传栏，水保牌等。 |  |  |
| **（二）** | **渭河城市段堤南200m工程维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| **1** | **堤南200m工程日常保洁** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 堤南200米园路保洁 | ㎡ | 26151.60 | 8 | 包括堤南200米绿化带内园路保洁，附属设施保洁。 |  |  |
| （5） | 堤南200米湖面保洁 | 人.月 | 9 | 8 | 湖面周边的漂浮物打捞、冬季芦苇清理、安全管理。其中天权湖2人、天玑湖3人，北辰湖4人。 |  |  |
| （6） | 堤南厕所日常养护 | 人.月 | 6 | 8 | 厕所3处，全年养护保洁。其中天玑湖1处，桃园下堤踏步1处、北辰湖1处，每处2人。 |  |  |
| **2** | **堤南200m绿化工程养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 堤南200米绿化养护 | ㎡ | 846039 | 8 | 养护内容包括浇水、除草、修枝、施肥、防害、涂白。 |  |  |
| （2） | 灌木补植 | ㎡ | 250 | 8 | 补栽红叶石楠、女贞等灌木，包括按期养护。 |  |  |
| （3） | 绿化移植 | 株 | 154 | 8 | 对堤顶、堤南行距较小苗木进行移植至堤南林带内，按期养护。包括红叶李、国槐、大叶女贞等。 |  |  |
| （4） | 管理站绿化养护 | ㎡ | 8187.00 | 8 | 渭河管理三、四站院落养护。 |  |  |
| **3** | **设施维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 堤南园区道路维修 | ㎡ | 106 | 8 | 渭河城市段堤南200米绿化带内包括石材、透水砖以及塑胶跑道的园路维修.破损率取1%。 |  |  |
| （2） | 隔离网维修 | m | 173 | 8 | 堤南200m隔离刺网维修。 |  |  |
| （3） | 管理站设施维修 | 项 | 1 | 8 | 2处管理用房设施维修。此项为暂列金，按20000元填报。 |  |  |
| （4） | 垃圾桶维修 | 处 | 48 | 8 | 对单桶垃圾桶进行维修（包括刷漆、补木条、更换内胆等），双桶垃圾维修(包括刷漆、更换内胆等）。 |  |  |
| （5） | 垃圾桶维护 | 处 | 47 | 8 | 不锈钢成品垃圾桶，尺寸长940\*宽360\*高940mm，采用304不锈钢，经典喷塑，镀锌内筒。 |  |  |
| （6） | 安全设施维修 | 处 | 36 | 8 | 共36处，包含救生圈、救生杆及设施打磨刷新等,每年至少更新一次。 |  |  |
| **（三）** | **渭河城市段滩区工程维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| **1** | **漕运明渠入渭河口至西铜桥上下游滩区养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 漕运明渠漂浮物打捞 | 人.月 | 3 | 8 | 对漕运明渠入渭段200m以及滚水坝下游段进行漂浮物打捞及垃圾捡拾。 |  |  |
| （2） | 滩区保洁 | 人.月 | 3 | 8 | 园区内路面保洁,道路清扫；滩区、桥下、道路捡拾垃圾等。 |  |  |
| （3） | 绿化养护 | ㎡ | 77228 | 8 | 包括养护68228㎡紫穗槐、沙地柏、红叶李，华山湿地便道两侧种植的9000㎡灌木，小叶女贞及紫穗槐的养护。 |  |  |
| （4） | 滩区日常除草 | ㎡ | 19200 | 8 | 路边清除杂草19200㎡，道路两侧各2m。 |  |  |
| （5） | 闸门日常养护 | 处 | 2 | 8 | 进退水口各一处，对闸门进行日常保养。 |  |  |
| （6） | 沥青道路保洁 | 人.月 | 2 | 8 | 漕运明渠下堤路至华山厂东上堤路车行道保洁：1.9km道路保洁，包括两侧绿化带内垃圾捡拾。 |  |  |
| **2** | **幸福河入渭段滩区养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 湖边除草 | ㎡ | 33350 | 8 | 湖边清除杂草50亩，包括打草、粉碎、还田。 |  |  |
| （2） | 滩区保洁 | 人.月 | 2 | 8 | 幸福渠湿地湖面保洁及周边保洁、垃圾捡拾。 |  |  |
| （3） | 水面保洁 | 人.月 | 2 | 8 | 包括幸福渠入渭段放水、打捞漂浮物。 |  |  |
| **3** | **灞渭桥下游滩区养护** | 人.月 | 5 | 8 | 400亩滩区养护，包括水面保洁、滩区垃圾捡拾，以及清扫路面、洒水降尘。 |  |  |
| **4** | **灞渭生态滩区养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 滩区保洁 | ㎡ | 309165 | 8 | 包括日常道路保洁、洒水、捡拾垃圾、日常除草、标识牌维护、休闲广场、停车场等附属设施日常保洁，防火员及滩区捡拾垃圾、栏杆的日常保洁、廊亭、房屋的保洁等。 |  |  |
| （2） | 厕所日常养护 | 人.月 | 3 | 8 | 对7处厕所进行日常保洁。 |  |  |
| （3） | 湖面漂浮物打捞 | 人.月 | 12 | 8 | 对2400亩湖面进行漂浮物打捞，水生植物养护。 |  |  |
| （4） | 草皮养护 | ㎡ | 17495 | 8 | 无灌溉条件，包括黑麦草、三叶草、多年生花卉的养护。 |  |  |
| （5） | 灌木养护 | ㎡ | 19251 | 8 | 无灌溉条件，包括金边黄杨、小叶女贞、火棘等灌木的拔草、浇水、施肥、打药。 |  |  |
| （6） | 乔木养护 | 株 | 2908 | 8 | 无灌溉条件，包括拔草、浇水、施肥、打药、涂白。 |  |  |
| （7） | 附属设施维修 | 项 | 1 | 8 | 包括进出口闸门保养、船只、木栈道、道路、广场、厕所等所有附属设施的日常维修。此项为暂列金，按173333元处填报。 |  |  |
| （8） | 花卉补植 | ㎡ | 8016.72 | 8 | 20种花混播（4~5季）、藤本蔷薇、石竹、粉黛乱子草（多年生），包括地形整理以及养护。 |  |  |
| （9） | 隔离网维修 | m | 133 | 8 | 园区边界隔离网维修，含基础。 |  |  |
| （10） | 滩区打草 | ㎡ | 406164 | 8 | 打草609亩，包括道路13000m、木栈道两侧3166m，观鸟屋、厕所、桥梁、标识牌、停车场、滩地内等区域两侧各2m的打草。 |  |  |
| **5** | **未治理滩区养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 日常养护及防火 | 人.月 | 4 | 8 | 18+220-20+000,21+200-22+136，每处1人，包括日常保洁以及冬季防火。 |  |  |
| （2） | 未治理滩区防火隔离带除草 | ㎡ | 156464 | 8 | 每500米一条防火带（人机结合，土方整理）。防火带宽度10-15米。 |  |  |
| **（四）** | **供电系统维修养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 配电箱高压线路维护 | 处 | 16 | 8 | 16处配电箱及高压线路维护。 |  |  |
| 2 | 渭河城市段照明设施维护 | 项 | 1 | 8 | 堤顶22.136km、堤南线路的维护检修、路灯灯头更换、损坏灯杆校正等；汉阙内照明、大桥路灯、照明电缆脉冲监控设施及附属设施维护；照明线路日常维修及路灯配件日常更换，设备维修、线路维修。此项为暂列金，按160034元处填报。 |  |  |
| **（五）** | **灌溉系统维修养护** | **项** | **1** | **8** | 包括堤顶、堤南、滩区范围内水泵、灌溉管道及出水桩的维修更换等。此项为暂列金，按140000元处填报。 |  |  |
| **（六）** | **景区运行管理** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| **1** | **燃料动力费** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 照明灌溉用电电费 | 项 | 1 | 8 | 渭河城市段全段电费（照明、灌溉、办公景区运行管理等）。此项为暂列金，按1800000元处填报。 |  |  |
| （2） | 巡查车辆维修费 | 辆 | 4 | 8 | 4辆巡查车，维修保养。 |  |  |
| **2** | **安全巡查人员** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 日常巡查人员 | 人.月 | 80 | 8 | 聘用巡逻保安人员80名（包括华山厂段）进行日常巡查，确保堤顶及堤南照明设施用电，确保设施安全及正常运行。 |  |  |
| （2） | 节假日巡查人员 | 工日 | 260 | 8 | 用于节假日期间重点值守。 |  |  |
| **3** | **景区厕所维护费** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 厕所化粪池日常清理 | m³ | 1190 | 8 | 厕所化粪池清理，范围包括各管理站、堤南、堤顶、各滩区。内容包括清掏以及拉运。 |  |  |
| （2） | 厕所维修 | 项 | 1 | 8 | 厕所设施维修（包括各管理站、堤南、堤顶、各滩区以及驿站厕所维修），对厕所内蹲位、坐便、小便器，灯具、烘干器、灭蚊器、应急灯、门锁、洗手面盆及管道等配套有设施设备进行各种损坏零配件的维修更换。此项为暂列金，按70000元处填报。 |  |  |
| **4** | **垃圾消纳** | **项** | **1** | **8** | 堤顶、堤南全段、滩区日常垃圾处理。按50000元处填报，总价包死。 |  |  |
| **（七）** | **预备费** | **%** | **10** | **/** | 用于零星设施维修及应急、不可预见项目的实施等，按直接费用10%考虑。 |  |  |

说明：1.投标人必须按本表的格式详细报出投标报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应文件处理；报价精确到小数点后两位；

2.本表各分项报价合计应当与响应文件其他地方的总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日