费用组成明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **养护期限（月）** | **备 注** | **单价(元)** | **小计（元）** |
| **一** | **渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段堤南200m绿化林带及西安湖区域维修养护项目** | **/** | **/** | **/** | 养护期限为2025年11月1日-2026年6月30日，共计8个月。 | **/** |  |
| **（一）** | **皂河入渭口至机场高速桥段堤南200m绿化林带养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| **1** | **绿化及园路养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 林带及绿地养护 | ㎡ | 965342 | 8 | 包括对965342㎡林带绿化进行日常养护。 |  |  |
| （2） | 园路日常养护保洁 | ㎡ | 49374.1 | 8 | 包括堤南200米绿化带内园路保洁，附属设施保洁。3处停车场保洁，其中园路约40884㎡、管理中心停车场约990㎡、毕升路西侧停车场约2100㎡、横桥下停车场约5400㎡，园路共49374.1㎡。 |  |  |
| （3） | 广场保洁 | ㎡ | 8090 | 8 | 紫薇湖广场730㎡、汉台广场7000㎡、堤南一段健身广场360㎡，共8090㎡。 |  |  |
| **2** | **设施设备日常维护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 电力设施维护及电费 | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| ① | 电费 | 项 | 1 | 8 | 包括照明、灌溉、管理用电等费用。此项为暂列金，按30000元填报。 |  |  |
| ② | 路灯等电力设施维护 | 项 | 1 | 8 | 包括约464盏路灯、19个变电箱、约26km电缆的常规养护、检修等，保证正常使用。此项为暂列金，按10000元填报。 |  |  |
| （2） | 灌溉系统维修养护 | 项 | 1 | 8 | 包括23km灌溉管线，13处井泵的常规养护、检修等，保证正常使用。此项为暂列金，按10000元填报。 |  |  |
| （3） | 厕所日常维护 | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| ① | 化粪池清理 | m³ | 960 | 8 | 根据实际情况对厕所化粪池进行及时清理，保证无外溢情况，正常使用。共4处厕所，每月约清理120m³，累计清理约960m³。 |  |  |
| ② | 厕所维修 | 项 | 1 | 8 | 厕所设施维修，堤南共4处厕所，蹲位19个。此项为暂列金，按8000元填报。 |  |  |
| **3** | **保洁** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 保洁人员工资 | 人·月 | 14 | 8 | 汉台南侧厕所1人、毕升路下堤路西侧厕所1人、中心办公楼厕所1人、紫薇湖厕所2人，厕所保洁共5人；牛郎湖2人、天璇湖1人、魁星湖1人及紫薇湖4人，湖面打捞养护共8人、景观渠（长度约550m）1人。共设置保洁14人。 |  |  |
| （2） | 垃圾处理 | 项 | 1 | 8 | 堤南林带日常垃圾进行集中处理。此项为暂列金，按52733元填报。 |  |  |
| （3） | 垃圾桶维护 | 个 | 9 | 8 | 根据养护实际，对破损的垃圾桶进行更换，增设固定式双桶垃圾桶3个。 |  |  |
| **4** | **巡查** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 巡查费用 | 人·月 | 12 | 8 | 包括皂河入渭口至机场高速桥段堤南200m林带的24小时巡查，共12人。 |  |  |
| **5** | **安全生产费** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 管理标志牌维修 | 处 | 90 | 8 | 对皂河入渭口至机场高速桥段堤南的90处标识牌进行刷新、维修，按照要求更换内容。包括宣传栏、警示牌等。 |  |  |
| （2） | 安全设施维修 | 处 | 13 | 8 | 共13处，包括救生圈、救生杆及设施打磨刷新等。 |  |  |
| **6** | **基础设施维修** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 木栈道维修 | ㎡ | 416 | 8 | 对木栈道表面进行清理、磨平、开裂部位维修、刷漆维护，木栈道总面积416㎡，破损率取10%。 |  |  |
| （2） | 垃圾桶维修 | 处 | 34 | 8 | 双桶垃圾桶维修，包括刷漆、更换内胆等，共169个。 |  |  |
| （3） | 园路维修 | ㎡ | 287 | 8 | 石材路、石子路、透水砖路、塑胶跑道等道路总面积约49374.1㎡，广场总面积约8090㎡，破损率取0.5% |  |  |
| （4） | 紫薇湖吊桥检修维护 | 项 | 1 | 8 | 每月对吊桥的钢缆、螺栓、护栏进行除锈、刷漆等，每季度对横梁、锚固点、桥面破损进行一次维修。此项为暂列金，按10000元填报。 |  |  |
| **（二）** | **西安湖养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| **1** | **绿化园路养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 防护林带及绿地养护 | 亩 | 186.17 | 8 | 养护内容包括浇水、除草、修枝、施肥、防害、涂白。 |  |  |
| （2） | 灌木色带养护 | ㎡ | 151152 | 8 | 按照精细化管护标准进行养护，对西安湖三标种植灌木面积135533㎡，皂河一期改造灌木面积15619m³。 |  |  |
| （3） | 草皮养护 | ㎡ | 190120 | 8 | 包括190120㎡草皮日常养护。 |  |  |
| （4） | 园路日常保洁养护 | ㎡ | 82894 | 8 | 包括西安湖区域的园路保洁，附属设施及停车场保洁，其中7.5km环湖路宽6米，7.35km步道1.5米，2米宽游步道196㎡，停车场约4877㎡，皂河湿地生态改造园路4.5m宽混凝土路，1377㎡；2米园路透水砖，2126.97㎡，环湖步道至沉淀池广场及安保队监控室门前石材路：2711.47㎡，防浪林内道路1210.2㎡，西安湖三段杨树林道路300㎡，机场高速桥下停车场11000㎡，西安湖北岸集散广场2954㎡，节点小广场116㎡，共计82894㎡。 |  |  |
| 5 | 广场保洁 | ㎡ | 9590 | 8 | 亲水平台及岸边节点小广场1900㎡，东、西码头广场面积6080㎡，沉淀池广场1610㎡，共9590m³。 |  |  |
| （6） | 西安湖北岸打草 | ㎡ | 186666 | 8 | 打草280亩，包括西安湖北岸的打草，每季度至少打草一次。 |  |  |
| **2** | **设施设备日常维护** |  |  |  |  | / |  |
| （1） | 电力设施维护及电费 |  |  |  |  | / |  |
| ① | 电费 | 项 | 1 | 8 | 主要用于管理、灌溉用电费用等。此项为暂列金，按30000元填报。 |  |  |
| ② | 电箱等电力设施维护 | 项 | 1 | 8 | 包括15处变电箱、约8km电缆、维护及相关电力设备的常规养护、检修等，保证正常使用。此项为暂列金，按10000元填报。 |  |  |
| （2） | 灌溉系统维修养护 | 项 | 1 | 8 | 包括约14.1km灌溉管线，7处井泵的常规养护、检修等，保证正常使用。此项为暂列金，按20000元填报。 |  |  |
| （3） | 厕所日常检查维护 | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| ① | 化粪池清理 | m³ | 984 | 8 | 根据实际情况对厕所化粪池进行及时清理，保证无外溢情况，正常使用。每月约清理123m³，累计清理约984m³ |  |  |
| ② | 厕所维修 | 项 | 1 | 8 | 厕所设施维修，西安湖共2处厕所，蹲位26个。此项为暂列金，按944元填报。 |  |  |
| **3** | **保洁** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 保洁人员工资 | 人·月 | 10 | 8 | 西安湖湖面养护5人，厕所2处4人，沙滩运动区1人，共计10人。 |  |  |
| （2） | 垃圾处理 | 项 | 1 | 8 | 西安湖日常垃圾处理。此项为暂列金，按50000元填报。 |  |  |
| （3） | 垃圾桶维护 | 个 | 3 | 8 | 根据养护实际，对破损的垃圾桶进行更换，增设固定式双桶垃圾桶3个。 |  |  |
| **4** | **巡查** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 巡查费用 | 人·月 | 19 | 8 | 西安湖游客流量大，水体面积很大、且经常发现飙车、偷钓等不文明行为，需巡查人员24小时巡查值守，劝导游客，共19人。 |  |  |
| **5** | **水质维护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 水质监测 | 次 | 3 | 8 | 包括对湖区每季度进行一次水质检测，进、排水口及中心区域（三组）进行取样。 |  |  |
| （2） | 蓝藻、水绵消杀 | ㎡ | 20960.1 | 8 | 水面面积1572亩，按照湖区总面积2%处理。 |  |  |
| **6** | **安全生产** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 管理标志牌维修 | 处 | 60 | 8 | 对皂河入渭口至机场高速桥段堤南的60处标识牌进行刷新、维修，按照要求更换内容。包括宣传栏、警示牌等。 |  |  |
| （2） | 安全设施维修 | 处 | 37 | 8 | 共37处，包括救生圈、救生杆及设施打磨刷新等。 |  |  |
| **7** | **基础设施维修** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| （1） | 木栈道维修 | ㎡ | 179 | 8 | 西安湖北岸木栈道660㎡、东西码头约950㎡、亲水平台180㎡，共1790㎡，破损率取10%。 |  |  |
| （2） | 园路维修 | ㎡ | 462 | 8 | 石子路、透水砖、沥青路等，约92483.6㎡，破损率取0.5%。 |  |  |
| （3） | 垃圾桶维修 | 处 | 6 | 8 | 双桶垃圾桶维修，包括刷漆、更换内胆等，共29个。 |  |  |
| （4） | 沙滩区维护 | 项 | 1 | 8 | 对沙滩区总面积9600㎡，对约50㎡木质边框进行拆除、更换。此项为暂列金，按5000元填报。 |  |  |
| （5） | 西安湖进、退水闸门维护 | 项 | 1 | 8 | 对西安湖区域3处闸门每月经常常规维护，保证正常使用。此项为暂列金，按3000元填报。 |  |  |
| **二** | **保险费** | 项 | 1 | 8 |  |  |  |
| **三** | **预备费** | 项 | 1 | 10% | 按直接费用10%计算填报 |  |  |
| **合计** | |  | | | | | |

说明：1.投标人必须按本表的格式详细报出投标报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应文件处理；报价精确到小数点后两位；

2.本表各分项报价合计应当与投标文件其他地方的总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日