## 费用组成明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **养护期限（月）** | 备 注 | **单价（元）** | **小计（元）** |
| **一** | **皂河入渭口滩区整治工程维修养护项目** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |  |
| **（一）** | **皂河入渭口滩区养护** | **/** | **/** | **/** | 养护期限为2025年11月1日-2026年6月30日，共计8个月。 |  |  |
| **1** | **堤防防护林及巡查道路管护** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |  |
| （1） | 绿化养护 | ㎡ | 68000 | 8 | 包括68000㎡绿化养护。 |  |  |
| （2） | 堤防防护林 | 亩 | 15 | 8 | 养护内容包括浇水、除草、修枝、施肥、防害、涂白。 |  |  |
| （3） | 巡查道路保养 | ㎡ | 4687 | 8 | 对约4687㎡巡查道路进行日常保洁。 |  |  |
| **2** | **设施设备日常维护** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |  |
| （1） | 电力设施维护及电费 | **/** | **/** | **/** | **/** |  |  |
| ① | 电费 | 项 | 1 | 8 | 日常管理、维护等用电费用。此项为暂列金，按50000元填报。 |  |  |
| ② | 电箱等电力设施维护 | 项 | 1 | 8 | 包括3处变电箱、约1km电缆、维护及相关电力设备的常规养护、检修等，保证正常使用。此项为暂列金，按20000元填报。 |  |  |
| （2） | 灌溉系统维修养护 | 项 | 1 | 8 | 包括约2处井泵、300个喷头、16处快速取水器的常规养护、检修等，保证正常使用。该区域井泵、喷头等灌溉设施需进行全面排查、维修。此项为暂列金，按40000元填报。 |  |  |
| **3** | **河湖环境保护** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |  |
| （1） | 湖面保洁、漂浮物打捞 | 人.月 | 8 | 8 | 对滩区水面、皂河桥下游临水段漂浮物进行打捞。 |  |  |
| **4** | **安全生产** | **/** | **/** | **/** |  |  |  |
| （1） | 管理标志牌维修 | 处 | 12 | 8 | 对皂河入渭口至机场高速桥段堤南的12处标识牌进行刷新、维修，按照要求更换内容。包括宣传栏、警示牌等。 |  |  |
| （2） | 安全设施维修 | 处 | 4 | 8 | 共4处，包括救生圈、救生杆及设施打磨刷新等。 |  |  |
| （3） | 巡查人员 | 人.月 | 9 | 8 | 包括皂河入渭口滩区区域进行24小时巡查，共9人。 |  |  |
| **5** | **专项维修** | **/** | **/** | **/** |  |  |  |
| （1） | 基础设施维修 | 项 | 1 | 8 | 对约500m老化、破损木桩、护坡基础进行日常维护，保证运行正常。此项为暂列金，按200000元填报。 |  |  |
| （2） | 园路维修 | ㎡ | 98 | 8 | 透水砖、透水混凝土、沥青路等，约4687㎡，破损率取2% |  |  |
| （3） | 垃圾桶维护 | 处 | 6 | 8 | 对破损的垃圾桶进行更换，共6个。 |  |  |
| **（二）** | **保险费** | 项 | 1 | 8 | 含意外灾害等第三方责任险。 |  |  |
| **（三）** | **预备费** | **/** | **/** | **/** | 按直接费用10%计算。 |  |  |
| **合计** | |  | | | | | |

说明：1.供应商必须按本表的格式详细报出响应报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应文件处理；报价精确到小数点后两位；

2.本表各分项报价合计应当与响应文件其他地方的总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日